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《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别－－按国标填写。
4、总投资－－指项目投资总额。
5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况（表一）
	项目名称
	[bookmark: _Hlk47446614]四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目

	建设单位
	[bookmark: _Hlk47446623]峨边彝族自治县城市建设投资有限公司

	法人代表
	葛宗宏
	联系人
	

	通讯地址
	四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇景阳路82号

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	614300

	建设地点
	峨边彝族自治县老人民医院片区、经营所片区、马嘶溪火车站片区（E103.2788°；N29.2591°）

	立项审批
部门
	峨边彝族自治县发展和改革局
	批准文号
	峨边发改审〔2020〕178号

	建设性质
	☑新建  □改扩建  □技改
	行业类别及代码
	D4620污水处理及其再生利用/E4852管道工程建筑

	用地面积
(平方米)
	200m2
	绿化面积
(平方米)
	/

	总投资
(万元)
	337
	其中：环保投资(万元)
	10.5
	环保投资占总投资比例
	3.1%

	评价经费
(万元)
	/
	投产日期
	2021年7月

	项目内容及规模：
一、建设项目的由来
习近平总书记在十九大报告中提出“当前是决胜全面建成小康社会的时期，开启全面建成社会主义现代化国家新征程”的时期，要坚决打好精准脱贫、污染防治的攻坚战，实施精准脱贫战略与乡村振兴战略相结合。
2018年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》。方案提出：改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。
2018年8月，四川省出台了《四川省农村人居环境整治三年行动实施方案》，提出到2020年，力争实现90%以上的行政村生活垃圾得到治理，卫生厕所普及率达到85%左右，50%左右的行政村农村生活污水得到有效处理，村内道路通行条件明显改善，村容村貌显著提升，管护长效机制初步建立。
2019年2月，中共乐山市委农村工作领导小组印发了《乐山市农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》，方案要求扎实推进农村人居环境整治工作，根据《四川省农村人居环境整治村庄清洁行动方案》要求，结合乐山市实际情况推进全市农村人居环境整治，切实解决村庄环境“脏乱差”问题。
2019年8月，峨边彝族自治县人居环境整治暨移风易俗指挥部出台《峨边彝族自治县人居环境整治三年行动实施方案》，明确提出要全力推进人居环境整治工作，确保到2020年实现全县人居环境明显改善，村容村貌有效提升，群众的环保意识普遍增强，90%以上行政村垃圾得到有效治理，户用卫生厕所普及率85%以上，50%以上行政村农村生活污水得到有效处理，农村自来水普及率达到100%，建成“美丽四川·宜居乡村”达标村不少于70个，“水美乡村”不少于10个。
2020年5月，中共乐山市委农村工作领导小组印发《乐山市2020年度农村人居环境整治实施方案》，制定《乐山市2020年度农村生活污水治理专项工作实施方案》，提出峨边县2020年要完成：生活污水得到有效处理的村占比≥50%，生活污水得到有效处理的农户占比≥40%。
峨边彝族自治县经济飞速发展的同时，生活污水量亦急剧上升。污水收集落后于经济发展，已经成为威胁水环境的主要来源，严重影响了峨边彝族自治县对外形象，制约其经济发展。
目前峨边彝族自治县城区老人民医院片区有未纳入原有污水管网的居民的生活污水直接排入小溪沟；经营所片区未进行雨污分流，大量雨水进入污水管网，造成污水厂进水水质不能满足要求。峨边彝族自治县马嘶溪火车站片区（位于马嘶溪村）无污水处理设施，也没有完整的污水收集系统，居民生活污水未经处理直接排入周边地表水，对水体污染严重。随着峨边彝族自治县城镇化水平、居民生活标准提高，生活用水量及污水的排放量将不断攀升，会进一步加大对地表水及地下水的污染。
因此，为改善当地生态环境和水域环境，治理污染，保护水资源，实现可持续发展目标，峨边彝族自治县城市建设投资有限公司拟在三个片区开展建设“四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目”。为了完善峨边彝族自治县城区基础设施，项目拟在老人民医院片区建设污水管网长度约639m，经营所片区建设雨水管网长度约126m。为了改善峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水未经处理直接排放的现状，拟在马嘶溪火车站片区建设污水收集管网长度约2395m，尾水排放管长度约700m，配套100m3一体化污水处理设备一台。
2020年10月13日，峨边彝族自治县发展和改革局对本项目下发了《关于重新审查四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目可行性研究报告批复》，峨边发改审〔2020〕178号，项目代码：2020-511132-78-01-477766，同意本项目建设。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应进行环境影响评价工作，故于2020年11月，建设单位委托我单位承担“四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目”环境影响评价工作。
接受委托后，我单位根据相关法律法规并查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号及部令第1号），本项目属于“三十三、水的生产和供应业 96 生活污水集中处理 其他”，应编制环境影响报告表。通过现场勘察、收集资料等工作，结合本项目的特点，按照国家有关技术规范要求，编制完成了《四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目环境影响报告表》，现呈报审查，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。
二、编制依据
1.法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；
（2）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日施行；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；
（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订版；
（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；
（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订版；
（7）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修订版；
（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行；
（9）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日施行；
（10）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；
（11）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（[1996]31号，1996年8月3日颁布）；
（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）；
（13）《产业结构调整指导目录》（2019年本）；
2.技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；
（7）《坏境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《乐山市农村生活污水污染防治技术指南》。
3.建设项目有关资料
（1）环境影响评价委托书；
（2）《四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目可行性研究报告》批复；
（3）建设单位提供的其他资料。
三、项目建设的可行性和必要性
（1）产业政策符合性分析
本项目为污水处理设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关规定，本项目属于鼓励类中第四十三款“环境保护与资源节约综合利用”中的第20条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，属于鼓励类，因此本项目的建设符合国家的产业政策。
并且，本项目已取得峨边彝族自治县发展和改革局出具的《关于重新审查四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目可行性研究报告批复》，批复文号：峨边发改审〔2020〕178号。
综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策。
（2）建设项目规划相符性
①与峨边彝族自治县总体规划和土地利用规划的符合性分析
根据峨边彝族自治县自然资源局出具的《关于无需办理建设项目选址意见书和用地预审的说明》，本项目位于老人民医院片区、马嘶溪火车站片区，属于地下管网的升级改造，不属于以划拨方式提供国有建设用地使用权的建设项目，该项目不涉及新增建设用地，因此该工程项目不需办理建设项目选址意见和建设项目用地预审。
本项目的建设符合国土空间用途管制要求、符合峨边彝族自治县总体规划。
②与《四川省农村生活污水治理三年推进方案》（川环发〔2020〕13号）相符性分析
根据《四川省农村生活污水治理三年推进方案》（川环发〔2020〕13号）的要求中，第四点：加快污水处理设施及配套管网建设。持续开展农村生活污水治理“千村示范工程”建设，探索并推广成熟经验。优先安排农村居民聚居点（区）建设生活污水处理设施，统筹推进乡人民政府所在地（乡集镇）的污水治理，有序开展污水处理设施建设。根据村庄格局、地形地貌等合理确定污水管网（沟）布设方案，配套管网须与新建污水处理设施同步设计、同步建设、同步验收。常住人口1000人以上和600人以上的聚居点（区）分别于2020年底和2021年底实现农村生活污水基本得到有效治理；到2022年底，乡人民政府所在地（乡集镇）实现污水处理设施全覆盖。
本项目为四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目，符合《四川省农村生活污水治理三年推进方案》（川环发〔2020〕13号）的相关要求。
③与《乐山市农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》相符性分析
根据《乐山市农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》，方案要求扎实推进农村人居环境整治工作，根据《四川省农村人居环境整治村庄清洁行动方案》要求，结合乐山市实际情况推进全市农村人居环境整治，切实解决村庄环境“脏乱差”问题。
本项目为农村生活污水收集治理项目，符合《乐山市农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》的相关要求。
④与《峨边彝族自治县人居环境整治三年行动实施方案》相符性分析
根据《峨边彝族自治县人居环境整治三年行动实施方案》，明确提出要全力推进人居环境整治工作，确保到2020年实现全县人居环境明显改善，村容村貌有效提升，群众的环保意识普遍增强，90%以上行政村垃圾得到有效治理，户用卫生厕所普及率85%以上，50%以上行政村农村生活污水得到有效处理，农村自来水普及率达到100%，建成“美丽四川·宜居乡村”达标村不少于70个，“水美乡村”不少于10个。
本项目为农村生活污水收集治理项目，符合《峨边彝族自治县人居环境整治三年行动实施方案》的相关要求。
（5）项目选址合理性分析
项目分三个片区建设，其中老人民医院片区与经营所片区位于峨边彝族自治县城区内；马嘶溪火车站片区位于峨边彝族自治县马嘶溪村，项目所在区域内电力、电讯、给水、交通等基础配套设施较齐全。具体位置见附图1。
跟据现场勘查，本项目污水处理站站址高程为532.17m，马嘶溪火车站片区高程范围为534-548m，污水处理站站址高程低于周围居民，有利于污水通过重力自流进入污水处理站；临近道路，交通便利；邻近大渡河，便于处理后的尾水排放，污水处理站所在地大渡河岸边修建有围栏，故尾水排放口设于项目东北侧约700m处；入河排污口下游5公里范围内无集中式饮用水源取水口；周边不存在学校、医院等环境敏感点。
综上所述，本项目选址合理。
（6）外环境相容性分析
项目管网建设沿道路敷设，道路两侧为居民，方便接收居民生活污水，管网工程施工期短，其环境影响随着施工期的结束而消亡。本项目污水处理站位于峨边彝族自治县马嘶溪村西侧，下风向为大渡河，恶臭对附近村民影响小。
综上，项目外环境相容性较好。
（7）“三线一单”符合性分析
1）生态保护红线
根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）：
四川省生态功能重要性和生态环境敏感性科学评估结果表明，全省水源涵养极重要区、水土保持极重要区、生物多样性维护极重要区面积分别为10.56万平方公里、6.77万平方公里、10.83万平方公里，水土流失极敏感区、土地沙化极敏感区、石漠化极敏感区面积分别为5.28万平方公里、2.31万平方公里、0.74万平方公里。叠加后（去除重叠部分）总面积为16.23万平方公里，占全省幅员面积的33.38%
生态保护红线类型分布：
1．雅砻江源水源涵养生态保护红线。
地理分布：该区位于四川省西北部边缘，其中石渠县北部黄河流域区属于三江源水源涵养与生物多样性保护重要区，其余区域属于川西北水源涵养与生物多样性保护重要区。行政区涉及甘孜州甘孜县、德格县、石渠县、色达县，总面积2.23万平方公里，占生态保护红线总面积的15.06%，占全省幅员面积的4.58%。
生态功能：区内除石渠县北部、色达县东部分属黄河流域和大渡河流域外，该区大部分属于雅砻江流域，是雅砻江的主要发源地和重要水源补给区，具有极重要的水源涵养功能。区域生态系统类型有高原湖泊、高寒湿地、高原及高山灌丛草甸等，代表性物种有白唇鹿、藏野驴、雪豹、野牦牛、黑颈鹤等。
重要保护地：本区域分布有1个国家级自然保护区、2个省级自然保护区、8个省级湿地公园的部分或全部区域。
保护重点：保护高原原生灌丛、草甸、湿地等自然生态系统，特别是保护高寒湿地生态系统和河流水生生态系统，维护水源涵养功能，加强草地沙化和鼠虫害防治，控制草场载畜量。
2．大渡河源水源涵养生态保护红线。
地理分布：该区位于四川省西北部，属于川西北水源涵养与生物多样性保护重要区，行政区涉及马尔康市、金川县、壤塘县、阿坝县、红原县、道孚县，总面积1.27万平方公里，占生态保护红线总面积的8.60%，占全省幅员面积的2.62%。
生态功能：区内主要河流有脚木足河、梭磨河、绰斯甲河、大金川等，是大渡河发源地的重要组成部分，具有极重要的水源涵养功能。区域生态系统类型有森林、高山草甸、高原湖泊、沼泽湿地等，植被以高山草甸、亚高山草甸、高山灌丛及亚高山针叶林等为主，代表性物种有云杉、冷杉岷江柏、红豆杉、白唇鹿、黑颈鹤、猕猴等。
重要保护地：本区域分布有1个国家级自然保护区、1个省级自然保护区、2个省级湿地公园、2处饮用水水源保护区的部分或全部区域。
保护重点：保护森林、高山草甸以及湿地、河流生态系统和川陕哲罗鲑等珍稀特有鱼类重要栖息地，维护水源涵养功能；加强大渡河峡谷地区地质灾害防治和水土流失治理；加强区域北部草地沙化和草原鼠虫害防治。
3．若尔盖湿地水源涵养—生物多样性维护生态保护红线。
地理分布：该区位于四川省北部，属于川西北水源涵养与生物多样性保护重要区，行政区涉及阿坝县、若尔盖县、红原县，总面积0.83万平方公里，占生态保护红线总面积的5.62%，占全省幅员面积的1.71%。
生态功能：区内河流主要有黄河上游一级支流黑河、白河和贾曲，是黄河上游重要水源补给区，具有极重要的水源涵养功能。区域生态系统类型主要为高原湖泊、沼泽湿地和草甸生态系统，植被以沼泽植被以及高寒草甸、草甸植被和灌丛植被为主，代表性物种有紫果云杉、大熊猫、四川梅花鹿、黑颈鹤、白唇鹿等。
重要保护地：本区域分布有1个国家级自然保护区、1个省级自然保护区、1个国家湿地公园、1个国家级水产种质资源保护区的部分或全部区域。
保护重点：保护天然草地和沼泽湿地，维护水源涵养和生物多样性保护功能；加强草地沙化和鼠虫害防治，控制草场载畜量；严禁沼泽湿地疏干改造，严禁侵占湿地开发草场。
4．沙鲁里山生物多样性维护生态保护红线。
地理分布：该区位于四川省西部边缘，属于川西北水源涵养与生物多样性保护重要区，行政区涉及新龙县、白玉县、理塘县、巴塘县、乡城县、稻城县、得荣县，总面积3.00万平方公里，占生态保护红线总面积的20.27%，占全省幅员面积的6.17%。
生态功能：区内河流属金沙江水系，植被以高山高原草甸、高山灌丛及亚高山针叶林为主，代表性物种有白唇鹿、矮岩羊、金雕、雪豹、黑熊、藏马鸡等，生物多样性保护极为重要。
重要保护地：本区域分布有3个国家级自然保护区、4个省级自然保护区、2个省级风景名胜区、2个省级湿地公园、2个省级地质公园的部分或全部区域。
保护重点：保护森林、高寒湿地生态系统和野生动植物及其生境，保护冰川，维护生物多样性功能；加强草地植被保护，防止草场退化、沙化。
5．大雪山生物多样性维护—水土保持生态保护红线。
地理分布：该区位于四川省西部，属于川西北水源涵养与生物多样性保护重要区，行政区涉及康定市、泸定县、丹巴县、雅江县、道孚县、炉霍县，总面积1.47万平方公里，占生态保护红线总面积的9.90%，占全省幅员面积的3.02%。
生态功能：区内河流分属大渡河、雅砻江水系，植被类型以亚高山针叶林为主，生态系统涉及森林、高寒湿地、草甸等，代表性物种有冷杉、云杉、四川雉鹑、绿尾虹雉、大紫胸鹦鹉、黑颈鹤、白唇鹿、雪豹、玉带海雕、金丝猴、牛羚等，是生物多样性保护的重要区域。该区沿大渡河、雅砻江流域分布干旱河谷和高山峡谷区，泥石流滑坡强烈发育，呈现土壤侵蚀敏感性高的特点，也是土壤保持的重要区域。
重要保护地：本区域分布有2个国家级自然保护区、7个省级自然保护区、1个国家级风景名胜区、1个国家地质公园、1个省级湿地公园、1处世界自然遗产地、1处饮用水水源保护区的部分或全部区域。
保护重点：加强森林植被及森林生态系统保护，保护湿地和珍稀野生动植物及其生境，维护生态功能；加强干旱河谷和高山峡谷区地质灾害综合整治，防治水土流失。
6．岷山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线。
地理分布：该区位于四川盆地西北部边缘，是川西高原向四川盆地过渡地带，属于岷山—邛崃山—凉山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及都江堰市、彭州市、什邡市、绵竹市、绵阳市安州区、北川羌族自治县、平武县、江油市、青川县、剑阁县、汶川县、理县、茂县、松潘县、九寨沟县、黑水县、若尔盖县，总面积2.23万平方公里，占生态保护红线总面积的15.03%，占全省幅员面积的4.58%。
生态功能：该区河流分属嘉陵江、涪江、岷江水系，是白龙江、岷江和涪江等多条河流的重要水源涵养地。区内植被以常绿阔叶林、常绿与落叶阔叶混交林和亚高山常绿针叶林为主，代表性物种有珙桐、红豆杉、岷江柏、大熊猫、川金丝猴、扭角羚、林麝、马麝、梅花鹿等，是我国乃至世界生物多样性保护重要区域，具有极其重要的生物多样性保护功能。
重要保护地：本区域是大熊猫栖息地核心分布区。区域内分布有10个国家级自然保护区、17个省级自然保护区、5个国家级风景名胜区、12个省级风景名胜区、7个国家地质公园、2个省级地质公园、3处世界自然遗产地、1处饮用水水源保护区的部分或全部区域。
保护重点：保护自然生态系统和大熊猫、川金丝猴等重要物种及其栖息地，维护生物多样性保护和水源涵养功能；加强自然保护区规范化建设和管理；加强地震灾区受损生态系统的恢复和修复；加强地质灾害防治和水土流失治理。
7．邛崃山生物多样性维护生态保护红线。
地理分布：该区位于四川盆地西部，是“华西雨屏”的中心地带，属于岷山—邛崃山—凉山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及大邑县、邛崃市、崇州市、天全县、芦山县、宝兴县、小金县，总面积0.63万平方公里，占生态保护红线总面积的4.26%，占全省幅员面积的1.30%。
生态功能：区内河流主要为青衣江水系，森林植被以常绿阔叶林、常绿与落叶阔叶混交林和亚高山常绿针叶林为主，区内原始森林以及野生珍稀动植物资源十分丰富，是大熊猫、川金丝猴、扭角羚等珍稀野生动物的栖息地，是我国生物多样性保护的热点地区和重要区域之一，生物多样性保护功能极其重要。
重要保护地：本区域是大熊猫栖息地核心分布区。区域内分布有2个国家级自然保护区、4个省级自然保护区、3个国家级风景名胜区、3个省级风景名胜区、1个省级湿地公园、1个国家地质公园、1个省级地质公园、1处世界自然遗产地的部分或全部区域。
保护重点：保护自然生态系统和大熊猫等重要物种及其栖息地，加强低效林改造和迹地修复，加强生态廊道建设，维护生物多样性保护功能；加强自然保护区和物种保护区建设；加强地质灾害防治和水土流失治理。
8．凉山—相岭生物多样性维护—水土保持生态保护红线。
地理分布：该区位于四川省南部，属于岷山—邛崃山—凉山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及米易县、乐山市沙湾区、乐山市金口河区、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、峨眉山市、洪雅县、宜宾县、屏山县、荥经县、汉源县、石棉县、西昌市、德昌县、普格县、昭觉县、喜德县、冕宁县、越西县、甘洛县、美姑县，总面积1.10万平方公里，占生态保护红线总面积的7.40%，占全省幅员面积的2.25%。
生态功能：区内河流分属大渡河、金沙江水系，森林类型以常绿阔叶林、常绿与落叶阔叶混交林和亚高山针叶林为主，代表性物种有红豆杉、连香树、大熊猫、四川山鹧鸪、扭角羚、白腹锦鸡、白鹇、红腹角雉等，生物多样性保护极其重要。该区地貌以中高山峡谷为主，山高坡陡，泥石流滑坡强烈发育，土壤侵蚀敏感性程度高，是土壤保持重要区域。
重要保护地：本区域是大熊猫栖息地核心分布区。区域内分布有6个国家级自然保护区、9个省级自然保护区、2个国家级风景名胜区、5个省级风景名胜区、1个国家地质公园、3个省级地质公园、2个国家湿地公园、1个省级湿地公园、1处世界文化与自然遗产地、2处饮用水水源保护区的部分或全部区域。
保护重点：保护自然生态系统和大熊猫等野生动物及其生境，防治紫茎泽兰等外来有害生物入侵，维护生物多样性保护功能；加强自然保护区建设与管护，加强生态廊道建设；治理水土流失，防治地质灾害。
9．锦屏山水源涵养—水土保持生态保护红线。
地理分布：该区位于四川省西南部边缘，属于岷山—邛崃山—凉山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及木里藏族自治县、盐源县、冕宁县、九龙县，总面积1.09万平方公里，占生态保护红线总面积的7.34%，占全省幅员面积的2.24%。
生态功能：区内自然生态系统以森林生态系统为主，其次为草地生态系统，河流有雅砻江及其重要支流九龙河、盐源河等，是雅砻江水系重要的水源涵养区和金沙江重要水源补给区，水源涵养功能极为重要。该区土壤侵蚀敏感性较高，特别是北部的九龙及木里部分区域，土壤侵蚀极敏感，是我省土壤保持重要区域。
重要保护地：本区域分布有1个国家级自然保护区、2个省级自然保护区、1个国家级风景名胜区、1个省级风景名胜区、1个省级水产种质资源保护区的部分或全部区域。
保护重点：保护森林及草原植被，维护森林等自然生态系统的水源涵养；加强高山峡谷区地质灾害防治和水土流失治理；加强雅砻江及其支流水生生态系统保护。
10．金沙江下游干热河谷水土流失敏感生态保护红线。
地理分布：该区位于川西南山地南部，属于川滇干热河谷土壤保持重要区，行政区涉及攀枝花市东区、攀枝花市西区、攀枝花市仁和区、盐边县、会理县、会东县、宁南县、布拖县、金阳县、雷波县，总面积0.40万平方公里，占生态保护红线总面积的2.73%，占全省幅员面积的0.83%。
生态功能：区内地貌以中山峡谷为主，受山地地形和干热气候影响，区域生态脆弱，水土流失敏感性高，是我省乃至全国水土保持极重要区域。植被类型以亚热带松栎混交林和暖温带阔叶栎林为主，代表性物种有攀枝花苏铁、大熊猫、四川山鹧鸪、黑颈鹤、林麝等。
重要保护地：本区域分布有1个国家级自然保护区、3个省级自然保护区、1个省级风景名胜区、1个省级湿地公园、1个省级地质公园、5处饮用水水源保护区的部分或全部区域。
保护重点：保护现有植被；加强退化生态区的自然恢复和生态修复；加强干热河谷区地质灾害防治和水土流失治理；加强金沙江及其支流水生生态系统保护。
11．大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线。
地理分布：该区位于四川盆地北部边缘，属于秦岭—大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及广元市利州区、广元市朝天区、旺苍县、宣汉县、万源市、通江县、南江县，总面积0.36万平方公里，占生态保护红线总面积的2.46%，占全省幅员面积的0.75%。
生态功能：区内森林资源丰富，森林植被空间垂直地带性分布特征明显，生态系统类型有常绿阔叶林、针阔混交林和亚高山常绿针叶林，代表性物种有巴山水青冈、红豆杉、大鲵、猕猴、林麝等国家重点保护珍稀动植物，是我国乃至东南亚地区暖温带与北亚热带地区生物多样性最丰富的地区之一。该区还是嘉陵江、渠江和汉江流域的上游源区，是四川盆地水资源的重要补给区，水源涵养功能十分重要。
重要保护地：本区域分布有3个国家级自然保护区、8个省级自然保护区、4个国家级风景名胜区、3个省级风景名胜区、2个国家地质公园、1个省级地质公园、3个国家级水产种质资源保护区、3处饮用水水源保护区的部分或全部区域。
保护重点：保护森林生态系统、野生动植物及其栖息地，维护生物多样性保护和水源涵养功能；加强已有自然保护区管理和能力建设；加强退化生态系统恢复、地质灾害防治和水土流失治理。
12．川东南石漠化敏感生态保护红线。
地理分布：该区位于四川盆地东南部，包括与重庆交界的平行岭谷地区和与云南、贵州交界的四川盆地中部低山丘陵的过渡地带，水热条件良好，生物资源较丰富，其赤水河流域属于大娄山区水源涵养与生物多样性保护重要区。行政区涉及合江县、叙永县、古蔺县、广安市前锋区、邻水县、华蓥市、大竹县，总面积0.11万平方公里，占生态保护红线总面积的0.77%，占全省幅员面积的0.24%。
生态功能：该区岩溶地貌发育，局部石漠化严重。区内植被以常绿阔叶林为主，生物多样性较丰富，有桫椤、川南金花茶等珍稀植物，达氏鲟、胭脂鱼等国家重点保护鱼类以及豹、林麝等国家重点保护野生动物。
重要保护地：本区域分布有3个国家级自然保护区、1个省级自然保护区、2个国家级风景名胜区、7个省级风景名胜区、1个世界地质公园、1个国家地质公园、6个省级湿地公园、1个国家级水产种质资源保护区、3处饮用水水源保护区的部分或全部区域。
保护重点：以保护亚热带原始常绿阔叶林生态系统和竹类生态系统为重点，加强森林植被、珍稀野生动植物及其栖息地保护；保护赤水河水生态系统，维护长江上游鱼类种群多样性；加强自然保护区管理；防止喀斯特地貌区石漠化。
13．盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线。
地理分布：该区位于四川省东部成都平原及盆地丘陵区，行政区涉及成都市、自贡市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、广安市、达州市、巴中市、资阳市，总面积0.08万平方公里，占生态保护红线总面积的0.54%，占全省幅员面积的0.17%。
生态功能：四川盆地区是成渝经济区的重要组成部分，是成渝城市群核心区域，人口密集，经济发展，城镇化率大于50%，该区主体功能区定位为重点开发区域和农产品主产区，其主导功能为人居保障和农林产品提供，该区的生态保护红线主要以保障城市饮水安全的饮用水水源保护区为主，还有零散分布于四川盆地及成都平原区自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域，它们在维护区域水土保持功能方面发挥着重要作用。
重要保护地：本区域分布有32处饮用水水源保护区、6个省级自然保护区、3个国家级风景名胜区、10个省级风景名胜区、1个世界地质公园、5个国家地质公园、1个省级地质公园、2个国家湿地公园、4个省级湿地公园、14个国家级水产种质资源保护区、1个省级水产种质资源保护区、1处世界文化与自然遗产地的部分或全部区域。
保护重点：严格按照现有相关法律法规对禁止开发区域的管理要求，对生态保护红线实施严格保护，严格控制人为因素对区内自然生态的干扰。
重点区域划定情况：
1．若尔盖草原湿地生态功能区。
该区为国家层面的重点生态功能区，属于川西北水源涵养与生物多样性保护重要区，行政区涉及阿坝县、若尔盖县、红原县。该区生态保护红线总面积1.39万平方公里，占该区幅员面积的48.44%，占全省生态保护红线总面积的9.40%。生态保护红线类型以水源涵养为主，分属于若尔盖湿地水源涵养—生物多样性维护生态保护红线和大渡河源水源涵养生态保护红线。
2．川滇森林及生物多样性生态功能区。
该区为国家层面的重点生态功能区，分属于川西北水源涵养与生物多样性保护重要区、三江源水源涵养与生物多样性保护重要区和岷山—邛崃山—凉山生物多样性保护与水源涵养重要区。该区生态保护红线总面积10.96万平方公里，占该区幅员面积的45.65%，占全省生态保护红线总面积的74.04%。生态保护红线类型以水源涵养和生物多样性维护为主，具体包括雅砻江源水源涵养生态保护红线的甘孜县、德格县、石渠县和色达县；大渡河源水源涵养生态保护红线的马尔康市、金川县和壤塘县；沙鲁里山生物多样性维护生态保护红线的新龙县、白玉县、理塘县、巴塘县、乡城县、稻城县和得荣县；大雪山生物多样性维护—水土保持生态保护红线的康定市、泸定县、丹巴县、雅江县、道孚县和炉霍县；岷山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线的北川羌族自治县、平武县、汶川县、理县、茂县、松潘县、九寨沟县和黑水县；邛崃山生物多样性维护生态保护红线的天全县、宝兴县和小金县；锦屏山水源涵养—水土保持生态保护红线的九龙县、木里藏族自治县和盐源县。
3．秦巴生物多样性生态功能区。
该区为国家层面的重点生态功能区，属于秦岭—大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区。该区生态保护红线总面积0.48万平方公里，占该区幅员面积的26.96%，占全省生态保护红线总面积的3.24%。生态保护红线类型以生物多样性维护为主，具体包括大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线的旺苍县、万源市、通江县和南江县；岷山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线的青川县。
4．大小凉山水土保持及生物多样性生态功能区。
该区为省级层面的重点生态功能区，属于岷山—邛崃山—凉山生物多样性保护与水源涵养重要区。该区生态保护红线总面积0.95万平方公里，占该区幅员面积的29.80%，占全省生态保护红线总面积的6.40%。生态保护红线类型为生物多样性维护和水土流失敏感，具体包括凉山—相岭生物多样性维护—水土保持生态保护红线的沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、石棉县、普格县、昭觉县、喜德县、越西县、甘洛县和美姑县；金沙江下游干热河谷水土流失敏感生态保护红线的宁南县、布拖县、金阳县和雷波县。
[bookmark: _Hlk55573098]查峨边彝族自治县生态红线图可知，本项目老人民医院片区与经营所片区位于峨边彝族自治县城区内；马嘶溪火车站片区位于峨边彝族自治县马嘶溪村，均不在峨边彝族自治县生态保护红线区内。
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2）环境质量底线
根据本项目环境质量现状监测数据可知：项目所在地地表水（除粪大肠菌群外）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准；环境空气（除PM2.5外）均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；评价区域各测点噪声值（除临011乡道侧以外）均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；项目所在地地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
综上所述，项目所在地环境空气（除PM2.5外）、地表水（除粪大肠菌群外）、地下水、声环境（除临011乡道侧以外）质量均满足所在功能区要求，满足环境质量底线的要求。
3）资源利用上线
本项目用水、用电量较少，不会对当地资源利用上线造成较大影响。
4）环境准入负面清单
经查询《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》、《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）的名录，本项目未列入以上环境准入负面清单行业内容。
对照《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，本项目属于污水治理项目，不属于该负面清单所禁止建设的内容。
（8）项目建设的必要性
农村生活污水的随意排放将会影响到农村的生态环境，威胁到人们的生存环境，从农村整体发展的现状和农民生活质量角度来看，加强污水处理工作是十分必要的。
1）对农村生活污水进行处理，是改善农村生态环境的迫切需要。随着农村居民生活水平的不断提升，农村污水的排放量也呈现出剧增的现象，由于农民不具有较强的环保意识，加之农村环境卫生设置配备不足，使得环境卫生状况较差，在这种情况下进行污水处理工作，完善相应配套设施，能够更好的改善当前农村的环境状况，为农村的生活营造更为健康和谐的生态环境。 
2）对农村生活污水进行处理，也是建设社会主义新农村的必然之举。在社会主义建设的过程中，十分关注农村的发展，农村生产环境、生活环境和生活质量的改善和提高，既有利于农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁和管理民主的实现，又有利于农民生活质量的提升。加强对农村生活污水的处理，是实现这一目标的重要环节。
3）对农村生活污水进行处理，也是促进农村经济发展，全面实施乡村振兴战略的必然要求。农村具有丰富的水资源和宽松的投资环境，这些都有利于推动农村经济的发展。但是由于农民对生活污水的随意排放，污染了一部分水资源，也阻碍了农村经济的发展，在这种情况下，加强对污水的处理，提升水资源的利用效率，并且营造良好的水质环境，能够为农村的发展创造巨大的经济效益，也能够为农民创造发展的氛围，推动农村经济的健康发展。
4）近年来，对入河排污口整治越来越严格，长江经济带生态环境问题审计频次增加、要求提高，对农村生态环境提出明确的要求。沿主要流域河流村庄农村生活污水未得到有效治理、未设置入河排污口形势越来越严峻，沿河村庄农村生活污水未治理直接排放至河流的问题日益突出，整治农村生活污水排放势在必行。沿河村庄农村生活污水达标排放将会成为今后农村生活污水治理的重点和难点。
四、项目概况
（1）项目基本情况
项目名称：四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目
建设单位：峨边彝族自治县城市建设投资有限公司
建设地点：峨边彝族自治县老人民医院片区、经营所片区、马嘶溪火车站片区（E103.2788°；N29.2591°）
建设性质：新建
工作制度及劳动定员：本项目年运行365天，污水处理设施全天24小时运行，配备1名管理人员对污水站进行日常维护管理。
项目总投资：项目总投资337万元，其中环保投资10.5万元，占项目总投资的3.1%。
服务范围：老人民医院片区服务范围为峨边彝族自治县城区老人民医院片区（目前人民医院已搬走），收集老人民医院片区未纳入原有污水管网的居民生活污水，污水通过本项目管网汇入市政管网，最后进入峨边县城市污水处理厂处理；马嘶溪火车站片区服务范围为马嘶溪火车站片区（位于马嘶溪村）道路沿线两侧居民生活污水，通过管网进入本项目污水处理站处理后达四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）标准限值后排入大渡河；经营所片区服务范围为峨边彝族自治县城区经营所片区，进行雨污分流，避免雨水进入污水管网。
建设主要内容及规模：
本项目分三个片区建设，分别为老人民医院片区、马嘶溪火车站片区与经营所片区。其中老人民医院片区建设污水管网长度约639m；经营所片区建设雨水管网长度约126m；马嘶溪火车站片区建设污水管网长度约2395m，尾水管网长度约700m，配套100m3/d一体化污水处理设备一台。
（2）项目组成及主要环境问题
项目组成及主要环境问题详见表1-2。
表1-2 项目组成及主要环境问题一览表
	工程分类
	项目名称
	建设内容及规模
	可能存在的环境问题

	
	
	
	施工期
	营运期

	主体工程
	管网工程
	老人民医院片区建设污水管网长度约639m，其中DN300主管长度为284m，DN150主管网长度为201m，为高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)；DN200主管网长度为154m，为焊接钢管。设污水检查井30座，Φ1000，PE材质。
	噪声、废气、废水、固废、水土流失等
	淤泥、恶臭

	
	
	经营所片区建设雨水干管DN400长度约126m，为高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)。设污水检查井7座，Φ700，PE材质。
	
	

	
	
	马嘶溪火车站片区建设污水干管DN300长度约2395m；尾水管网DN160长度约700m，为高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)。设污水检查井88座，Φ1000，PE材质。
	
	

	
	污水站工程
	格栅调节池
	格栅渠、调节池合建。人工格栅1台，设计栅间距10mm；调节池设计尺寸为4.0m×3.0m×3.5m，配备两台污水泵（Q=6.25m3/h，H=8m，N=0.5kW），1用1备；2套浮球液位计，量程0~4m；1套流量计，量程0~6.25m3/h。
	
	

	
	
	一体化设备
	设计安装A/O+MBR膜一体化污水处理设备1台，处理规模100m3/d。分为厌氧池、好氧池、MBR膜池、沉淀消毒池和设备操作间共五个部分，每个区域分隔独立。一体化污水处理设备设计尺寸为12m×3m×3m。
	
	

	配套辅助工程
	供电工程
	就近接入市政电网。
	
	/

	
	给排水工程
	马嘶溪火车站片区生活用水为市政供水；马嘶溪火车站片区污水处理系统内设置污水排水管和雨水系统。站内污水全部排入格栅调节池，进入污水处理系统处理后达标排入大渡河，雨水通过雨水管道直接排入大渡河。
	
	/

	环保工程
	固体废弃物治理
	生活垃圾：污水处理站配备1名管理人员，厂区内不设值班室，管理人员定期巡检。生活垃圾由嘶溪村垃圾集中收集点处置。
	
	/

	
	
	格栅栅渣：环卫部门统一清运。
	
	/

	
	
	污泥：采用吸粪车外运峨边城市污水处理厂处置。
	
	/

	
	
	废弃填料（MBR膜）：经统一收集后交由厂家回收。
	
	

	
	废水防治
	设备、地面清洗水：经厂区内管网收集后，返回本厂格栅渠与进站污水一并利用本厂设施处理达标排放。
	
	/

	
	噪声防治
	对一体化处理站内主要产噪设备进行增加减震垫等措施。
	
	/

	
	废气防治
	对格栅调节池进行密闭处理，四周栽种绿色吸污植物等措施。
	
	/

	
	地下水防治
	本项目污水处理站格栅调节池采用钢筋混凝土结构，一体化设备采用碳钢防腐，并对池体内外进行防渗、防腐处理，其渗透系数小于1×10-7cm/s。
	
	存在下渗污染地下水的风险


五、项目服务范围及人口
老人民医院片区服务范围为峨边彝族自治县老人民医院片区（目前人民医院已搬走），收集老人民医院片区未纳入原有污水管网的居民生活污水，污水通过本项目管网汇入市政管网，最后进入峨边县城市污水处理厂处理；马嘶溪火车站片区（位于马嘶溪村）服务范围为马嘶溪火车站片区道路沿线两侧居民生活污水，通过管网进入本项目污水处理站处理后达标排入大渡河；经营所片区服务范围为峨边彝族自治县经营所片区，进行雨污分流，避免雨水进入污水管网。
根据业主提供的资料，本项目老人民医院片区服务人口约为80户/320人；马嘶溪火车站片区服务人口约为75户/300人；经营所片区只涉及雨水管网建设，不含污水管网建设。
六、污水量预测
经营所片区只涉及雨水管网建设，不含污水管网建设，因此不涉及污水产生。
根据项目可行性研究报告核算结果，按《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）及《四川省用水定额》（DB51/T2138-2016)的水量指标，并结合两个片区居民实际情况，生活用水定额取150L/（人.d）。
老人民医院片区约有80户/320人，则生活用水量为48m3，产污系数按0.9考虑，则污水产生量为43.2m3；马嘶溪火车站片区约有75户居民/300人，则本项目用水量为45m3，产污系数按0.9考虑，则污水产生量为40.5m3。
七、设计进出水水质
参考峨边城市污水处理厂的设计进水水质及《四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目可行性研究报告》，马嘶溪火车站片区污水处理站设计进水水质见下表：
表1-3  设计进水水质指标一览表
单位：mg/L，pH无量纲
	指标
	CODCr
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	pH

	标准值
	150
	150
	20
	25
	4
	6~9


污水处理站进厂污水经处理BOD5达四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626-2019）一级标准后排入大渡河，因此污水处理站设计出水水质为：
表1-4  设计出水水质指标一览表
单位：mg/L，pH无量纲
	指标
	CODCr
	SS
	TN
	NH3-N
	TP
	pH

	标准值
	60
	20
	20
	8（15）①
	1.5
	6~9


注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
八、污泥处置
依据《四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目可行性研究报告》，马嘶溪火车站片区固体废弃物主要为栅渣和污泥。污泥采用吸粪车定期清运至峨边县城市污水处理厂处理，栅渣收集后交由环卫部门清运处理。
九、供水、供电
（1）给水工程设计
本项目只有马嘶溪火车站片区涉及给水工程。马嘶溪火车站片区生活用水为市政供水，以供日常运行期间设备清洗用水及消防用水，其中设备清洗需水量估计为1m3/d。
（2）排水工程设计
本项目马嘶溪火车站片区污水处理系统内设置污水排水管和雨水系统。其中污水处理系统各处理单元事故性排放、放空以及设备、地面清洗水少量污水全部排入格栅调节池，进入污水处理系统。
污水处理站内设置雨水口，通过雨水管道直接排入附近自然水体。
（3）供电设计
本项目供电由当地供电所供给，为保证污水处理站电气系统的连续、可靠运行，本项目由市政电网供电。
十、项目主要设备、主要原辅材料及能耗
（一）项目主要建构筑物
本项目主要建构筑物见表1-5。
表1-5  主要构筑物清单
	名称
	建筑名称
	尺寸（m×m×m）
	单位
	数量
	结构类型

	马嘶溪火车站片区污水处理站
	格栅调节池
	4×3.0×3.5
	座
	1
	钢筋砼

	
	一体化设备
	12×3×3
	座
	1
	/


（二）项目主要设备
本项目主要设备见表1-6。
表1-6  主要设备清单
	名称
	设备及材料名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	马嘶溪火车站片区污水处理站
	人工格栅
	栅间隙10mm
	台
	1
	/

	
	提升泵
	流量6.25m3/h；扬程8m，功率0.5Kw
	台
	2
	一用一备

	
	鼓风机
	功率0.75kW
	台
	2
	一用一备

	
	污泥回流泵
	/
	台
	2
	一用一备

	
	反冲洗泵
	/
	台
	2
	一用一备

	
	浮球液位计
	行程0~4m
	套
	2
	一用一备

	
	流量计
	量程0~6.25m3/h
	套
	1
	/

	
	电气柜
	XL21
	套
	1
	/

	
	一体化设备
	处理能力100m3/d
	台
	1
	地埋式

	
	紫外线消毒设备
	/
	台
	1
	/


本项目三个片区污水站管网主要工程量表如下：
表1-7  截污干管工程量
	序号
	片区
	名称
	规格
	单位
	数量
	材质

	1
	马嘶溪火车站片区
	污水干管
	DN300
	m
	2395
	HDPE双壁波纹管

	
	
	污水干管
	DN160
	m
	700
	HDPE双壁波纹管

	
	
	污水检查井
	Φ1000
	座
	88
	PE材质

	2
	老人民医院片区
	污水干管
	DN300
	m
	284
	HDPE双壁波纹管

	
	
	污水干管
	DN150
	m
	201
	HDPE双壁波纹管

	
	
	污水干管
	DN200
	m
	154
	焊接钢管

	
	
	污水检查井
	Φ1000
	座
	30
	PE材质

	3
	经营所片区
	雨水干管
	DN400
	m
	126
	HDPE双壁波纹管

	
	
	雨水检查井
	Φ700
	座
	7
	PE材质


（三）项目主要原辅材料及能耗
本项目主要原辅材料及能耗见表1-8。
按照本项目污水处理站的处理规模，主要原辅材料种类、数量及项目能耗情况统计见下表。
表1-8  主要原辅材料及能耗情况表
	项目
	名称
	用量
	来源
	主要化学成分

	主辅料
	施工期
	钢材
	23t
	外购
	Fe

	
	
	混凝土
	510m3
	
	硅酸盐

	
	
	砖
	30m3
	
	－

	
	
	水泥
	25t
	
	－

	
	
	沙石
	44t
	
	－

	
	
	防渗材料
	1000m2
	
	－

	
	运营期
	PAC
	1.8t
	
	聚合氯化铝

	
	
	PAM
	3.6t
	
	聚丙烯酰胺

	
	
	MBR膜
	0.05t
	
	

	能源
	电
	8089.33kW·h/a
	市政电网
	－

	水量
	水
	365m3/a
	市政供水
	－


聚合氯化铝：是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，英文缩写为PAC，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。
聚丙烯酰胺：是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。
十一、厂区总平面布置
1.总平面布置原则
（1）在满足工艺流程顺畅、简洁、合理的前提下，力求布局紧凑，管线短捷，尽量少交叉，并充分注意节省占地。
（2）辅助生产建筑物应集中布置，以提高全厂统一管理及生产的可靠性和方便性。
（3）交通顺畅，便于施工与管理。
（4）功能分区明确，构筑物布置紧凑，减少占地面积。
2.总平面布置合理性分析
整个污水处理站按照生产工艺流程合理布置。居民生活污水经管道进入处理区，分别从格栅调节池、MBR一体化设备的流程依次布置。同时，在满足工艺、建筑的前提下，构筑物布置紧凑，减少占地面积。
项目厂址地势较为平坦，靠近受纳水体下游，便于处理后污水排放。新建污水处理站与厂外道路联通，实现污水处理站对外交通便利，便于施工和今后的运行管理。
总体来说，本项目的总体布置较为合理。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
目前老人民医院片区有未纳入原有污水管网的居民的生活污水直接排入小溪沟；经营所片区未进行雨污分流，大量雨水进入污水管网。峨边彝族自治县马嘶溪火车站片区（位于马嘶溪村）无污水处理设施，也没有完整的污水收集系统，居民生活污水未经处理直接排入周边地表水，对水体污染严重。随着峨边彝族自治县城镇化水平、居民生活标准提高，生活用水量及污水的排放量将不断攀升，会进一步加大对地表水及地下水的污染。本项目建成后，将在较大程度上改善当地地表水水质。




建设项目所在地自然环境简况（表二）
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
一、地理位置
峨边位于四川省西南部的小凉山区，与佛教圣地峨眉山毗邻。县城沙坪镇介于东经103°15′至103°33′，北纬29°15′之间。东西宽56千米，南北长73千米，全县幅员面积2395.5平方千米。成（都）昆（明）铁路横越县城，省道306线穿过县境，距乐山大佛108千米，是通往大凉山的门户。
本项目位于峨边彝族自治县老人民医院片区、经营所片区、马嘶溪火车站片区（E103.2788°；N29.2591°），项目地理位置见附图1。
二、地质、地形、地貌
峨边彝族自治县地处四川盆地与云贵高原的过渡地带，属亚热带湿润季风气候，境内群山耸峙、山峦重叠、沟壑纵横、高差悬殊，最高马鞍山主峰海拔4288米，最低海拔469米。相对高差悬殊达3800米，形成西南高东北低逐渐倾斜地势。由于高差悬殊，使得地貌、气候、植被、土壤及农业利用方式，都呈现出明显的垂直分布规律。
厂区属四川盆地西南边缘大渡河北岸中、高山，中深切割区，总体地势西部较高，南、北、东三边皆为沟谷。最高海拔1410m，最低海拔940m，相对高差470m。区内多圆顶山，馒头山，因出露地层以碳酸盐岩石为主，岩溶地貌较为发育，溶蚀漏斗、溶蚀洼地、溶洞和溶丘较发育。
按《四川省工程地质分区图》划分，厂区属玉龙复式向斜次级褶皱为子岗鼻状宽缓向斜南东翼，区内断裂构造不发育。受2008年 “5.12汶川”大地震及2013年“4.20芦山”地震影响，本区均有十分明显的震感，且使部份房屋产生裂缝，因此，本区为地震波及区。按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）规定，乐山市峨边县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，属设计地震第二组，区域上处于不稳定区。目前该区域岩层结构相对较完整稳定，除局部地段有小规模的崩塌外，其余地段均无大面积崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害现象。
三、气候特征
峨边属亚热带湿润季风气候，由于地形高差悬殊，气温随海拔高度而异，垂直差异明显，形成“一山分四季，十里不同天；山顶戴雪帽，山脚百花鲜”的小凉山区气象景观。具有气候温和，雨量充沛，云雾多，湿度大，光照少，无霜期长，农业气候四季分明，有春迟、夏短、秋早、冬长的特点。
县境内气温年平均为16.6℃，极端高温为35.7℃，极端低温为－3.2℃。7月最热，月平均为25.3℃；1月最冷，月平均为6.5℃。年极变化微小，高低相差1℃。历年日照平均总时数为1049.3时，日平均近6小时，实照时数占全年可照时数的24％。日照时数随海拔高度不同而变化各异。
降水：在县境内随着海拔高低而分布不均。低山河谷区历年平均降水量为831.9毫米，中山区降水量年均为1000毫米左右，高山区年均降水量为1000－1500毫米，海拔在2250米以上的原始森林区，年降水量在1500－2000毫米。降水分配不均，降水量从东北向西南逐渐递减，年度变化率在23－16％左右，例如东部的五渡镇龚嘴地带，年均降水量1275.5毫米，在西南部的勒乌乡地区，年均降水量则为725.5毫米，并形成冬干、春旱、夏洪、秋涝的气象特点。
四、水文特征
县境内河流众多，均属大渡河水系，水源丰富，水质优良。最大河流为大渡河，是全国重点治理开发的河流之一。大渡河从西北的金口河流入境内，而后转为东西向，流经本县的宜坪、沙坪、新场、共和、毛坪、龚嘴电站至五渡等六个乡镇，流入沙湾区，县境流程68公里。
流域上游上段为冬冷夏凉，全年少雨的高原山地气候，年降水量500-750毫米，以降雪为主，积雪期可达5个月。其余地区属季风气候，一般具冬暖、夏热、湿润多雨的特征，年降水量1000毫米，泸定、石棉右岸地区1200-1500毫米，下游部分地区可到1400-1900毫米。暴雨多集中于中、下游地区的5-9月，7、8两月尤为突出。
河川径流主要来自降水。下游福禄镇水文站45年统计，多年平均流量1500立方米/秒。有较丰富的地下水和冰雪融水补给(约占总量的20%)调节，径流变化较小。福禄镇，年内最大月(7月)水量为最小月(2月)水量的8.8倍，年径流的变差系数不足0.10，最大年平均流量1820立方米/秒(1938)为最小年平均流量1170立方米/秒(1973)的1.5倍。
大渡河水系呈羽毛状分布，径流主要由降雨形成，部分为融雪补给。由于流域面积大，植被良好，上游第四纪覆盖层利于下渗和滞流，径流年际变化不大，年内分配比较均匀，洪枯水量差别不大。据下游福禄镇，水文站观测资料统计，多年平均流量1500立方米/秒，多年平均径流量473亿立方米，径梳模数相当于黄河的十倍，年平均径流量也超过黄河。丰水年的年水量达627亿立方米，为多年平均的1.32倍，最枯年份的水量也有356亿立方米，占多年平均值的0.75%。
五、矿产资源概况
峨边彝族自治县境内已发现矿产种类有：可燃有机岩、黑色金属、有色金属、贵金属、非金属和食用微墨元素补充剂六大类，主要矿种有：煤、铁、铜、铅、锌、铝、砂、金、硬质耐火粘土、熔剂石灰岩、硫铁、重晶石、磷块岩、伊利石、水泥原料石灰岩、钾长石、脉石英、石膏、石棉、水晶、大理岩、花岗岩、方解石、石墨、玄武岩、砖瓦粘土及饮用矿泉水和医疗温泉等28个矿种。
根据现场调查，项目评价范围内无珍稀、濒危动植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点，不在拟定的生态红线区内。
六、主要植被及动物资源
峨边彝族自治县森林植被属于亚热带常绿阔叶林区，川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带，全县森林覆盖率为42%，河源地区森林覆盖率达62.2%。由于受山地地形制约，形成了相应的山地生物垂直带，植被垂直带谱明显，由低到高依次为：
海拔1300～2000m，为亚热带常绿阔叶林带；海拔2000～2400m，为针阔叶林混交林带；海拔2400～3700m，为暗针叶林带；海拔3700以上，为高山灌丛和草甸带。
峨边彝族自治县有林草地面积25.09万hm2，占全县总面积的37.1%，天然草场面积33.44万hm2，占全县总面积的49.4%。
据调查，峨边彝族自治县树种包括针叶树种、阔叶树种、灌木树种及经济树种。其中针叶树种主要包括松科的云杉树、冷杉树、铁杉树、落叶松树、松树，柏科的侧柏树，树种有云杉、巴山冷杉、苍山冷杉、云南铁杉、红杉、云南松、高山松和侧柏等；阔叶乔木树种主要包括杨柳科、壳斗科、桦木科的山杨、川杨、青杨、刺叶栎、细叶青冈和红桦等；灌木树种主要有枸子木、三颗针、野蔷薇和杜鹃等。全县主要草种有高山寒草、高山早熟禾、珠牙蓼、黑花苔草、羊茅、披碱草等，主要分布在海拔3700m以上的高山宽谷、缓坡和小型台地。
国家珍稀保护的野生动物如大熊猫、羚羊、豹、小熊猫、黑熊、岩羊等均分布在黑竹沟自然保护区、黑竹沟风景名胜区和黑竹沟森林公园内的高海拔林区，不受工程建设的影响。项目拟建于峨边彝族自治县老人民医院片区、经营所片区、马嘶溪火车站片区，该区域人类活动频繁，受人类活动的干扰，区内无珍稀保护动物。无重点保护的历史遗迹和文物古迹。工程所在地无风景名胜和文物保护单位。


























环境质量状况（表三）
	建设项目所在地区域环境质量现状
一、环境空气质量
1、基本污染物的环境质量现状
①环境空气数据来源
本次环境空气质量引用乐山市2019年环境质量公报中的监测数据，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2数据来源”的要求。
根据《乐山市2019年环境质量公报》，本项目所在区域大气环境质量现状情况见表3-1。
表3-1  2019年乐山市空气质量数据统计表    单位：μg/m3，CO：mg/m3
	项目
	SO2
	NO2
	CO
	O3
	PM2.5
	PM10

	平均浓度
	12.9
	24.0
	1.4
	121.4
	39.1
	61.7

	质量标准（年平均）
	60
	40
	4
	160
	35
	70

	备注：一氧化碳年均值为24小时平均第95百分位数，臭氧年均值为日最大8小时滑动平均第90百分位数。


②评价方法和评价标准
依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）对乐山市2019年二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)六项污染物进行评价，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。SO2、NO2、PM10和PM2.5年度达标情况由该项污染物年平均浓度对照年平均标准确定，CO年度达标情况由CO日均值第95百分位数浓度对照24小时平均标准确定，O3年度达标情况由O3日最大8小时平均第90百分位数浓度对照8小时平均标准确定。达到或好于国家环境空气质量二级标准为达标，超过二级标准为超标。
报告数据显示：全市11个县（区、市）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳和可吸入颗粒物年均浓度分别为12.9μg/m3、24.0μg/m3、121.4μg/m3、1.4mg/m3和61.7mg/m3，均优于国家环境空气二级标准；细颗粒物平均浓度为39.1μg/m3，超过国家环境空气二级标准。
根据以上分析，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。
③峨边彝族自治县空气质量限期达标规划
《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年-2025年）》规划目标与阶段性目标：近期目标：到2020年，全县PM2.5年均浓度控制在45μg/m3以内，大气环境优良天数率比例达到85%以上。远期目标：力争到2025年，PM10控制在70μg/m3以内，PM2.5控制在35μg/m3以内，达到国家二级标准要求。阶段性目标：以基准年为基础，达标期限内实施阶段式滚动目标，分两个阶段逐步改善空气质量，第一阶段，近期2018-2020年，第二阶段，中长期2021-2025年。
综合考虑峨边彝族自治县经济发展特点和大气污染状况，峨边彝族自治县空气质量达标战略主要包括以下内容：一是通过调整能源结构、升级产业结构、优化空间布局、强化污染减排等手段，逐步推进大气污染源头控制；二是以矿山、建材、铁合金、化工、扬尘、机动车、餐饮、秸秆燃烧为重点污染源，推进多污染源综合控制；三是针对SO2、NOx、PM2.5、VOCs等大气污染物，推进多污染物协同控制，同时把对NH3的排放控制纳入政策视野。在2020年、2022年、2024年对空气质量达标规划实施情况开展跟踪评价，查找不足，有针对性地提出改进措施，逐步实现城市空气质量达标。
综上，项目所在区域不达标指标PM2.5预期可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。
2、其他污染物的环境质量现状
为掌握项目区域大气环境其他污染物质量现状，本项目针对其他污染因子NH3、H2S委托四川福德昌环保科技有限公司对该项目的环境空气进行了现场采样。
（1）监测因子
NH3、H2S。
（2）监测时间及点位
监测时间：2020年11月18日~11月24日连续监测7天，每天监测4次。
监测点位：项目所在地中心处、项目所在地下风向100m处。
（3）、评价标准
本项目NH3、H2S标准采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。
表3-2  NH3、H2S空气质量标准
单位：mg/m3
	项目
	标准限值
	执行标准

	NH3
	0.2
	《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	H2S
	0.01
	


（4）监测结果
具体监测结果见表3-3。
表3-3  环境空气检测结果

	检测项目
	检测日期
2020年
	点位检测频次
	检测结果（mg/m3）
	备注

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	

	H2S
	11月18日
	1#
	0.004
	0.005
	0.004
	0.003
	/

	
	
	2#
	0.005
	0.002
	0.004
	0.007
	/

	
	11月19日
	1#
	0.002
	0.003
	0.005
	0.003
	/

	
	
	2#
	0.002
	0.004
	0.003
	0.005
	/

	
	11月20日
	1#
	0.004
	0.002
	0.006
	0.005
	/

	
	
	2#
	0.004
	0.003
	0.006
	0.003
	/

	
	11月21日
	1#
	0.005
	0.003
	0.005
	0.002
	/

	
	
	2#
	0.002
	0.003
	0.004
	0.002
	/

	
	11月22日
	1#
	0.003
	0.005
	0.003
	0.006
	/

	
	
	2#
	0.005
	0.005
	0.003
	0.005
	/

	
	11月23日
	1#
	0.006
	0.004
	0.006
	0.005
	/

	
	
	2#
	0.005
	0.006
	0.003
	0.006
	/

	
	11月24日
	1#
	0.003
	0.002
	0.005
	0.005
	/

	
	
	2#
	0.003
	0.005
	0.006
	0.004
	/

	NH3
	11月18日
	1#
	0.06
	0.04
	0.05
	0.07
	/

	
	
	2#
	0.02
	0.04
	0.05
	0.08
	/

	
	11月19日
	1#
	0.09
	0.07
	0.10
	0.06
	/

	
	
	2#
	0.10
	0.09
	0.06
	0.08
	/

	
	11月20日
	1#
	0.09
	0.08
	0.10
	0.06
	/

	
	
	2#
	0.08
	0.06
	0.11
	0.10
	/

	
	11月21日
	1#
	0.06
	0.04
	0.09
	0.08
	/

	
	
	2#
	0.05
	0.07
	0.10
	0.12
	/

	
	11月22日
	1#
	0.06
	0.11
	0.09
	0.06
	/

	
	
	2#
	0.05
	0.08
	0.06
	0.06
	/

	
	11月23日
	1#
	0.09
	0.08
	0.12
	0.10
	/

	
	
	2#
	0.10
	0.09
	0.13
	0.12
	/

	
	11月24日
	1#
	0.11
	0.07
	0.08
	0.09
	/

	
	
	2#
	0.11
	0.09
	0.07
	0.07
	/


（5）评价方法
评价方法按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的技术要求进行。
（6）评价结果
项目区环境空气质量现状评价结果见下表：
表3-4  项目所在区域其他污染物现状监测统计及评价结果
	污染物
	平均时间
	评价标准（mg/m3）
	监测浓度范围（mg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率
	达标
情况

	
	
	
	
	
	
	

	NH3
	24h
	0.2
	0.02~0.13
	65
	0
	达标

	H2S
	24h
	0.01
	0.002~0.007
	70
	0
	达标


从上表可以看出：项目区域内环境空气中NH3、H2S最大浓度占标率均小于1，符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的要求。
二、地表水环境质量
1.监测断面
在大渡河项目排污口上游500m处设置1#地表水环境质量现状监测断面，在大渡河项目排污口下游1000m处设置2#地表水环境质量现状监测断面，断面位置见表3-5。
表3-5  地表水水质监测断面位置
	编号
	断面位置

	1#
	大渡河项目排污口上游500m处

	2#
	大渡河项目排污口下游1000m处


2.监测因子
pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮（以N计）、总磷、粪大肠菌群。
3.监测时间、监测频次
在2020年11月21日、22日、23日连续监测3天，每天监测1次。
4.地表水监测结果及评价
地表水环境质量现状监测结果见表3-6。
表3-6  地表水环境质量现状检测结果表
	检测项目
	检测日期
2020年
	检测结果（mg/L）
	备注

	
	
	1#：大渡河项目排污口上游500m处
	2#：大渡河项目排污口下游1000m处
	

	pH（无量纲）
	11月21日
	7.08
	7.11
	/

	
	11月22日
	7.09
	7.13
	/

	
	11月23日
	7.05
	7.17
	/

	化学需氧量
	11月21日
	10
	9
	/

	
	11月22日
	11
	10
	/

	
	11月23日
	11
	10
	/

	BOD5
	11月21日
	2.2
	2.1
	/

	
	11月22日
	2.3
	2.1
	/

	
	11月23日
	2.2
	2.3
	/

	氨氮
	11月21日
	0.107
	0.221
	/

	
	11月22日
	0.131
	0.272
	/

	
	11月23日
	0.141
	0.258
	/

	总磷
	11月21日
	0.18
	0.03
	/

	
	11月22日
	0.17
	0.04
	/

	
	11月23日
	0.18
	0.03
	/

	粪大肠菌群（MPN/L）
	11月21日
	1.1×104
	1.3×104
	/

	
	11月22日
	1.1×104
	1.2×104
	/

	
	11月23日
	1.1×104
	1.3×104
	/


（1）评价方法
根据监测结果，统计出各监测断面各污染因子的测值范围、超标率、最大超标倍数，并采用水质指数法进行现状评价。计算公式如下：
1）一般水质因子的指数法计算公式：


式中：Sij：评价因子i的水质指数，大于1表示该水质因子超标；
Cij：评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；
Csi：评价因子i的评价标准限值，mg/L。
2）pH的标准指数为：

当pHj≤7.0      

当pHj≥7.0     
式中：SpH，j：pH值的指数，大于1表面该水质因子超标；
pHj：j点的pH值；

：地表水水质标准规定的pH的下限值；

：地表水水质标准规定的pH的上限值。
（2）评价标准
地表水环境质量执行《地表水质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准限值。
（3）评价结果
表3-7  地表水水质现状评价结果
单位：mg/L
	监测断面
	内容
	pH（无量纲）
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	NH3-N
	总磷
	粪大肠菌群（个/L）

	1#
	浓度值
	7.05~7.09
	10~11
	2.2~2.3
	0.107~0.141
	0.17~0.18
	1.1×104

	2#
	
	7.11~7.17
	9~10
	2.1~2.3
	0.221~0.272
	0.03~0.04
	1.2×104~1.3×104

	标准值
	6～9
	20
	4
	1
	0.2
	≤1×104个/L

	水质指数
	0.025~0.045
	0.5~0.55
	0.55~0.575
	0.107~0.141
	0.85~0.9
	1.1

	
	0.055~0.085
	0.45~0.5
	0.525~0.575
	0.221~0.272
	0.15~0..2
	1.2~1.3

	结果
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	不达标


监测数据表明，项目所在地大渡河地表水断面上游约500m处和下游1000m处检测河段水质指标均（除粪大肠菌群外）符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，说明当地监测河段水环境质量较好。项目马嘶溪火车站片区现无污水处理设施，也没有完整的污水收集系统，居民生活污水未经处理直接排入周边地表水，对水体污染严重，故项目粪大肠菌群指标不达标，本项目建成投入使用后，将大大减少排入大渡河污染物的量，实现马嘶溪火车站片区生活污水达标排放。
三、地下水质量现状监测及评价
1.监测点位布置
本次地下水监测点位共设置3个，地下水现状监测点位布置见表3-8。
表3-8  地下水现状监测布点
	检测类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	地下水
	1#：项目西南侧居民民井
2#：项目东北侧居民民井
3#：项目西北侧居民民井
	钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、氯化物、硫酸盐、pH、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、六价铬
	检测1天，每天1次


2.监测项目：地下水。
3.监测时间、监测频次
2020年11月21日检测1天，每天1次。
4.监测结果
检测结果见表3-9。
表3-9  地下水现状检测结果
	采样时间
	2020年11月21日

	检测项目
	检测结果（mg/L）
	备注

	
	1#：项目西南侧居民民井
	2#：项目东北侧居民民井
	3#：项目西北侧居民民井
	

	钾
	0.46
	0.46
	0.45
	/

	钠
	13.2
	13.6
	12.8
	/

	钙
	33.8
	33.2
	34.4
	/

	镁
	22.4
	18.0
	19.8
	/

	碳酸根
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	碳酸氢根
	189
	190
	191
	/

	硫酸盐
	25.8
	28.5
	28.2
	/

	硝酸盐
	1.79
	2.23
	2.07
	/

	亚硝酸盐
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	氯化物
	4.27
	4.42
	4.38
	/

	pH（无量纲）
	7.32
	7.44
	7.46
	/

	氨氮
	0.049
	0.029
	0.041
	/

	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	溶解性总固体
	198
	210
	211
	/

	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	0.6
	0.5
	0.5
	/


5、地下水环境质量评价标准
项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T1484-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准限值见下表3-10：
表3-10  地下水质量现状评价标准
	项目
	单位
	评价标准值
	来源

	钾
	mg/L
	/
	--

	钠
	mg/L
	≤200
	--

	钙
	mg/L
	/
	--

	镁
	mg/L
	/
	--

	碳酸根
	mg/L
	/
	--

	碳酸氢根
	mg/L
	/
	--

	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	GB/T14848-2017表1

	硝酸盐
	mg/L
	≤20
	GB/T14848-2017表1

	亚硝酸盐
	mg/L
	≤1.00
	GB/T14848-2017表1

	氯化物
	mg/L
	≤250
	GB/T14848-2017表1

	pH（无量纲）
	无量纲
	6.5~8.5
	GB/T14848-2017表1

	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	GB/T14848-2017表1

	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	GB/T14848-2017表1

	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	GB/T14848-2017表1

	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	mg/L
	≤3.0
	GB/T14848-2017表1


表3-11  水位检测结果
	检测类别
	名称
	水位高程（m）

	地下水
	1#：项目西南侧居民民井
	548

	
	2#：项目东北侧居民民井
	551

	
	3#：项目西北侧居民民井
	556

	
	4#：项目北侧190m处居民地下水
	554

	
	5#：项目北侧160m处居民地下水
	558

	
	6#：项目北侧120m处居民地下水
	557


6.评价方法
为了能直观反映水质现状，科学的评判水体中污染物是否超标，评价采用标准指数法。 标准指数法数学模式如下： 
① 对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法见下公式：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4564\wps1.png]
式中：Pij——第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；
② 对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法为：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4564\wps2.png]       pHj≤7.0时
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4564\wps3.png]       pHj≥7.0时
式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；
pH ——pH监测值；
pHsd——标准中pH的下限值；
pHsu——标准中pH的上限值；
7.评价结果
其评价结果见下表：
表3-12  地下水各检出因子单因子指数表
	检测项目
	各评价因子单因子指数

	
	2020年3月2日

	
	1#
	2#
	3#

	钾
	/
	/
	/

	钠
	0.066
	0.068
	0.064

	钙
	/
	/
	/

	镁
	/
	/
	/

	碳酸根
	未检出
	未检出
	未检出

	碳酸氢根
	/
	/
	/

	硫酸盐
	0.103
	0.114
	0.113

	硝酸盐
	0.090
	0.112
	0.104

	亚硝酸盐
	未检出
	未检出
	未检出

	氯化物
	0.0171
	0.0177
	0.0175

	pH（无量纲）
	0.46
	0.22
	0.23

	氨氮
	0.098
	0.058
	0.082

	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出

	溶解性总固体
	0.198
	0.210
	0.211

	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	0.2
	0.17
	0.17


根据评价结果，本次取得的3个地下水样中，地下水各检测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T1484-2017）中的Ⅲ类标准限值，表明项目区所在地区域地下水环境质量现状良好。
五、声环境质量
1.监测点位布置
本次噪声监测点位共设置5个，噪声现状监测点位布置见下表。
表3-13  噪声现状监测布点
	序号
	监测点位

	1#
	项目所在地厂界东侧外1m处

	2#
	项目所在地厂界南侧外1m处

	3#
	项目所在地厂界西侧外1m处

	4#
	项目所在地厂界北侧外1m处

	5#
	项目所在地厂界西侧外20m处农户外


2.监测项目：厂界噪声。
3.监测时间、监测频次
2020年10月22日、23日连续检测2天，昼间、夜间各一次。
4.监测结果
检测结果见下表3-14。
表3-14  环境噪声现状检测结果
	检测项目
	检测日期
	测点
编号
	检测结果/等效声级Leq[dB(A)]
	备注

	
	
	
	昼间
	车流量
（辆/小时）
	夜间
	车流量
（辆/小时）
	

	噪声
	2020年11月22日
	1#
	45
	/
	45
	/
	/

	
	
	2#
	45
	/
	43
	/
	/

	
	
	3#
	69
	大：18
中：0
小：6
	52
	大：6
中：0
小：3
	主要声源：交通噪声

	
	
	4#
	50
	/
	44
	/
	/

	
	
	5#
	52
	/
	47
	/
	/

	
	2020年11月23日
	1#
	48
	/
	43
	/
	/

	
	
	2#
	49
	/
	45
	/
	/

	
	
	3#
	67
	大：6
中：0
小：6
	53
	大：3
中：0
小：3
	主要声源：交通噪声

	
	
	4#
	51
	/
	43
	/
	/

	
	
	5#
	52
	/
	46
	/
	/


从表3-14监测结果可见，因项目所在地周边有较多企业需要货车经过011乡道运货，车流量较大，所以项目3#点位（临近011乡道）噪声值不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，其余监测点位噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
根据现场勘查项目实际情况可知：
（1）项目马嘶溪火车站片区污水处理站位于峨边彝族自治县马嘶溪村，厂区北侧距离厂界最近20m为周边散居居民1户，113m处为散居居民5户；东侧紧邻大渡河，距离为29m；东南侧大渡河对岸，距离厂界最近319m处为峨边彝族自治县城市污水处理厂，401m处为明达集团合金公司、峨边金光电冶有限公司等企业；东北侧距离厂界最近250m为林河硅业，407m处为峨边西南水泥有限公司；南侧距离厂界最近51m为周边散居居民约20户；西侧主要为周边散居居民约50户，最近一户距离为27m，110m处为马嘶溪村村民委员会，218m处为峨边火车站；西北侧主要为周边散居居民约15户，最近一户距离为163m；西南侧主要为周边散居居民约26户，最近一户距离为199m。项目主要外环境关系见附图4。
（2）马嘶溪火车站片区污水收集管网位于大渡河北侧，最近距离为166m。管网周边（1~10m）分布有居民约600人。
（3）经营所片区雨水收·集管网位于大渡河北侧，最近距离为174m。管网周边（1~10m）分布有居民约200人。
（4）老人民医院片区雨水收集管网位于大渡河北侧，最近距离为48m。管网周边（1~10m）分布有居民约500人。
根据项目特点和外环境特征确定保护目标及保护级别为：
1.环境空气
项目运营期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，环境空气应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求和《环境影响技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度标准。主要保护目标为评价范围内环境空气、项目周围住户，使空气质量不因项目的建设而发生改变。
2.地表水
项目地表水环境保护目标为大渡河，其水质应不受本项目建设而改变；受纳水体应使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。
3.声环境
项目所在地声环境质量应符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。使该范围的声环境质量不因项目的建设而发生改变。
4.地下水
项目地下水环境保护目标为当地地下水，其水质应不受本项目建设而改变；地下水水体应使其符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
根据相关要求，本项目评价范围内主要环境保护目标情况见下表：
表3-15  马嘶溪火车站片区污水处理站主要环境保护目标一览表
	[bookmark: _Hlk6818423]环境要素
	环境保护对象名称
	方位
	高差
	最近距离
	规模及性质
	环境保护级别

	[bookmark: _Hlk325548942]环境空气
	散居居民
	北
	1m
	20m
	1户，3人，居住生活
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

	
	散居居民
	南
	2m
	51m
	约20户，60人，居住生活
	

	
	散居居民
	西
	3m
	27m
	约50户，150人，居住生活
	

	
	散居居民
	西
	50m
	127m
	约40户，120人，居住生活
	

	
	散居居民
	西南
	20m
	199m
	约26户，78人，居住生活
	

	
	散居居民
	西南
	80m
	292m
	约32户，96人，居住生活
	

	
	散居居民
	西南
	108m
	593m
	约18户，54人，居住生活
	

	
	散居居民
	西南
	78m
	607m
	约20户，60人，居住生活
	

	
	散居居民
	西北
	36m
	163m
	约15户，45人，居住生活
	

	
	马嘶溪村村民委员会
	西
	4m
	110m
	约20人
	

	
	峨边火车站
	西
	3m
	218m
	约500人
	

	声环境
	散居居民
	北
	1m
	20m
	1户，3人，居住生活
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	散居居民
	南
	2m
	51m
	约20户，60人，居住生活
	

	
	散居居民
	西
	3m
	27m
	约50户，150人，居住生活
	

	
	散居居民
	西
	50m
	127m
	约40户，120人，居住生活
	

	
	散居居民
	西南
	20m
	199m
	约26户，78人，居住生活
	

	
	散居居民
	西北
	36m
	163m
	约15户，45人，居住生活
	

	
	马嘶溪村村民委员会
	西
	4m
	110m
	约20人
	

	地表水环境
	大渡河
	东侧
	/
	29m
	III类水体；行洪灌溉
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

	地下水环境
	当地地下水
	/
	/
	/
	/
	《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水域标准


表3-16  马嘶溪火车站片区污水管网主要环境保护目标一览表
	类别
	保护目标
	与管网的距离方位
	人数
	保护级别

	环境空气、声环境
	马嘶溪火车站片区居民
	交叉分布在管网周围，离管网1～10m
	约600人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	地表水环境、地下水环境
	大渡河
	北侧166m
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类；《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水域标准

	
	当地地下水
	/
	/
	


表3-17  经营所片区污水管网主要环境保护目标一览表
	类别
	保护目标
	与管网的距离方位
	人数
	保护级别

	环境空气、声环境
	经营所片区居民
	交叉分布在管网周围，离管网1～10m
	约200人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	地表水环境、地下水环境
	大渡河
	北侧174m
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类；《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水域标准

	
	当地地下水
	/
	/
	


表3-18  老人民医院片区污水管网周围主要环境保护目标
	类别
	保护目标
	与管网的距离方位
	人数
	保护级别

	环境空气、声环境
	老人民医院片区
	交叉分布在管网周围，离管网1～10m
	约500人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	地表水环境、地下水环境
	大渡河
	北侧48m
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类；《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水域标准

	
	当地地下水
	/
	/
	




















评价适用标准（表四）
	环
境
质
量
标
准
	根据项目实际情况，结合现行环境标准，本项目执行以下标准。
一、环境空气质量：
执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准浓度参考限值和《环境影响技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，标准限值见表4-1。
表4-1  空气环境质量评价标准
	污染物名称
	取值时间
	标准浓度限值（mg/m3）
	依据

	SO2
	年平均
	0.06
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	日平均
	0.15
	

	
	小时平均
	0.50
	

	NO2
	年平均
	0.04
	

	
	日平均
	0.08
	

	
	小时平均
	0.20
	

	CO
	日平均
	4
	

	
	小时平均
	10
	

	O3
	日最大8小时平均
	0.16
	

	
	小时平均
	0.20
	

	PM10
	年平均
	0.07
	

	
	日平均
	0.15
	

	PM2.5
	年平均
	0.035
	

	
	日平均
	0.075
	

	H2S
	小时平均
	0.01
	《HJ2.2-2018》附录D其他污染物空气质量浓度标准

	NH3
	小时平均
	0.2
	


二、地表水环境质量:
执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准
单位：mg/L
	指标
	pH
	BOD
	CODCr
	氨氮
	总磷
	粪大肠菌群

	标准值（Ⅲ类）
	6~9（无量纲）
	≤4
	≤20
	≤1.0
	≤0.2
	≤1×104个/L


三、地下水环境质量:
执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详见下表。
表4-3  地下水质量标准
单位：mg/L(pH除外)
	项目
	pH（无量纲）
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	溶解性总固体
	硫酸盐
	氯化物
	钠
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	氨氮
	六价铬

	标准值mg/L
	6.5~8.5
	≤3.0
	≤1000
	≤250
	≤250
	≤200
	≤20
	≤1.00
	≤0.5
	≤0.05


四、声环境质量：
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。
表4-4  环境噪声标准值表
单位：dB(A)
	标准
	昼间
	夜间

	2类标准
	60
	50




	污
染
物
排
放
标
准

	一、废气排放标准
施工期大气污染执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）。见表4-5。
表4-5  四川省施工场地扬尘排放限值
	监测项目
	区域
	施工阶段
	监测点排放限值，μg/m3
	监测时间

	总悬浮颗粒物（TSP）
	成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵 阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	600
	自监测起持续15分钟

	
	
	其他工程阶段
	250
	

	
	攀枝花市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜 藏族自治州、凉山彝族自治州
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	900
	

	
	
	其他工程阶段
	350
	


运营过程中无组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。
表4-6  废气污染物排放标准限值
单位：mg/m3
	序号
	项目
	排放类别
	标准限值
	执行标准

	1
	氨（NH3）
	无组织排放
	1.5mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

	2
	硫化氢（H2S）
	
	0.06mg/m3
	

	3
	臭气浓度（无量纲）
	
	20
	


二、废水排放标准
项目施工期废水综合利用，不外排。
运营期废水排放按照四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准执行。
表4-7  废水污染物排放标准限值
	序号
	污染物项目
	排放限值（mg/L）
	污染物排放监控位置

	1
	pH（无量纲）
	6~9
	污水处理站总排放口

	2
	CODcr
	60
	

	3
	SS
	20
	

	4
	氨氮（以N计）
	8（15）
	

	5
	总氮（以N计）
	20
	

	6
	总磷（以P计）
	1.5
	

	7
	动植物油
	3
	


注：①括号外的数值为水温＞12℃的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃的控制指标。
②动植物油指标仅针对含提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水的处理设施执行。
三、噪声执行标准
施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准；营运期：执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准；标准限值见表4-8。
表4-8  项目噪声执行标准
单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	2类标准
	60
	50

	建筑施工场界环境噪声限值
	70
	55


三、固体废弃物排放标准
项目一般固废执行《一般工业固体物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关标准。

	总
量
控
制
指
标
	据国家总量控制因子的规定和工程污染物排放特征，本评价根据本项目的总体情况，本项目总量控制因子为CODcr、NH3-N、TP、TN。本次环评建议总量控制指标如下：
COD：100(m3/d)×60(mg/L)/1000×365(d)/1000=2.19(t/a)；
NH3-N：100 (m3/d)×8(mg/L)/1000×365(d)/1000=0.292 (t/a)；
TP：100 (m3/d)×1.5(mg/L)/1000×365(d)/1000=0.05475 (t/a)；
TN：100 (m3/d)×20(mg/L)/1000×365(d)/1000=0.730 (t/a)。
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建设项目工程分析（表五）
	一、工艺流程简述
项目建设分为施工期和营运期，按照环境影响评价技术导则要求，本报告分别对项目施工期和营运期进行评价。
（一）施工期
1、污水处理站施工期工艺流程
本项目属于新建项目，污水处理厂建设施工期间主要涉及场地平整及表土收集、基础工程、主体工程设备安装等工程，建设过程将产生扬尘、废气、施工废水、生活污水、噪声、固体废物等污染物。工程从施工至交付使用的基本建设流程及产污位置如下图所示。
[image: ]
图5-1 污水处理站施工期工艺流程及产污位置图
2、管网工程施工期工艺流程
污水收集干管施工首先根据管网走向对表面覆盖物进行清除，然后根据设计的管道埋深进行沟槽开挖，将开挖后的土方临时堆放在管线两侧，管沟开挖完成后将成品管道通过机械设备放入开挖的沟槽内连接，然后进行试压，试压合格后将开挖的土方进行回填，并对地表进行绿化恢复等。项目管道施工涉及1处011乡道穿越，采取破道穿越，本项目不穿越成昆铁路，河流。管网工程施工期对环境造成的不利影响，表现为工程开挖对现有路面、当地植被等生态环境的影响，以及由于施工期车辆行驶噪声、汽车尾气和施工期噪声、施工产生的路面扬尘、工程现场形成的对沿线环境景观破坏的影响。施工期建设流程及产污位置如下图所示。
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图5-2 管网工程工艺流程及产污位置图
管网铺设施工方案介绍如下：
（1）管道材料的选择
管道材料的选择必须考虑管道运输的方便性，施工的难易程度，管材刚度和强度满足工程要求和工程投资等综合因素。目前，排水工程常用重力流主要管道材料一般有以下几种：钢筋混混凝土圆管；HDPE双壁波纹管；U-PVC管(硬聚氯乙烯缠绕管)；焊接钢管。
U-PVC聚氯乙烯缠绕管和HDPE双壁波纹管在水力性、施工难易和抗震性等方面，具有很大的优势，但从管材单价和综合造价来看，承插接口钢筋砼排水管是最低的。综上所述，本项目管道沿线地形变化较大，为了保证排水安全，同时方便管道施工、加快工期，采用HDPE双壁波纹管与焊接钢管。
（2）干管设计
管道设计充满度、最小坡度按《室外排水设计规范》50014-2006（2016年版）确定。根据现场勘查，本项目三个片区水收集区域都存在一定的自然坡降，故管道可采用重力直接接入污水处理站或雨水管网。沿途设置检查井，在需要管道支墩处设置支墩，支墩采用850mm×850mm的形式。
（3）检查井
根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版），截污干管在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、迭水处以及直线管段上每隔40米设置检查井。本工程的检查井按此规范进行设计。经过估算，本工程老人民医院片区需设置检查井约30座，井径D1000；马嘶溪火车站片区需设置检查井约88座，井径D1000，经营所片区需设置检查井约7座，井径D700。
项目为污水处理站建设及管网工程，施工工期较短。项目污水处理站建设及管网工程同步进行。
（二）运营期
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图5-3 污水处理站工艺流程及产污位置图
工艺流程简述：
1）格栅、调节池：为了节约用地及生产管理方便，考虑将格栅渠、调节池合建。格栅用于截留水中的漂浮、悬浮杂物，降低后续处理设施出现堵塞、设备磨损的几率。调节池的作用主要起到调节水质、水量、均质化水质的作用，内置污水泵和浮球液位计，通过液位的高低进行污水泵的起停，达到自动化控制的要求。调节池内的污水经潜污泵提升至MBR一体化设备。
2）MBR一体化设备：采用“A/O+MBR膜一体化污水处理工艺”。A/O+MBR膜一体化污水处理设备分为缺氧区、好氧区、生物过滤区、沉淀消毒区和设备间共五个部分，每个区域分隔独立。
缺氧反应区能够去除部分有机物（CODCr）和硝酸盐氮（NO3-N），化学除磷装置去除污水总磷，好氧区进一步去除有机污染物、氨氮等目标污染物；过滤区去除SS，沉淀区进行活性污泥与处理后出水的分离，出水经消毒处理后达标排放。通过紫外线消毒，紫外线对微生物的遗传物质(即DNA)有畸变作用，在吸收了一定剂量的紫外线后，DNA的结合键断裂，细胞失去活力，无法进行繁殖，细菌数量大幅度减少，达到灭菌的目的。
3）污泥处理：MBR一体化设备产生的污泥，一部分回流至生化处理单位，剩余部分污泥用吸粪车定期清运至峨边县城市污水处理厂处理，本项目厂区内不设污泥储池。
项目处理设备运行费用、运行管理要求等视项目所购设备而定。
二、主要污染工序
本工程建设施工期和营运期主要产污工序分述如下：
（一）施工期
1、施工期污染物产生种类
本项目污水处理厂与排污干管工程建设过程中，其施工期带来的环境影响因素基本一致。
（1）废气：根据项目实际情况，在施工期废气主要来自施工区域场地土石方开挖引起的扬尘，此外施工机械及运输车辆将排放TSP等污染物，给空气环境造成一定的影响。
（2）废水：施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水。
（3）噪声：工程施工机械及运输车辆产生噪声，将对工程附近地区声环境带来一定的影响。
（4）固体废弃物：本项目污水厂与排污干管建设过程产生的土石方、建筑垃圾；施工人员生活垃圾。
（5）生态影响：施工期基础开挖、施工临时占用土地及施工弃土，因破坏地表土、地表植被引起水土流失，对水土的影响。
以上施工期对环境的影响是暂时的，随着施工结束而逐渐消失。
（二）运营期
污水处理站属环保工程，建设后有利于城市污水削减有害物的排放，在减轻污水对排放水域及下游的水质污染、改善生态环境等方面，具有明显的效果，但同时也产生废水、噪声、恶臭、污泥等二次污染。
三、污染物的排放及治理
（一）施工期污染物排放及治理
1、施工废气
（1）施工场地扬尘
施工时的挖填土石方、出渣、建材运输、装卸等都将产生二次扬尘。施工期扬尘产生的多少及影响程度的大小与施工场地条件和天气条件等诸多因素有关，根据国内多家监测机构对施工扬尘所做的实测资料，统计结果如下表。
表5-1  施工现场大气中颗粒物浓度变化表
	距工地距离(m)
	10
	20
	30
	40
	50
	100
	备注

	浓度
(mg/m3)
	场地未洒水
	1.75
	l.30
	0.78
	0.365
	0.345
	0.330
	测量平均风速2.5m/s

	
	场地洒水
	0.43
	0.350
	0.310
	0.265
	0.250
	0.238
	


由上表可知，在场地未洒水时施工扬尘影响范围可达施工场地外100m；但通过场地洒水降尘后，施工扬尘影响范围将缩小至施工场地外40m。
（2）交通运输扬尘
交通运输扬尘与道路路面、车辆行驶速度有关。在路面完全干燥的情况下，可以按经验公式进行计算：
Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×(P/0.5)0.75
式中：Q—汽车行驶产生的扬尘，kg/km.辆；
V—汽车行驶的速度，kg/h；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
一辆载重5t的卡车，通过一段长为500m的公路时，在不同表面清洁度与行驶情况下产生的扬尘量，见下表。
表5-2 不同车速和地面清洁度时汽车扬尘
单位：kg/km·辆
	    P（kg/m2）
车速（kg/h）
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.081
	0.0947
	0.1593

	10
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1894
	0.3186

	15
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.2403
	0.281
	0.4778

	20
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.324
	0.6371


由上表可知，在同样路面情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。一般情况下，施工交通道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m范围以内。
为此，针对本项目，本环评要求采取的防治扬尘措施如下：
①在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于1.5m高的围挡，并做到坚固美观。
②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除，清理阶段做到先洒水后清扫。
③由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶（≤40km/h），同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘。
④在物料、建渣运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆离开工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周设置防溢座，废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。施工场地现场必须设置排水网络，并设沉淀池，收集循环使用。
⑤禁止在大风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放，堆放要整齐，要挂定型化的标牌；建筑垃圾和弃土石方临时堆场表面采取覆盖等防扬尘措施。建筑垃圾和多余土方应及时清运出场。
⑥施工道路及作业场地应坚实平整，保证无浮土、无积水。工地现场出入口地面必须硬化处理，每天都要进行清扫和洒水压尘；严禁在车行道上堆放建筑垃圾。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。
（3）汽车运输和施工机具废气
各种燃油施工机械和运输车辆在施工及运输过程中均排放一定数量的废气，主要污染物以NOx、SO2和烃类（THC）为主。本工程燃油施工机具主要在基础施工过程中使用，尾气中污染物主要有NOx、CO和烃类（THC）。
针对本项目的施工情况，本环评提出如下的防治措施：
①针对汽车尾气，主要是通过车辆限速降低影响，禁止使用尾气超标车辆。
②在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备燃料的利用率。
2、施工期废水
废水来源于两部分：一是场址建筑施工产生的生产废水，这部分废水含泥沙等悬浮物很高；二是场地施工人员的生活污水，主要含CODcr、BOD5、NH3-N、SS等污染物质。
（1）施工人员生活污水
根据同类项目施工情况，本项目日最大施工人员为15人，按每天用水量按80L/人计，生活污水预计最大产生量约1.2m3/d，污水量排放量按用水量的80%计，则施工人员生活污水排放量为0.96m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS。施工期间生活污水依托周边农户解决，用于农田灌溉。
（2）生产废水
施工废水主要来源于施工期间产生水泥砼养护废水、机械和车辆冲洗废水等，约1m3/d，主要含泥砂，SS浓度400~1000mg/L，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。施工废水经简单沉淀池处理后循环使用或用于施工场地的洒水降尘，不外排。
3、施工期噪声
施工期噪声来源于施工开挖等施工活动中的施工机械运行、汽车运输等。施工期机械噪声源主要为：挖土机、打桩机、起重机、推土机等，噪声级均在85dB(A)-110dB(A)之间。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），施工阶段各机械设备及车辆的主要噪声源见下表。
表5-3  各种机械设备的噪声值
单位：Leq[dB（A）]
	序号
	机械类型
	声源特点
	距离设备5m处噪声值

	1
	挖土机
	流动不稳态源
	96

	2
	打桩机
	流动不稳态源
	110

	3
	起重机
	流动不稳态源
	85

	4
	推土机
	流动不稳态源
	88

	5
	运输车辆
	流动不稳态源
	88


由上表可知，本项目在施工期场界噪声不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对本项目特点，本环评提出如下的防治措施：
①合理安排作业时间，避开敏感时段施工，避免大量高噪声设备同时运行；严禁夜间（22:00--6:00）、午间（12:00--14:00）进行产生噪声污染的施工作业，如必须连续作业的，必须取得当地有关部门的批准后，并且公告附近居民，取得群众谅解后方可施工。
②应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，加强施工管理，合格安排施工作业时间，禁止夜间施工。对因施工工艺要求或其他特殊需求在夜间进行超过噪声限值施工的，施工前建设单位应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工，并应与可能受影响的居民联系，将生态环境主管部门意见通告居民，接受公众监督。
③施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。
④优化运输方案，机械车辆途经居住区时必须减速慢行，禁鸣喇叭。
⑤合理布置施工场地，适当控制机械作业密度，条件允许时拉开一定距离，避免形成噪声叠加；对于集中居住区等敏感地点附近的作业场地，修建临时隔声屏障，应尽量避免在中午午休时间施工；将高噪设备尽量设在远离附近居民一侧。
⑥采用集中力量、逐段施工方法，缩短施工周期，减轻施工噪声对局部地段声环境的影响。
4、施工期固体废弃物
施工期产生的固体废弃物为施工现场建筑垃圾、开挖土方和施工人员生活垃圾。
（1）施工人员产生的生活垃圾
项目施工期间，施工人员按照15人计，产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则在施工期生活垃圾产生量为7.5kg/d。
防治措施：施工人员生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处理。
（2）施工现场建筑废物
建筑垃圾主要包括砂石、石块、废混凝土、包装材料等杂物。
防治措施：废物收集堆放于指定地点。在施工期加强对废物的收集和管理，将建筑垃圾中能回收的废材料、废包装等出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾运往建设部门指定地点处理。
（3）开挖土方
施工期污水处理站施工开挖挖方量约500m3，全部用于项目周边场地平整，表土用于后期绿化覆土。施工期管网开挖挖方量约855m3，部分回填后剩余部分全部用于后期污水处理站站内绿化用土。项目可实现土石方平衡，无弃方产生。
临时堆土前需修建排洪沟、截水沟等工程措施，并且应采取覆盖措施，尽可能避免土方流失，土方尽快回填。
（五）生态影响
1、水土流失：由于工程土石方的挖掘及回填，施工区域可能产生水土流失。
2、景观影响：施工开挖以及施工期产生的扬尘将会给区域的景观在一定的程度带来影响。
3、陆生动植物影响：施工噪声及扬尘对周边动植物会产生一定影响。
评价要求：通过合理安排施工时间，合理布置临时堆方堆置地点，做好土方暂存场围拦、遮盖，及时恢复施工迹地、绿化等措施进行控制。
采取上述措施后，可有效降低生态影响。
（二）营运期污染物排放及治理
1、废气排放及治理措施
（一）废水
经营所片区进行雨污分流，老人民医院片区收集的生活污水经本项目管网排入市政管网，最后进入峨边县城市污水处理厂处理。项目运营期废水主要为马嘶溪火车站片区污水处理站站内设备、场地冲洗用水等。
本项目定员1人，不在厂区内食宿，厂区内不设值班室，工作人员仅定时巡查，无生活污水产生。类比同行业，厂区冲洗用水约1m3/d，排污系数按0.8计，则冲洗废水为0.8m3/d。项目产生的设备、地面清洗废水，经厂区内管网收集后，返回本厂格栅渠利用本厂设施处理达标排放。本项目水平衡图如下：
[image: ]
图5-4  项目水平衡图
运营期满负荷条件下，污水处理站排放口各污染物排放浓度和排放量见表5-4。
表5-4  污水处理前后“两本账”分析
	序号
	污染物名称
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	削减量（t/a）

	1
	COD
	150
	5.475
	60
	2.19
	3.285

	2
	SS
	150
	5.475
	20
	0.730
	4.745

	3
	NH3-N
	20
	0.73
	8
	0.292
	0.438

	4
	TN
	25
	0.9125
	20
	0.730
	0.1825

	5
	TP
	4
	0.146
	1.5
	0.05475
	0.09125


此外，如果污水收集管道发生阻塞、渗漏或是满溢等事故，将对地下水及地表水产生污染，对人群健康和生态环境产生不良影响。
（二）废气
1.废气污染源分析
本工程的废气污染物主要来自污水处理工序，在缺氧环境或生化过程中由于微生物分解有机物而产生的少量恶臭气体，主要成分为NH3和H2S气体。
1、废气的来源及源强
（1）恶臭来源
一般城市生活污水处理设施中臭气的来源与气味值如下表所示：
表5-5 臭气的来源与气味值
	序号
	名  称
	气味值
	波动范围

	1
	进 水
	45
	25～80

	2
	格栅井、提升池
	85
	32～136

	3
	沉砂池
	60
	30～90

	4
	一般负荷曝气池
	50
	21～101

	5
	延时曝气法曝气池
	30
	10～43

	6
	生物滤池
	30
	12～50

	7
	生污泥存放
	200
	30～800

	8
	消化污泥存放
	80
	35～240

	9
	机械污泥脱水间
	400
	50～770


从表中可看出，臭气值较大的地方主要是污水预处理部分（格栅槽、沉砂池）、生化反应池和污泥处理部分（贮泥池、污泥浓缩脱水设施等）。本项目污水处理站采取的是“A/O+MBR膜生化处理工艺”，不设污泥储池，格栅调节池、MBR一体化设备是本项目主要恶臭来源。
（2）臭气的成份
几种主要臭气的成份如下表所示。
表5-6 主要臭气成份表
	化合物
	典型分子式
	特  性

	胺类
	CH3NH2 (CH3)3N
	鱼腥味

	氨
	NH3
	氨  味

	二胺
	NH2 (CH2)4NH2NH2 (CH2)5NH2
	腐肉味

	硫化氢
	H2S
	臭鸡蛋味

	硫醇
	CH3SH CH3SSCH3
	烂洋葱味

	粪臭素
	C8H5NHCH3
	粪便味


（3）本项目臭气源强分析
在生活污水处理工程运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，其主要成分有H2S和NH3。恶臭的主要发生源是格栅、生物反应器和污泥干化池。由于恶臭污染物浓度及其影响与污水处理规模、处理工艺以及原污水水质、充氧、曝气、污水停留时间、以及污染气象等条件有关，恶臭物质的逸出和扩散机理复杂，废气源强难于计算，因此其排放源强采用类比资料确定。
项目建成投入运营后，废气主要来自污水处理过程中因在缺氧环境或生化过程中由于微生物分解有机物而产生的少量恶臭气体，其产生部位主要为格栅调节池、MBR一体化设备等，主要以NH3和H2S气体为主，其产量受水温、pH值、构筑物设计参数等多种因素的影响。
本项目采用NH3和H2S作为本项目的特征恶臭污染物来评价污水处理站恶臭的环境影响，恶臭污染源源强采用类比法确定，在各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征，类比数据见表5-7。
表5-7  污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强
	构筑物名称
	NH3（mg/h•m2）
	H2S（mg/h•m2）

	预处理区
	40.97
	3.67

	生化处理区
	1.19
	0.12


表5-8  污水处理构筑物恶臭污染源强一览表
	构筑物名称
	面积（m2）
	恶臭污染物源强

	
	
	NH3（mg/h）
	H2S（mg/h）

	格栅调节池
	12
	491.64
	44.04

	MBR一体化设备
	36
	42.84
	4.32

	合计
	48
	534.48
	48.36


本项目厂内预处理区、MBR一体化设备未收集的恶臭气体直接无组织排放，氨气排放速率为0.0005kg/h，硫化氢排放速率为0.00005kg/h。因此环评要求采取下列措施控制恶臭：
A合理布置格栅间、一体化设备的位置，使其尽量设置在远离农户的地方。
B对格栅调节池进行加盖密闭处理。
C厂区内尽可能利用空隙进行绿化，种植树木，也可减轻恶臭和噪声对周围的影响。
（三）噪声
本项目主要噪声来源于传动机械工作时产生的噪声，本项目主要噪声源有鼓风机、污水提升泵等。根据类似设备噪声强度调查，主要的机械设备噪声值见表5-9。
表5-9  主要产噪设备源强一览表
	序号
	设备名称
	数量（台）
	源强（dB（A））
	备注

	1
	污水提升泵
	2（1用1备）
	65
	连续

	2
	鼓风机
	2（1用1备）
	85
	连续

	3
	污泥回流泵
	2（1用1备）
	65
	连续

	4
	反冲洗泵
	2（1用1备）
	65
	连续


污水厂内功率较大的潜污泵等，大部分位于水面以下，环评要求将风机等位于地上的高噪声设备设置在设备间，设备间密闭。机泵类设备还应加装防振垫片，以减少震动引起的噪声。同时，项目运行期间应定期对设备进行检查维修，以避免设备因故障运行而产生高分贝噪声。
（四）固废
本项目固体废物主要为格栅栅渣、污泥、废旧填料以及员工产生的生活垃圾等。污水处理站产生的污泥量较少，根据设计方案本项目污泥采用吸粪车定期外运峨边县城市污水处理厂进行处理，格栅栅渣和生活垃圾由环卫部门统一清运。
根据同类污水处理站处理工艺类比，栅渣产生量按照20g/m3水进行估算，则本项目格栅栅渣量为0.002t/d，年产生栅渣量约为0.73t/a。根据本项目可研，项目日产污泥量为9.6kg（绝干污泥），年产生污泥量约为3.504 t/a。生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则产生量为0.18t/a，厂区定点垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运。一体化设备填料更换产生约0.05t/a，废弃填料经统一收集后交由厂家回收利用。
表5-10  固废产生情况一览表
	污染物种类
	产生量
	处理方式

	格栅渣
	0.73t/a
	交由环卫部门统一清运

	污泥
	3.054t/a（绝干污泥）
	采用吸粪车定期外运至峨边县城市生活污水处理厂处理

	生活垃圾
	0.18t/a
	交由环卫部门统一清运

	废填料
	0.05t/a
	统一收集后交由厂家回收利用


（五）地下水污染源分析
本项目污水处理站属于《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的Ⅲ类项目，跟据现场调查，本项目周围无集中式饮用水源地，不在集中式饮用水源地补给区，项目附近居民的水井无饮用功能，主要用于洗衣服，居民饮用水来自市政供水。本项目所在区域为不敏感区域，故本项目地下水评价等级为三级。
根据调查，项目范围内地下水类型为浅层地下水，但因峨边彝族自治县属山丘地区，河流切割较深，浅层地下水主要从河川排泄，地表径流基本上包括了浅层地下水。为降低营运期对地下水的影响，建设单位采取如下措施：
（1）正常工况
本工程废水排放实行完全分流制。正常工况下，污水处理设施、污水处理站保持正常运行，污水处理站收集的废水经污水处理站处理达标后排入大渡河。因此，正常工况下对厂区地下水水质的影响较小，可不予考虑。
（2）事故状态由于生产工艺及生产过程的复杂性，导致废水处理过程中有发生“跑、冒、滴、漏”事故可能，一旦发生事故，尤其是在污水管网埋地部位，污废水一旦泄漏难以被发现且浓度较高，污水将会通过包气带渗入至地下水中，从而造成地下水污染，使地下水水质恶化。
本项目应编制应急预案，当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行截流，抽出污水送污水处理站集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。此外，污水管网的破裂及时发现，也不会造成长时间的连续泄露。所以在本项目投产后，对站内污水处理设施和排水管道仍必须采取可靠的防渗防漏措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。
①地下水环境保护措施
针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。
A.源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
B.末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染区防渗措施有区别的防渗原则。
C.污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的检测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。
D.应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
②防治措施
A.污水处理站防渗措施
结构措施：水池均采用现浇防渗砼。砼中掺加抗裂防渗外加剂，用以补偿砼的收缩，避免砼温度、干缩引起的开裂，同时提高砼的密实度和抗渗性能，以防水为主。对于大型水池，由于砼量较大，要求连续浇注，尽量少设或不设施工缝。
混凝土的选择：混凝土包括普通砼和防水砼。普通砼指建筑物及构筑物的上部结构使用的砼，其强度等级为C30；防水砼指与水接触的贮水构筑物以及建(构)筑物地面以下的现浇钢筋混凝土，其强度等级为C30，抗渗等级为P8。管道支墩、设备基础以及构筑物内的二次浇筑的素混凝土均采用C20普通混凝土。基础及底板垫层采用C15普通混凝土。
分区防渗措施：根据各厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合本项目总平面布置情况，将本厂区分为重点防治区、一般防治区。
重点防渗区：格栅调节池、MBR一体化设备做防腐、防渗处理，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
一般防渗区：厂区道路主要采用P6抗渗混凝土进行防渗处理。等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
B.厂外污水管网防渗
配套污水管网以检查井作为防渗重点，按照重点防治区进行防渗处理，可采取P8抗渗混凝土并涂刷防渗涂料。
表5-11  污水处理站分区防渗区域
	防渗等级
	防渗区域

	重点防渗区
	格栅调节池、MBR一体化设备

	一般防渗区
	厂区道路









项目主要污染物产生及预计排放情况（表六）
	内容

类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	处理后排放浓度
及排放量(单位)

	大气
污染物
	施工期
	施工扬尘
	产生量极少
	呈无组织排放

	
	
	汽车尾气
	产生量极少
	呈无组织排放

	
	运营期
	NH3
	0.0005kg/h；0.004t/a
	0.0005kg/h；0.004t/a

	
	
	H2S
	0.00005kg/h；0.0004t/a
	0.00005kg/h；0.0004t/a

	水污染物
	施工期
	施工人员生活污水
	0.96m3/d
	依托周边农户解决，用于农田灌溉

	
	
	施工废水
	1m3/d
	沉淀池收集处理后回用

	
	运营期
	设备、场地冲洗用水
	0.8m3/d
	冲洗废水汇入污水处理站处理

	固体
废弃物
	施工期
	施工人员生活垃圾
	7.5kg/d
	施工人员生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处理

	
	
	建筑垃圾
	主要包括砂石、石块、废混凝土、包装材料等杂物
	将建筑垃圾中能回收的废材料、废包装等出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾运往建设部门指定地点处理

	
	
	开挖土方
	1355m3
	用于回填和污水处理站站内绿化用土。实现土石方平衡，无弃方产生。

	
	运营期
	格栅渣
	0.73t/a
	交由环卫部门统一清运

	
	
	污泥
	3.054t/a（绝干污泥）
	采用吸粪车定期外运至峨边县城市生活污水处理厂处理

	
	
	生活垃圾
	0.18t/a
	交由环卫部门统一清运

	
	
	废填料
	0.05t/a
	统一收集后交由厂家回收利用

	噪声
	施工期
	施工噪声
	昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）

	
	运营期
	厂界噪声
	场界内：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）

	主要生态影响：
本工程对生态环境的影响主要在施工期，运营期通过对区域生活污水的治理，对改善当地水生生态具有良好的环境正效益。拟建项目对生态环境的影响主要是施工期对区域内植被的影响和可能产生的水土流失影响。对临时施工场地，在其周边设置排水沟，排水沟断面尺寸根据施工场地大小确定。污水厂道路边要种植树木，力求不见裸露土壤。厂外设置截洪沟、排水沟。施工弃土的处置和利用应先制定周密的计划，合理开挖土石方并尽可能采取回填利用。四周设置必要的排水沟、排洪管道或挡土墙。严禁随意倾倒，避免弃土和弃渣被雨水冲入河沟。
该项目建设时间不长，只要施工期加强管理，并采取合理的保护措施，施工期对周围生态环境的影响在可接受范围之内。
本项目建设区域内无成片原生林和次生林分布，无天然珍稀野生动植物及古、大、珍、奇树木分布，不涉及自然保护区、风景名胜区的敏感点。本项目的运营，将区域生活污水处理后达标排放，在很大程度上改善区域水质，亦有利于区域水生环境的改善，因此，项目运营对区域水生生态环境具有良好的正效益。



























环境影响分析（表七）
	一、施工期环境影响分析
（一）施工期大气环境影响分析
本项目施工期间引起的环境影响主要包括：施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水和建筑垃圾等。
1.1大气环境影响分析
（1）施工扬尘
施工期间的扬尘主要来自汽车扬尘、物料堆场产生的风力扬尘。
①汽车行驶扬尘
汽车行驶扬尘主要为路面扬尘以及由车辆车轮附带的泥土产生的扬尘，本项目利用周边已建成水泥和沥青路面，相比砂石、泥土等路面，含尘量少，为此，由道路路面引起的路面扬尘基本可忽略。
本项目汽车行驶扬尘主要有施工场地便道路面以及施工车辆车轮上附带的泥土掉落至路面产生的扬尘，根据有关资料分析，汽车行驶扬尘其产生量与路面含尘量、汽车车型、车速等有关，根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。
车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算：


式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；
V—汽车行驶速度，km/h；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
表7-1为一辆5吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度条件下，产生的扬尘量。
表7-1  不同车速和路面清洁程度条件下的汽车扬尘    
单位：kg/辆·km
	车速P
	0.1kg/m2
	0.2 kg/m2
	0.3 kg/m2
	0.4 kg/m2
	0.5 kg/m2
	1.0 kg/m2

	5 km/h
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.0801
	0.0947
	0.1593

	10 km/h
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1894
	0.3186

	15 km/h
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.0000
	0.2841
	0.4778

	25 km/h
	0.1416
	0.2382
	0.3228
	0.4006
	0.4736
	0.7964


由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面尘土量越大，扬尘越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。
如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。
表7-2  施工场地洒水抑尘试验结果
	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


结果表明：每天洒水4~5次，可有效地控制施工扬尘，TSP污染物扩散距离可缩小到20m~50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段之一。
②风力扬尘
主要为露天堆场和裸露场地产生的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在天气干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：


式中：Q—起尘量，kg/吨•年；
V50—距地面50米处风速，m/s；
V0—起尘风速，m/s；
W—尘粒含水率，%。
由公式可见，这类扬尘的主要特点与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保持物料一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。扬尘在空气中的扩散稀散也与风速等气象条件、沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见下表7-3。
表7-3  不同粒径尘粒的沉降速度
	粉尘粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粉尘粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829


由表7-3可知，粉尘的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘产生点下风向近距离范围内，而对外环境影响较大的是一些粒径微小的粉尘。
因本工程在施工阶段，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘周围环境会有一定影响的。因此建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，应从车辆途经路段、车辆行驶速度以及车辆轮胎清洁度，施工工地堆场、裸露地表等方面采取合理可行的污染控制措施，最大程度减轻其污染程度。
根据《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）、《四川省大气污染防治行动计划实施细则、《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》中对标省内最高标准严格施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。施工场地全部安装高空作业雾炮和围挡喷淋装置、在线监测和视频监控设备，为减小施工期扬尘对周围环境产生的影响，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，本环评要求采取以下措施：
①施工企业要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施；
②施工现场实行围挡封闭，围挡高度不得低于1.8m，围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏；
③施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路；
④施工现场设置洒水降尘设施，保持一定的湿度，以减少扬尘量，安排专人定时洒水降尘；
⑤施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；
⑥施工现场使用商品混凝土；
⑦运进或运出砂石、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。风速过大时停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理；
⑧对于管网工程应实施分段施工，尽可能缩短工期，及时清运弃土和恢复道路；
⑨对于经过居民较集中的区域，管网应有计划有步骤组织施工，做到连续作业、快速施工，避免管网施工两侧堆积大量弃土。
施工期扬尘对环境空气的影响是暂时的和可恢复的，随着施工活动的结束，施工场地进行绿化，道路、建筑物的形成，施工扬尘对周围环境的影响也将结束。综上所述，拟建项目施工期产生的扬尘只要采取以上措施处理后，对周边环境影响较小。
（2）汽车尾气
施工车辆（工程车）、施工机械等一般均采用柴油为燃料，产生CO、HC、NOx 等尾气污染物，车辆以及施工机械分布较散，大部分为流动性，产生情况表现为局部和间歇性，其排放量也较小，经自然扩散后，其对周边环境敏感点以及周边大气环境影响不大。
由于本项目建设规模较小，施工时间较短，故采取上述措施后，本项目施工期产生的废气对周围环境不会产生明显的不利影响，且随着施工期的结束影响即消除。
综上，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化，不会对各敏感点造成不良影响。
（二）施工废水对环境影响分析
项目施工期废污水主要为施工废水和生活污水。
1 施工人员生活废水
项目施工人员产生生活废水约0.96m3/d，依托周边农户解决，用于农田灌溉。
②施工作业废水
施工废水主要来源于施工期间产生水泥砼养护废水、机械和车辆冲洗废水等，约1m3/d，主要含泥砂，SS浓度400~1000mg/L，并带有少量油污。施工废水经简单沉淀池处理后循环使用或用于施工场地的洒水降尘，不外排。
通过采取上述措施后，项目施工期产生的废水可以得到妥善处理，不会对项目所在区域地表水环境产生影响。
（三）施工噪声的影响分析
土建施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。据同类型调研，本项目建设期的噪声主要来自装修是产生的施工作业噪声。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB（A）。
（1）施工期噪声控制标准
本项目施工期机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，其标准限值见表7-4。
表7-4  建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	70
	55


（2）施工期噪声衰减情况
由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可单独考虑其扩散衰减，即预模型可选用：
L2=L1-20lgr2/r1 (r2>r1)
式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，dB（A）；
r1、r2为接受点距声源的距离，m。
由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L：
△L=L1-L2=20lgr2/r1
经计算，噪声值随距离衰减的结果衰减的结果见表7-5。
表7-5  噪声值随距离的衰减关系
	距离(m)
	1
	10
	50
	100
	150
	200
	300
	600
	800
	900

	△L dB(A)
	0
	20
	34
	40
	43
	46
	50
	56
	58
	60


参照表5-3中设备噪声声压级，各阶段均以噪声最高的设备计算，在不考虑沿途吸声、隔声措施的前提下，工程施工噪声随距离衰减后的结果如表7-6所示。
表7-6  施工噪声值随距离的衰减值
	序号
	距离（m）
声源值dB(A)
	10
	50
	100
	150
	200
	300
	600
	800
	900

	1
	挖土机
	76
	62
	56
	53
	50
	-
	-
	-
	-

	2
	打桩机
	90
	76
	70
	67
	64
	60
	54
	52
	50

	3
	起重机
	65
	51
	45
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	推土机
	68
	54
	48
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	运输车辆
	68
	54
	48
	-
	-
	-
	-
	-
	-


由上表计算结果可知，昼间施工机械最大超标范围为300m以内，夜间最大超标范围为900m。为减小施工噪声对周围环境产生的影响，环评要求采取以下控制措施，因此环评要求：
①在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。
②施工单位要合理安排施工作业时间，夜间（22:00～6:00）、中午（12:00~14:00）禁止一切产噪设备施工，如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围噪声敏感点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。项目严格执行中高考禁噪的要求。
③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。
④对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。
⑤针对马嘶村村民等噪声敏感目标，管网的铺设应该增加施工人员，加快施工进度，缩短施工期；由于项目采取分段施工，完工一段即平整一段，采取以上措施后，涉及噪声敏感目标的管网建设施工期很短，管网一旦铺设完成后，施工期的噪声也将随之消失。从施工噪声对当地声环境影响的角度分析，本项目的施工建设是可行的。
项目施工期间声级较强的噪声为暂时的短期行为，随施工结束，项目施工噪声影响就消失，不会对区域声环境产生影响。
（四）施工期固废影响分析
施工期固体废物主要为清理、开挖过程中产生的表层土、施工单位产生的生活垃圾和工地施工产生的建筑垃圾。
为防止和减少施工期固体废物对环境的影响，建议采取如下措施：
（1）施工人员产生的生活垃圾
施工单位驻地产生的生活垃圾经定点收集后及时清运交由当地环卫部门统一处理。
（2）施工现场建筑废物
建筑垃圾主要包括砂石、石块、废混凝土、包装材料等杂物。
防治措施：废物收集堆放于指定地点。在施工期加强对废物的收集和管理，将建筑垃圾中能回收的废材料、废包装等出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾运往建设部门指定地点处理。
（3）开挖土方
施工期污水处理站施工开挖挖方全部用于项目周边场地平整，表土用于后期绿化覆土。施工期管网开挖挖方部分回填后剩余部分全部用于后期污水处理站站内绿化用土。项目可实现土石方平衡，无弃方产生。
临时堆土前需修建排洪沟、截水沟等工程措施，并且应采取覆盖措施，尽可能避免土方流失，土方尽快回填。
采取以上措施后，固体废物对周围环境影响较小，不会造成二次污染。
（五）施工期水土流失环境影响分析
拟建污水处理设施厂址场地开阔，地势较平坦，周围无保护的珍稀动物或濒危动植物，项目施工期对周围生态环境影响不大。
施工过程地面没有大量松散土长久存在，加上地面较为平缓，不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻。管槽开挖后随即覆土，因而水土流失时间较短，可使土壤迅速恢复到无明显侵蚀的正常允许状态。
根据相关资料表明，在采取较为完备的水土保持措施后（施工期间采取平整、压实、建立沉砂池等积极有效的措施），水土流失强度和水土流失量下降很多，其水土流失强度可达到微度侵蚀水平，采取较完备的水土保持措施条件下的水土流失量是不采取水保措施时的2.6%。由此可见，在施工期间和工程完工后采取较完备的水土保持措施是十分有必要的。施工期的生态环境保护保护措施与建议如下：
（1）对施工现场采取遮挡措施，降低施工粉尘和施工噪声对外界的影响，并缓解施工队城镇景观带来的不良影响。做好场地排水，保持排污沟的畅通。
（2）施工时应在雨前压实回填的松土；土料要及时回填，尽量减少松土的存在。
（3）在建设后期，应即采取绿化措施，以减少常年降雨的侵蚀。
（4）合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低因降雨对水土产生的水力侵蚀，如无法避开雨季施工，应和气象部门保持联系，降雨前对施工区加以覆盖，减轻水土流失。
（5）做好施工规划，对设计和施工人员进行生态环境保护教育，认识本地区生态环境保护的重要性，做到人人关心和注意生态保护；施工结束后尽快进行植被恢复和绿化。
因此，施工期对项目区的生态影响是可以接受的。
综上所述，施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施的落实，施工期环境影响将得到有效控制。
（六）对交通及居民出行的影响及防治措施分析
在本项目管网建设中，将有部分管道沿现有的乡村道路铺设，两侧居民也多，因此，在施工段对这些路上交通和居民出行有一定影响。针对本项目对交通及居民出行的影响，施工单位应采取以下防治措施：
A、对于经过居民较集中的区域，管网应有计划有步骤组织施工，做到连续作业、快速施工，避免管网施工两侧堆积大量弃土；
B、分段施工，尽可能缩短工期，及时清运弃土和恢复道路，保证交通畅通；现场应做好封闭围护和组织，施工期间禁止非施工机动车进入。
C、合理设置弃土弃渣的临时存放点，在道路和人行道上不得随意堆放。
D、搭建简易栈道，减轻管线施工的阻隔给居民的出行带来的影响。
E、文明施工，人口较为集中的地方设置警示牌。
F、在施工期间向村民作出通告，通过协调让村民充分理解和支持。
工程管线施工过程中，管线两侧约2米范围会作为临时施工便道、施工营地、材料堆放加工场地等。这种临时占地对生态环境的影响主要表现在对提土地利用格局的变化和施工期水土流失这两个方面。为了减轻工程施工对这两方面的影响，环评提出以下保护措施：
（1） 施工期间，应确定施工区域和运输线路。严格施工管理，机具摆放有序，严禁乱堆乱放，以减少扰动的土地面积。
（2） 管道施工完成后及时恢复原有土地使用功能，需要绿化的地块及时绿化。
（3） 施工结束后，拆除临建设施，建筑垃圾运至指定场所处置。
（4） 在建设期对主体工程区周边以及施工场地、道路影响范围内加强监督与管理、预防保护工作为主。
（5） 加快施工进度，管网施工实施分段施工。
由于项目建设量不大，施工范围小，施工期也不长，施工期对环境的影响随着施工期结束而消除。通过采取防治措施后，本项目施工期对交通及居民出行可以接受。
（七）施工期对地下水环境的影响
1、污水处理站建设对地下水环境的影响
拟建建筑物基础在开挖时应考虑采用必要的降水处理措施，并注意建筑物（构筑物）的抗浮设计，如加大建筑物（构筑物）的恒载或采用面状均匀布置的锚杆措施。降水措施抽出的地下涌水采用管道收集后进入临时沉淀池处理后作为施工用水进行回用。
由于项目施工面积不大，因此对区域地下水影响不大。
2、管网工程建设对地下水环境的影响
管网工程施工期间，施工场地内堆放的各种建筑材料、施工废弃物以及机械漏油在雨水的冲刷下可能导致污染物下渗进入地下水，造成地下水污染。施工过程中保证施工机械和车辆清洁并正常运行的条件下，产生的油污很少，且容易浮于泥浆之上被带走。部分管道施工段所在区域地下水埋深较浅，管道开挖过程可能造成地下水涌水。为此，为保护地下水环境，防止地下水漏失，在管道施工时对渗、漏水处理应坚持“以堵为主，防治结合”的原则。在施工前对管道填埋区要进行较详细的地质和水文地质勘察，查清地下水赋存规律和补、径、排条件，判断有无大的导水构造，制定详细的施工防治水方案。
二、运营期环境影响分析
（一）大气环境影响分析及其防治措施
（1）恶臭源分析
恶臭污染是由恶臭物质引起的感觉公害。当恶臭物质直接作用于人器官时，不仅给人以感官上的刺激，使人产生不愉快和厌恶感，而且也对体健康造成同程度的危害。污水处理厂恶臭气体的主要成分为氨、硫化氢等，恶臭物质的恶臭特征见表7-7。
表7-7  主要恶臭物质的恶臭特征
	恶臭物质
	硫化氢
	氨

	臭气性质
	腐烂性蛋臭
	特殊的刺激性臭


本项目主要的恶臭排放源是格栅调节池、MBR一体化设备等。
表7-8  项目恶臭气体排放情况表
	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度/m
	面源
长度/m
	面源
宽度/m
	与正北夹角/o
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	等效面源
	103.2788
	29.2591
	532
	25
	8
	0
	3.0
	8760
	连续
	0.0005
	0.00005


注：NH3和H2S质量标准执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的浓度限值。
（2）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气评价工作等级划分原则，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占率Pi。
计算公式如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
——采用估算模型计算的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；
C0i第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。本项目参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。
评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如果污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对于的D10%，D10%为污染物的地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离。
表7-9  评价工作等级
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


（3）污染物评价标准
污染物评价标准和来源见下表。
表7-10  污染物评价标准
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15](μg/m3)
	标准来源

	NH3
	二类限区
	一小时
	200
	《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ 2.2-2018附录D

	H2S
	
	
	10
	


（4）项目参数
本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的AERSCREEN模型进行预测，计算各预测因子最大落地地面浓度值。根据项目所在地环境特点，项目估算模型参数详见下表：
表7-11  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	35.7

	最低环境温度
	-3.2

	土地利用类型
	阔叶林

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率(m)
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


（5）预测结果
项目预测结果详见下：
表7-12  预测结果一览表
	下风向距离（m）
	面源

	
	NH3浓度(μg/m³)
	NH3占标率(%)
	H2S浓度(μg/m³)
	H2S占标率(%)

	10.0
	1.6585
	0.83
	0.1659
	1.66

	18.0
	1.9769
	0.99
	0.1977
	1.98

	25.0
	1.9179
	0.96
	0.1918
	1.92

	50.0
	1.3993
	0.7
	0.1399
	1.4

	100.0
	0.9181
	0.46
	0.1082
	0.92

	200.0
	0.6096
	0.3
	0.0918
	0.61

	400.0
	0.3547
	0.18
	0.0355
	0.35

	600.0
	0.2342
	0.12
	0.0234
	0.23

	800.0
	0.1692
	0.08
	0.0169
	0.17

	1000.0
	0.1298
	0.06
	0.0130
	0.13

	1200.0
	0.1038
	0.05
	0.0104
	0.1

	1400.0
	0.0857
	0.04
	0.0086
	0.09

	1600.0
	0.0723
	0.04
	0.0072
	0.07

	1800.0
	0.0622
	0.03
	0.0062
	0.06

	2000.0
	0.0543
	0.03
	0.0054
	0.05

	2500.0
	0.0406
	0.02
	0.0041
	0.04

	下风向最大浓度
	1.9769
	0.99
	0.1977
	1.98

	下风向最大浓度出现距离
	18
	18
	18
	18

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/


（6）评级工作等级确定
表7-13  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	面源
	NH3
	200.0
	1.9769
	0.99
	/

	
	H2S
	10.0
	0.1977
	1.98
	/


本项目Pmax最大值出现为面源排放的H2SPmax值为1.98%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级二级。只需要对污染物进行核算，不需进行进一步预测与评价。
H2S、NH3无组织排放情况见下表。
表7-14  H2S、NH3无组织排放量核算
	排放口
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	无组织排放
	NH3
	加强通风，产污点密闭，栽种吸污植物
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准
	1.5mg/m3
	0.004t/a

	
	H2S
	
	
	0.06mg/m3
	0.0004t/a


2、营运期水环境影响分析
（1）地表水环境影响分析
本项目一体化设施的处理规模为100m3/d，经处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准后排入大渡河。
（2）尾水排放预测分析
本项目受纳水体为大渡河，位于污水站东侧。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3—2018)，水污染影响型建设项目评价等级判定见下表。
表7-15  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q（m3/d）；水污染当量W/无量纲

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200且W<6000

	三级B
	间接排放
	——


根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3—2018)评价等级判定，因本项目尾水直接排放，Q<200且W<6000，因此，本项目地表水环境评价等级为三级A，评价时期为枯水期。故水污染物预测如下。
（3）评价河段水域功能与水质保护目标调查
结合我国河流具体情况，按计算河段的多年平均流量Q将计算河段划分为以下三种类型：
——Q≥150m³/s的为大型河段；
——15m³/s＜Q＜150m³/s的为中型河段；
——Q≤15m³/s的为小型河段。
大渡河多年平均流量约为1500m3/s，划定大渡河为大型河段，水体功能为行洪和灌溉，项目论证河段不涉及重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道等。本项目排污口下游5km无集中式饮用水源取水点。
（3）预测参数的选取
①水质降解参数参考值
根据中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》（2004年）提出的水质降解系数参考值。
表7-16  水质降解系数参考值
	水质及生态环境状况
	水质降解系数/d-1

	
	CODcr
	NH3-N

	
	一般河道
	湖泊水库
	一般河道
	湖泊水库

	优（相应水质Ⅱ类~Ⅲ类）
	0.18-0.25
	0.06-0.10
	0.15-0.20
	0.06-0.10

	中（相应水质Ⅲ类~Ⅴ类）
	0.10-0.18
	0.03-0.06
	0.10-0.15
	0.03-0.06

	劣(相应水质Ⅴ类~劣Ⅴ类）
	0.05-0.10
	0.01-0.03
	0.05-0.10
	0.01-0.03


由于大渡河现状水质为III类，因此，本环评将项目所在河段CODcr水质综合衰减系数K1值定为0.20d-1，氨氮水质综合衰减系数K1值定为0.15d-1。
2 河流水文及水力学参数
根据《环境影响评价技术导则  地表水导则》（HJ2.3-2018）受人工调控的河段，可采用最小下泄流量或河道内生态流量作为设计流量。本项目选取论证河段上游水电站最小下泄流量，排污口断面上游9800m处有沙坪二级水电站，排污口断面上游3780m处为白沙河入河口，排污口断面上游9570m处为官料河入河口。根据调查，官料河最后一级电站为玉林桥电站，站址位于官料河入河口，为引水式日径流电站，和官料河上其他小型水电站状况相似，对官料河进入大渡河段的月平均流量基本无影响。因此，本次论证流量取沙坪二级水电站最小下泄流量、官料河P=90%最枯月平均流量、白沙河P=90%最枯月平均流量三者之和。根据《长江水利委员会关于四川省大渡河沙坪二级水电站蓄水计划和调度方案的批复》（长水资源[2017]126号），沙坪二级水电站最小下泄流量为345m³/s；根据官料河红旗水文站1958年～2006年的观测资料分析，官料河P=90%最枯月平均流量值为8.2m³/s。由于白沙河流域面积较小，缺乏可直接使用的水文数据。由于官料河和白沙河河道最近距离仅小于3km，两条河流流域地质条件、气象条件和流域下垫面等条件基本相似，本次通过面积比拟法，以官料河作为参照河流推算白沙河P=90%最枯月平均流量。官料河及白沙河流域面积和多年平均降水量数据直接采用《乐山市水资源调查评价》（四川省岷江水文水资源勘测局2014年9月）的数据，官料河流域面积1368km2，多年平均降雨量1392.5mm，白沙河流域面积312km2，多年平均降雨量1196.3mm，因此计算得到白沙河P=90%最枯月平均流量为1.6m³/s；因此，本次论证计算流量为354.8m³/s。
表7-17  水文及水力学参数
	类别
	枯水期流量m3/s
	平均流速m/s
	河宽m
	河深m

	指标
	354.8
	0.44
	200
	4


③预测背景值选择
在选取水质背景值时，应考虑本项目运行后污水经收集进入污水处理站而不是直接排入河流的情况。本项目以排污口上游500m处河段现状检测平均值为背景值。
表7-18  污水排放源强及河流污染物浓度
	排放状况
	流量m3/s
	CODmg/L
	NH3-Nmg/L

	废水正常排放
	0.0012
	60
	8

	废水事故排放
	0.0012
	150
	20

	大渡河
	354.8
	11
	0.141


（4）预测结果
①控制断面
本项目尾水入河排污口位于大渡河左岸。经调查，项目排污口下游5km范围无集中式地表水饮用水源取水口，不涉及饮用水源保护区等敏感区域。预测范围内河段可以分为充分混合段、混合过程段。充分混合段是指污染物浓度在断面上分布均匀的河段，混合过程段是指排放口下游达到充分混合以前的河段。混合过程段长度可由下式进行估算：


式中：Lm—混合段长度，m；
B—水面宽度，200m；
a—排放口到岸边的距离，m；根据项目污水的排放特点可知，本项目污染源为连续恒定排放的点源，排放方式为岸边排放。因此a=0。
u—断面流速，0.44m/s；
Ey—污染物横向扩散系数，9.1m2/s。
Ey 值采用泰勒法。即


式中：g—重力加速度，9.8m/s2
I—河流平均比降，m/m，取0.9；
H—平均水深，4m；
B—平均河流宽度，200m；
Ey=9.1。
经计算，马嘶溪村污水处理站处理后尾水在大渡河枯水期的水文条件下，在排污口下游约1354m处充分混合。
②预测内容及预测因子
根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）和《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），结合实际情况，本项目选择CODcr、氨氮作为本次预测因子，预测时段为大渡河枯水期，预测内容为项目尾水正常及事故排放对大渡河水质指标的影响程度。
③预测模式
根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），预测河段及代表性断面的宽深比≥20时，可视为矩形河段；河段弯曲系数＞1.3时，可视为弯曲河段，其余可概化为平直河段。本项目受纳水体评价河段宽深比大于20，弯曲系数小于1.3，故评价河段可简化为矩形平直河流。
根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）7.6预测模型选择，由于本项目受纳河流属于平直恒定均匀河流，且尾水连续排放，因此，本项目预测模型采用导则推荐的平面二维数学模型解析法，适用于模拟预测物质在宽浅水体（大河、湖库、入海河口及近岸海域）中，在垂向均匀混合的状况：
连续稳定排放：
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x——下游纵向距离，m；
y——下游横向距离，m；
m——污染物排放速率，g/s
u------------平均流速，m/s；；
H------------平均水深，m；
B------------平均河宽，m，；
Ey------------横向混合系数，m2/s。
K------------耗氧系数，1/S。
（4）预测情景
在本次影响预测中主要预测2种情景：
1 本项目正常运行，尾水排放量以100m3/d计，折0.0012m3/s，对大渡河水质的影响；
3 本项目非正常运行，尾水排放量以100m3/d计，折0.0012m3/s，污水处理设施完全故障，即废水不经处理直接排入大渡河，对大渡河水质的影响。项目最终排入大渡河的水量100m3/d，折0.0012m3/s。
本项目尾水排放情况见下表。
表7-19 污水处理站预测情景设置
	预测情景
	废水量
	污染物

	
	m3/s
	COD
	NH3-N

	
	
	浓度mg/L
	排放速率（g/s）
	浓度mg/L
	排放速率（g/s）

	1
	本项目正常运行
	0.0012
	60
	0.06
	8
	0.0096

	2
	本项目非正常运行（污水处理设施完全故障）
	0.0012
	150
	0.18
	20
	0.024


表7-20 本项目拟采取的预测方案
	预测时段
	正常运行
	非正常运行（污水处理设施完全故障）
	预测方案

	枯水期
	√
	
	预测方案一

	
	
	√
	预测方案二


根据以上设定参数，地表水中污染物采用平面二维数学模型解析法模式进行预测，正常工况排污预测结果列于下表。
表7-20  正常工况各污染物浓预测值(mg/L)
	COD
	河宽Y（m）

	
	0
	50
	100
	150
	200

	河长X（m）
	10
	11.0010
	10.9995
	10.9994
	10.9994
	10.9994

	
	20
	11.0000
	10.9991
	10.9989
	10.9988
	10.9988

	
	30
	10.9992
	10.9986
	10.9983
	10.9983
	10.9983

	
	40
	10.9985
	10.9981
	10.9977
	10.9977
	10.9977

	
	50
	10.9978
	10.9975
	10.9972
	10.9971
	10.9971

	
	60
	10.9972
	10.9969
	10.9966
	10.9965
	10.9965

	
	70
	10.9966
	10.9963
	10.9961
	10.9960
	10.9960

	
	80
	10.9959
	10.9958
	10.9955
	10.9954
	10.9954

	
	90
	10.9953
	10.9952
	10.9949
	10.9948
	10.9948

	
	100
	10.9947
	10.9946
	10.9944
	10.9943
	10.9942

	NH3-N
	河宽Y（m）

	
	0
	50
	100
	150
	200

	河长X（m）
	10
	0.1412
	0.1410
	0.1410
	0.1410
	0.1410

	
	20
	0.1411
	0.1410
	0.1410
	0.1410
	0.1410

	
	30
	0.1411
	0.1410
	0.1410
	0.1410
	0.1410

	
	40
	0.1411
	0.1410
	0.1410
	0.1410
	0.1410

	
	50
	0.1411
	0.1410
	0.1410
	0.1410
	0.1410

	
	60
	0.1410
	0.1410
	0.1410
	0.1410
	0.1410

	
	70
	0.1410
	0.1410
	0.1410
	0.1409
	0.1409

	
	80
	0.1410
	0.1410
	0.1410
	0.1409
	0.1409

	
	90
	0.1410
	0.1410
	0.1410
	0.1409
	0.1409

	
	100
	0.1410
	0.1410
	0.1409
	0.1409
	0.1409


非正常工况排污预测结果列于下表。
表7-21  非正常工况各污染物浓预测值(mg/L)
	COD
	河宽Y（m）

	
	0
	50
	100
	150
	200

	河长X（m）
	10
	11.0034
	10.9996
	10.9994
	10.9994
	10.9994

	
	20
	11.0017
	10.9995
	10.9989
	10.9988
	10.9988

	
	30
	11.0006
	10.9991
	10.9983
	10.9983
	10.9983

	
	40
	10.9997
	10.9986
	10.9978
	10.9977
	10.9977

	
	50
	10.9989
	10.9981
	10.9973
	10.9971
	10.9971

	
	60
	10.9982
	10.9975
	10.9968
	10.9966
	10.9965

	
	70
	10.9975
	10.9969
	10.9962
	10.9960
	10.9960

	
	80
	10.9968
	10.9963
	10.9957
	10.9954
	10.9954

	
	90
	10.9961
	10.9958
	10.9951
	10.9949
	10.9948

	
	100
	10.9955
	10.9952
	10.9946
	10.9943
	10.9942

	NH3-N
	河宽Y（m）

	
	0
	50
	100
	150
	200

	河长X（m）
	10
	0.1415
	0.1410
	0.1410
	0.1410
	0.1410

	
	30
	0.1413
	0.1411
	0.1410
	0.1410
	0.1410

	
	50
	0.1412
	0.1411
	0.1410
	0.1410
	0.1410

	
	70
	0.1412
	0.1411
	0.1410
	0.1410
	0.1409

	
	90
	0.1411
	0.1411
	0.1410
	0.1409
	0.1409

	
	110
	0.1411
	0.1410
	0.1410
	0.1409
	0.1409

	
	130
	0.1411
	0.1410
	0.1410
	0.1409
	0.1409

	
	150
	0.1410
	0.1410
	0.1410
	0.1409
	0.1409

	
	170
	0.1410
	0.1410
	0.1409
	0.1409
	0.1409

	
	190
	0.1410
	0.1410
	0.1409
	0.1409
	0.1409

	
	200
	0.1410
	0.1410
	0.1409
	0.1409
	0.1409


根据上表分析，经预测，本项目在废水正常排放时，COD在排污口下游20m恢复到背景浓度，NH3-N在排污口下游60m恢复到背景浓度；预测河段NH3-N、COD浓度均符合III类水质标准。随着本项目的正常运营，马嘶溪村火车站片区河段背景值将在原来的基础上继续得到改善，水环境容量逐渐增大。
本项目在非正常排放时，COD在排污口下游40m恢复到背景浓度，NH3-N在排污口下游150m恢复到背景浓度。污水直排不仅不能实现减排目标，还会导致本项目受纳水体水质持续污染，水质超标情况不能得到改善。
（7）水环境影响分析
综上所述，本项目正常工况排放的废水中COD、NH3-N对河流的贡献值小，大渡河水质满足III类水域水质标准，污水处理站的建成实现减排COD：3.285t/a，NH3-N：0.438t/a，水域水质进一步改善，河流背景值也继续好转。事故外排的废水对水环境的影响较大，河流水质会持续受到污染。因此，污水处理站设计应有相应措施，加强对污水处理设施的管理，杜绝事故性排放。
表7-22  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别a
	污染物种类b
	排放去向c
	排放规律d
	污染治理设施
	排放口编号f
	排放口设置是否符合要求g
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称e
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	COD、NH3-N
	直接进入江河、湖、库等水环境
	包括连续排放，流量稳定
	/
	生活污水处理系统
	预处理+A/O+MBR膜生化+紫外线消毒
	/
	是
否
	企业总排
雨水排放
清净下水排放
温排水排放
车间或车间处理设施排放

	a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。
b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。
c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道(再入江河、湖、库) ；进入城市下水道(再入沿海海域) ；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他(包括回用等)。对于工艺、工序产生的废水，“不外排"指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。
d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放：间断排放，排放期间流量稳定：间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。
e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。
f排放口编号可按地方环境管理部门]现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。
g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。


表7-23  废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	/
	COD、NH3-N
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准
	COD：60
NH3-N：8

	a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。


表7-24  废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	日排放量（t/d）
	年排放量（t/a）

	1
	/
	COD、NH3-N
	COD：60
NH3-N：8
	100
	36500

	全厂排放口合计
	COD
	2.19

	
	NH3-N
	0.292


2、污水排口设置合理性分析
根据场址地理位置特点，合理进行平面布置，在满足工艺的情况下，将污水处理站尾水排放口设置在项目厂区东北侧的大渡河左岸，尾水可就近排放排入河流，减少管道建铺设量。项目河道标高低于污水处理站，故营运期处理后尾水可通过重力自流进入河流，同时在排水口处设置防倒灌措施，避免洪水期间河水倒灌进入污水处理站内。不会改变大渡河水环境功能区划，不会恶化河水水质，项目的实施可减少排入河流的污染物量，对河流的水环境产生的影响小。
为了更好地保护水环境，大渡河水环境质量评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。入河排污口位置符合项目所在地总体规划，达标排放后对水功能区的影响甚微，污水处理工程修建后对下游用水户是正效益，排污口的位置和排放方式基本合理。排污河段无通航功能，且无码头，不存在其他用水户的制约因素。且根据本次评价工程分析，排污口的设置对地表水环境影响较小。
本次环评要求：排污口设置应取得当地生态环境主管部门同意方可在此设置排污口，若排污口位置发生变化，应经论证后报当地生态环境局同意方可实施。因此建设单位在采取一系列措施，并在运营期加强管理监督后，从环境角度而言，尾水排放口设置较为合理。
因此，排污口的位置是基本合理的。
本项目营运期应加强管理，确保各处理设施正常运行，处理尾水达标排放。
[bookmark: _Toc31642][bookmark: _Toc9309]排污口规范化措施：
1）排污口规范化管理的基本原则
①向环境排放污染物的排污口必须规范化，应符合“一明显、二合理、三便于的要求”，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集、便于监测计算、便于公众参与监督。
②考虑列入总量控制指标的污染物中排放的COD、NH3-N、TP、TN排放口为管理重点。
③规范化排污口，应对项目雨、污排污口进行区别。
2）排污口的技术要求
①排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化建设》（环监[1996]470号）文件要求进行规范化管理。
②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求设置。
③污水排放口应安装流量计。
④排污口应设置明渠加管道入河的方式，便于人民群众的监督。
3）排污口立标管理
①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。
②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。
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图7-1  雨水排放口示意图
[image: QQ图片20191023133003]
图7-2  污水排放口示意图
4）排污口建档管理
①要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。
②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
3、环境正效应
本工程运营后将提高峨边彝族自治县老人民医院片区居民生活污水的收集率，改变经营所片区未进行雨污分流，大量雨水进入污水管网、马嘶溪火车站片区居民生活污水未经处理直接排入周边地表水的现状。经营所片区实现雨污分流，老人民医院片区、马嘶溪火车站片区污水集中收集处理达标后排放，区域内生活污水将得到有效地收集和处理，彻底改善老人民医院片区、马嘶溪火车站片区以往污水未经处理直接排放的不良局面。本项目属于项目所在地基础设施项目，主要目的为服务于社会，建成后，将增加马嘶溪火车站片区农村生活污水100m3/d的处理能力，有效改善河流水域环境，实现以点带面，建立良好的定点示范工程，实现项目所在地的可持续发展，进一步提高当地居民生产和生活质量。
本项目的建设，对项目所在地地表水环境的改善有正效益影响，可减少的排放量CODCr：3.285t/a，NH3-N：0.438t/a，TP：0.09125t/a，TN：0.1825t/a，SS：4.745t/a。
4、洪水冲刷对本项目场站的影响
大渡河水量较大，但暴雨和洪水不会威胁废水处理站安全，污水处理站区域地理位置相较于大渡河水位较高，周围行洪河道较多，发生洪灾的可能性极小。
本项目入河排污口为管道自流，岸边敷设，连续排放。环评建议，建设单位修建入河排污明管时，管底高程高于二十年一遇洪水位，并在排污口设置切断阀，汛期采用泵抽排方式排入河沟，防止河水倒灌，同时加强汛期的预警系统，保证汛期防洪安全。
本项目的建设不占用河道，对河道行洪影响较小。在采取以上防洪措施后，汛期洪水对场站的影响较小。
3、营运期噪声环境影响分析
（1）影响分析
本项目主要噪声来源于传动机械工作时产生的噪声，主要噪声源有：污水提升泵、鼓风机等，根据类似设备噪声强度调查，主要的机械设备噪声值见下表。
表7-25  项目噪声源强及防治措施一览表
	序号
	设备名称
	数量
	源强（dB（A））
	备注
	防治措施
	源强（dB（A））

	1
	污水提升泵
	2（1用1备）
	65
	连续
	基础减振、消声、隔声
	40

	2
	鼓风机
	2（1用1备）
	85
	连续
	消声、隔声、减振
	60

	3
	污泥回流泵
	2（1用1备）
	65
	连续
	基础减振、消声、隔声
	40

	4
	反冲洗泵
	2（1用1备）
	65
	连续
	基础减振、消声、隔声
	40


本评价噪声主要贡献为MBR一体化处理设备。评价将一体化处理设备作为一个等效声源叠加计算出声源等效声压级。经自然衰减贡献值和本底声源叠加，预测是否达标。声源声压级叠加公式如下：


式中：Lp——n个声源叠加声压级，dB（A）；
Li——声源i的等效声压级，dB（A）；
n——声源数量。
经计算，将工作区作为一个整体声源处理后等效声级为60.13dB（A）。本次评价噪声衰减采用无指向性点源几何发散衰减基本公式计算厂界贡献值，基本公式如下：
Lr=Lr0-20lg（r/r0）
式中：Lr——r处声级，dB（A）；
      Lr0——r0处声级，dB（A）。
      r——点声源至受声点的距离
项目噪声对敏感点预测如下表：
表7-26  噪声影响值预测表  单位：dB(A)
	预测点
预测内容
	噪声预测

	
	厂界东侧
	厂界南侧
	厂界西侧
	厂界北侧

	时段
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	噪声贡献值
	43.2
	43.2
	44.6
	44.6
	43.2
	43.2
	44.6
	44.6

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


项目所在地厂界西侧外20m处农户距离一体化设备距离为27m，经检测此处背景值为昼间/夜间52/46.5 dB(A)，经预测，结果为昼间/夜间52.04/46.64dB(A)，达标。
从上表看出，噪声设备在采取有效的基础减振、消声、隔声等措施并合理布置后，各厂界噪声值在厂界外均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准限值，不会对周边环境造成较大影响，为确保项目产生的噪声做到达标排放，本环评提出以下噪声防治要求：
①在设备选型时，应选择噪声值较低的环保型设备，并对此类设备安装隔振装置，设置隔声间。
②高噪声设备尽量布置在地下构筑物中，从噪声源及噪声传播途径等方面降低项目运行噪声对厂界环境噪声的影响。
③加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声。
④建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。
本项目在落实本次环评提出的以上措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，不会降低项目所在地声环境功能类别，对外环境影响较小。
4、营运期固体废物环境影响分析
项目产生的固体废弃物主要是格栅栅渣、污泥、废旧填料以及生活垃圾。
职工生活垃圾产生量0.18t/a，送至环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。
格栅渣主要来自污水处理过程中格栅清除出来的垃圾和杂物，产生量共为0.73t/a，由环卫部门统一清运。
废旧填料产生量为0.05t/a，废旧填料经收集后交由厂家回收处置。
项目污泥年产量为3.054t/a。污泥经吸粪车统一运输至峨边县城市生活污水处理厂处理。
综上，项目固废去向明确，处置措施可行，不会产生二次污染。
2.5地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于10万吨以下生活污水集中处理，属于报告表项目，开展地下水影响三级评价。
为防止地下水的污染，本项目采取分区防渗的措施。项目对一般防渗区（厂区内道路）以及重点防渗区（格栅渠、调节池、一体化设备）采取相应的污染预防措施的基础上，项目对地下水水质基本不会造成明显影响。
根据调查，项目范围内地下水类型为浅层地下水，但因峨边彝族自治县属山丘地区，河流切割较深，浅层地下水主要从河川排泄，地表径流基本上包括了浅层地下水。为降低营运期对地下水的影响，建设单位采取如下措施： 
（1）正常工况 
本工程废水排放实行完全分流制。正常工况下，污水处理设施、污水处理站保持正常运行，污水处理站收集的废水经污水处理站处理后，排入大渡河。因此，正常工况下对厂区地下水水质的影响较小，可不予考虑。 
（2）事故状态由于生产工艺及生产过程的复杂性，导致废水处理过程中有发生“跑、冒、滴、漏” 事故可能，一旦发生事故，尤其是在生化池、污水管网等埋地部位，污废水一旦泄漏难以被发现且浓度较高，污水将会通过包气带渗入至地下水中，从而造成地下水污染，使地下水水质恶化。 
本项目应编制应急预案，当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行截流，抽出污水送污水处理厂集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。此外，污水管网的破裂及时发现，也不会造成长时间的连续泄露。所以在本项目投产后，对厂区污水处理设施和排水管道仍必须采取可靠的防渗防漏措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。 
①地下水环境保护措施 
针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 
A.源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 
B.末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染区防渗措施有区别的防渗原则。 
C.污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的检测制 度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。 
D.应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 
②防治措施
A.污水处理站防渗措施 
结构措施：水池均采用现浇防渗砼。砼中掺加抗裂防渗外加剂，用以补偿砼的收缩，避免砼温度、干缩引起的开裂，同时提高砼的密实度和抗渗性能，以防水为主。对于大型水池，由于砼量较大，要求连续浇注，尽量少设或不设施工缝。 
分区防渗措施：根据各厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合本项目总平面布置情况，将本厂区分为重点防治区、一般防治区。
重点防渗区：格栅调节池、MBR一体化设备做防腐、防渗处理，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
一般防渗区：厂区道路主要采用P6抗渗混凝土进行防渗处理。等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
 B.厂外污水管网防渗 
配套污水管网以检查井作为防渗重点，按照重点防治区进行防渗处理，可采取P8抗渗混凝土并涂刷防渗涂料。 
表7-27  污水处理站分区防渗区域
	防渗等级
	防渗区域

	重点防渗区
	格栅调节池、MBR一体化设备等

	一般防渗区
	厂区道路


综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，本项目对地下水影响较小。
5、土壤环境环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中附录A土壤环境影响评价类别，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“生活污水处理”，项目类别为Ⅲ类。项目主要污染物为营运期产生的氨气、硫化氢、污水，参照附录B对项目环境影响进行识别：
表7-28  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	
	
	
	
	
	
	
	

	运营期
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	服务期满后
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处“√”，列表未涵盖的可自行设计。


本项目属于污染影响型项目。项目运营期涉及的大气污染为氨气和硫化氢，对土壤环境无影响；项目污水池四周修建有截排水沟可将事故废水截流进入污水站，将对土壤的影响控制在厂区范围内，因此污水地面漫流不会对周围土壤环境造成影响；污水垂直入渗只对污水处理厂站内的土壤造成影响，不会对周围土壤环境造成影响。
（1）评价工作等级
本项目属于污染影响类项目，污水处理站的占地为200m2，＜5hm2，属于小型项目。
表7-29  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判断依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


根据上述结论，本项目周边为空地，敏感程度为不敏感。
表7-30  污染影响型评价工作等级划分表
	        占地规模
评价等级
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展环境影响评价工作。


综上，本项目属于Ⅲ类项目、占地为200m2，为小型项目；项目敏感程度为不敏感。根据表7-30可知，本项目评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。
（2）土壤污染防治措施
本次评价拟对项目所在地土壤防治措施提出相应要求，具体要求如下：
1）污水站在运营中应加强污水管道及各类池体的维修管理，避免污水入渗土壤，导致土壤污染。
2）环评建议将调节池兼为事故应急池，当污水处理站发生故障时，将废水导入应急池中暂存，当污水处理实施修缮好后再导入处理设施内进行处理，避免事故状态下废水外泄造成土壤污染。
3）项目内采取一定的绿化措施；同时加强营运期场区内各类管道、池体的检查及维修管理。
（3）土壤环境影响评价结论
本项目污水经污水处理站处理后pH、COD、BOD5、NH3-N、SS均能达《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626-2019）一级标准后，达标排放。项目对污水处理站区域实行分区防渗管控，从源头和过程控制减轻项目运营对土壤可能造成的影响。本项目建设对土壤环境影响较小，只要认真落实前述土壤污染防控措施，加强运营期土壤污染管控，项目建设从环境保护角度考虑可行。
2.7生态环境影响分析
①对地表水生态环境影响分析
本项目已建成，对本区域生态环境尤其是水生态环境的改善产生有利的影响。本工程建成后，随着水体中COD、氨氮等污染物的大量削减，水质污染将会得到有效控制，水体中水生生物的种类和数量将会明显增加，对保护本地区的生物多样性，恢复水体生态平衡起到十分积极的作用。
②对项目所在地生态环境影响分析
工程运行后有利于改善下游水体的环境质量，减小周边地区居民的发病率，提高居民的健康水平；工程的建设使区内居民生活环境得到大幅度改观，对改变峨边彝族自治县城区、峨边彝族自治县马嘶溪村形象将起到积极作用，有利于社会安定，人民安居乐业，社会稳定发展，为峨边彝族自治县城区、峨边彝族自治县马嘶溪村及沿线流域的居民提供一个良好的生活环境、工作环境和生态环境，具有显著的社会效益。
三、环境正效应分析
本项目为四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目，具有显著的环境效益和社会效益，是改善环境、控制污染、提高城镇居民生活质量、促进生态环境良性循环、经济持续发展的重要措施。
峨边彝族自治县城区、峨边彝族自治县马嘶溪村污水处理设施及配套管网工程的建设，使峨边彝族自治县城区老人民医院片区居民生活污水的收集率提高，经营所片区实现雨污分流，马嘶溪火车站片区污水集中收集处理达标后排放，区域内生活污水将得到有效地收集和处理，彻底改善老人民医院片区、马嘶溪火车站片区以往污水未经处理直接排放的不良局面，改善了农村公共卫生条件，有利于居民身心健康，增强了农村基础建设，为建设清洁卫生、环境优美的农村风貌打下了良好基础。污水治理工程实施后，马嘶溪火车站片区农村的生活污水不再直接排入水体，周围的水环境将得到改善。项目的实施，使得每年进入周围水环境的各种污染物将分别减少：CODcr：3.285t；SS：4.745t；NH3-N：0.438t；TP：0.09125t；TN：0.1825t，减轻了污水对周围水环境的污染，对河流水环境将起到明显的改善作用，河流沿岸农作物质量将得到提高。项目的建设使该地区形成一个完整、系统的农村基础设施网络，大力改善了峨边彝族自治县城区、峨边彝族自治县马嘶溪村周围环境卫生，优化自然生态格局，保证集镇景观的丰富和延续，创造优美的、空气清新的集镇，保证最理想的环境效益，有利于本地区的可持续发展，对环境有着正面的影响效益。
四、环境风险影响分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到可接受水平。
环境风险评价应把事故引起厂(场)界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本章主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。
4.1风险调查
（1）管道泄漏、爆裂风险
本工程中管网启用后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气产生一定影响，非正常运行状态主要是指可能发生的管线破裂、断裂以及堵塞等。原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。
（2）污水处理站风险
通过对污水处理站所选用的工艺及整个污水处理站所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在污水处理站非正常运行状况可能发生的原污水排放、中毒及恶臭物质排放引起的环境问题。风险污染事故发生的主要环节有以下几方面：
1 进水水质变化引发的事故
本项目仅处理马嘶溪村村居民生活污水，因此项目进水水质变化可能性较小。一般地震不会对工程造成破坏，从而对环境造成不良影响的可能性较小。为了防止季节性生活污水对污水处理站进水水质造成冲击，环评要求一旦发现进水水质异常，立即排查事故源头，并启动应急预案，保证污水处理站的正常运行。
2 污水超标/事故排放风险
正常情况下，本项目的污水出水水质可《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）排放。若污水处理设发生故障或出现意外事故，污水未经完全处理和处理未达标，将对受纳水体造成严重影响。
可能造成污水处理站事故或超标排放的可能原因有以下几个方面：
停电，设备不能运转，导致处理设施失效；
设备故障，关键设备故障；
有害物质，接纳废水中含有毒害微生物的物质，导致微生物大量死亡；
水质波动，接纳污水水质波动幅度过大，造成处理设施运行不稳定。出现这种情况的主要原因可能是截污管雨污不分，导致部分雨水接入污水管道，造成污水站进水浓度偏低，影响生化处理效果。另外要定期维护污水管网，发现问题及时上报处理。
（3）物质风险
本项目为生活污水处理站项目，将生活污水经MBR一体化设备后达标排放，因此本项目不存在环境风险物质。
4.2环境风险潜势划分
1）危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量的比值Q：
[image: ]
式中：q1、q2、…qn——每种无限物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、…Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100.
本项目消毒采用紫外线消毒，对照相关参考资料，Q值情况如下表所示：
表7-31  项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	/
	/
	/
	/
	/

	项目Q值
	0


根据上表可知，本项目涉及危险物质数量与临界量比值Q=0<1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。
2）评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），本项目环境风险评价等级判断如下表所示：
表7-32  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据上表可知，本项目环境风险评价等级为简单分析。
表7-33  建设项目环境风险分析内容表
	建设项目名称
	四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目

	建设地点
	四川省
	乐山市
	峨边彝族自治县老人民医院片区、经营所片区、马嘶溪火车站片区

	地理坐标
	经度
	103.2788°
	纬度
	29.2591°

	主要危险物质及分布
	本项目不涉及的危险化学品，环境风险主要体现在管道泄漏、爆裂风险和污水处理设施外泄风险

	环境影响途径及危害后果
	管道泄漏、爆裂风险：管道泄漏、爆裂造成生活污水暴露在外环境，造成区域环境空气和地表水污染 
污水处理站风险：污水站事故排放导致地表水环境受到影响

	风险防范措施等
	管道泄漏、爆裂风险防范：严格管理、加强沿线新建项目施工的检查、防渗措施 
污水处理站风险：关键设备一用一备、加强运行管理和出水的监测工作、设备维护工作，建立合适的事故处理程序、机制和措施，建立安全操作规程

	填表说明
	/


4.3环境敏感目标概况
本项目涉及的环境敏感目标见表7-34。
表7-34  项目污水处理站主要环境保护目标
	环境要素
	环境保护对象名称
	方位
	高差
	最近距离
	规模及性质
	环境保护级别

	环境空气
	散居居民
	北
	1m
	20m
	1户，3人，居住生活
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

	
	散居居民
	南
	2m
	51m
	约20户，60人，居住生活
	

	
	散居居民
	西
	3m
	27m
	约50户，150人，居住生活
	

	
	散居居民
	西
	50m
	127m
	约40户，120人，居住生活
	

	
	散居居民
	西南
	20m
	199m
	约26户，78人，居住生活
	

	
	散居居民
	西南
	80m
	292m
	约32户，96人，居住生活
	

	
	散居居民
	西南
	108m
	593m
	约18户，54人，居住生活
	

	
	散居居民
	西南
	78m
	607m
	约20户，60人，居住生活
	

	
	散居居民
	西北
	36m
	163m
	约15户，45人，居住生活
	

	
	马嘶溪村村民委员会
	西
	4m
	110m
	约20人
	

	
	峨边火车站
	西
	3m
	218m
	约500人
	

	地表水环境
	大渡河
	东侧
	/
	29m
	III类水体；行洪灌溉
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

	地下水环境
	当地地下水
	/
	/
	/
	/
	《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水域标准


4.4风险防范措施
（1）对进水水质污染事故防范措施
项目仅收集和处理生活污水，如其他废水不慎进入项目进水中，进水水质将受到污染，项目建设单位应采取如下防治措施：
①建设单位应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。
②人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。对于污水管网这类隐蔽工程，建设单位应加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。
③建设单位应加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强沿线管道和检查井的日常检查。
④一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害。
⑤当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理站。
（2）设备故障事故防范措施
①为使在事故状态下污水处理站仪表等设备正常运转，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时做到及时更换。
②加强事故苗头控制，做到定期巡检，调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。
③严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性，定期采样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，发现不正常现象，应立即采取预防措施。
④加强污水处理站人员操作技能的培训。
（3）受洪水冲刷的工程预防措施
①地震、气候变化等自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救。
②为防止大雨时厂内地面积水，影响正常生产巡检，厂内设雨水管道，及时排除雨水，保证安全生产。
③为了避免暴雨季节雨水对排水口冲刷，项目消毒渠出水堰标高需高于排水口标高，使排水口设置更加合理，避免出现事故性回水现象；工程建设过程中，应在尾水排放管加设闸门和废水事故性排放的措施，确保洪水期尾水安全排放。
（4）污染事故应急预案
污水处理站一旦发生停电或设备故障时，均要进行事故排放。一旦出现事故排放，必须按事先拟定的方案进行紧急处理，尽快找到事故原因，制定解决办法，将影响降到最低限度，同时需要及时向环保、市政部门报告，因突发性污染事件造成或者可能造成跨行政区域河流污染的，有关责任单位、个人和负责监管职责的部门以及相关人民政府必须按照国家和省的有关规定及时报告，事件发生地人民政府应当及时通报可能受污染区域的人民政府。
突发性污染事件发生后，相关人民政府及具有关部门应当启动应急预案，实施应急监测，采取有效措施，控制或者切断污染源。应急方案应包括应急状态分类、应急计划区、事故级水平、应急防护处理等。其主要内容如下：
风险源概况：详述风险源类型、源强大小及其位置。
紧急计划区：包括厂区、及村庄有关部门。
紧急组织：厂指挥部负责现场全面指挥，专业抢修队伍负责事故或故障进行排除或抢修。
应急状态分类及应急响应程序：规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。
应急设施、设备与材料：配备有关的备用设备，设施与材料。
应急通讯，通知和交通：规定应急状态下的联络通知方式，通知有关方面采取求援行动，对事故现场进行管制，确保抢修队伍及时到达。
应急环境监测及事故后果评估：对较大的事故现场附近的水环境进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为有关部门提供决策依据。
应急防护措施：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害。
应急状况终止与恢复措施：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，迅速恢复污水站的正常生产转运。
人员培训与演练：应急计划制定后，平时安排有关人员培训与演习。
记录报告：设置事故专业记录，建档案和专业报告制度，设专人负责管理。
（5）污染事故应急措施
①成立污水处理站的事故应急指挥中心，制定事故应急方案。
②一旦发生污染事故，现场操作人员应立即向污水站负责人报警，立即采取有效措施，启动污水站应急方案。
4.5管网工程环境风险评价
（1）环境风险识别
本项目污水管网投产后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气产生一定影响，非正常运行状态主要是指可能发生的管线破裂、断裂以及堵塞等。原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。
自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，经前面分析各种管网的选材是合理的、安全的，因此主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。
当管线处于非正常运行状态，主要是指发生破裂、断裂和堵塞等，将从管网中溢出污水，可能对地表水或地下水环境造成污染。一般来讲，如管网堵塞严重，污水通过检查井外溢，流出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反映即可可以降低污染程度和范围。但如管网因破裂、断裂发生渗漏，造成污水下渗，污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。
在施工期间或污水管道维护期间，施工人员在进入管道进行检测或者维修过程中出现中毒，造成突发环境安全事故。
（2）环境风险事故分析
对风险污染事故发生的各类环节，分析风险污染事故发生后，对环境的影响方式。污水管网一旦发生事故，对周围环境及人员人身安全、健康均可能造成影响。
一般情况下，污水管网不会发生堵塞、破裂和爆炸。发生该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、往下水道倾倒大量固体废物和易燃易爆物质等。
①本项目排水系统的设计抗震强度为7度，因此地震对污水处理系统的破坏风险较小。在强震时，可能造成污水收集系统毁坏或其它事故，使污水外溢流入就近河涌，对水体环境产生一定影响。
②市政工程施工（维护）中毒事故的主要原因是：一是污水管网作业中，未经过检测下水井有毒气体或者检测不清即下井；二是涉及人工挖孔桩作业中，施工人员下井前不进行毒气检测或者检测方法不对，或通风措施不满足要求，盲目下井作业；三是发生中毒事故后，由于缺乏救护知识及防毒救护用具，施工人员盲目施救造成伤忙，造成环境安全事故。
③事故发生时污水未经处理直接排入水体，使区域地表水和地下水水质有较大的影响，如果长时间排放至受纳水体，将导致周围水体水质恢复至现有环境情况。
（3）事故防范措施及对策建议
1）管网维护及措施
为了防止排水管网发生爆裂、堵塞而发生污水溢流外排事故。建议采取如下防治措施：
①应十分重视管网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。
②管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。
③干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。
④日常维护期间，工作人员要严格按照维修操作制度，在进入管网检查期间，先检查是否适合人员进去的环境，防止工作人员进入检查期间发生窒息事件，建议工作人员穿好防护服进入污水管网进行检查。
⑤管网应制定严格的维修制度，用户应严格执行国家、地方的有关排放标准。
（4）污染事故应急预案
1）应急计划区
工程发生事故主要是管网受到堵塞、破裂而至污水外溢致周围水体。因此事故应急计划区为事故发生现场及附近水体。
2）应急机构
为了防范突发事故的发生，应成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，相关负责人及安全、环保、保卫等部门领导组成，下设应急救援办公室，日常工作由安全和环保部门兼管，制定快速抢修预案。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立风险事故应急救援指挥部，负责应急抢修工作的组织和指挥。
3）应急保障器材
配备一定的快速抢修设备，包括：独特的破路挖土机具；大功率抽排水设施；钢管的快速焊补工艺；不同管材的快速卡固修复措施；不同管材的切断工具；柔性连接快速通水器材等。
此外，还应配备应急通信系统，应急电源、照明。所有应急设施平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。
对各种通讯工具、警报及事故信号，平时必须做出明确规定；报警方法、联络号码和信号使用规定要置于明显位置，使每一位值班人员熟练掌握。
4）事故报告程序及通信方式
发生污水泄漏事故，现场发现人员应立即向值班人员报告。接到泄漏报告后，立即启动预案，展开抢修工作。
5）应急环境监测、抢险、救援及控制措施
①泄漏发生后，应立即向环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测。
②环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。
③根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。
6）应急措施
泄漏事故发生后，应当及时进行抢修工作，待情况得到控制后，应立即清除现场污染物，清扫现场。
4.6环境风险分析结论
综上，本项目运营中不涉及危险化学品，无重大危险源，因此生产中存在的主要危险是污水管道泄露和污水站事故排放。只要建设单位严格按照本环境风险评价的要求加强风险防范措施，并在生产中进一步落实和完善应急预案，本项目的环境风险处于可接受的水平。
五、环保竣工验收
1、竣工验收要求
根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），第三章环境保护设施建设第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。”第十九条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。前款规定的建设项目投入生产或者使用后，应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定开展环境影响后评价。”
根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），第五条“建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。”第十一条“除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：（一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；（三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得小于20个作日。”第十二条“除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。”
2、环保竣工验收一览表
工程竣工后，建设单位应委托有编制能力的单位对工程采取的环境保护措施和工程投入运行后造成的新的环境影响问题进行调查，并编制竣工环境保护验收调查报告。建设项目竣工环保验收一览表见下表。
表7-35  本项目环保验收一览表
	类型
	污染物名称
	治理措施
	验收标准

	废气
	恶臭气体
	加强通风、密闭产污点，栽种吸污植物
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

	噪声
	设备噪声
	合理布局、基础减震、距离衰减、墙体隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	废水
	排污口污水
	加强出水日常监管
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准

	固废
	生活垃圾、栅渣
	收集后送乡镇垃圾收集点
	妥善处置，达到环保要求

	
	污泥
	外运至峨边彝族自治县城市生活污水处理厂处理
	

	
	废旧填料
	交由厂家回收处置
	


六、环境管理和环境监测
1.环境管理目的
通过环境管理计划的实施，达到预防、消减、缓解或补偿工程建设带来的不利影响的最终目的。在工程营运期间，通过先进的环境管理方式，指导并监督工程的环境保护工作，预防并减缓工程建设和生产过程中对周围环境的不利影响，保障各污染治理设施的正常运转，消减大气污染物、水污染物和固体废物对环境的不利影响，充分发挥工程建设的社会效益和生态环境效益；明确各管理部门的职责，更好落实工程的环境管理工作：落实各项目的生态保护和污染防治设施，使其达到相应的环保要求。
2.环境管理原则
项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和自身特点，制定环境管理的具体内容。环境管理应遵循以下基本原则：
①严格执行各项国家和地方的环保法律、法规。
②正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济效益和环境效益统一起来。
③环境管理应贯穿于生产全过程，将环境指标纳入生产计划指标，同时进行考核。
④加强居民环境保护意识，开展经常性的培训和教育活动。
3.环境管理内容
①建立健全污水处理站环境管理规章制度，强化管理手段来管理和实施有关的监测计划，实施有效的质量控制，切实监督、落实执行所有规章制度。
②加强运行期生产管理严格实行污水处理岗位责任制，加强污水处理运行设备的保养、维护和处理设施正常运行，杜绝事故性排放的发生。
③建设规范化排污口，加强排污口、排污管网和泵站的管理。根据国家环境保护总局《国家环境保护总局关于开展排放口规范化整治工作的通知》（2006年6月5日修正版），污水处理站尾水排放口设置排放口标志牌。
④加强绿化景观管理。建成运行后，更应有持续发展的行为，应不断地种植、养护、更新、发展，使污水处理站绿化、美化措施落到实处。
4.环境管理机构
四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目应由峨边生态环境局负责，由专职环保人员具体实施环境管理工作。
5.环境监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为登记管理。参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），本项目为排污口为一般排放口，则项目营运期环境监测计划如下。
表7-36  噪声、废气监测计划一览表
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	监测方法

	噪声
	厂界四周
	等效声级
	每季度监测1次，连续2天，昼夜各2次
	按国家标准进行

	废气
	厂界上下风向
	NH3、H2S 
	厂界上下风向每半年一次
	


表7-37  出水监测指标及最低监测频次
	监测点位
	监测指标
	监测指标

	进出口
	流量、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮
	半年一次


根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，三级评价建设项目应至少在建设项目场地下游布置1个跟踪监测点位。
表7-38  地下水监测计划
	监测点位
	监测频次
	监测因子

	建设项目场地下游监测井内
	1次/年
	K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、挥发酚、氰化物、六价铬、氨氮、总磷、粪大肠菌群（MPN/100ml）、亚硝酸盐氮、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐


七、环保投资估算
[bookmark: _Toc451860370]项目总投资337万元，其中环保投资为10.5万元，占总投资的3.1%。环保分项投资概算表见下表。
表7-39  环保分项投资概算表
	项目
	内容
	规格与数量
	投资（万元）
	备注

	废水治理
	加强废水监管，排污口规范化管理，排口废水监测
	2.0
	/

	固废治理
	生活垃圾收集后交由环卫处理
	0.5
	/

	
	栅渣收集后交由环卫处理
	0.5
	/

	
	污水处理站污泥定期清运
	1.5
	/

	
	废旧填料交由厂家回收处理
	/
	/

	噪声治理
	选用低噪声设备、污水泵采用潜水结构、鼓风机隔声减震、厂内设建筑隔声
	2.0
	/

	废气治理
	对恶臭产生单元等进行加盖或密闭处理，栽种吸污植物
	3.0
	/

	风险措施
	储备相应污水处理备用设备
	1.0
	/

	合计
	10.5
	占总投资的3.1%


八、总量控制指标
根据《十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》。“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx四种主要污染物实行排放总量控制管理。
本污水处理站建成运行后，外排尾水量为100m3/d，达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准后排入大渡河。
本次评价按照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准要求，并结合实际水污染物产生源强，计算得出项目污水处理站排口污染物总量数据，计算过程如下：
COD：100(m3/d)×60(mg/L)/1000×365(d)/1000=2.19(t/a)
NH3-N：100 (m3/d)×8(mg/L)/1000×365(d)/1000=0.292 (t/a)
TP：100 (m3/d)×1.5(mg/L)/1000×365(d)/1000=0.05475 (t/a)
TN：100 (m3/d)×20(mg/L)/1000×365(d)/1000=0.730 (t/a)
根据国家环境保护部关于总量控制的有关要求，并结合项目污染物排放特点，建议本项目总量控制指标为CODcr：2.19t/a、NH3-N：0.292t/a；TP：0.05475t/a、TN：0.730t/a。






建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（表八）
	内容类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	扬尘
	严格按照“六不准”和“六必须”进行施工。工地四周设置围挡；场地内洒水，及时清扫运输通道，场地出入口设置车轮清洗设施；对粉尘逸散性的材料加盖或篷布；建筑垃圾及施工人员生活垃圾实时清理；使用商品混凝土
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	
	燃油废气CO、NOx
	加强施工设备及运输车辆的维护
	达标排放

	
	营运期
	恶臭气体
	加强通风，产污点密闭，栽种吸污植物
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准

	水污染物
	施工期
	施工人员生活污水
	依托周边农户设施处理
	综合利用，不直接外排

	
	
	施工废水
	沉淀池收集处理后回用
	循环使用不外排

	
	营运期
	设备、地面清洗水
	经厂区内管网收集后，返回本厂格栅渠与进站污水一并利用本厂设施处理达标排放
	达《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准后排放

	
	
	进厂污水
	进入本项目污水处理站统一处理
	

	
	
	雨水
	雨水导排沟
	雨水经收集后排入附近自然水体

	
	
	地下水
	厂区内各污水处理构筑物采取用重点防渗结构。设备间采用重点防渗结构。污水管网采用管内、管外防腐防渗处理
	对地下水环境影响较小

	固体废弃物
	施工期
	施工人员生活垃圾
	由环卫部门清运
	不会对区域环境造成二次污染

	
	
	建筑垃圾
	对能够进行回收利用加以回收利用，不能回收利用的运往政府制定地点
	

	
	
	土、石方
	表土用作厂区绿化，其余作土方回填，无弃土产生
	

	
	营运期
	生活垃圾
	污水处理站配备1名管理人员，管理人员不在厂区食宿，产生的生活垃圾采用袋装后送至马嘶溪村垃圾集中收集点处置
	

	
	
	格栅栅渣
	环卫部门统一清运
	

	
	
	污泥
	采用吸粪车定期清运至峨边县城市污水处理厂处理
	

	
	
	废弃的填料
	经统一收集后交由厂家回收
	

	噪
声
	施工期
	施工噪声
	昼间<70 dB（A），夜间<55 dB（A）

	
	运营期
	设备噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准

	生态保护措施及预期效果：
本项目施工过程中可能造成局部水土流失，通过合理安排施工时间，合理布置临时堆方堆置地点，做好堆土遮盖，及时恢复施工迹地、绿化等措施进行控制，在施工结束后可得到恢复。项目建设对评价区域生态环境不会产生明显影响。














































结论与建议（表九）
	一、结论
1、工程概况
项目名称：四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目
建设单位：峨边彝族自治县城市建设投资有限公司
建设地点：峨边彝族自治县老人民医院片区、经营所片区、马嘶溪火车站片区（E103.2788°；N29.2591°）
建设性质：新建
工作制度及劳动定员：本项目年运行365天，污水处理设施全天24小时运行，配备1名管理人员对污水站进行日常维护管理。
项目总投资：项目总投资337万元，其中环保投资10.5万元，占项目总投资的3.1%。
建设主要内容及规模：
本项目分三个片区建设，分别为老人民医院片区、马嘶溪火车站片区与经营所片区。其中老人民医院片区建设污水管网长度约639m；经营所片区建设雨水管网长度约126m；马嘶溪火车站片区建设污水管网长度约2395m，尾水管网长度约700m。配套100m3/d一体化污水处理设备一台。
2、产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关规定，本项目属于鼓励类中第四十三款“环境保护与资源节约综合利用”中的第20条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，属于鼓励类，因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目已取得峨边彝族自治县发展和改革局出具的《关于重新审查四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目可行性研究报告批复》，批复文号：峨边发改审〔2020〕178号，符合国家相关政策的规定。
3、规划符合性及选址合理性分析
（1）与峨边彝族自治县总体规划和土地利用规划的符合性分析
根据峨边彝族自治县自然资源局出具的《关于无需办理建设项目选址意见书和用地预审的说明》，本项目位于老人民医院片区、马嘶溪火车站片区，属于地下管网的升级改造，不属于以划拨方式提供国有建设用地使用权的建设项目，该项目不涉及新增建设用地，因此该工程项目不需办理建设项目选址意见和建设项目用地预审。
本项目的建设符合国土空间用途管制要求、符合峨边彝族自治县总体规划。
（2）项目选址合理性分析
跟据现场勘查，本项目污水处理站站址高程为532.17m，马嘶溪火车站片区高程范围为534-548m，污水处理站站址高程低于周围居民，有利于污水通过重力自流进入污水处理站；临近道路，交通便利；邻近大渡河，便于处理后的尾水排放；周边不存在学校、医院等环境敏感点。
综上，项目选址合理。
4、环境质量现状
根据本项目环境质量现状监测数据可知：项目所在地地表水（除粪大肠菌群外）符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准；环境空气（除PM2.5外）均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；评价区域各测点噪声值（除临011乡道侧以外）均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；项目所在地地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
5、环境影响评价结论	
（1）施工期环境影响分析
项目施工期产生的主要污染物为废水、噪声、废气、固体废弃物(含运输车辆撒落物)等。项目工程量较小、工期不长，在采取了相应的污染物治理措施后，项目施工期对环境影响小，施工期污染治理措施有效。
（2）营运期废气环境影响分析结论
本污水处理项目正常运行期间，污水处理站的格栅、调节池、缺氧池等处散发臭气，在经过加盖密闭处理、四周栽种吸污植物等措施后，营运中产生的恶臭污染物浓度值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，对周围环境影响较小。
（3）运营期水环境影响分析结论
本项目收集的生活污水经污水处理站处理，达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）标准后排入大渡河。正常工况条件下，污水处理站出水可以实现达标排放，对周围地表水环境的影响很小。非正常工况条件下，污染物排放浓度较高，对水体会产生一定影响，因此要加强污水处理站运营期管理，避免事故排放发生。
（4）噪声环境影响评价结论
本项目主要噪声来源于传动机械工作时产生的噪声，主要噪声源有：污水提升泵和鼓风机，在采取减振、消声和隔声等措施后，其噪声对周围声环境的影响较小，噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
因此，项目运行产生的噪声对区域声环境产生影响很小。
（5）固废环境影响评价结论
本项目固体废物主要为生产过程中产生的格栅栅渣、污泥以及员工产生的生活垃圾、废旧填料等。污水处理设施产生的污泥量较少，污泥由吸粪车运往峨边彝族自治县城市生活污水处理厂进行处理。格栅栅渣和生活垃圾交由环卫收集处理，废旧填料交由厂家回收。
综上，本项目固体废物在分别采取以上处理措施后，均会得到妥善处置，对环境影响较小。
（6）地下水环境影响评价结论
本项目厂区内各个处理构筑物四周均进行了相应的防渗、防漏措施，其厂区内管道四周也将进行严密的防渗处置，因此，环评认为在严格落实各项防渗防漏措施后，本项目营运期不会对项目区域内的地下水水质造成不良影响。
（7）土壤环境环境影响分析结论
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，项目属于III类建设项目，占地规模小型，土地性质为不敏感，评价工作等级为“-”，经分析本项目不需要开展土壤环境影响评价。
（8）环境风险分析结论
本项目在运行过程中存在一定的环境风险隐患。在日常管理过程中，应严格按照报告中提出的各项环境防范措施进行落实，规范操作，可将事故风险降低到最小。
6、总量控制指标
根据国家生态环境部关于总量控制的有关要求，结合项目污染物排放特点，建议本项目总量控制指标为COD：2.19t/a、NH3-N：0.292 t/a、TP：0.05475t/a、TN：0.730t/a。
7、环境正效益分析
项目的实施提高了峨边彝族自治县老人民医院片区居民生活污水的收集率，改变了经营所片区未进行雨污分流，大量雨水进入污水管网、马嘶溪火车站片区居民生活污水未经处理直接排入周边地表水的现状。有助于改善大渡河水体环境，具有明显的环境正效应，对保护大渡河水体环境起到积极作用。
8、建设项目环保可行性结论
综上所述，本项目符合国家产业政策，污染物能够实现达标排放以及综合利用，重点污染物排放能满足总量控制要求，环境风险可控，符合环境保护要求。项目在严格落实本评价提出的废气、废水、固废等污染防治措施后，本项目产生的污染物达标排放。在保证环境保护措施的有效运行的情况下，本项目具有良好的环境正效益。因此，本项目从环境保护的角度可行。
二、建议
建设单位在项目实施过程中，除必须认真落实和执行本评价在报告表中提出的各项环保对策外，评价强调以下几点：
1、杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏。建立健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。
2、厂区内尽可能进行灌乔木立体绿化，既美化环境，又净化空气，同时吸声、屏噪、阻隔恶臭扩散。
3、按《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）的规定，项目试运营后及时自行组织项目竣工环保验收，验收通过后方向进行正式运行。环保竣工验收资料及时报送生态环境主管部门备案并公示。



	注释
一、本报告表应附以下附件、附图、附表：
附件：
附件1：委托书
附件2：可研批复
附件3：选址意见书
附件4：监测报告
附图：
附图1：项目地理位置图
附图2：项目污水处理站平面布置及防渗示意图
附图3：项目管网走向示意图
附图4：项目外环境关系图
附图5：项目监测布点图
附表：
附表1 建设项目地表水环境影响评价自查表
附表2 建设项目大气环境影响评价自查表
附表3 建设项目土壤环境影响评价自查表
附表4 环境风险评价自查表
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。
1、大气环境影响专项评价
2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
3、生态环境影响专项评价
4、声环境影响专项评价
5、土壤环境影响专项评价
6、固体废弃物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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