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《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
（1）项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
（2）建设地点--指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。
（3）行业类别--按国标填写。
（4）总投资--指项目投资总额。
（5）主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。
（6）结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
（7）预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
（8）审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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专家意见修改清单
	序号
	专家意见
	修改内容及页码

	1
	结合桐花村实际情况(烤酒作坊、家庭畜禽养殖较多等)，乡村振兴示范村、旅游沿线村庄、官料河沿线村庄打造以及该区域现有污水收集、排放情况以及存在的环境问题，细化项目由来及建设必要性。
	已结合桐花村实际情况(烤酒作坊、家庭畜禽养殖较多等)，乡村振兴示范村、旅游沿线村庄、官料河沿线村庄打造以及该区域现有污水收集、排放情况以及存在的环境问题，细化项目由来及建设必要性，见p2。

	2
	进一步核实项目建设内容，说明项目设置3个处理点的合理性；结合《乐山市农村生活污水污染防治技术指南》相关要求，细化污水处理工艺介绍，说明进水水质、主要工艺参数、运行费用、运行管理要求等技术特点：校核并说明消纳土地情况。
	已进一步核实项目建设内容，见p11；说明项目设置3个处理点的合理性，见p2；已结合《乐山市农村生活污水污染防治技术指南》相关要求，细化污水处理工艺介绍，见p46、p47；已说明进水水质、主要工艺参数、运行费用、运行管理要求等技术特点，见p15、p16。已校核并说明消纳土地情况，见p11。

	3
	完善施工期污染防治、水土流失防治及生态环境保护措施。
	已完善施工期污染防治、水土流失防治及生态环境保护措施，见p37。

	4
	强化项目建设的环境正效应分析。
	已强化项目建设的环境正效应分析，见p73、p74。

	5
	校核地下水现状监测资料。
	已校核地下水现状监测资料，见p28。

	6
	校核文本，规范图件。完善管线建设方案（穿越、跨越）。
	已校核文本，规范图件，见文本、附图、附件。项目管线不涉及穿越、跨越河流，见p12。



建设项目基本情况                                 （表一）
	项目名称
	峨边彝族自治县宜坪乡桐花村农村生活污水治理项目

	建设单位
	峨边生态环境局

	法人代表
	左明
	联系人
	武仕强

	通讯地址
	峨边彝族自治县沙坪镇滨河路28号

	联系电话
	13708137366
	传真
	/
	邮政编码
	614300

	建设地点
	乐山市峨边彝族自治县宜坪乡桐花村（经度：103°11′21.5″，纬度：29°13′29.5″）

	立项审批部门
	峨边彝族自治县发展和改革局
	批准文号
	峨边发改审[2020]123号

	建设性质
	新建 改扩建 技改
	行业类别
	D4620污水处理及其再生利用

	占地面积
	420m2
	绿化面积
	50m2

	总投资(万元)
	178
	环保投资
(万元)
	8.5
	环保投资占总投资比例
	4.7%

	评价经费
	/
	预期投产日期
	2021年6月

	工程内容及规模
一、项目背景及任务由来
习近平总书记在十九大报告中提出“当前是决胜全面建成小康社会的时期，开启全面建成社会主义现代化国家新征程”的时期，要坚决打好精准脱贫、污染防治的攻坚战，实施精准脱贫战略与乡村振兴战略相结合。
2018年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》。方案提出：改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。
2018年8月，四川省出台了《四川省农村人居环境整治三年行动实施方案》，提出到2020年，力争实现90%以上的行政村生活垃圾得到治理，卫生厕所普及率达到85%左右，50%左右的行政村农村生活污水得到有效处理，村内道路通行条件明显改善，村容村貌显著提升，管护长效机制初步建立。
2019年2月，中共乐山市委农村工作领导小组印发了《乐山市农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》，方案要求扎实推进农村人居环境整治工作，根据《四川省农村人居环境整治村庄清洁行动方案》要求，结合乐山市实际情况推进全市农村人居环境整治，切实解决村庄环境“脏乱差”问题。
2019年8月，峨边彝族自治县人居环境整治暨移风易俗指挥部出台《峨边彝族自治县人居环境整治三年行动实施方案》，明确提出要全力推进人居环境整治工作,确保到2020 年实现全县人居环境明显改善，村容村貌有效提升，群众的环保意识普遍增强，90%以上行政村垃圾得到有效治理，户用卫生厕所普及率85%以上，50%以上行政村农村生活污水得到有效处理，农村自来水普及率达到100%，建成“美丽四川·宜居乡村”达标村不少于70个，“水美乡村”不少于10个。
2020年5月，中共乐山市委农村工作领导小组印发《乐山市2020年度农村人居环境整治实施方案》，制定《乐山市2020年度农村生活污水治理专项工作实施方案》，提出峨边县2020年要完成：生活污水得到有效处理的村占比≥50%，生活污水得到有效处理的农户占比≥40%。
为打造乡村振兴示范，充分发挥示范带动作用，在2020年，实施乡村振兴示范村，宜坪乡桐花村、大堡镇九家村、新林镇黄泥村，开展农村生活污水治理示范建设，让农村生活污水得到有效收集处理。
桐花村位于峨边彝族自治县宜坪乡，南侧为官料河。经调查，村内现有37户村民有家庭烤酒作坊，烤酒产生的废水、废渣直接用作畜禽养殖不外排，村内约有50户村民进行家庭畜禽养殖，畜禽养殖废水用作农肥。桐花村现还未有专门的生活污水收集管网覆盖和污水处理设施，村民生活污水直接外排至官料河，无法集中收集处理。
因此，为改善当地生态环境和水域环境，满足旅游沿线村庄、官料河沿线村庄打造，根据《乐山市农村生活污水污染防治技术指南》相关要求，峨边生态环境局拟投资178万元，在峨边彝族自治县宜坪乡桐花村新建生活污水收集管网和污水处理设施。因地势高差原因，部分区域污水不能自流入污水处理设施，考虑到建提升泵成本较高，因此本项目污水收集分为东部片区、南部片区和西部片区共三个片区。南部片区人口约40人，西部片区人口约90人，针对人户相对小聚集区，在人户5户以上60户以下或30人以上300人以下聚集区采用化粪池（化粪池2、化粪池3）+人工湿地治理模式，经处理后用于农灌，并且铺设村内污水收集管网，南部片区建设污水干管180m，西部片区建设污水干管576m。东部片区农村生活污水经化粪池统一收集后再经MBR一体化设备处理，处理后排放的生活污水达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准，其处理规模为60m3/d，服务人口约370人，建设污水干管1255m。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)中有关规定，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行），本项目属于“三十三、水的生产和供应业  96 生活污水集中处理”，应编制环境影响报告表。峨边生态环境局委托我公司进行该建设项目的环评工作。我单位在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，编制了该环境影响报告表，为环境保护工作提供科学的依据。
二、编制依据
1.法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；
（2）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日施行；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；
（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订版；
（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；
（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订版；
（7）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修正；
（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；
（9）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日施行；
（10）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；
（11）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（[1996]31号，1996年8月3日颁布）；
（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）；
（13）《产业结构调整指导目录》（2019年本）；
2.技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；
（7）《坏境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《乐山市农村生活污水污染防治技术指南》。
3.建设项目有关资料
（1）环境影响评价委托书；
（2）《峨边彝族自治县农村生活污水治理项目可行性研究报告》批复；
（3）本项目的初步设计资料及图纸；
（4）建设项目选址意见书；
（5）建设单位提供的其他资料。
三、项目建设的可行性和必要性
1.建设项目产业政策符合性分析
本项目为污水处理设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关规定，本项目属于鼓励类中第四十三款“环境保护与资源节约综合利用”中的第20条“‘城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，属于鼓励类，因此本项目的建设符合国家的产业政策。
并且，本项目已取得峨边彝族自治县发展和改革局出具的关于“四川省峨边彝族自治县农村生活污水治理项目可行性研究报告”的批复，批复文号：峨边发改审[2020]123号。
因此，本次项目符合国家相关政策的规定。
2.建设项目规划相符性及选址合理性分析
（1）与峨边彝族自治县总体规划和土地利用规划的符合性分析
本项目所在场地为非基本农田保护区，根据峨边彝族自治县自然资源局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（峨2002-39号），本项目的建设符合国土空间用途管制要求、符合峨边彝族自治县总体规划。
（2）与《四川省农村生活污水治理三年推进方案》（川环发〔2020〕13号）相符性分析
根据《四川省农村生活污水治理三年推进方案》（川环发〔2020〕13号）的要求中，第四点：加快污水处理设施及配套管网建设。持续开展农村生活污水治理“千村示范工程”建设，探索并推广成熟经验。优先安排农村居民聚居点（区）建设生活污水处理设施，统筹推进乡人民政府所在地（乡集镇）的污水治理，有序开展污水处理设施建设。根据村庄格局、地形地貌等合理确定污水管网（沟）布设方案，配套管网须与新建污水处理设施同步设计、同步建设、同步验收。常住人口1000人以上和600人以上的聚居点（区）分别于2020年底和2021年底实现农村生活污水基本得到有效治理；到2022年底，乡人民政府所在地（乡集镇）实现污水处理设施全覆盖。
本项目为峨边彝族自治县宜坪乡桐花村农村生活污水治理项目，符合《四川省农村生活污水治理三年推进方案》（川环发〔2020〕13号）的相关要求。
（3）项目选址合理性分析
本项目位于峨边彝族自治县宜坪乡桐花村，项目所在区域内电力、电讯、给水、交通等基础配套设施较齐全。具体位置见附图1。
其中，“化粪池1+MBR一体化设备”污水处理设施位于宜坪乡桐花村南侧，紧邻官料河，地形高程约613m，地势条件较好，位于桐花村较低出，地势高差约50m。宜坪乡桐花村居民排放的生活污水可自流进入一体化污水处理设备，无需泵提升。污水处理设备南侧为官料河，桐花村生活污水经处理达标后可就近排入官料河。
“化粪池2+人工湿地”污水处理设施位于宜坪乡桐花村西南侧，地形高程约671m，地势条件较好，地高差约5m。宜坪乡桐花村居民排放的生活污水可自流进入化粪池2，无需泵提升。桐花村生活污水经化粪池2处理后进入人工湿地。
“化粪池3+人工湿地”污水处理设施位于宜坪乡桐花村西侧，地形高程约669m，地势条件较好，地高差约8m。宜坪乡桐花村居民排放的生活污水可自流进入化粪池3，无需泵提升。桐花村生活污水经化粪池3处理后进入人工湿地。
宜坪乡桐花村污水治理项目管网设计方案能够充分利用重力流，管线沿道路布置，施工较方便。
综上所述，本项目的选址合理。
（4）外环境相容性分析
1）“化粪池1+MBR一体化设备”污水处理设施：
该污水治理项目位于桐花村南侧（东经103°11′21″，北纬29°13′29″），根据现场勘察，该污水治理设施东侧为一片空地；南侧与县道X149相邻，与官料河相邻；西侧为一片空地；北侧为一片空地，北侧100m处为桐花村居民。
2）化粪池2+人工湿地：
该污水治理项目位于桐花村西南侧（东经103°11′18″，北纬29°13′33″），根据现场勘察，该污水治理设施东侧为空地，东侧25m处为桐花村居民；南侧为空地，南侧115m处为县道X149，县道X149与官料河相邻；西侧为空地，西侧20m处为桐花村居民；北侧5m处为桐花村居民。
3）化粪池3+人工湿地：
该污水治理项目位于桐花村西南侧（东经103°11′9″，北纬29°13′34″），根据现场勘察，该污水治理设施东侧为空地，东侧120m处为桐花村居民；南侧为空地，南侧150m处为县道X149县道X149与官料河相邻；西侧为空地；北侧为空地。
（5）“三线一单”符合性分析
1）生态保护红线
根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线实施意见的通知》（川府发[2016]45号）：
①管控区域
四川省生态保护红线的空间格局为“四轴九核”，总面积为19.7万平方公里，占全省辖区面积的40.6%。其中一类管控区3.8万平方公里，约占比7.8%；二类管控区15.9万平方公里，约占比32.8%。
②管控要求
生态保护红线实施分类管控，按照保护和管理的严格程度，将生态保护红线区划分为一类管控区和二类管控区。划入红线区的自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、饮用水水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区等各类自然保护地，要依据已有法律法规实施严格保护。
表1-1  生态红线区块名称及面积
	专栏1生态红线区块名称及面积（单位：万平方公里）

	生态红线区块名称
	红线区面积
	占全省面积比（%）

	
	总
面
积
	一类管控区
	二类
管控区
	总
占
比
	一类管控区
	二类管控区

	合计
	19.7
	3.8
	15.9
	40.6
	7.8
	32.8

	雅砻江源水源涵养红线区
	4.0
	0.5
	3.6
	8.3
	0.9
	7.4

	大渡河源水源涵养红线区
	1.8
	0.1
	1.7
	3.8
	0.2
	3.6

	黄河源水源涵养-生物多样性保护红线区
	1.3
	0.2
	1.1
	2.7
	0.4
	2.3

	沙鲁里山生物多样性保护红线区
	3.3
	0.8
	2.5
	6.7
	1.6
	5.1

	大雪山生物多样性保护-土壤保持红线区
	2.2
	0.4
	1.8
	4.6
	0.9
	3.7

	岷山生物多样性保护-水源涵养红线区
	2.6
	1.1
	1.6
	5.4
	2.2
	3.2

	邛崃山生物多样性保护红线区
	0.8
	0.1
	0.6
	1.5
	0.2
	1.3

	凉山-相岭生物多样性保护-土壤保持红线区
	1.3
	0.3
	1.0
	2.7
	0.6
	2.1

	锦屏山水源涵养-土壤保持红线区
	1.1
	0.1
	1.0
	2.3
	0.2
	2.0

	金沙江下游干热河谷土壤保持红线区
	0.5
	0.1
	0.4
	0.9
	0.2
	0.8

	大巴山生物多样性保护-水源涵养红线区
	0.5
	0.1
	0.4
	1.1
	0.2
	0.8

	川南生物多样性保护红线区
	0.14
	0.05
	0.09
	0.3
	0.1
	0.2

	盆中城市饮用水源-土壤保持红线区
	0.13
	0.02
	0.11
	0.3
	0.04
	0.2


——一类管控区：国家级、省级自然保护区的核心区和缓冲区、地级以上城市和县级市集中式饮用水水源一级保护区。
一类管控区禁止任何形式的开发建设活动，必要的科学研究、生态保护活动必须依法进行审批。
——二类管控区：未纳入一类管控区的生态保护红线区为二类管控区。
二类管控区实行负面清单管理制度，根据红线区主导生态功能维护需求，由省发展改革委、国土资源厅、环境保护厅、住房城乡建设厅、水利厅、农业厅、林业厅等相关部门依法制定负面清单并组织实施。
根据乐山市生态红线图可知，本项目位于峨边彝族自治县宜坪乡桐花村，不在峨边彝族自治县生态保护红线区内。
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2）环境质量底线
根据本项目环境质量现状监测数据可知：项目所在地地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准；环境空气（除PM2.5外）均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；评价区域各测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
综上所述，项目所在地环境空气（除PM2.5外）、地表水、环境质量声环境质量均满足所在功能区要求，满足环境质量底线的要求。
3）资源利用上线
本项目用水、用电量较少，不会对当地资源利用上线造成较大影响。
4）环境准入负面清单
经查询《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》和《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）的名录，本项目未列入以上环境准入负面清单行业内容。
对照《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，本项目属于污水治理项目，不属于该负面清单所禁止建设得内容。
    综上所述，本项目与“三线一单”相符。
3、项目建设的必要性
农村生活污水的随意排放将会影响到农村的生态环境，威胁到人们的生存环境，从农村整体发展的现状和农民生活质量角度来看，加强污水处理工作是十分必要的。
（1）对农村生活污水进行处理，是改善农村生态环境的迫切需要。随着农村居民生活水平的不断提升，农村污水的排放量也呈现出剧增的现象，由于农民不具有较强的环保意识，加之农村环境卫生设置配备不足，使得环境卫生状况较差，在这种情况下进行污水处理工作，完善相应配套设施，能够更好的改善当前农村的环境状况，为农村的生活营造更为健康和谐的生态环境。 
（2）对农村生活污水进行处理，也是建设社会主义新农村的必然之举。在社会主义建设的过程中，十分关注农村的发展，农村生产环境、生活环境和生活质量的改善和提高，既有利于农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁和管理民主的实现，又有利于农民生活质量的提升。加强对农村生活污水的处理，是实现这一目标的重要环节。
（3）对农村生活污水进行处理，也是促进农村经济发展，全面实施乡村振兴战略的必然要求。农村具有丰富的水资源和宽松的投资环境，这些都有利于推动农村经济的发展。但是由于农民对生活污水的随意排放，污染了一部分水资源，也阻碍了农村经济的发展，在这种情况下，加强对污水的处理，提升水资源的利用效率，并且营造良好的水产行业发展氛围，能够为农村的发展创造巨大的经济效益，也能够为农民创造发展的氛围，推动农村经济的健康发展。
（4）近年来，对入河排污口整治越来越严格，长江经济带生态环境问题审计频次增加、要求提高，对农村生态环境提出明确的要求。沿主要流域河流村庄农村生活污水未得到有效治理、未设置入河排污口形势越来越严峻，沿河村庄农村生活污水未治理直接排放至河流的问题日益突出，整治农村生活污水排放势在必行。沿河村庄农村生活污水达标排放将会成为今后农村生活污水治理的重点和难点。
四、建设项目概况
1.项目建设概况
（1）项目名称：峨边彝族自治县宜坪乡桐花村农村生活污水治理项目
（2）建设规模：污水处理规模分别为60m3/d、6m3/d和10m3/d，配套污水干管2011m。
（3）建设单位：峨边生态环境局
（4）项目性质：新建
（5）投资总额：178万元，其中环保投资8.5万元
（6）建设地点：峨边彝族自治县宜坪乡桐花村
（7）服务范围：主要处理宜坪乡桐花村居民生活污水
（8）生产制度：本项目年运行365天，污水处理设施全天24小时运行，职工人数为1人
2.项目建设内容
因地势高差原因，宜坪乡桐花村污水收集分为东部片区、南部片区和西部片区共三个片区。本项目总占地面积约为420m2，主要建设内容为：新建3座化粪池，1座MBR生物膜一体化设备和2座人工湿地。
东部片区：新建污水干管1255m，污水检查井70座，污水治理形式为“化粪池1+MBR一体化设备”，服务人口约370人，占地面积约为200m2，污水处理能力为60m3/d，生活污水经MBR一体化设备处理后出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626-2019）一级标准后排入官料河。
南部片区：新建污水干管180m，污水检查井6座，污水治理形式为“化粪池2+人工湿地”处理后用于附近农田灌溉；服务人口约40人，占地面积为100m2，污水处理能力均为6m3/d。
西部片区：新建污水干管576m，污水检查井25座，污水治理形式为“化粪池3+人工湿地”处理后用于附近农田灌溉；服务人口约90人，占地面积分别为120m2，污水处理能力为10m3/d。
其具体参数见下表1-2：
表1-2  项目组成及主要环境问题
	工程分类
	项目名称
	建设内容及规模
	可能存在的环境问题

	
	
	
	施工期
	营运期

	主体工程
	管网工程
	建设污水干管道2011m，污水支管4000m，污水干管管径为DN315和DN225，主要覆盖收集宜坪乡桐花村区域生活污水。管材选用HDPE双壁波纹管。项目管线不涉及穿越、跨越河流。
	噪声、废气、废水、固废、水土流失等枯枝败叶
	淤泥、恶臭

	
	化粪池1+MBR一体化污水处理设备
	在桐花村南侧新建1座三格化粪池，新建半地埋式MBR一体化污水处理设备，尺寸为10m×3m×3m，处理规模为60m3/d，处理工艺为“A/O +MBR生物膜处理”工艺，主要收集处理东部片区约370人居民生活污水。
	
	恶臭、设备噪声、固废、污泥等

	
	化粪池2+人工湿地
	在桐花村西南侧新建1座两格化粪池，新建1个人工湿地，人工湿地由布水渠+潜流人工湿地+出水渠组成，面积约为17.76m2，种植植物花叶芦荻约44棵，处理规模为6m3/d，主要收集处理南部片区居民生活污水。
	
	

	
	化粪池3+人工湿地
	在桐花村西侧新建1座三格化粪池，新建1个人工湿地，主要收集处理西部片区居民生活污水。人工湿地面积约为14.96m2，种植植物花叶芦荻约48棵，处理规模为10m3/d。
	
	

	配套辅助工程
	供电工程
	就近接入市政电网。
	
	/

	
	给排水工程
	给水来自周边农户自来水接入；东部片区生活污水经预处理+MBR一体化设备处理达标的水排入官料河；南部片区、西部片区生活污水经预处理+人工湿地处理后的水用于附近农田灌溉。
	
	/

	环保工程
	固体废弃物治理
	生活垃圾：污水处理站配备1名管理人员，管理人员不在厂区食宿，产生的生活垃圾采用袋装后送至宜坪乡桐花村垃圾集中收集点处置。
	
	/

	
	
	人工湿地枯枝败叶：收集晒干后交由当地居民用作生物燃料。
	
	/

	
	
	格栅栅渣：环卫部门统一清运。
	
	/

	
	
	污泥：污水处理设施产生的剩余污泥定期统一收集，由吸粪车转运至峨边县城市生活污水处理厂进行干化处理。
	
	/

	
	
	废弃的填料：经统一收集后交由厂家回收。
	
	

	
	废水防治
	生活废水：经污水管网收集排放至处理设施，处置达标后外排或综合利用。
	
	/

	
	噪声防治
	对一体化处理站内主要产噪设备进行增加隔声罩、减震处理。
	
	/

	
	废气防治
	对化粪池、一体化设备进行密闭处理，定期喷洒除臭剂，四周栽种绿色吸污植物等措施。
	
	/

	
	地下水防治
	本项目污水处理站各个工艺池均采用钢筋混凝土结构，并对池体内外进行防渗、防腐处理，其渗透系数小于1×10-7cm/s。
	
	存在下渗污染地下水的风险


五、污水管网
1.排水体制
本次污水管网收集范围为宜坪乡桐花村范围，排水管网体制采用雨污分流制排水模式。污水收集的主管网和支管网相互衔接，污水管网覆盖范围的污水由排污单位自行接入支管网，做到建成一条管网，接纳一批污水。
2.管网施工方式
基础根据管道埋深情况及地质情况可采用原土或砂土或砂石基础，管道在检查井内的连接采用管顶平接方式，污水管道在街道上除考虑防冻及衔接要求、与其他市政管线的高程关系外，还要考虑地面动荷载对管道的损坏。按《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）要求设置检查井间距。对于新建、拟建道路，污水管线与其它管线统一规划考虑，并与道路施工同时进行。同时对于无法避免对道路路面破坏之处，做好道路路面的恢复工程。管道回填土压实度严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）严格执行。
宜坪乡桐花村地质情况良好，采用管槽开挖，机械开挖为主，人工开挖为辅。管道埋入后进行回填，管网建设采取分段施工的方式进行，完工一段恢复一段。项目管线不涉及穿越、跨越河流。
六、污水处理站工程
1.项目服务范围
本次污水处理工程建设主要服务范围覆盖宜坪乡桐花村。
2.污水量预测
（1）人口预测
根据业主提供的资料，2019年宜坪乡桐花村年末总人口约为132户，共约450人，其中位于污水处理设施实际纳污范围内的桐花村集中居住人口约400人，采用综合增长率法进行近、远期服务人口规模预测。根据规划及建设方提供的资料2020-2030年人口自然增长率为5‰，机械增长率为10‰。服务人口预测计算公式如下：
P＝Po(1+K+M)n
式中：P——服务人口预测数(人)；
Po——服务人口现状数(人)；
K——设计年限内人口的自然增长率(‰)；
M——设计年限人口的机械增长率(‰)；
n——设计年限(年)。
采用综合增长率法进行预测，根据规划2020-2030年镇区人口自然增长率为0.006，2020-2025年人口机械增长率为0.005，2026-2030年人口机械增长率为0.010。
表1-3  项目区域内人口预测表
	类别
	预测年限

	
	2019
	2020
	2025
	2030

	宜坪乡桐花村（人）
	400
	404
	427
	462

	自然增长率（‰）
	/
	6
	6
	6

	机械增长率（‰）
	/
	5
	5
	10


（2）污水量预测
依据规划期限内服务人口规模及城市给水工程给出的综合生活用水指标，考虑当地气候特征、生活水平的不断提高、卫生设备的完善程度、旅游经济发展等多种因素，并结合桐花村村民用水实际情况，进行污水排放量预测计算。城市（镇）污水量主要由综合生活污水量、地下水渗入量及未预见污水量组成，其水量预测如下：
①、综合生活污水量Q1
综合生活污水量采用定额法计算
Q1=P×q×0.001
式中：Q1——综合生活污水量(m3/d)；
P——服务人口数(cap)；
q——平均日综合生活污水定额q（L/cap.d）；
根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）平均日综合生活污水定额按平均日综合生活给水定额的85%计。
根据《四川省用水定额》（DB 51/T 2138-2016），并充分考虑峨边彝族自治县宜坪乡桐花村的实际情况后，最终确定该农村最高日居民生活用水定额取120L/（人•d）。
②、地下水渗入量Q2
本工程污水干管网大部分沿河一侧布置，管道铺设区域地下水位较高，污水量应适当考虑地下水渗入量，根据《室外排水设计标准》（GB50013-2018），地下水渗入量按综合生活污水量的百分比计，取5%。即：Q2=5%×（Q1）；
③、不可预见污水量Q3
本工程不可预见污水量按总污水量的10%计。即：Q3=10%×（Q1+Q2）；
④、平均日污水量Q
本工程平均日污水量为以上三项水量之和再乘以排水管网收集率，即：
Q=(Q1+Q2+Q3)×α
式中：Q——平均日污水量(m3/d)；
α——排水管网收集率(%)；考虑服务区的排水管网覆盖率、建设完善程度及整体发展等因素，排水管网收集率取80%。
⑥、污水量预测计算成果
污水量预测计算成果见下表1-4：
表1-4  污水量预计表
	乡镇
	服务人口
	平均日综合用水定额
（L/cap.d）
	平均日综合生活污水定额q（L/cap.d）

	宜坪乡桐花村
	404
	120
	102

	乡镇
	综合生活污水量Q1(m3/d)
	地下水渗入量Q2(m3/d)

	宜坪乡桐花村
	41.21
	2.06

	乡镇
	不可预见污水量Q3(m3/d)
	平均日污水量Q(m3/d)

	宜坪乡桐花村
	4.33
	38.8


根据污水量预测，宜坪乡桐花村生活污水治理项目日处理76m3/d（60m3/d+6m3/d+10m3/d）生活污水的方案可行。
3.进水水质
项目区主要以生活污水为主，没有工业废水的混入。峨边生态环境局委托成都酉辰环境检测有限公司于2020年6月3日对桐花村生活污水采样并进行分析，检测结果见表1-5。
表1-5  进水水质一览表
单位：mg/L
	水质指标
	动植物油
	COD
	SS
	NH3-N
	T-N
	T-P
	pH

	数值
	0.53
	426
	270
	177
	302
	20.9
	8.20~8.31


4.设计出水水质
根据国家环保相关规定的要求，宜坪乡桐花村生活污水经处理后达到四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626-2019）一级标准后排入官料河；其他不能进入一体化设备的居民生活污水采取“化粪池+人工湿地”处理后，用于周边农田施肥，不外排。
宜坪乡桐花村生活污水处理工程设计出水水质指标见表1-7。
表1-7  设计出水水质一览表
单位：mg/L
	水质指标
	BOD5
	COD
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	pH

	预测数值
	10
	60
	20
	8（15）
	20
	1.5
	6~9



表1-8  本工程设计进水水质去除率
	指标
	COD
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	进水水质（mg/l）
	426
	270
	177
	302
	20.9

	四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准出水水质
	60
	20
	8（15）
	20
	1.5

	去除率（％）
	85.9
	92.6
	95.5
	93.4
	92.8


5.污水处理工艺
本项目主要采用“化粪池+MBR一体化处理设备”、“化粪池+人工湿地”工艺，具体工艺论证及比较详见第五章第二节工艺流程简述。本项目污水处理工艺流程图见图1-1。
“化粪池+MBR一体化处理设备”工艺流程图如下：
[image: ]
图1-1  污水处理工艺流程图
“化粪池+人工湿地”工艺流程图如下：
[image: ]
图1-2  “化粪池+人工湿地”污水处理工艺流程图
十、原辅材料及能耗
按照本项目污水处理站的处理规模，主要原辅材料种类、数量及项目能耗情况统计见下表。
表1-9  主要原辅材料及能耗情况表
	项目
	名称
	用量
	来源
	主要化学成分

	主
（辅）
料
	施工期
	钢材
	16.0t
	外购
	Fe

	
	
	混凝土
	350m3
	
	硅酸盐

	
	
	砖
	22m3
	
	－

	
	
	水泥
	17t
	
	－

	
	
	沙石
	33t
	
	－

	
	
	防渗材料
	800m2
	
	－

	能源
	电
	5.0万kw·h/a
	市政电网
	－

	水量
	水
	100m3/a
	周边农户
	－


十一、主要公辅设施
1.给水
本项目生产用水，由乡镇自来水管网供给，用水量约100t/a。
2.排水
宜坪乡桐花村排水为雨、污分流制，村内生活污水主要靠管网收集污水后再通过DN400污水干管自流进入本项目污水处理设施；村内生活污水经本污水处理设施处理达到四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准后排入官料河。
本项目管网工程量详见表1-10。
表1-10  污水管网工程量
	序号
	名称
	规格
	数量
	材质

	1
	污水干管
	DN225
	1255m
	HDPE双壁波纹管

	2
	污水干管
	DN315
	576m
	HDPE双壁波纹管

	3
	污水干管
	DN200
	180m
	HDPE双壁波纹管

	4
	污水支管
	DN160
	4000m
	UPVC

	5
	浅型污水检查井
	Φ1300
	101座
	混凝土

	6
	深型污水检查井
	Φ1600
	3座
	混凝土


3.供电
本项目供电由当地供电所供给，为保证污水处理站电气系统的连续、可靠运行，本项目由市政电网供电。
十二、厂区总平面布置
1.总平面布置原则
（1）在满足工艺流程顺畅、简洁、合理的前提下，力求布局紧凑，管线短捷，尽量少交叉，并充分注意节省占地。
（2）辅助生产建筑物应集中布置，以提高全厂统一管理及生产的可靠性和方便性。
（3）交通顺畅，便于施工与管理。
（4）功能分区明确，构筑物布置紧凑，减少占地面积。
2.总平面布置合理性分析
整个污水处理站按照生产工艺流程合理布置。农村生活污水经管道进入处理区，分别从格栅井、化粪池、MBR一体化设备（人工湿地）的流程依次布置。同时，在满足工艺、建筑的前提下，构筑物布置紧凑，减少占地面积。
项目厂址地势较为平坦，靠近受纳水体下游，便于处理后污水排放。新建污水处理站与厂外道路联通，实现污水处理站对外交通便利，便于施工和今后的运行管理。
总体来说，本项目的总体布置较为合理。
十三、工作制度及劳动定员
本项目职工人数为1人，每年工作日365天，污水处理系统24h运行。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建工程，不存在与项目有关的原有环境污染问题。本项目建成后，将在较大程度上改善当地地表水水质，有助于保护农村环境和提升农村整体形象。
















建设项目所在地自然环境简况                       （表二）
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1.地理位置
[bookmark: ref_2]峨边彝族自治县隶属于四川省乐山市，位于四川省西南部的小凉山区，西南部的小凉山区，与佛教圣地峨眉山毗邻，是通往大凉山的门户。地处西南边陲的峨边历史悠久，秦时隶属蜀郡，汉时属犍为郡，清时置峨边厅，1914年改为峨边县，1949年12月峨边解放，1984年成立彝族自治县。峨边属亚热带湿润季风气候，幅员面积2382平方公里，户籍人口147486人（2017年），辖19个乡镇129个村。
宜坪乡，四川省乐山市峨边彝族自治县辖乡。1951年建宜坪乡，1958年与杨村、红花、茨竹合并建红旗公社，1959年建宜坪公社 ，1984年复置乡。位于县境北部，距县府6公里。面积38.2平方公里，人口0.8万。辖宜坪、庙岗、红岩、泉水、群力、桐花、草坪7个村委会。
本项目地理位置见附图1。
2.地形、地貌
峨边地处四川盆地与云贵高原的过渡地带，属亚热带湿润季风气候，春迟，夏短，秋绵雨，冬长，四季分明，垂直差异明显，形成“一山分四季，十里不同天，山顶戴雪帽，山脚百花开”的气象景观。境内崇山峻岭，沟壑纵横，高差悬殊，最高马鞍山主峰海拔4288米，最低海拔469米。幅员辽阔，山高坡陡，物产丰富是自治县的显著特点。境内以坡地居多，坡度在20度以上占48.2％，旱地为耕地的91％，土壤为中性、微酸性和微碱性，壤土占75％。
据四川省地震局资料，本区域中强度地震发生频率高，从1967年到1973年，县境内共发生5起地震，震级2.6-4.8级（不含邻区地震波及），相邻地区曾有强震发生。据国家地震局1/400万中国地震裂度区划图，工程区地震裂度为7度。据GB181306—2001《中国地震动参数区划图》，工程区50年超越概率10%的地震动净值加速度为0.1g，相应地震反应谱特征周期为0.4s， 对应的地震基本裂度为Ⅶ度。
3、气候气象
本项目所在区域属亚热带气候，多雨、炎热、潮湿，年平均气温16.8℃，历史最高气温38.3℃，最低为-4.4℃；年平均相对湿度77%，年平均降水量为1250㎜，多年平均蒸发量为1321.2㎜，日照全年时间仅为1014h；风向以北北东和东北居多，风力较小，静风频率约占37%。
主要气象参数为：
多年平均气温 16.4oC
极端最高气温 36.1 oC
极端最低气温 -3.2 oC
多年平均相对湿度77%
多年平均降水量1250mm
多年平均蒸发量1321.2mm
年平均日照时数1014h
常年主导风向、平均风速 NE风、年平均风速1.7m/s、最大风速17.3m/s
常年静风频率37% 
4.水文特征
峨边彝族自治县河流均属大渡河水系，全县有大小河流42条，其中官料河、长滩河、西河、白沙河等河流流域面积大，流域内植被良好、水量丰沛，径流稳定，河床落差大。
官料河：官料河是大渡河中游右岸一级支流，地理坐标东经102°50'~103°10'；北纬28°40'~29°15'之间。发源于马鞍山脉，由西南向东北流经勒乌、金岩、杨|树等乡镇，在峨边县城上游5km处汇入大渡河，流域面积1380km2，多年平均流量51.20m3/s，干流河长929km，河床平均坡降28.9‰。流域地处四川盆地西部小凉山地区，分水岭高程一般在1400~4000m之间，地势由南向北倾斜。分水岭南面是美姑河，东西两侧分别是马边河、白沙河与牛日河、共安河及其支流。流域呈纺锤形，东西宽约20km，南北长约70km，河流发育，分布呈树枝状。
5.矿产资源
峨边彝族自治县境内已发现矿产种类有：可燃有机岩、黑色金属、有色金属、贵金属、非金属和食用微墨元素补充剂六大类，主要矿种有：煤、铁、铜、铅、锌、铝、砂、金、硬质耐火粘土、熔剂石灰岩、硫铁、重晶石、磷块岩、伊利石、水泥原料石灰岩、钾长石、脉石英、石膏、石棉、水晶、大理岩、花岗岩、方解石、石墨、玄武岩、砖瓦粘土及饮用矿泉水和医疗温泉等28个矿种。
6.旅游资源
省级自然保护区黑竹沟森林公园坐落在黑竹沟和马鞍山主峰地带以及巴溪沟和母举沟地区。森林公园范围包括川南林业局的611、616林场全部、614林场部分。地理坐标为东经102º54ˊ～103º11ˊ，北纬28º50ˊ～29º05ˊ。公园南北长27km，东西宽26km，总面积281.542km2。
黑竹沟森林公园以浩瀚古朴的原始森林、丰富多姿的植物群落、种类繁多的珍稀物种、奇险幽邃的潭瀑急流、峰峦叠嶂的高山峡谷以及峰林熔岩、湖泊海子、杜鹃花海、云海佛光等自然景观主题，可成为猎奇探险、登山揽胜、休闲度假、避暑疗养、科考探险、科普教育的“山、水、林、天象、珍惜物种”兼容的大型多功能国家级森林公园。划分为黑竹沟探谜揽胜区、金字塔旅游观光区和杜鹃池度假休闲区等3个游览区。
峨边县乡村旅游资源丰富，类型多样，且极富地方特色。乡村区域的自然生态环境和乡间农、林、牧、副、渔、手工业等各类生产活动、村野风光、村寨文化、地方民族、乡村习俗等都可作为乡村旅游吸引物，大体上分为自然景观资源和人文景观资源两类。自然景观资源包括农田景观、多种类型经济果林景观、河流水面景观和温泉景观，以生态乡村为特色的黑竹沟地区和以滨河乡村为优势的大渡河、官料河沿岸地区最具代表性。峨边县因其特殊的地理位置自古以来就是彝汉等民族文化交流、商贸往来的前沿，其人文景观资源富集且独特，既有富于人文魅力的彝族村寨、建筑风格，也有丰富多彩的彝族年节、火把节、毕摩文化节、毕摩诵经、摔跤赛、情歌对唱、舞蹈演出等民族文化艺术活动，还有坨坨肉、香肠、射地、烤小猪、苏里玛酒等美味佳酿和做工细腻、样式考究的彝族手工制品等。峨边县人文景观资源以“黑、红、黄”最具代表性，黑色的土地，让彝族人民爱之倍深，倾力创造；红色的火焰，展示了彝族人民对于光明的向往；黄色的收获，更是让彝族人民感恩皇天后土，放声歌唱。
类型多样的自然生态、彝族文化、魅力乡村和温泉等乡村旅游资源，为峨边乡村旅游的发展提供了很好的基础。
本项目建设区域内无国家珍稀动植物和需要特别保护的动植物。本项目不涉及文物保护单位，不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区等。




环境质量现状                                     （表三）
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境等)
为掌握建设项目所在地的环境质量状况，委托四川福德昌环保科技有限公司于2020年10月24日至30日对项目所在地区域大气环境、地表水环境、声环境、地下水环境质量进行了现状监测（福环检字（2020）第0458号）评价分析结果如下所述：
一、空气环境质量现状监测及评价
1、基本污染物的环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查与评价中规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。采用评价范围内国家或地方环境空气监测网中评价基准年连续一年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。
本项目位于乐山市峨边彝族自治县宜坪乡桐花村，项目所在区域属于二类环境空气功能区。因此，环境空气质量现状采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据《2019年乐山市环境质量公报》，乐山市环境空气质量主要指标见下表。
表3-1  2019年乐山市环境空气质量主要指标
单位：µg/m3，CO：mg/m3
	指标
	SO2
	NO2
	CO
	O3
	PM2.5
	PM10

	乐山市
	12.9
	24
	1.4
	121.4
	39.1
	61.7

	标准
	60
	40
	4
	160
	35
	70

	备注：一氧化碳为第95百分位浓度，臭氧为第90百分位浓度


由上表统计结果可知，乐山市PM2.5出现超标，超标倍数分别为1.11倍，项目所在区域为环境空气质量不达标区。乐山市制定了乐山市大气环境质量限期达标规划（2016年-2025年），明确大气污染防治措施，力争在2025年底前实现空气质量全面达标。
（1）近期（2017-2020）——以减排促改善
“十三五”期间，通过控煤、控车、控尘以及调工业布局、调产业结构、调能源结构和成都平原经济区、各县（市、区）、市级部门联动“三控三调三联动”，集中攻坚削减大气污染物排放总量。严格执行大气污染物排放限值标准，强力实施产业和能源结构调整、工业污染整治、燃煤和餐饮油烟整治、城市和道路扬尘整治、机动车污染整治、露天焚烧污染整治等六大专项行动，努力解决灰霾问题。针对当前乐山市产业以二产为主，末端治理水平有待提升的特点，近期乐山市空气质量达标措施以落后产能淘汰、重点行业企业末端治理为重要抓手，实现多污染物减排。大力实施煤改电、煤改气；以重点企业末端治理为抓手，提升水泥、钢铁、陶瓷、化工等重点行业污染物治理效率；通过淘汰黄标车、油品升级、机动车排放标准升级等综合管理措施，提升机动车综合管理水平；
通过控制扬尘污染、控制秸秆露天焚烧、控制餐饮污染等手段深化面源治理。综合上述措施切实有效减少多种污染物排放量，初步实现环境空气质量改善。
（2）中长期（2021-2025）——调结构促转变、强化源头控制，实现战略转型
逐步调整产业结构，以大气环境达标倒逼产业转型，逐步实现大气污染控制从末端治理到源头控制过渡，加快工业发展绿色化进程。这一时期大气污染排放量控制的重点将是强化源头的全控制过程。以空间格局及产业布局优化为切入点，通过严格环境准入、企业搬迁、产能淘汰等差异化的空间管理要求，引导经济发展格局有序发展；通过提高环境准入门槛、淘汰落后产能等方式倒逼能源结构和产业结构的优化升级。综合通过资源能源消费总量控制、调整产业结构、空间布局优化等手段从源头控制污染物排放。
本项目所在区域不达标指标PM10年平均质量浓度预期可达到小于70µg/m³的要求，PM2.5年平均质量浓度预期可达到小于35µg/m³的要求，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求。
2、其他污染物的环境质量现状
为掌握项目区域大气环境其他污染物质量现状，本项目针对其他污染因子NH3、H2S委托四川福德昌环保科技有限公司对该项目的环境空气进行了现场采样。
1、监测因子
NH3、H2S
2、监测时间及点位
监测时间：2020年10月24日~10月30日连续监测7天，每天监测4次。
监测点位：项目所在地中心处、项目所在地下风向
3、评价标准
本项目NH3、H2S标准采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。
表3-2  NH3、H2S空气质量标准
单位：mg/m3
	项目
	标准限值
	执行标准

	NH3
	0.2
	《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	H2S
	0.01
	


4、监测结果
具体监测结果见表3-3。
表3-3  环境空气检测结果
单位：mg/m3
	点位名称
	检测项目
	检测日期
2020年
	检测结果

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次

	1#
	H2S
	10月24日
	0.004
	0.006
	0.004
	0.008

	2#
	
	
	0.004
	0.007
	0.005
	0.007

	1#
	
	10月25日
	0.005
	0.007
	0.003
	0.005

	2#
	
	
	0.006
	0.003
	0.005
	0.005

	1#
	
	10月26日
	0.007
	0.006
	0.004
	0.005

	2#
	
	
	0.004
	0.006
	0.007
	0.006

	1#
	
	10月27日
	0.006
	0.005
	0.007
	0.004

	2#
	
	
	0.005
	0.004
	0.005
	0.002

	1#
	
	10月28日
	0.003
	0.005
	0.005
	0.007

	2#
	
	
	0.005
	0.007
	0.008
	0.004

	1#
	
	10月29日
	0.004
	0.007
	0.005
	0.003

	2#
	
	
	0.007
	0.002
	0.006
	0.004

	1#
	
	10月30日
	0.006
	0.003
	0.006
	0.005

	2#
	
	
	0.002
	0.004
	0.005
	0.003

	1#
	NH3
	10月24日
	0.03
	0.06
	0.10
	0.09

	2#
	
	
	0.06
	0.05
	0.08
	0.09

	1#
	
	10月25日
	0.05
	0.07
	0.08
	0.07

	2#
	
	
	0.08
	0.08
	0.06
	0.10

	1#
	
	10月26日
	0.06
	0.09
	0.07
	0.10

	2#
	
	
	0.09
	0.08
	0.10
	0.10

	1#
	
	10月27日
	0.05
	0.003
	0.04
	0.02

	2#
	
	
	0.06
	0.05
	0.04
	0.05

	1#
	
	10月28日
	0.09
	0.10
	0.06
	0.07

	2#
	
	
	0.07
	0.08
	0.09
	0.06

	1#
	
	10月29日
	0.07
	0.08
	0.09
	0.09

	2#
	
	
	0.08
	0.09
	0.10
	0.11

	1#
	
	10月30日
	0.10
	0.10
	0.11
	0.12

	2#
	
	
	0.09
	0.08
	0.06
	0.08


5、评价方法
评价方法采用单项污染指数法进行，公式为：
Pi=Ci/Coi
式中：Pi——i污染物的污染指数；
Ci——i污染物的浓度，mg/m3；
Coi——i污染物的评价标准，mg/m3。
6、 评价结果
项目区环境空气质量现状评价结果见下表：
表3-4  项目所在区域其他污染物现状监测统计及评价结果
	评价因子
	标准值mg/m3
	Pi值范围
	最大标准指数Pi
	是否超标

	NH3
	0.2
	0.1~0.6
	0.6
	否

	H2S
	0.01
	0.2~0.8
	0.8
	否


从上表可以看出：项目区域内环境空气中NH3、H2S最大浓度占标率均小于1，符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的要求。
二、地表水环境质量现状监测及评价
1.监测断面
在官料河项目排污口上游500m处设置1#地表水环境质量现状监测断面，在官料河项目排污口下游1000m处设置2#地表水环境质量现状监测断面，断面位置见表3-5。
表3-5  地表水水质监测断面位置
	编号
	断面位置

	1#
	官料河项目排污口上游500m处

	2#
	官料河项目排污口下游1000m处


2.监测因子
pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮（以N计）、总磷、粪大肠菌群。
3.监测时间、监测频次
在2020年10月28日、29日、30日连续监测3天，每天监测1次。
4.地表水监测结果及评价
地表水环境质量现状监测结果见表3-6。
表3-6  地表水环境质量现状检测结果表
	断面信息
	检测结果（mg/L）
	（个/L）

	检测日期
	断面名称
	pH（无量纲）
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	总磷
	粪大肠菌群

	2020.10.28
	1#官料河项目排污口上游500m处
	7.07
	14
	2.7
	0.144
	0.14
	未检出

	2020.10.29
	
	7.04
	13
	2.7
	0.122
	0.12
	未检出

	2020.10.30
	
	7.09
	15
	2.6
	0.149
	0.14
	未检出

	2020.10.28
	2#官料河项目排污口下游1000m处
	7.10
	11
	2.5
	0.133
	0.04
	未检出

	2020.10.29
	
	7.06
	12
	2.6
	0.101
	0.06
	未检出

	2020.10.30
	
	7.13
	13
	2.6
	0.111
	0.07
	未检出


（1）评价方法
根据监测结果，统计出各监测断面各污染因子的测值范围、超标率、最大超标倍数，并采用单项标准指数法进行现状评价。计算公式如下：
1）一般项目单项标准指数计算公式：


式中：Sij：评价因子i的水质指数，大于1表示该水质因子超标；
Cij：评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；
Csi：评价因子i的评价标准限值，mg/L。
2）pH的标准指数为：

当pHj≤7.0      

当pHj≥7.0     
式中：SpH，j：pH值的指数，大于1表面该水质因子超标；
pHj：j点的pH值；

：地表水水质标准规定的pH的下限值；

：地表水水质标准规定的pH的上限值。
（2）评价标准
地表水环境质量执行《地表水质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准限值。
（3）评价结果
表3-7  地表水水质现状评价结果
	监测断面
	内容
	pH
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	NH3-N
	总磷
	粪大肠菌群

	1#
	浓度值
	7.04~7.09
	13~15
	2.6~2.7
	0.122~0.144
	0.12~0.14
	未检出

	2#
	
	7.06~7.13
	11~13
	2.5~2.6
	0.101~0.133
	0.04~0.07
	未检出

	标准值
	6～9
	20
	4
	1.0
	0.2
	≤1×104

	污染指数
	0.02~0.045
	0.65~0.75
	0.65~0.675
	0.122~0.144
	0.6~0.7
	/

	
	0.03~0.065
	0.55~0.65
	0.625~0.65
	0.101~0.133
	0.2~0.35
	/

	结果
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


监测数据表明，项目所在地官料河地表水断面上游约500m处和下游1000m处检测河段水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，说明当地监测河段水环境质量良好。
三、声环境质量现状监测及评价
1.监测点位布置
本次噪声监测点位共设置5个，噪声现状监测点位布置见表3-8。
表3-8  噪声现状监测布点
	序号
	监测点位

	1#
	本项目场界东侧外1m处

	2#
	本项目场界南侧外1m处

	3#
	本项目场界西侧外1m处

	4#
	本项目场界北侧外1m处

	5#
	本项目场界北80m农户外1m处


2.监测项目：厂界噪声。
3.监测时间、监测频次
2020年10月24日、10月25日连续检测2天，昼间、夜间各一次。
4.监测结果
检测结果见表3-9。
表3-9  环境噪声现状检测结果
单位：dB（A）
	检测日期
	点位编号
	点位名称
	功能区类别
	检测时段
	检测结果dB（A）

	2020.10.24
	1#
	本项目场界东侧外1m处
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
昼间：60dB（A）
夜间：50dB（A）
	昼间
	54

	
	
	
	
	夜间
	45

	
	2#
	本项目场界南侧外1m处
	
	昼间
	55

	
	
	
	
	夜间
	45

	
	3#
	本项目场界西侧外1m处
	
	昼间
	53

	
	
	
	
	夜间
	42

	
	4#
	本项目场界北侧外1m处
	
	昼间
	54

	
	
	
	
	夜间
	42

	
	5#
	本项目场界北侧80m农户外1m处
	
	昼间
	52

	
	
	
	
	夜间
	41

	2020.10.25
	1#
	本项目场界东侧外1m处
	
	昼间
	55

	
	
	
	
	夜间
	46

	
	2#
	本项目场界南侧外1m处
	
	昼间
	55

	
	
	
	
	夜间
	45

	
	3#
	本项目场界西侧外1m处
	
	昼间
	55

	
	
	
	
	夜间
	44

	
	4#
	本项目场界北侧外1m处
	
	昼间
	53

	
	
	
	
	夜间
	45

	
	5#
	本项目场界东南侧50m农户外1m处
	
	昼间
	51

	
	
	
	
	夜间
	43


从表3-9监测结果可见，监测噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，所以本项目周边声环境良好。
四、地下水质量现状监测及评价
1.监测点位布置
本次地下水监测点位共设置3个，地下水现状监测点位布置见表3-10。
表3-10  噪声现状监测布点
	序号
	监测点位

	1#
	项目东南侧1000m处地下水

	2#
	项目东南侧900m处地下水

	3#
	项目东南侧700m处地下水


2.监测项目：地下水。
3.监测时间、监测频次
2020年11月21日检测1天，每天1次。
4.监测结果
检测结果见表3-11。
表3-11  地下水现状检测结果
单位：dB（A）
	采样时间
	2020年11月21日

	检测项目
	检测结果（mg/L）
	备注

	
	1#
	2#
	3#
	

	钾
	0.47
	0.45
	0.49
	/

	钠
	13.0
	13.4
	13.6
	/

	钙
	31.9
	34.7
	33.2
	/

	镁
	21.9
	24.0
	23.1
	/

	碳酸根
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	碳酸氢根
	190
	190
	191
	/

	硫酸盐
	25.4
	27.8
	28.8
	/

	硝酸盐
	2.22
	2.32
	2.24
	/

	亚硝酸盐
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	氯化物
	4.84
	3.68
	4.52
	/

	pH（无量纲）
	7.03
	7.01
	7.05
	/

	氨氮
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	溶解性总固体
	207
	216
	213
	/

	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	0.7
	0.6
	0.5
	/


5.地下水环境质量评价标准
项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T1484-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准限值见下表3-12：
表3-12  地下水质量现状评价标准
	项目
	单位
	评价标准值
	来源

	钾
	mg/L
	/
	--

	钠
	mg/L
	≤200
	--

	钙
	mg/L
	/
	--

	镁
	mg/L
	/
	--

	碳酸根
	mg/L
	/
	--

	碳酸氢根
	mg/L
	/
	--

	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	GB/T14848-2017表1

	硝酸盐
	mg/L
	≤20
	GB/T14848-2017表1

	亚硝酸盐
	mg/L
	≤1.00
	GB/T14848-2017表1

	氯化物
	mg/L
	≤250
	GB/T14848-2017表1

	pH（无量纲）
	无量纲
	6.5~8.5
	GB/T14848-2017表1

	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	GB/T14848-2017表1

	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	GB/T14848-2017表1

	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	GB/T14848-2017表1

	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	mg/L
	≤3.0
	GB/T14848-2017表1


表3-13  水位检测结果
	检测类别
	名称
	水位高程（m）

	地下水
	1#：项目东南侧1000m处地下水

	591

	
	2#：项目东南侧900m处地下水
	597

	
	3#：项目东南侧700m处地下水
	602

	
	4#：项目东南侧200m处地下水
	612

	
	5#：项目东西侧1000m处地下水
	589

	
	6#：项目东南侧1200m处地下水
	583


6.评价方法
为了能直观反映水质现状，科学的评判水体中污染物是否超标，评价采用标准指数法。 标准指数法数学模式如下： 
① 对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法见下公式：


式中：Pij——第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；
② 对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法为：

       pHj≤7.0时

       pHj≥7.0时
式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；
pH ——pH监测值；
pHsd——标准中pH的下限值；
pHsu——标准中pH的上限值；
7.评价结果
其评价结果见下表：
表3-14  地下水各检出因子单因子指数表
	检测项目
	各评价因子单因子指数

	
	2020年3月2日

	
	1#
	2#
	3#

	钾
	/
	/
	/

	钠
	0.065
	0.067
	0.068

	钙
	/
	/
	/

	镁
	/
	/
	/

	碳酸根
	未检出
	未检出
	未检出

	碳酸氢根
	/
	/
	/

	硫酸盐
	0.102
	0.111
	0.115

	硝酸盐
	0.111
	0.116
	0.112

	亚硝酸盐
	未检出
	未检出
	未检出

	氯化物
	0.0179
	0.0147
	0.0181

	pH（无量纲）
	0.2
	0.07
	0.33

	氨氮
	未检出
	未检出
	未检出

	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出

	溶解性总固体
	0.207
	0.216
	0.213

	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	0.233
	0.2
	0.167


根据评价结果，本次取得的3个地下水样中，地下水各检测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T1484-2017）中的Ⅲ类标准限值，表明项目区所在地区域地下水环境质量现状良好。
五、生态环境现状
本项目所在区域内自然生态已被人工生态所代替，生态环境评价范围内以人类活动为中心，没有大面积的自然植被及大型野生动物群。区域内植被类型简单，区内无古稀树木及珍稀保护类植物。由于人群活动频繁，树木、草丛中已无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类、蛇类、蛙类及昆虫类小型动物，区域生态环境质量较好。生态系统具有相对的稳定性和功能完整性，具有一定的抗干扰能力。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
一、环境保护等级
项目位于峨边彝族自治县宜坪乡桐花村，评价区域范围内无名胜古迹、风景名胜区等文物保护和生态保护敏感点等环境保护目标，项目确定环境保护目标为：
1.环境空气
项目运营期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，环境空气应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求和《环境影响技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度标准。主要保护目标为评价范围内环境空气、项目周围住户，使空气质量不因项目的建设而发生改变。
2.地表水
项目地表水环境保护目标为官料河，其水质应不受本项目建设而改变；受纳水体应使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。
3.声环境
声环境保护目标为项目所在地为中心200m范围内的噪声敏感区，项目所在地声环境质量应符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。使该范围的声环境质量不因项目的建设而发生改变。
4.地下水
项目所在地地下水质量应符合《地下水质量标准》（GB/T1484-2017）中的Ⅲ类标准限值要求。
二、场地外环境关系
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]四川省峨边彝族自治县宜坪乡桐花村农村生活污水治理项目位于峨边彝族自治县宜坪乡桐花村。“化粪池1+MBR一体化设备”所在位置地形高程约613m，“化粪池2+人工湿地”所在位置地形高程约671m，“化粪池3+人工湿地”所在位置地形高程约669m，地质条件良好，为桐花村较低处。根据项目环境质量现状监测，项目所在地地表水、地下水、大气和声环境质量较好。
表3-15  污水处理项目周围主要环境保护目标
	环境要素
	污水治理项目
	保护目标名称
	方位
	距离/高差
	规模
	保护级别

	大气环境
	“化粪池1+MBR一体化设备”
	宜坪乡桐花村农户
	北面
	100m；50m
	132户，450人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

	
	“化粪池2+人工湿地”
	宜坪乡桐花村农户
	东侧
	25m；3m
	
	

	
	
	
	西侧
	20m；-5m
	
	

	
	
	
	北侧
	5m；6m
	
	

	
	“化粪池3+人工湿地”
	宜坪乡桐花村农户
	东侧
	120m，9m
	
	

	声环境
	“化粪池1+MBR一体化设备”
	宜坪乡桐花村农户
	北面
	100m；50m
	132户，450人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类

	
	“化粪池2+人工湿地”
	宜坪乡桐花村农户
	东侧
	25m；3m
	
	

	
	
	
	西侧
	20m；-5m
	
	

	
	
	
	北侧
	5m；6m
	
	

	
	“化粪池1+MBR一体化设备”
	宜坪乡桐花村农户
	北面
	120m，9m
	
	

	地表水
	官料河
	南面
	20m
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水环境
	潜水含水层
	位于本项目区下含水层，主要保护第四系松散岩类孔隙含水、红层风化带裂隙水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤
	工程施工期直接影响和间接影响的区域
	《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的“第二类用地”标准限值

	生态环境
	工程施工期直接影响和间接影响的区域
	/


表3-14  配套管网周围主要环境保护目标
	类别
	保护目标
	与管网的距离方位
	人数
	保护级别

	空气环境和声环境
	宜坪乡桐花村农户
	交叉分布在管网周围，离管网1～10m
	300人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准






评价适用标准                                     （表四）
	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。NH3、H2S执行《环境影响技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。
表4-1  空气环境质量评价标准
	污染物名称
	取值时间
	标准浓度限值（mg/m3）
	依据

	SO2
	年平均
	0.06
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	日平均
	0.15
	

	
	小时平均
	0.50
	

	NO2
	年平均
	0.04
	

	
	日平均
	0.08
	

	
	小时平均
	0.20
	

	CO
	日平均
	4
	

	
	小时平均
	10
	

	O3
	日最大8小时平均
	0.16
	

	
	小时平均
	0.20
	

	PM10
	年平均
	0.07
	

	
	日平均
	0.15
	

	PM2.5
	年平均
	0.035
	

	
	日平均
	0.075
	

	H2S
	小时平均
	0.01
	（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度标准

	NH3
	小时平均
	0.2
	


2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。
表4-2  地表水环境质量标准
	标准名称
	代码、级别
	标准限值

	《地表水环境质量标准》
	GB3838-2002
Ⅲ类标准
	pH：6～9；NH3-N≤1mg/L；CODCr≤20mg/L；BOD5≤4mg/L；TP≤0.2mg/L；总氮≤1mg/L；大肠菌群≤1×104个/L。


3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详见下表。
表4-3  地下水质量标准
单位：mg/L(pH除外)
	项目
	pH（无量纲）
	总硬度
	溶解性总固体
	硫酸盐
	氯化物
	铅
	汞

	标准值mg/L
	6.5~8.5
	≤450
	≤1000
	≤250
	≤250
	0.01
	0.001


4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准。
表4-4  声环境质量标准
单位：Leq[dB（A）]
	标准名称
	代码、级别
	标准限值

	《声环境质量标准》
	GB3096-2008中2类标准
	昼间60分贝，夜间50分贝




	污
染
物
排
放
标
准
	1、废气排放：运营过程中无组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。
表4-5  废气污染物排放标准限值
单位（mg/m3）
	序号
	项目
	排放类别
	标准限值
	执行标准

	1
	氨（NH3）
	无组织排放
	1.5mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

	2
	硫化氢（H2S）
	
	0.06mg/m3
	

	3
	臭气浓度（无量纲）
	
	20
	


2、废水排放：按照四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）标准进行管理。
表4-6  废水污染物排放标准限值
	序号
	污染物项目
	排放限值（mg/L）
	污染物排放监控位置

	1
	pH（无量纲）
	6~9
	污水处理站总排放口

	2
	CODcr
	60
	

	3
	SS
	20
	

	4
	氨氮（以N计）
	8（15）
	

	5
	总氮（以N计）
	20
	

	6
	总磷（以P计）
	1.5
	

	7
	动植物油
	3
	


3、 噪声排放：
营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
4、 固体废物执行标准：
项目固体废物属于一般固废，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单规定。

	总量控制指标
	根据国家总量控制因子的规定和工程污染物排放特征，本评价根据本项目的总体情况，本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN。本次环评建议总量控制指标如下：
COD：1.314t/a；
NH3-N：0.1752t/a；
TP：0.03285t/a；
TN：0.438t/a。
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项目工程分析                                     （表五）
	工艺流程简述（图示）：
项目建设分为施工期和营运期，按照环境影响评价技术导则要求，本报告分别对项目施工期和营运期进行评价。
本项目属于新建项目，项目内容主要为新建“化粪池1+MBR一体化处理设备”、“化粪池2+人工湿地”和“化粪池3+人工湿地”，分别收纳宜坪乡桐花村东侧大片区农户（约110户）生活污水、西南侧小部分农户（约7户）生活污水和西侧小片区农户（约30户）生活污水。


图5-1  污水处理站施工期工艺流程图
1.污水处理站施工期工艺流程
污水处理站建设施工期间主要涉及场地平整及表土收集、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工程，建设过程将产生扬尘、废气、施工废水、生活污水、噪声、固体废弃物等污染物。
2.污水处理站和管网工程施工期主要污染工序
（1）基础工程施工
本项目不涉及拆迁。因此，施工期主要污染包括土方（挖方、填方）、基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行会产生噪声；同时产生扬尘和施工人员生活污水。
（2）主体工程施工
主体工程施工时，施工机械运行时会产生噪声，同时随着施工的进行还会产生原材料废弃物以及生活污水、施工废水及生活垃圾。
（3）设备安装
设备安装过程中会产生噪声、废包装材料等。
一、施工期污染物排放及防治措施
1、废气
大气污染物主要来源于施工期扬尘，次要为施工车辆、挖掘机等燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、烃类（THC）等污染物，但最为突出的是施工扬尘。
（1）施工场地扬尘
施工时的挖填土石方、出渣、建材运输、装卸等都将产生二次扬尘。施工期扬尘产生的多少及影响程度的大小与施工场地条件和天气条件等诸多因素有关，根据国内多家监测机构对施工扬尘所做的实测资料，统计结果如下表。
表5-1  施工现场大气中颗粒物浓度变化表
	距工地距离(m)
	10
	20
	30
	40
	50
	100
	备注

	浓度
(mg/m3)
	场地未洒水
	1.75
	l.30
	0.78
	0.365
	0.345
	0.330
	测量平均风速2.5m/s

	
	场地洒水
	0.43
	0.350
	0.310
	0.265
	0.250
	0.238
	


由上表可知，在场地未洒水时施工扬尘影响范围可达施工场地外100m；但通过场地洒水降尘后，施工扬尘影响范围将缩小至施工场地外40m。
（2）交通运输扬尘
交通运输扬尘与道路路面、车辆行驶速度有关。在路面完全干燥的情况下，可以按经验公式进行计算：
Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×(P/0.5)0.75
式中：Q—汽车行驶产生的扬尘，kg/km.辆；
V—汽车行驶的速度，kg/h；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
一辆载重5t的卡车，通过一段长为500m的公路时，在不同表面清洁度与行驶情况下产生的扬尘量，见下表。
表5-2 不同车速和地面清洁度时汽车扬尘
单位：kg/km·辆
	        P（kg/m2）
车速（kg/h）
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.081
	0.0947
	0.1593

	10
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1894
	0.3186

	1
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.2403
	0.281
	0.4778

	20
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.324
	0.6371


由上表可知，在同样路面情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。一般情况下，施工交通道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m范围以内。
为此，针对本项目，本环评要求采取的具体防治扬尘措施如下：
①在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于1.5m高的围挡，并做到坚固美观。
②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除，清理阶段做到先洒水后清扫。
③由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶（≤40km/h），同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘。
④在物料、建渣运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆离开工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周设置防溢座，废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。施工场地现场必须设置排水网络，并设沉淀池，收集循环使用。
⑤禁止在大风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放，堆放要整齐，要挂定型化的标牌；建筑垃圾和弃土石方临时堆场表面采取覆盖等防扬尘措施。建筑垃圾和多余土方应及时清运出场。
⑥施工道路及作业场地应坚实平整，保证无浮土、无积水。工地现场出入口地面必须硬化处理，每天都要进行清扫和洒水压尘；严禁在车行道上堆放建筑垃圾。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。
（3）汽车运输和施工机具废气
各种燃油施工机械和运输车辆在施工及运输过程中均排放一定数量的废气，主要污染物以NOx、SO2和烃类（THC）为主。本工程燃油施工机具主要在基础施工过程中使用，尾气中污染物主要有NOx、CO和烃类（THC）。
针对本项目的施工情况，本环评提出如下的防治措施：
①针对汽车尾气，主要是通过车辆限速降低影响，禁止使用尾气超标车辆。
②在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备燃料的利用率。
2、噪声
施工期噪声来源于施工开挖等施工活动中的施工机械运行、汽车运输等。施工期机械噪声源主要为：挖土机、打桩机、起重机、推土机等，噪声级均在75dB(A)-115 dB(A)之间。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），施工阶段各机械设备及车辆的主要噪声源见下表。
表5-3  各种机械设备的噪声值
单位：Leq[dB（A）]
	序号
	机械类型
	声源特点
	距离设备5m处噪声值

	1
	挖土机
	流动不稳态源
	78~96

	2
	打桩机
	流动不稳态源
	100~110

	3
	起重机
	流动不稳态源
	85

	4
	推土机
	流动不稳态源
	83~88

	5
	运输车辆
	流动不稳态源
	88


由上表可知，本项目在施工期厂界噪声不能满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对本项目特点，本环评提出如下的防治措施：
①合理安排作业时间，避开敏感时段施工，避免大量高噪声设备同时运行；严禁夜间（22:00--6:00）、午间（12:00--14:00）进行产生噪声污染的施工作业，如必须连续作业的，必须取得当地有关部门的批准后，并且公告附近居民，取得群众谅解后方可施工。
②应严格按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工厂界进行噪声控制，加强施工管理，合格安排施工作业时间，禁止夜间施工。对因施工工艺要求或其他特殊需求在夜间进行超过噪声限值施工的，施工前建设单位应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工，并应与可能受影响的居民联系，将环保部门意见通告居民，接受公众监督。
③施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。
④优化运输方案，机械车辆途经居住区时必须减速慢行，禁鸣喇叭。
⑤合理布置施工场地，适当控制机械作业密度，条件允许时拉开一定距离，避免形成噪声叠加；对于集中居住区等敏感地点附近的作业场地，修建临时隔声屏障，应尽量避免在中午午休时间施工。
⑥采用集中力量、逐段施工方法，缩短施工周期，减轻施工噪声对局部地段声环境的影响。
3、废水
（1）施工人员生活污水
根据同类项目施工情况，本项目日最大施工人员为15人，按每天用水量按80L/人计，生活污水预计最大产生量约1.2m3/d，污水量排放量按用水量的80%计，则施工人员生活污水排放量为0.96m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS。施工期间生活污水依托周边农户解决，用于农田灌溉。
（2）生产废水
施工废水主要来源于施工期间产生水泥砼养护废水、机械和车辆冲洗废水等，约3m3/d，主要含泥砂，SS浓度400~1000mg/L，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。施工废水经简单沉淀池处理后循环使用或用于施工场地的洒水降尘，不外排。
4、固体废弃物
（1）施工人员生活垃圾
项目施工期间，施工人员按照15人计，产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则在施工期生活垃圾产生量为7.5kg/d。
防治措施：施工人员生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处理。
（2）建筑垃圾
建筑垃圾主要包括砂石、石块、废混凝土、包装材料等杂物。
防治措施：废物收集堆放于指定地点。在施工期加强对废物的收集和管理，将建筑垃圾中能回收的废材料、废包装等出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾运往建设部门指定地点处理。
（3）土石方
本项目施工作业中挖方总量约4855m3，填方约4855m3，弃方75m3，弃土最终由施工单位组织运至有建设部门指定地方进行堆放，为了防止扬尘产生，在土方进出堆土场时都应洒水抑尘，堆渣前需修建排洪沟、截水沟和拦漆墙等工程措施，并且应采取覆盖措施，尽可能避免弃渣流失。
5、生态影响
项目施工期生态影响主要为工程土石方开挖引起的水土流失，以及施工队对周边景观和植物带来的影响。
（1）水土流失：由于工程土石方的挖掘及回填，施工区域可能产生水土流失。
（2）景观影响：施工开挖以及施工期产生的扬尘将会给区域的景观在一定的程度带来影响。
（3）陆生动植物影响：施工噪声及扬尘对周边动植物会产生一定影响。
本环评提出如下的防治措施: 通过合理安排施工时间，合理布置临时堆方堆置地点，做好弃土暂存场围拦、遮盖，及时恢复施工迹地、绿化等措施。
二、运营期工程介绍
2.1工艺分析
1、生活污水处理技术
对于区域范围内布局相对密集，人口规模较大，宜采用活性污泥法和生物膜法等集中处理技术；人口规模较小，宜采用厌氧池与人工湿地合建等集中处理技术；其中，位于饮用水水源地保护区，须按照功能区水体相关要求及排放标准处理达标后排放。
2、相关技术原则
（1）合并处理：在推进农村“三集中”建设中，同时规划集镇污水集中处理设施的地方，则应将居住区生活污水引入合并处理，可降低投资，提高管理水平，确保达标排放。
（2）与灌溉相结合：在农业生产地区，净化出水由管道排送至灌溉渠或调蓄塘，供农灌、浇菜用。
（3）与生物氧化塘相结合：村社居住区附近有一定面积水塘，可采用生活污水净化沼气池工艺，净化出水由管道排送至水塘，水塘再选栽沉底和浮水植物，并放养适当的鱼。
（4）人工湿地与生物氧化塘一体化：净化沼气池工艺中+人工湿地（或仅人工湿地）建在水塘边，将水塘边坡改造为人工湿地床，形成人工湿地与生物氧化塘系统，既节约用地，又充分利用地形，有利于污水净化流程布置。
（5）厌氧池与人工湿地合建或分建：在村社居住区绿化面积大，又适宜布置人工湿地，则将一、二级厌氧池与人工湿地床合建，选用观赏植物，使人工湿地成为居住区一景；如居住区绿化地小，不宜布置人工湿地，可将一级厌氧池建在住户宅旁，二级厌氧池与人工湿地建在居住区附近洼地、荒地上，可在人工湿地上选栽经济性水生植物。
4、工艺介绍
（1）厌氧池
厌氧池主要是用于厌氧消化，厌氧消化是利用兼性厌氧菌和专性厌氧菌将污水中大分子有机物降解为低分子化合物，进而转化为甲烷、二氧化碳的有机污水处理方法，分为酸性消化和碱性消化两个阶段。在酸性消化阶段。由产酸菌分泌的外酶作用，使大分子有机物变成简单的有机酸和醇类、醛类氨、二氧化碳等；在碱性消化阶段，酸性消化的代谢产物在甲烷细菌作用下进一步分解成甲烷、二氧化碳等构成的生物气体。这种处理方法主要用于对高浓度的有机废水和粪便污水等处理，对于进水高浓度的COD进行厌氧反应，提高COD的去除率，将高分子难降解的有机物转变为低分子易被降解的有机物，提高BOD/COD的比值，比较有利于后续人工湿地的处理。
（2）人工湿地
人工湿地是一个综合的生态系统，只要地形条件不是非常苛刻，几乎不消耗能量。它应用生态系统中物种共生、物质循环再生原理，结构与功能协调原则，在促进废水中污染物质良性循环的前提下，充分发挥资源的生产潜力，防止环境的再污染，获得污水处理与资源化的最佳效益。其建造和运行费用便宜，易于维护，技术含量低。但是人工湿地系统由于本身性质决定，处理负荷很低，导致占地面积非常大。
（3）稳定塘
稳定塘旧称氧化塘或生物塘，是一种利用天然净化能力对污水进行处理的构筑物的总称。其净化过程与自然水体的自净过程相似。通常是就将土地进行适当的人工修整，建成池塘，并设置围堤和防渗层，依靠塘内生长的微生物来处理污水。主要利用菌藻的共同作用处理废水中的有机污染物。
（4）MBR一体化处理技术：
MBR一体化污水处理设备其核心技术为浸没式超滤技术（MBR），它是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术，也称膜分离活性污泥法。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。一方面，膜截留了反应池中的微生物，使用池中的活性污泥浓度大大增加，使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底，另一方面，由于膜的高过滤精度，保证了出水清澈透明从而节省了二次沉因此，MBR工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能。与传统的生物处理方法相比，具有生化效率高、抗负荷冲击能力强、出水水质稳定、占地面积小、排泥周期长、易实现自动控制等优点，是目前最有前途的废水处理新技术之一。
具体原理图如下：
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图5-2  MBR一体化污水处理设备原理图
污水进入MBR系统。A区为兼氧区，放置填料，并与活性污泥进行充分接触。O区为好氧区，放置膜组器，使用PVDF膜将活性污泥和大分子有机物质截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力停留时间和污泥停留时间可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断降解。进一步处理之后，被处理水可以达标排放或回用。此外，输送到MBR系统中的空气也是处理过程中非常重要的一部分，它可以促进反应器中流体的循环流动，提高活性污泥的降解效率，还可以使中空纤维膜膜丝之间发生相互摩擦，清洁膜组件。
（5）A2/O工艺
A2/O工艺又称AAO工艺，即厌氧—缺氧—好氧活性污泥法。AAO工艺是通过活性污泥在缺氧和好氧、厌氧和好氧交替变化的环境下完成脱氮除磷反应的工艺。在厌氧条件下，回流污泥中的聚磷菌受到抑制，只能释放体内的磷酸盐获取能量，以吸收污水中的可快速生化降解的溶解性有机物来维持生存，并在细胞内将有机物转化成聚β羟丁酸（PHB）贮存起来，在这个过程中完成磷的厌氧释放；在缺氧条件下，反硝化菌利用污水中的有机碳作为电子供体，以硝酸盐作为电子受体进行“无氧呼吸”，将回流液中硝态氮还原成氮气释放出来，完成反硝化过程；而在好氧条件下，一方面聚磷菌将体内的PHB进行好氧分解，释放的能量用于细胞合成、增殖和吸收污水中的磷合成聚磷酸盐，随剩余污泥排出系统，从而实现污水的除磷，另一方面硝化菌把污水中的氨氮氧化成硝酸盐；再向缺氧池回流，为脱氮作好必要的准备。
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图5-3  A2/O工艺流程简示图
（6）曝气生物滤池
生物滤池作为生物处理主工艺，是国际上80年代开发的应用于废水二级处理和深度处理的先进工艺，尤其适用于废水深度处理工艺。其技术特征是在床体内填充特殊的粘土烧制的球形陶粒填料，具有巨大的比表面积，可附着很大的生物量。生物滤池同时具有生物氧化降解和过滤的作用，因而可获得高品质的出水水质，其出水可达到回用水水质标准。一般来说，对生活污水，二级处理即可达到普通工艺三级处理的水平。
曝气生物滤池（Biological Aeration Filtration），就是在生物滤池处理装置中设置填料，通过人为供氧，使填料上生长大量的微生物。曝气生物滤池由滤床、布气装置、布水装置、排水装置等组成。曝气装置采用配套专用曝气头，产生的中小气泡经填料反复切割，达到接近微控曝气的效果。由于反应池内污泥浓度高，处理设施紧凑，可大大节省占地面积，减少反应时间。
（7）SBR（序批式活性污泥法）工艺
SBR是序批式活性污泥法的简称，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作，SBR技术的核心是SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统。尤其适用于间歇排放和流量变化较大的场合。
SBR工作过程是：在较短的时间内把污水加入到反应器中，并在反应器充满水后开始曝气，污水里的有机物通过生物降解达到排故要求后停止曝气，沉淀一定时间将上清液排出。上述过程可概括为：短时间进水——曝气反应——沉淀——短时间排水——进入下一个工作周期，也可称为进水阶段——加入底物、反应阶段——底物降解、沉淀阶段——固液分离、排水阶段——排上清液和待机阶段——活性恢复五个阶段。
进水阶段：指从向反应器开始进水至到达反应器最大容积时的一段时间。进水阶段所用时间需根据实际排水情况和设备条件确定.在进水阶段，曝气池在一定程度上起到均衡污水水质、水量的作用，因而，阳R对水质、水量的波动有一定的适应性。在此期间可分为三种情况：曝气（好氧反应）、搅拌（厌氧反应）及静置。在曝气的情况下有机物在进水过程中已经开始被大量氧化，在搅拌的情况下则抑制好氧反应。对应这三种方式就是非限制曝气、半限制曝气和限制曝气。运行时可根据不同微生物的生长特点、废水的特性和要达到的处理目标，采用非限制曝气、半限制曝气和限制曝气方式进水。通过控制进水阶段的环境，就实现了在反应器不变的情况下完成多种处理功能。而连续流中由于各构筑物和水泵的大小规格已定，改变反应时间和反应条件是困难的。
反应阶段：是SBR工艺的主要阶段，污染物在此阶段通过微生物的降解作用得以去除。根据污水处理的要求的不同，如仅去陈有机碳或同时脱氯陈磷等，可调整相应的技术参数，并可根据原水水质及排放标准具体情况确定反应阶段的时间及是否采用连续曝气的方式。
沉淀阶段：沉淀的目的是固液分离,相当于传统活性污泥法的二次沉淀他的功能。停止曝气和搅拌，使混合液处于静止状态，完成泥水分离，静态沉淀的效果良好。经过沉淀后分离出的上清液即可排放,沉淀的目的是固液分离，污泥絮体和上清液分离。由于在沉淀时反应器内是完全静止的，在SBR系统中这个过程比在中效率更高。沉淀过程一般是由时间控制的，沉淀时间在0.5—1h之间，甚至可能达到2h，以便于下一个排水工序。污泥层要求保持在排水设备的下面，并且在排放完成之前不上升超过排水设备。随着测量仪器的发展，已经可自动监测污泥泥液面，因此可根据污泥沉阵性能而改变沉淀时间。可以预先在自动控制系统上设定一个值，一旦污泥界面计所监测到的污泥界面高皮达到该数值便可结束沉淀工序。
排水阶段：主要目的是从反应器中排陈污泥的澄清液，一直恢复到循环开始时的最低水位，该水位离污泥层还要有一定的保护高度。反应器底部沉降下来的污泥大部分作为下一个周期的回流污泥，过剩的污泥可在排水阶段排除，也可在待机阶段排除。SBR排水一般采用滗水器。滗水所用的时间由滗水能力来决定，一般不会影响下面的污泥层。现在也可在沉淀的同时就开始排水，当然要控制好滗水速度以不影响沉淀为原则。这样就把沉淀和滗水两个阶段融合在一起。
待机阶段：沉淀之后到下个周期开始的期间称为待机工序。根据需要可进行搅拌或瀑气。在多池系统中，待机的目的是在转向另一个单元前为一个反应器提供时间以完成它的整个周期。待机不是一个必需的步骤，可以去掉。在待机期间根据工艺和处理目的;可以进行曝气、混合、去除剩余污泥。待机期的长短由处理水量决定。排除剩余污泥是SBR运行中另一个重要步骤，它并不作为五个基本过程之一，这是因为排故剩余污泥的时间不确定。与传统的连续式系统一样，排除剩余污泥的量和频率由运行要求决定。
表5-4  污水处理站方案优缺点比较表
	工艺名称
	优点
	缺点

	厌氧池、人工湿地
	1.建造和运行费用便宜；
2.易于维护,技术含量低；
3.可进行有效可靠的废水处理；
4.可缓冲对水力和污染负荷的冲击；
5.可提供和间接提供效益,如水产、畜产、造纸原料、建材、绿化、野生动物栖息、娱乐和教育。
	占地面积大。

	稳定塘/氧化沟
	1.工艺流程简单，构筑物少，运行管理方便；
2.曝气设备和构造形式多样化、运行灵活；
3.处理效果稳定、出水水质好，并可实现脱氮；
4.能承受水量、水质冲击负荷，对高浓度工业废水有大的稀释能力。
	1.投资和运行成本高；
2.充氧设备要求高，动力消耗大；
3.设备数量多，维护工作量大。

	MBR一体化污水处理设备
	1.处理效果优良，技术成熟，效果稳定，被大多数地方推广使用；
2.无需深度处理；
3.占地面积小，节省资源；
4.自动化程度高；
5.可去除氨氮及难降解有机物。
	1.MBR膜需定期进行反冲洗；
2.膜组件需要定期更换。

	序批式活性污泥法（SBR）
	1.池内厌氧、好氧处于交替状态，净化效果好。
2.运行效果稳定，污水在理想的静止状态下沉淀，需要时间短、效率高，出水水质好。
3.耐冲击负荷，池内有滞留的处理水，对污水有稀释、缓冲作用，有效抵抗水量和有机污物的冲击。
4.工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整，运行灵活。
5.处理设备少，构造简单，便于操作和维护管理。
6.反应池内存在DO、BOD5浓度梯度，有效控制活性污泥膨胀。
7.SBR法系统本身也适合于组合式构造方法，利于废水处理厂的扩建和改造。
8.脱氮除磷，适当控制运行方式，实现好氧、缺氧、厌氧状态交替，具有良好的脱氮除磷效果。
9.工艺流程简单、造价低。
	1.自动化控制要求高。
2.排水时间短（间歇排水时），并且排水时要求不搅动沉淀污泥层，因而需要专门的排水设备（滗水器），且对滗水器的要求很高。
3.后处理设备要求大：如消毒设备很大，接触池容积也很大，排水设施如排水管道也很大。
4.滗水深度一般为1~2m，这部分水头损失被白白浪费，增加了总扬程。
5.由于不设初沉池，易产生浮渣，浮渣问题尚未妥善解决。


5、方案内容
农村生活污水治理工程，实施内容主要包括以下三个方面：
（1）农村聚集点生活污水治理。
宜坪乡桐花村在官料河右岸边沿河公路旁，在桐花村新建化粪池，经预处理后的生活废水通过新建MBR一体化设备（经度103°11′21.5″，纬度29°13′29.5″）处理，建设生活污水收集管网，化粪池出水统一进行收集后再经一体化设备处理，处理后排放的生活污水达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626-2019）一级标准。
（2）农村分散聚集点生活污水治理。主要针对人户相对小聚集，在人户5户以上60户以下或30人以上300人以下聚集区采用化粪池+人工湿地治理模式，生活污水经处理后用于周边农田施肥，不外排。
6、工艺确定
综上所述，通过方案的比选，本项目结合宜坪乡桐花村的实际情况，由于MBR一体化污水处理设备处理效果优良，技术成熟，效果稳定，被大多数地方推广使用,该污水处理工艺无需深度处理,占地面积小，节省资源，自动化程度高，还可去除氨氮及难降解有机物等，故本环评推荐对宜坪乡桐花村东部片区农户的生活污水处理采用MBR一体化污水处理设备进行处理，充分考虑乡村旅游公路沿线景色美观因素，建议采用半地埋式建设，建设高度不得超过旅游道路高度，装修装饰格调与旅游发展规划要保持一致；由于人工湿地建造和运行费用便宜，易于维护，技术含量低，可进行有效可靠的废水处理可缓冲对水力和污染负荷的冲击，可提供和间接提供效益,如水产、畜产、造纸原料、建材、绿化、野生动物栖息、娱乐和教育等，故本环评推荐对宜坪乡桐花村西侧、西南侧片区的农户的生活污水处理采用人工湿地的形式。
2.2工艺流程介绍
（1）“化粪池+MBR一体化设备”工艺流程图如下：
[image: ]
图5-4  “化粪池+MBR一体化设备”污水处理工艺流程和产污环节
工艺流程简述：
生活污水经过厂外截污干管收集后通过格栅井、进入化粪池，除去浮渣、截留底泥，经过化粪池处理后，进入MBR一体化处理设备进一步处理，MBR一体化处理设备分为缺氧池、曝气池和膜池，在兼氧区放置填料，并与活性污泥进行充分接触，在好氧区放置膜组器，使用PVDF膜将活性污泥和大分子有机物质截留住，难降解的物质在反应器中不断降解。进一步处理之后，被处理水可以达标排放或回用。
项目处理设备运行费用、运行管理要求等会根据后期项目所购设备型号等不同而有差异。
（2）“化粪池+人工湿地”工艺流程图如下：
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图5-5  “化粪池+人工湿地”污水处理工艺流程和产污环节
工艺流程简述：
生活污水经过厂外截污干管收集后通过格栅井、进入化粪池，除去浮渣、截留底泥，经过化粪池处理后，进入人工湿地，人工湿地属于水平潜流湿地，污水从布水沟（管）进入进水区砾石层，然后呈水平渗滤从另一端出水沟流出，用于周边农田施肥、灌溉。
2.3营运期主要产污工序
1.废气污染源分析
本项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出的恶臭气味，主要来源于有机物生物降解过程产生的还原性有毒有害气态物质，经水解、曝气或自身挥发而逸入环境中，属于无组织排放，主要污染因子以NH3、H2S为主。本项目采用NH3和H2S作为本项目的特征恶臭污染物来评价污水处理站恶臭的环境影响。
目前应用的恶臭治理方法主要有氧化法、吸收法和吸附法，另外，还有空气稀释法、掩蔽法、小球除臭法等。在美国主要采用高温直接催化燃烧、活性炭吸附、湿法吸收等方法；日本除了上述方法外，还采用臭氧氧化、生物氧化等方法。
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94]考虑到本项目处理规模较小，本次环评要求将化粪池、一体化设备通过加盖进行密闭，并定期喷洒生物除臭剂，周围栽种吸污植物等措施进行处理。
表5-5  项目恶臭气体排放情况表
	产污环节
	污染物名称
	产生状况
	治理措施
	去除率
	排放情况
	排放标准
kg/h
	排放方式

	
	
	浓度
mg/m³
	速率
kg/h
	产生量
t/a
	
	
	污染物名称
	浓度
mg/m³
	速率
kg/h
	排放量
t/a
	
	

	污水处理区
	NH3
	3.3
	0.0005
	0.00438
	加盖密闭，喷洒除臭剂
	去除率90%
	NH3
	0.33
	0.0005
	0.000438
	0.33
	连续

	
	H2S
	0.036
	0.00011
	0.00096
	
	
	H2S
	0.0036
	0.00011
	0.000096
	4.9
	


2.废水污染源分析
本项目运营后，主要用水环节为生产、生活用水和设备、场地冲洗用水等。生活污水和冲洗废水收集后进入化粪池，纳入污水处理设备处理。
生产污水：如果污水处理设备出现故障，出现污水超标排放，还可能造成大量污水未经处理集中排放，可能对受纳水体产生较大影响。本污水处理设备设计处理规模为60m3/d，污水处理站设计进水水质：COD≤300mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤150mg/L、NH3-N≤20mg/L、pH6～9。污水排放标准达到四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626-2019）一级标准，出水水质为：COD≤60mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤20mg/L、NH3-N≤8mg/L。
站内生活污水：本项目劳动定员1人，为兼职人员（为附近村民），其生活污水纳入本项目污水处理设施处理；其用水定额0.08m3/d，则每天用水量总量为0.08m3/d，污水排放量按排污系数0.8确定，则预测生活污水每天排放量为0.064m3/d。类比同行业，厂区冲洗用水约0.4m3/d，排污系数按0.8计，则冲洗废水为0.32m3/d。生活污水与冲洗废水一同汇入污水处理站处理。本项目水平衡图如下：
[image: 微信图片_20181222232735]
图5-6  项目水平衡图
运营期满负荷条件下，污水处理站排放口各污染物排放浓度和排放量见表5-6。
表5-6  污水处理前后“两本账”分析
	序号
	污染物名称
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	削减量（t/a）

	1
	COD
	300
	6.57
	60
	1.314
	5.256

	2
	BOD5
	150
	3.285
	10
	0.219
	3.066

	3
	SS
	150
	3.285
	20
	0.438
	2.847

	4
	NH3-N
	20
	0.438
	8（15）
	0.1752（0.3285）
	0.2628（0.1095）

	5
	TN
	30
	0.657
	20
	0.438
	0.219

	6
	TP
	4
	0.0876
	1.5
	0.03285
	0.05475


此外，如果污水收集管道发生阻塞、渗漏或是满溢等事故，将对地下水及地表水产生污染，对人群健康和生态环境产生不良影响。
3.噪声污染分析
本项目主要噪声来源于传动机械工作时产生的噪声，本项目主要噪声源有鼓风机、污水提升泵等。根据类似设备噪声强度调查，主要的机械设备噪声值见表5-7。
表5-7  主要产噪设备源强一览表
	序号
	设备名称
	数量（台）
	源强（dB（A））
	备注

	1
	污水提升泵
	2（1用1备）
	65
	连续

	2
	鼓风机
	2（1用1备）
	85
	连续


污水厂内功率较大的潜污泵等，大部分位于水面以下，环评要求将风机等位于地上的高噪声设备设置在隔声间内。机泵类设备还应加装防振垫片，以减少震动引起的噪声。同时，项目运行期间应定期对设备进行检查维修，以避免设备因故障运行而产生高分贝噪声。
4.固体废物分析
本项目固体废物主要为格栅栅渣、污泥、人工湿地产生的枯枝败叶、废旧填料以及员工产生的生活垃圾等。污水处理站产生的污泥量较少，根据设计方案本项目的剩余污泥采用吸粪车定期外运峨边县城市污水处理厂进行处理，格栅栅渣和生活垃圾由环卫部门统一清运。
根据同类污水处理站处理工艺类比，栅渣产生量按照20g/m3水进行估算，则本项目格栅栅渣量为0.0012t/d，年产生栅渣量约为0.438t/a。根据进水水质、处理程度以及污泥产率计算，按平均每去除1kg的BOD5产生的污泥量为0.25kg，则新鲜污泥量为0.7665t/a（含水率约98%）。生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则产生量为0.18t/a，厂区定点垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运。一体化设备填料更换产生约0.05t/a，废弃填料经统一收集后交由厂家回收利用。人工湿地产生的枯枝败叶产生量约为0.1t/a，收集晒干后交由当地居民用作生物燃料。
表5-8  固废产生情况一览表
	污染物种类
	产生量
	处理方式

	格栅渣
	0.438t/a
	交由环卫部门统一清运

	污泥
	0.765t/a（含水率98%）
	采用吸粪车定期外运至峨边县城市生活污水处理厂处理

	生活垃圾
	0.18t/a
	交由环卫部门统一清运

	人工湿地产生的枯枝败叶
	0.1t/a
	收集晒干后交由当地居民用作生物燃料

	废填料
	0.05t/a
	统一收集后交由厂家回收利用


5、地下水污染源分析
本项目污水处理站属于《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的Ⅲ类项目，跟据现场调查，本项目周围无集中式饮用水源地，不在集中式饮用水源地补给区，本项目所在区域为不敏感区域，故本项目地下水评价等级为三级。
根据调查，项目范围内地下水类型为浅层地下水，但因峨边彝族自治县属山丘地区，河流切割较深，浅层地下水主要从河川排泄，地表径流基本上包括了浅层地下水。为降低营运期对地下水的影响，建设单位采取如下措施：
（1）正常工况
本工程废水排放实行完全分流制。正常工况下，污水处理设施、污水处理站保持正常运行，污水处理站收集的废水经污水处理站处理达标后排入官料河。因此，正常工况下对厂区地下水水质的影响较小，可不予考虑。
（2）事故状态由于生产工艺及生产过程的复杂性，导致污废水处理过程中有发生“跑、冒、滴、漏”事故可能，一旦发生事故，尤其是在污水管网埋地部位，污废水一旦泄漏难以被发现且浓度较高，污水将会通过包气带渗入至地下水中，从而造成地下水污染，使地下水水质恶化。
本项目应编制应急预案，当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水送污水处理站集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。此外，污水管网的破裂及时发现，也不会造成长时间的连续泄露。所以在本项目投产后，对站内污水处理设施和排水管道仍必须采取可靠的防渗防漏措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。
①地下水环境保护措施
针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。
A.源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
B.末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染区防渗措施有区别的防渗原则。
C.污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的检测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。
D.应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
②防治措施
A.污水处理站防渗措施
结构措施：水池均采用现浇防渗砼。砼中掺加抗裂防渗外加剂，用以补偿砼的收缩，避免砼温度、干缩引起的开裂，同时提高砼的密实度和抗渗性能，以防水为主。对于大型水池，由于砼量较大，要求连续浇注，尽量少设或不设施工缝。
混凝土的选择：混凝土包括普通砼和防水砼。普通砼指建筑物及构筑物的上部结构使用的砼，其强度等级为C30；防水砼指与水接触的贮水构筑物以及建(构)筑物地面以下的现浇钢筋混凝土，其强度等级为C30，抗渗等级为P8。管道支墩、设备基础以及构筑物内的二次浇筑的素混凝土均采用C20普通混凝土。基础及底板垫层采用C15普通混凝土。
分区防渗措施：根据各厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合本项目总平面布置情况，将本厂区分为重点防治区、一般防治区。
重点防渗区：面积及长度较大池体，应根据需要设置变形缝或后浇加强带，采用后浇加强带处理时，应采用高标号混凝土并适当掺加外加剂；污水处理构筑物（池）做防腐处理；主要建构筑物混凝土强度等级C30，采用防水混凝土，其抗渗标号不小于P8；各种水池均为现浇钢筋混凝土结构；地下沟道外侧壁及底板采用钢筋混凝土防水地沟做法，P8抗渗混凝土并涂刷防渗涂料，减轻污水管线发生“跑、冒、滴、漏”事故时对地下水的影响。等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
一般防渗区：包括厂前区，仅产生部分生活污水，经管网进入污水处理区，该区主要采用P6抗渗混凝土进行防渗处理。等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
B.厂外污水管网防渗
配套污水管网以检查井作为防渗重点，按照重点防治区进行防渗处理，可采取P8抗渗混凝土并涂刷防渗涂料。
表5-9  污水处理站分区防渗区域
	防渗等级
	防渗区域

	重点防渗区
	格栅井、化粪池、MBR一体化设备、人工湿地

	一般防渗区
	厂区道路







建设项目主要污染物产生及预计排放情况             （表六）
	内容
类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	处理前浓度
及产生量
	预计排放浓度
和排放量

	大气污染物
	运营期
	NH3
	3.3mg/m3，0.00438t/a
	0.33mg/m3，0.000438t/a

	
	
	H2S
	0.036mg/m3，0.00096t/a
	0.0036mg/m3，0.000096t/a

	水污染物
	运营期
	COD
	300mg/L；6.57t/a
	60mg/L；1.314t/a

	
	
	BOD5
	150mg/L；3.285t/a
	10mg/L；0.219t/a

	
	
	SS
	150mg/L；3.285t/a
	15mg/L；0.3285t/a

	
	
	NH3-N
	20mg/L；0.483t/a
	8（15）mg/L；0.1752（0.3285）t/a

	
	
	TN
	30mg/L；0.657t/a
	20mg/L；0.438t/a

	
	
	TP
	4mg/L；0.0876t/a
	1.5mg/L；0.03285t/a

	固
废
	运营期
	生活垃圾
	0.18t/a
	由当地环卫部门统一收集处置

	
	
	栅渣
	0.438t/a
	由当地环卫部门统一收集处置

	
	
	污泥
	0.765t/a（含水率98%）
	经罐车清运至峨边县城市生活污水处理厂处理

	
	
	废填料
	0.05t/a
	交由生产厂家回收处理

	
	
	人工湿地产生的枯枝败叶
	0.1t/a
	收集晒干后交由当地居民用作生物燃料

	噪
声
	运营期
	污水处理站噪声源主要有各种泵类、鼓风机等设施，声级值为65~85dB(A)，主要为机械运转噪声和空气动力性噪声。经过隔音、减振等降噪措施后，场界噪声对当地声环境产生影响很小。

	其他
	无

	主要生态影响(不够时可附另页)：
本工程对生态环境的影响主要在施工期，运营期通过对区域生活污水的治理，对改善当地水生生态具有良好的环境正效益。拟建项目对生态环境的影响主要是施工期对区域内植被的影响和可能产生的水土流失影响。对临时施工场地，在其周边设置排水沟，排水沟断面尺寸根据施工场地大小确定。完工后，对于土质场地采取干砌块石护面，防止洪水冲刷。对于填方边坡及覆盖层较厚部位的开挖边坡，采用浆砌块石方格草皮护坡或草皮护坡。污水厂道路边要种植树木，力求不见裸露土壤。厂外设置截洪沟、排水沟。施工弃土的处置和利用应先制定周密的计划，合理开挖土石方并尽可能采取回填利用。四周设置必要的排水沟、排洪管道或挡土墙。严禁随意倾倒，避免弃土和弃渣被雨水冲入河沟。
该项目建设时间不长，只要施工期加强管理，并采取合理的保护措施，施工期对周围生态环境的影响在可接受范围之内。
本项目建设区域内无成片原生林和次生林分布，无天然珍稀野生动植物及古、大、珍、奇树木分布，不涉及自然保护区、风景名胜区的敏感点。本项目的运营，将区域生活污水处理后达标排放，在很大程度上改善区域水质，亦有利于区域水生环境的改善，因此，项目运营对区域水生生态环境具有良好的正效益。




























环境影响分析                                     （表七）
	一、施工期环境影响分析：
本项目施工期间引起的环境影响主要包括：施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水和建筑垃圾等。
1.1大气环境影响分析
（1）施工扬尘
施工期间的扬尘主要来自汽车扬尘、物料堆场产生的风力扬尘。
①汽车行驶扬尘
汽车行驶扬尘主要为路面扬尘以及由车辆车轮附带的泥土产生的扬尘，本项目利用周边已建成的省，水泥和沥青路面，相比砂石、泥土等路面，含尘量少，为此，由道路路面引起的路面扬尘基本可忽略。
本项目汽车行驶扬尘主要有施工场地便道路面以及施工车辆车轮上附带的泥土掉落至路面产生的扬尘，根据有关资料分析，汽车行驶扬尘其产生量与路面含尘量、汽车车型、车速等有关，根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。
车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算：


式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；
V—汽车行驶速度，km/h；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
表7-1为一辆5吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度条件下，产生的扬尘量。
表7-1  不同车速和路面清洁程度条件下的汽车扬尘    
单位：kg/辆·km
	车速P
	0.1kg/m2
	0.2 kg/m2
	0.3 kg/m2
	0.4 kg/m2
	0.5 kg/m2
	1.0 kg/m2

	5 km/h
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.0801
	0.0947
	0.1593

	10 km/h
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1894
	0.3186

	15 km/h
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.0000
	0.2841
	0.4778

	25 km/h
	0.1416
	0.2382
	0.3228
	0.4006
	0.4736
	0.7964


由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面尘土量越大，扬尘越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。
如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。
表7-2  施工场地洒水抑尘试验结果
	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


结果表明：每天洒水4~5次，可有效地控制施工扬尘，TSP污染物扩散距离可缩小到20m~50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段之一。
②风力扬尘
主要为露天堆场和裸露场地产生的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在天气干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：


式中：Q—起尘量，kg/吨•年；
V50—距地面50 米处风速，m/s；
V0—起尘风速，m/s；
W—尘粒含水率，%。
由公式可见，这类扬尘的主要特点与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保持物料一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。扬尘在空气中的扩散稀散也与风速等气象条件、沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见下表7-3。
表7-3  不同粒径尘粒的沉降速度
	粉尘粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粉尘粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829


由表7-3可知，粉尘的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘产生点下风向近距离范围内，而对外环境影响较大的是一些粒径微小的粉尘。
因本工程在施工阶段，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘周围环境会有一定影响的。因此建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，应从车辆途经路段、车辆行驶速度以及车辆轮胎清洁度，施工工地堆场、裸露地表等方面采取合理可行的污染控制措施，最大程度减轻其污染程度。
根据《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）、《四川省人民政府办公厅关于灰霾污染防治的通知》（川办发【2013】32号）、《四川省大气污染防治行动计划实施细则》中的有关要求，为减小施工期扬尘对周围环境产生的影响，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，本环评要求采取以下措施：
①施工企业要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施；
②施工现场实行围挡封闭，围挡高度不得低于1.8m，围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏；
③施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路；
④施工现场设置洒水降尘设施，保持一定的湿度，以减少扬尘量，安排专人定时洒水降尘；
⑤施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；
⑥施工现场使用商品混凝土；
⑦运进或运出砂石、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。风速过大时停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。
⑧对于管网工程应实施分段施工，尽可能缩短工期，及时清运弃土和恢复道路；
⑨对于经过居民较集中的区域，管网应有计划有步骤组织施工，做到连续作业、快速施工，避免管网施工两侧堆积大量弃土。
厂址施工产生的废气对周围敏感点没有太大影响。管网施工对沿线两侧50米范围内的敏感点影响较大。但是施工期扬尘对环境空气的影响是暂时的和可恢复的，随着施工活动的结束，施工场地进行绿化，道路、建筑物的形成，施工扬尘对周围环境的影响也将结束。综上所述，拟建项目施工期产生的扬尘只要采取以上措施处理后，对周边环境影响较小。
（2）汽车尾气
施工车辆（工程车）、施工机械等一般均采用柴油为燃料，产生CO、HC、NOx 等尾气污染物，车辆以及施工机械分布较散，大部分为流动性，产生情况表现为局部和间歇性，其排放量也较小，经自然扩散后，其对周边环境敏感点以及周边大气环境影响不大。
由于本项目建设规模较小，施工时间较短，故采取上述措施后，本项目施工期产生的废气对周围环境不会产生明显的不利影响，且随着施工期的结束影响即消除。
1.2水环境影响分析
本项目施工期会产生一定的污水。污水主要是施工人员生活污水、设备清洗用水、场地喷洒用水。
（1）施工人员的生活污水对地表水环境的影响
根据同类项目施工情况，本项目日最大施工人员为15人，按每天用水量按80L/人计，生活污水预计最大产生量约1.2m3/d，污水量排放量按用水量的80%计，则施工人员生活污水排放量为0.96m3/d。如果这些污水未经处理，随意排入附近水体，将对水质产生一定的影响。
（2）施工机械等对地表水环境的影响
施工过程的施工污水中含有大量的泥沙与油类，如施工机械设备等滴漏的油污，机修过程产生的残油和废油及洗涤油污水等，未加处理直接排入水道将影响水质，排入土壤则将污染土壤，因此施工废水不得直接排入水道，工程将设置洗车场并就地修建隔油沉淀池，使泥沙自然沉降，处理后的水将循环回用于冲洗车辆等，基本不外排；收集的废油送交有资质的单位处理；沉淀的泥沙风干后用于现场回填，尽量减少对周围环境的影响。
施工期水污染防治措施如下：
（1）生活污水
生活污水主要包括粪便污水和清洁洗涤用水，由于本项目施工周期短，施工人员较少，生活废水可就近依托农户旱厕解决，做农肥灌溉。
（2）施工废水
①本项目施工区废水相对集中地设置现场处理设施，通过地沟收集各类施工废水、工区内的清洗水，进行隔油沉淀处理。处理出水全部回用，用于道路冲洗、出入工区的车辆轮胎冲洗等。
②为防止工区临时堆放的散料被雨水冲刷造成流失，散料堆场四周可用砖块砌出高50cm的挡墙。施工材料如油料不宜堆放在河流水体附近，应选择远离河道的合适地点，并备有临时遮挡的帆布，防止大风暴雨冲刷而进入水体。
③注意场地清洁，及时维护和修理施工机械，避免施工机械机油的跑冒滴漏，若出现漏油现象，应及时采取措施，用专用装置收集并妥善处理。
④施工区合理设置截洪沟、排水沟、沉砂池，将施工废水及地下渗水收集处理后用于施工场地洒水降尘。及时清运施工弃土弃渣，尽量减少雨水对泥土的冲刷，减轻项目建设对官料河水质的影响。
⑤施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水及污染物的排放量，减轻对地表水环境的影响。
综上所述，本项目施工期污水排放量不是很大，当建设方采取上述措施后，施工期产生的各种废水对当地地表水环境的影响比较小，不会改变当地的地表水环境质量的功能。从施工废水对当地地表水环境质量影响的角度分析，本项目的施工建设是可行的。
1.3声环境影响分析
土建施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。据同类型调研，本项目建设期的噪声主要来自装修是产生的施工作业噪声。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB。
（1）施工期噪声控制标准
本项目施工期机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，其标准限值见表7-4。
表7-4  建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	70
	55


（2）施工期噪声衰减情况
由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可单独考虑其扩散衰减，即预模型可选用：
L2=L1-20lgr2/r1 (r2>r1)
式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，dB（A）；
r1、r2为接受点距声源的距离，m。
由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L：
△L=L1-L2=20lgr2/r1
经计算，噪声值随距离衰减的结果衰减的结果见表7-5。
表7-5  噪声值随距离的衰减关系
	距离(m)
	1
	10
	50
	100
	150
	200
	600

	△L dB(A)
	0
	20
	34
	40
	43
	46
	57


参照表5-3中设备噪声声压级，各阶段均以噪声最高的设备计算，在不考虑沿途吸声、隔声措施的前提下，工程施工噪声随距离衰减后的结果如表7-6所示。
表7-6  施工噪声值随距离的衰减值
	阶段
	距离（m）
声源值 dB(A)
	10
	50
	100
	150
	200
	560
	600
	650

	结构
	电锯
	95
	81
	75
	72
	69
	60
	58
	50

	装修
	木工刨
	95
	81
	75
	72
	69
	60
	58
	50


由上表计算结果可知，昼间施工机械最大超标范围为560m以内，夜间最大超标范围为650m。为减小施工噪声对周围环境产生的影响，环评要求采取以下控制措施：
①在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。
②施工单位要合理安排施工作业时间，夜间（22:00～6:00）、中午（12:00~14:00）禁止一切产噪设备施工，如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围噪声敏感点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。
③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。
④对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。
⑤临近桐花村居民点一侧设置移动声屏障，减轻施工噪声对居民点影响。
⑥针对桐花村村民等噪声敏感目标，管网的铺设应该增加施工人员，加快施工进度，缩短施工期；由于项目采取分段施工，完工一段即平整一段，采取以上措施后，涉及噪声敏感目标的管网建设施工期很短，管网一旦铺设完成后，施工期的噪声也将随之消失。从施工噪声对当地声环境影响的角度分析，本项目的施工建设是可行的。
采取上述措施后，本项目施工期产生的施工噪声对周围环境不会产生明显的不利影响，且随着施工期的结束影响即消除。
1.4固体废物环境环境影响分析
施工期固体废物主要为清理、开挖过程中产生的表层土、施工单位产生的生活垃圾和工地施工产生的建筑垃圾。
为防止和减少施工期固体废物对环境的影响，建议采取如下措施：
（1）清理及开挖过程中产生的表层土用于绿化覆土。
（2）施工开挖的表层土应集中存放，临时堆放在临时堆土场，其余各区表土均堆放在本区一角并采取相应的防护措施，防止雨水冲刷。
（3）施工过程中产生的弃土、建筑垃圾等经定点收集及时清运至指定的弃渣场，并做好清运前和堆存过程中的水土流失防治工作。
（4）施工单位驻地产生的生活垃圾经定点收集后及时清运交由当地环卫部门统一处理或运至指定的垃圾填埋场进行卫生填埋。
1.5生态环境保护措施
拟建污水处理设施厂址场地开阔，地势较平坦，主要植被类型为杂生草丛、低矮灌木丛、少量人工林，周围无保护的珍稀动物或濒危动植物，项目施工期对周围生态环境影响不大。
施工过程地面没有大量松散土长久存在，加上地面较为平缓，不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻。管槽开挖后随即覆土，因而水土流失时间较短，可使土壤迅速恢复到无明显侵蚀的正常允许状态。
根据相关资料表明，在采取较为完备的水土保持措施后（施工期间采取平整、压实、建立沉砂池等积极有效的措施），水土流失强度和水土流失量下降很多，其水土流失强度可达到微度侵蚀水平，采取较完备的水土保持措施条件下的水土流失量是不采取水保措施时的2.6%。由此可见，在施工期间和工程完工后采取较完备的水土保持措施是十分有必要的。施工期的生态环境保护保护措施与建议如下：
（1）对施工现场采取遮挡措施，降低施工粉尘和施工噪声对外界的影响，并缓解施工队城镇景观带来的不良影响。做好场地排水，保持排污沟的畅通。
（2）施工时应在雨前压实回填的松土；土料要及时回填，尽量减少松土的存在。
（3）在建设后期，应即采取绿化措施，以减少常年降雨的侵蚀。
（4）合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低因降雨对水土产生的水力侵蚀，如无法避开雨季施工，应和气象部门保持联系，降雨前对施工区加以覆盖，减轻水土流失。
（5）做好施工规划，对设计和施工人员进行生态环境保护教育，认识本地区生态环境保护的重要性，做到人人关心和注意生态保护；施工结束后尽快进行植被恢复和绿化。
1.6对植被的影响及防治措施分析
本期工程在管线和进场道路施工过程中，开挖区将使土壤结构完全改变，植被全部被破坏，其两侧的植被也将受到不同程度的破坏和影响。在严重破坏区，即管沟为中心两侧1m、进场道路为中心两侧3m的范围内，植被遭到严重破坏，原有植被基本消失；在中度影响区，即管沟两侧2～3m、进场道路两侧3～5m的范围内，由于挖掘施工中，施工人员和机械设备的践踏、碾压以及土石方的堆放，造成的植被破坏较为严重；在轻度影响区，即管沟两侧3～6m、进场道路两侧5～10m的范围内，由于人为活动的减少，对植被的破坏程度较轻。
防治措施：
（1） 根据施工的需要，合理设置施工作业带，文明施工，对施工人员严格管理，尽量减少施工作业带以外植被的破坏。
（2） 选择对农业生产影响较小的季节施工，分段施工，快速施工。
（3） 分层取土，施工完后对荒地及时恢复土地原有使用功能，减少施工对荒地的影响。
（4）不是荒地的临时施工场地及时植树植草绿化恢复生态环境。
施工区无珍稀动植物、风景名胜和文物古迹，管网施工对荒地和植被的破坏可以恢复，故不会造成重大影响。
1.7对交通及居民出行的影响及防治措施分析
在本项目管网建设中，将有部分管道沿现有的乡村道路铺设，两侧居民也多，因此，在施工段对这些路上交通和居民出行有一定影响。针对本项目对交通及居民出行的影响，施工单位应采取以下防治措施：
A、对于经过居民较集中的区域，管网应有计划有步骤组织施工，做到连续作业、快速施工，避免管网施工两侧堆积大量弃土；
B、分段施工，尽可能缩短工期，及时清运弃土和恢复道路，保证交通畅通；现场应做好封闭围护和组织，施工期间禁止非施工机动车进入。
C、合理设置弃土弃渣的临时存放点，在道路和人行道上不得随意堆放。
D、搭建简易栈道，减轻管线施工的阻隔给居民的出行带来的影响。
E、文明施工，人口较为集中的地方设置警示牌。
F、在施工期间向村民作出通告，通过协调让居民充分理解和支持。
项目施工便道、施工营地等临时占地的环境影响及保护措施
工程管线施工过程中，管线两侧约2米范围会作为临时施工便道、施工营地、材料堆放加工场地等。这种临时占地对生态环境的影响主要表现在对提土地利用格局的变化和施工期水土流失这两个方面。为了减轻工程施工对这两方面的影响，环评提出以下保护措施：
（1） 施工期间，应确定施工区域和运输线路。严格施工管理，机具摆放有序，严禁乱堆乱放，以减少扰动的土地面积。
（2） 管道施工完成后及时恢复原有土地使用功能，需要绿化的地块及时绿化。
（3） 施工结束后，拆除临建设施，建筑垃圾运至指定场所处置。
（4） 在建设期对主体工程区周边以及施工场地、道路影响范围内加强监督与管理、预防保护工作为主。
（5） 加快施工进度，管网施工实施分段施工。
由于项目建设量不大，施工范围小，施工期也不长，施工期对环境的影响随着施工期结束而消除。通过采取防治措施后，本项目施工期对环境影响可以接受。
1.8施工期对地下水环境的影响
1、污水处理站建设对地下水环境的影响
拟建建筑物基础在开挖时应考虑采用必要的降水处理措施，并注意建筑物（构筑物）的抗浮设计，如加大建筑物（构筑物）的恒载或采用面状均匀布置的锚杆措施。降水措施抽出的地下涌水采用管道收集后进入临时沉淀池处理后作为施工用水进行回用。
由于项目施工面积不大，因此对区域地下水影响不大。
2、管网工程建设对地下水环境的影响
管网工程施工期间，施工场地内堆放的各种建筑材料、施工废弃物以及机械漏油在雨水的冲刷下可能导致污染物下渗进入地下水，造成地下水污染。施工过程中保证施工机械和车辆清洁并正常运行的条件下，产生的油污很少，且容易浮于泥浆之上被带走。部分管道施工段所在区域地下水埋深较浅，管道开挖过程可能造成地下水涌水。为此，为保护地下水环境，防止地下水漏失，在管道施工时对渗、漏水处理应坚持“以堵为主，防治结合”的原则。在施工前对管道填埋区要进行较详细的地质和水文地质勘察，查清地下水赋存规律和补、径、排条件，判断有无大的导水构造，制定详细的施工防治水方案。
二、营运期环境影响分析
2.1大气环境影响分析及其防治措施
（1）恶臭源分析
恶臭污染是由恶臭物质引起的感觉公害。当恶臭物质直接作用于人器官时，不仅给人以感官上的刺激，使人产生不愉快和厌恶感，而且也对体健康造成同程度的危害。污水处理厂恶臭气体的主要成分为氨、硫化氢等，恶臭物质的恶臭特征见表7-6。
表7-6  主要恶臭物质的恶臭特征
	恶臭物质
	硫化氢
	氨

	臭气性质
	腐烂性蛋臭
	特殊的刺激性臭


本项目主要的恶臭排放源是格栅井、缺氧池等。
表7-7  项目恶臭气体排放情况表
	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度/m
	面源
长度/m
	面源
宽度/m
	与正北夹角/o
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	等效面源
	103.1893
	29.2248
	610
	20
	15
	0
	3.0
	8760
	连续
	0.000011
	0.0005


注：NH3和H2S质量标准执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的浓度限值。
（2）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气评价工作等级划分原则，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占率Pi。
计算公式如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
——采用估算模型计算的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
C0i第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。本项目参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。
评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如果污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对于的D10%，D10%为污染物的地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离。
表7-8  评价工作等级
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


（3）污染物评价标准
污染物评价标准和来源见下表。
表7-9  污染物评价标准
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14](μg/m3)
	标准来源

	NH3
	二类限区
	一小时
	200
	《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ 2.2-2018附录D

	H2S
	
	
	10
	


（4）项目参数
本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的AERSCREEN模型进行预测，计算各预测因子最大落地地面浓度值。根据项目所在地环境特点，项目估算模型参数详见下表：
表7-10  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	36.1

	最低环境温度
	-3.2

	土地利用类型
	阔叶林

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率(m)
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


（5）预测结果
本项目评价因子扩散估算模式计算结果见表7-12。
表7-12  项目评价因子估算模式计算结果表
	下风向距离
	面源

	
	NH3浓度(μg/m³)
	NH3占标率(%)
	H2S浓度(μg/m³)
	H2S占标率(%)

	50.0
	0.1008
	0.0504
	0.0022
	0.0222

	63.0
	1.6514
	0.8257
	0.0307
	0.3070

	100.0
	0.6100
	0.3050
	0.0134
	0.1342

	200.0
	0.6653
	0.3326
	0.0146
	0.1464

	300.0
	0.4018
	0.2009
	0.0088
	0.0884

	400.0
	0.3018
	0.1509
	0.0066
	0.0664

	500.0
	0.2319
	0.1159
	0.0051
	0.0510

	600.0
	0.0242
	0.0121
	0.0005
	0.0053

	700.0
	0.0214
	0.0107
	0.0005
	0.0047

	800.0
	0.0261
	0.0131
	0.0006
	0.0057

	900.0
	0.0142
	0.0071
	0.0003
	0.0031

	1000.0
	0.0178
	0.0089
	0.0004
	0.0039

	1200.0
	0.0167
	0.0083
	0.0004
	0.0037

	1400.0
	0.0071
	0.0036
	0.0002
	0.0016

	1600.0
	0.0060
	0.0030
	0.0001
	0.0013

	1800.0
	0.0081
	0.0040
	0.0002
	0.0018

	2000.0
	0.0074
	0.0037
	0.0002
	0.0016

	2500.0
	0.0071
	0.0035
	0.0002
	0.0016

	3000.0
	0.0050
	0.0025
	0.0001
	0.0011

	3500.0
	0.0046
	0.0023
	0.0001
	0.0010

	4000.0
	0.0155
	0.0077
	0.0003
	0.0034

	4500.0
	0.0119
	0.0059
	0.0003
	0.0026

	5000.0
	0.0113
	0.0056
	0.0002
	0.0025

	10000.0
	0.0019
	0.0010
	0.0000
	0.0004

	11000.0
	0.0031
	0.0016
	0.0001
	0.0007

	12000.0
	0.0019
	0.0010
	0.0000
	0.0004

	13000.0
	0.0023
	0.0012
	0.0001
	0.0005

	14000.0
	0.0014
	0.0007
	0.0000
	0.0003

	15000.0
	0.0005
	0.0002
	0.0000
	0.0001

	20000.0
	0.0009
	0.0005
	0.0000
	0.0002

	25000.0
	0.0003
	0.0001
	0.0000
	0.0001

	下风向最大浓度
	3.2114
	1.6057
	0.0707
	0.7065

	下风向最大浓度出现距离
	63.0
	63.0
	63.0
	63.0

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/


（6）评级工作等级确定
表7-11  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	面源
	NH3
	200.0
	1.6514
	0.8257
	/

	
	H2S
	10.0
	0.0307
	0.3070
	/


本项目Pmax最大值出现为面源排放的NH3Pmax值为0.8257%，Cmax为1.6514μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。三级评价不进行进一步分析。
（7）大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标。
通过预测，本项目外排废气无超标点，因此，不需要设置大气环境防护距离。
2.2地表水环境影响分析及其防治措施
根据本项目地表水检测报告，本项目尾水受纳水体官料河水质现状满足Ⅲ类水域标准。本项目为污水处理工程，“化粪池1+一体化污水处理设备”处理规模为60m3/d，收水范围为宜坪乡桐花村东部片区居民生活污水，“化粪池2+人工湿地”处理规模为6m3/d，收水范围为宜坪乡桐花村南部片区居民生活污水、“化粪池3+人工湿地”处理规模为10m3/d，收水范围为宜坪乡桐花村西部片区居民生活污水，项目建成将使宜坪乡桐花村居民生活污水处理达标后排放或综合利用，能保护和改善项目所在地水环境质量，提高人民生活质量和健康水平，促进经济的可持续发展。本项目的建设有利于改善当地环境现状和保障人民身体健康，同时有利于提升项目所在地整体形象，促进各行各业的有序发展。同时，本项目的建设还将为当地创造了就业机会，有利于提高人民生活水平和构建和谐社会。整体表现为正面影响。
1.地表水环境影响分析
本项目一体化设施的处理规模为60m3/d，经处理达到四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准后排入官料河。
（1）尾水排放预测分析
本项目受纳水体为官料河，位于污水站南侧。根据《环境影响评价技术导则地表
水环境》(HJ2.3—2018)，水污染影响型建设项目评价等级判定见下表。
表7-15  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q（m3/d）；水污染当量W/无量纲

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200且W<6000

	三级B
	间接排放
	——


根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3—2018)评价等级判定，因本项目尾水直接排放，Q<200且W<6000，因此，本项目地表水环境评价等级为三级A，评价时期为枯水期。故水污染物预测如下。
（2）评价河段水域功能与水质保护目标调查
结合我国河流具体情况，按计算河段的多年平均流量Q将计算河段划分为以下三种类型：
——Q≥150m³/s的为大型河段；
——15m³/s＜Q＜150m³/s的为中型河段；
——Q≤15m³/s的为小型河段。
根据峨水函[2008]1号《关于杨河水电站水资源论证报告书的批复》，要求下泄生态流量不低于0.42m³/s，划定官料河为小型河段，水体功能为行洪和灌溉，不涉及重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道等。本项目排污口下游5km无集中式饮用水源取水点。
（3）预测参数的选取
①水质降解参数参考值
根据中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》（2004年）提出的水质降解系数参考值。
表7-16  水质降解系数参考值
	水质及生态环境状况
	水质降解系数/d-1

	
	CODcr
	NH3-N

	
	一般河道
	湖泊水库
	一般河道
	湖泊水库

	优（相应水质Ⅱ类~Ⅲ类）
	0.18-0.25
	0.06-0.10
	0.15-0.20
	0.06-0.10

	中（相应水质Ⅲ类~Ⅴ类）
	0.10-0.18
	0.03-0.06
	0.10-0.15
	0.03-0.06

	劣(相应水质Ⅴ类~劣Ⅴ类）
	0.05-0.10
	0.01-0.03
	0.05-0.10
	0.01-0.03


由于官料河现状水质为III类，因此，本环评将项目所在河段CODcr水质综合衰减系数K1值定为0.20d-1，氨氮水质综合衰减系数K1值定为0.15d-1。
②河流水文及水力学参数
表7-17  水文及水力学参数
	类别
	枯水期流量m3/s
	平均流速m/s
	河宽m
	河深m

	指标
	0.42
	0.044
	12
	0.8


③预测背景值选择
在选取水质背景值时，应考虑本项目运行后污水经收集进入污水处理站而不是直接
排入河流的情况。本项目以排污口上游500m处河段现状检测平均值为背景值。
表7-18  污水排放源强及河流污染物浓度
	排放状况
	流量m3/s
	CODmg/L
	NH3-Nmg/L

	废水正常排放
	0.00069
	50
	8

	废水事故排放
	0.00069
	300
	20

	官料河
	0.42
	14
	0.138


（4）预测结果
①控制断面
本项目尾水入河排污口位于官料河右岸。经调查，项目排污口下游5km范围无集中式地表水饮用水源取水口，不涉及饮用水源保护区等敏感区域。预测范围内河段可以分为充分混合段、混合过程段。充分混合段是指污染物浓度在断面上分布均匀的河段，混合过程段是指排放口下游达到充分混合以前的河段。混合过程段长度可由下式进行估算：


式中：Lm—混合段长度，m；
B—水面宽度，m；
a—排放口到岸边的距离，m；根据项目污水的排放特点可知，本项目污染源为连续恒定排放的点源，排放方式为岸边排放。因此a=0。
u—断面流速，m/s；
Ey—污染物横向扩散系数，m2/s。
Ey 值采用泰勒法。即


式中：g—重力加速度，m/s2
I—河流平均比降，m/m
H—平均水深，m；
B—平均河流宽度，m；
Ey=3.127。
经计算，宜坪乡桐花村污水处理站处理后尾水在官料河枯水期的水文条件下，在排污口下游约71.77m处充分混合。
②预测内容及预测因子
根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）和《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），结合实际情况，本项目选择CODcr、氨氮作为本次预测因子，预测时段为官料河枯水期，预测内容为项目尾水正常及事故排放对官料河主要水质指标的影响程度。
③预测模式
根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），预测河段及代表性断面的宽深比≥20时，可视为矩形河段；河段弯曲系数＞1.3时，可视为弯曲河段，其余可概化为平直河段。本项目受纳水体三叉河评价河段宽深比大于20，弯曲系数小于1.3，故评价河段可简化为矩形平直河流。
根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）7.6预测模型选择，由于本项目受纳河流属于窄浅平直恒定均匀河流，且尾水连续排放，因此，本项目预测模型采用导则推荐的纵向一维数学模型解析法，其中：




经计算，本项目α=0.25，Pe=50，满足0.027≤α≥280的要求，因此，采用对流扩散降解模型，公式如下：


式中：C——污染物浓度，mg/L；
      k——污染物综合衰减系数，1/s；
      x——笛卡尔坐标系x向的坐标，m；
      Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s；
（4）预测情景
在本次影响预测中主要预测2种情景：
①本项目正常运行，尾水排放量以60m3/d计，折0.00069m3/s，对官料河水质的影响；
②本项目非正常运行（尾水排放量以60m3/d计），污水处理设施完全故障，即废水不经处理直接排入官料河，对官料河水质的影响。项目最终排入官料河的水量为60m3/d，折0.00069m3/s。
本项目尾水排放情况见下表。
表7-19 污水处理站预测情景设置
	预测情景
	废水量
	污染物

	
	m3/s
	COD
	NH3-N

	
	
	浓度mg/L
	排放速率（g/s）
	浓度mg/L
	排放速率（g/s）

	1
	本项目正常运行
	0.00069
	60
	0.04164
	8
	0.00552

	2
	本项目非正常运行（污水处理设施完全故障）
	0.00069
	300
	0.28082
	20
	0.01928


表7-20 本项目拟采取的预测方案
	预测时段
	正常运行
	非正常运行（污水处理设施完全故障）
	预测方案

	枯水期
	√
	
	预测方案一

	
	
	√
	预测方案二


根据以上设定参数，地表水中污染物采用纵向一维数学模型解析法模式进行预测，正常工况排污预测结果列于表7-21。
根据设定参数，地表水中污染物采用完全混合模式预测，正常工况排污预测结果列于表7-21。
表7-21  正常工况各污染物浓预测值(mg/L)
	COD
	NH3-N

	X(m)
	c(mg/L)
	X(m)
	c(mg/L)

	0
	14.076 
	0 
	0.151 

	100
	14.002 
	100 
	0.150 

	200
	13.928 
	200 
	0.150 

	300
	13.855 
	300 
	0.149 

	400
	13.782 
	400 
	0.149 

	500
	13.710 
	500 
	0.148 

	600
	13.638 
	600 
	0.147 

	700
	13.567 
	700 
	0.147 

	800
	13.495 
	800 
	0.146 

	900
	13.425 
	900 
	0.146 

	1000
	13.354 
	1000 
	0.145 

	1100
	13.284 
	1500 
	0.142 

	1200
	13.214 
	2000 
	0.139 

	1300
	13.145 
	2500 
	0.137 

	1400
	13.076 
	3000 
	0.134 

	1500
	13.007 
	4000
	0.1289

	1600
	12.939 
	5000
	0.1239

	1700
	12.871 
	
	

	1800
	12.804 
	
	

	1900
	12.737 
	
	

	2000
	12.670 
	
	


非正常工况排污预测结果列于表7-22。
表7-22  非正常工况各污染物浓预测值(mg/L)
	COD
	NH3-N

	X(m)
	c(mg/L)
	X(m)
	c(mg/L)

	0
	14.469 
	0
	0.171 

	100
	14.393 
	100
	0.170 

	200
	14.318 
	200
	0.169 

	300
	14.243 
	300
	0.169 

	400
	14.168 
	400
	0.168 

	500
	14.094 
	500
	0.167 

	600
	14.020 
	600
	0.167 

	700
	13.946 
	700
	0.166 

	800
	13.873 
	800
	0.165 

	900
	13.800 
	900
	0.165 

	1000
	13.728 
	1000
	0.164 

	1100
	13.656 
	1500
	0.161 

	1200
	13.584 
	2000
	0.158 

	1300
	13.513 
	2500
	0.155 

	1400
	13.442 
	3000
	0.152 

	1500
	13.371 
	4000
	0.146 

	1600
	13.301 
	5000
	0.140 

	1700
	13.231 
	6000
	0.135

	1800
	13.162 
	
	

	1900
	13.093 
	
	

	2000
	13.024 
	
	


根据上表分析，经预测，本项目在废水正常排放时，COD在排污口下游200m恢复到背景浓度，NH3-N在排污口下游2500m恢复到背景浓度；预测河段NH3-N、COD浓度均符合III类水质标准。随着本项目的正常运营，桐花村河段背景值将在原来的基础上继续得到改善，水环境容量逐渐增大。
本项目在非正常排放时，COD在排污口下游700m恢复到背景浓度，NH3-N在排污口下游6000m恢复到背景浓度。污水直排不仅不能实现减排目标，还会导致本项目受纳水体水质持续污染，水质超标情况不能得到改善。
（7）水环境影响分析
综上所述，本项目正常工况排放的废水中COD、NH3-N对河流的贡献值小，桐花村水质满足III类水域水质标准，污水处理站的建成实现减排COD：5.256t/a，NH3-N：0.2682t/a，水域水质进一步改善，河流背景值也继续好转。事故外排的废水对水环境的影响较大，河流水质会持续受到污染，不能达到III类水域水质标准。因此，污水处理站设计应有相应措施，加强对污水处理设施的管理，杜绝事故性排放。
表7-23  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别a
	污染物种类b
	排放去向c
	排放规律d
	污染治理设施
	排放口编号f
	排放口设置是否符合要求g
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称e
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	COD、NH3-N
	直接进入江河、湖、库等水环境
	包括连续排放，流量稳定
	/
	生活污水处理系统
	预处理+A/O+MBR膜生化
	/
	是
否
	企业总排
雨水排放
清净下水排放
温排水排放
车间或车间处理设施排放

	a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。
b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。
c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道(再入江河、湖、库) ；进入城市下水道(再入沿海海域) ；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他(包括回用等)。对于工艺、工序产生的废水，“不外排"指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。
d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放：间断排放，排放期间流量稳定：间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。
e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。
f排放口编号可按地方环境管理部门]现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。
g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。


表7-24  废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	/
	COD、NH3-N
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626-2019）一级标准
	COD：60
NH3-N：8

	a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。


表7-25  废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	日排放量（t/d）
	年排放量（t/a）

	1
	/
	COD、NH3-N
	COD：60
NH3-N：8
	60
	21900

	全厂排放口合计
	COD
	1.314

	
	NH3-N
	0.1752


2、污水排口设置合理性分析
根据场址地理位置特点，合理进行平面布置，在满足工艺的情况下，将污水处理站
尾水排放口设置在项目厂区南面的官料河右岸，尾水可就近排放排入河流，减少管道建铺设量。项目河道标高低于污水处理站，故营运期处理后尾水可通过重力自流进入河流，同时在排水口处设置防倒灌措施，避免洪水期间河水倒灌进入污水处理站内。不会改变官料河水环境功能区划，不会恶化河水水质，项目的实施可减少排入河流的污染物量，对河流的水环境产生的影响小。
为了更好地保护水环境，官料河水环境质量评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。入河排污口位置符合项目所在地总体规划，达标排放后对水功能区的影响甚微，污水处理工程修建后对下游用水户是正效益，排污口的位置和排放方式基本合理。排污河段无通航功能，且无码头，不存在其他用水户的制约因素。且根据本次评价工程分析，排污口的设置对地表水环境影响较小。
本次环评要求：排污口设置应取得当地水行政部门同意方可在此设置排污口，若
排污口位置发生变化，应经论证后报当地生态环境局同意方可实施。因此建设单位在采取一系列措施，并在运营期加强管理监督后，从环境角度而言，尾水排放口设置较为合理。
因此，排污口的位置是基本合理的。
本项目营运期应加强管理，确保各处理设施正常运行，处理尾水达标排放。
[bookmark: _Toc31642][bookmark: _Toc9309]排污口规范化措施：
1）排污口规范化管理的基本原则
①向环境排放污染物的排污口必须规范化，应符合“一明显、二合理、三便于的要求”，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集、便于监测计算、便于公众参与监督。
②考虑列入总量控制指标的污染物中排放的COD、NH3-N、TP、TN排放口为管理重点。
③规范化排污口，应对项目雨、污排污口进行区别。
2）排污口的技术要求
①排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化建设》（环监[1996]470号）文件要求进行规范化管理。
②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求设置。
③设置规范的污水测量流量流速的测流段。
④污水排放口应安装流量计。
⑤排污口应设置明渠加管道入河的方式，便于人民群众的监督。
3）排污口立标管理
①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。
②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。
[image: QQ图片20191023132557]
图7-1  雨水排放口示意图
[image: QQ图片20191023133003]
图7-2  污水排放口示意图
4）排污口建档管理
①要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。
②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
3、环境正效应
本工程运营后，将桐花村区域污水集中收集处理达标后排放，区域内生活污水
将得到有效地收集和处理，彻底改善以往污水未经处理直接排放的不良局面。本项目属
于项目所在地基础设施项目，主要目的为服务于社会，建成后，将增加项目所在地污水
60m3/d的处理能力，将明显改善农村生活污水收集设施和处理设施，有效改善河流水
域环境，实现以点带面，建立良好的定点示范工程，实现项目所在地的可持续发展，进
一步提高当地居民生产和生活质量。
本项目的建设，对项目所在地地表水环境的改善有正效益影响，可减少的排放量
CODCr：5.256t/a，BOD5：3.066t/a，NH3-N：0.2628t/a，TP：0.05475t/a，TN：0.219t/a，SS：2.847t/a。
4、洪水冲刷对本项目场站的影响
官料河水量较大，但暴雨和洪水不会威胁废水处理站安全，污水处理站区域地理位置相较于官料河水位较高，周围行洪河道较多，发生洪灾的可能性极小。
本项目入河排污口为管道自流，岸边敷设，连续排放。环评建议，建设单位修建入
河排污明管时，管底高程高于二十年一遇洪水位，并在排污口设置切断阀，汛期采用泵
抽排方式排入河沟，防止河水倒灌，同时加强汛期的预警系统，保证汛期防洪安全。
本项目的建设不占用河道，对河道行洪影响较小。在采取以上防洪措施后，汛期洪
水对场站的影响较小。
2.3噪声环境影响分析及其防治措施
1.影响分析
本项目主要噪声来源于传动机械工作时产生的噪声，主要噪声源有：粗细格栅机、污水提升泵、鼓风机等，根据类似设备噪声强度调查，主要的机械设备噪声值见表7-26。
表7-26  项目噪声源强及防治措施一览表
	序号
	设备名称
	数量
	源强（dB（A））
	备注
	防治措施
	源强（dB（A））

	1
	污水提升泵
	2（1用1备）
	65
	连续
	基础减振、消声、隔声
	45

	2
	鼓风机
	2（1用1备）
	85
	连续
	加装隔音罩消声、隔声
	65


本评价噪声主要贡献为MBR一体化处理设备。评价将一体化处理设备作为一个等效声源叠加计算出声源等效声压级。经自然衰减贡献值和本底声源叠加，预测是否达标。声源声压级叠加公式如下：


式中：Lp——n个声源叠加声压级，dB（A）；
Li——声源i的等效声压级，dB（A）；
n——声源数量。
经计算，将工作区作为一个整体声源处理后等效声级为78dB（A）。本次评价噪声衰减采用无指向性点源几何发散衰减基本公式计算厂界贡献值，基本公式如下：
Lr=Lr0-20lg（r/r0）
式中：Lr——r处声级，dB（A）；
      Lr0——r0处声级，dB（A）。
      r——点声源至受声点的距离
项目噪声对敏感点预测如下表：
表7-27  噪声影响值预测表  单位：dB(A)
	测点位置
	设备噪声预测值
	距离（m）
	预测结果
	标准限值

	厂界北
	65.17
	7
	48.2
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

	厂界东
	
	8
	47.1
	

	厂界南
	
	8
	47.1
	

	厂界西
	
	7
	48.2
	


从上表看出，噪声设备在采取有效的减振、消声、隔声等措施并合理布置后，各厂界噪声值在厂界外均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准限值，不会对周边环境造成较大影响，为确保项目产生的噪声做到达标排放，本环评提出以下噪声防治要求：
①在设备选型时，应选择噪声值较低的环保型设备，并对此类设备安装隔振装置，设置隔声间。
②高噪声设备尽量布置在地下构筑物中，从噪声源及噪声传播途径等方面降低项目运行噪声对厂界环境噪声的影响。
③加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声。
④建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。
本项目在落实本次环评提出的以上措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求，不会降低项目所在地声环境功能类别，对外环境影响较小。
2.4固体废物环境影响分析
项目产生的固体废弃物主要是格栅栅渣、污泥、人工湿地产生的枯枝败叶、废旧填料以及生活垃圾。
职工生活垃圾产生量0.18t/a，送至环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。
格栅渣主要来自污水处理过程中格栅清除出来的垃圾和杂物，产生量共为0.438t/a，由环卫部门统一清运。
人工湿地产生的枯枝败叶产生量为0.1t/a，收集晒干后交由当地居民用作生物燃料。
废旧填料产生量为0.05t/a，废旧填料经收集后交由厂家回收处置。
根据进水水质、处理程度以及污泥产率计算的污泥年产量为0.765t/a。污泥经罐车统一运输至峨边县城市生活污水处理厂处理。
在采取以上措施，本项目产生的固体废弃物对周围环境产生影响较小。
2.5地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于10万吨以下生活污水集中处理，属于报告表项目，开展地下水影响三级评价。
为防止地下水的污染，本项目采取分区防渗的措施。项目对一般防渗区（厂区内道路）以及重点防渗区（格栅渠、调节池、一体化设备）采取相应的污染预防措施的基础上，项目对地下水水质基本不会造成明显影响。
根据调查，项目范围内地下水类型为浅层地下水，但因峨边彝族自治县属山丘地区，河流切割较深，浅层地下水主要从河川排泄，地表径流基本上包括了浅层地下水。为降低营运期对地下水的影响，建设单位采取如下措施： 
（1）正常工况 
本工程废水排放实行完全分流制。正常工况下，污水处理设施、污水处理站保持正常运行，污水处理站收集的废水经污水处理站处理后，排入官料河。因此，正常工况下对厂区地下水水质的影响较小，可不予考虑。 
（2）事故状态由于生产工艺及生产过程的复杂性，导致废水处理过程中有发生“跑、冒、滴、漏” 事故可能，一旦发生事故，尤其是在生化池、污水管网等埋地部位，污废水一旦泄漏难以被发现且浓度较高，污水将会通过包气带渗入至地下水中，从而造成地下水污染，使地下水水质恶化。 
本项目应编制应急预案，当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水送污水处理厂集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。此外，污水管网的破裂及时发现，也不会造成长时间的连续泄露。所以在本项目投产后，对厂区污水处理设施和排水管道仍必须采取可靠的防渗防漏措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。 
①地下水环境保护措施 
针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 
A.源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 
B.末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染区防渗措施有区别的防渗原则。 
C.污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的检测制 度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。 
D.应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 
②防治措施
A.污水处理站防渗措施 
结构措施：水池均采用现浇防渗砼。砼中掺加抗裂防渗外加剂，用以补偿砼的收缩，避免砼温度、干缩引起的开裂，同时提高砼的密实度和抗渗性能，以防水为主。对于大型水池，由于砼量较大，要求连续浇注，尽量少设或不设施工缝。 
混凝土的选择：混凝土包括普通砼和防水砼。普通砼指建筑物及构筑物的上部结构使用的砼，其强度等级为C30；防水砼指与水接触的贮水构筑物以及建(构)筑物地面以下的现浇钢筋混凝土，其强度等级为C30，抗渗等级为P8。管道支墩、设备基础以及构筑物内的二次浇筑的素混凝土均采用C20普通混凝土。基础及底板垫层采用 C15普通混凝土。 
分区防渗措施：根据各厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合本项目总平面布置情况，将本厂区分为重点防治区、一般防治区。
重点防渗区：生化池等面积及长度较大池体，应根据需要设置变形缝或后浇加强带，采用后浇加强带处理时，应采用高标号混凝土并适当掺加外加剂；污水处理构筑物（池）做防腐处理；主要建构筑物混凝土强度等级C30，采用防水混凝土，其抗渗标号不小于P8；各种水池均为现浇钢筋混凝土结构；地下沟道外侧壁及底板采用钢筋混凝土防水地沟做法，P8抗渗混凝土并涂刷防渗涂料，减轻污水管线发生“跑、冒、滴、漏”事故时对地下水的影响。等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
一般防渗区：包括厂前区，仅产生部分生活污水，经管网进入污水处理区，该区主要采用P6抗渗混凝土进行防渗处理。等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 
B.厂外污水管网防渗 
配套污水管网以检查井作为防渗重点，按照重点防治区进行防渗处理，可采取P8抗渗混凝土并涂刷防渗涂料。 
表7-28  污水处理站分区防渗区域
	防渗等级
	防渗区域

	重点防渗区
	格栅渠、化粪池、MBR一体化设备、人工湿地等

	一般防渗区
	厂区道路


综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，本项目对地下水影响较小。
2.6土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中附录A土壤环境影响评价类别，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“生活污水处理”，项目类别为Ⅲ类。项目主要污染物为营运期产生的氨气、硫化氢、污水，参照附录B对项目环境影响进行识别：
表7-29  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	
	
	
	
	
	
	
	

	运营期
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	服务期满后
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处“√”，列表未涵盖的可自行设计。


本项目属于污染影响型项目。项目运营期涉及的大气污染为氨气和硫化氢，对土壤环境无影响；项目污水池四周修建有截排水沟可将事故废水截流进入污水站，将对土壤的影响控制在厂区范围内，因此污水地面漫流不会对周围土壤环境造成影响；污水垂直入渗只对污水处理厂站内的土壤造成影响，不会对周围土壤环境造成影响。故本项目对土壤环境的影响可控制在厂区范围内，因此本项目的土壤环境敏感程度为不敏感。
（1）评价工作等级
本项目属于污染影响类项目，各污水治理设施的占地分别为200m2、100m2、120m2，＜5hm2，均属于小型项目。
表7-30  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判断依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


根据上述结论，本项目敏感类型为不敏感。
表7-31  污染影响型评价工作等级划分表
	        占地规模
评价等级
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展环境影响评价工作。


综上，本项目属于Ⅲ类项目、占地为420m2，为小型项目、项目占地范围内土壤环境为不敏感。根据表7-31可知，本项目评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。
（2）土壤污染防治措施
本次评价拟对项目所在地土壤防治措施提出相应要求，具体要求如下：
1）污水站在运营中应加强污水管道及各类池体的维修管理，避免污水入渗土壤，导致土壤污染。
2）项目内采取一定的绿化措施；同时加强营运期场区内各类管道、池体的检查及维修管理。
（3）土壤环境影响评价结论
本项目污水经污水处理站处理后pH、COD、BOD5、NH3-N、SS均能达《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626-2019）一级标准后，达标排放。项目对污水处理站区域实行分区防渗管控，从源头和过程控制减轻项目运营对土壤可能造成的影响。本项目建设对土壤环境影响较小，只要认真落实前述土壤污染防控措施，加强运营期土壤污染管控，项目建设从环境保护角度考虑可行。
2.7生态环境影响分析
①对地表水生态环境影响分析
本项目已建成，对本区域生态环境尤其是水生态环境的改善产生有利的影响。本工程建成后，随着水体中COD、氨氮等污染物的大量削减，水质污染将会得到有效控制，水体中水生生物的种类和数量将会明显增加，对保护本地区的生物多样性，恢复水体生态平衡起到十分积极的作用。
②对项目所在地生态环境影响分析
工程运行后有利于改善下游水体的环境质量，减小周边地区居民的发病率，提高居民的健康水平；工程的建设使区内居民生活环境得到大幅度改观，对改变桐花村外形象将起到积极作用，有利于社会安定，人民安居乐业，社会稳定发展，为桐花村居民及沿线流域的居民提供一个良好的生活环境、工作环境和生态环境，具有显著的社会效益。
三、环境正效应分析
本项目为宜坪乡桐花村污水治理项目，具有显著的环境效益和社会效益，是改善环境、控制污染、提高城镇居民生活质量、促进生态环境良性循环、经济持续发展的重要措施。
桐花村污水处理设施及配套管网工程的建设，使桐花村污水收集系统进一步完善，改善了农村公共卫生条件，有利于居民身心健康，增强了农村基础建设，为建设清洁卫生、环境优美的农村风貌打下了良好基础。污水治理工程实施后，农村的生活污水不再直接排入水体，周围的水环境将得到改善。项目的实施，使得每年进入周围水环境的各种污染物将分别减少：CODcr5.256t；BOD530.66t；SS2.847t；NH3-N0.2628t；TP0.05475t；TN0.219t，减轻了污水对周围水环境的污染，对河流水环境将起到明显的改善作用，河流沿岸农作物质量将得到提高。项目的建设使该地区形成一个完整、系统的农村基础设施网络，大力改善了桐花村周围环境卫生，优化自然生态格局，保证集镇景观的丰富和延续，创造优美的、空气清新的集镇，保证最理想的环境效益，有利于本地区的可持续发展，对环境有着正面的影响效益。
四、环境风险评价
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到可接受水平。
环境风险评价应把事故引起厂(场)界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本章主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。
4.1风险调查
（1）管道泄漏、爆裂风险
本工程中管网启用后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气产生一定影响，非正常运行状态主要是指可能发生的管线破裂、断裂以及堵塞等。原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。
（2）污水处理站风险
通过对污水处理站所选用的工艺及整个污水处理站所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在污水处理站非正常运行状况可能发生的原污水排放、中毒及恶臭物质排放引起的环境问题。风险污染事故发生的主要环节有以下几方面：
①进水水质变化引发的事故
本项目仅处理桐花村居民生活污水，因此项目进水水质变化可能性较小。一般地震不会对工程造成破坏，从而对环境造成不良影响的可能性较小。为了防止季节性生活污水对污水处理站进水水质造成冲击，环评要求污水处理站对进水水质进行监测，一旦发现进水水质异常，立即排查事故源头，并启动应急预案，保证污水处理站的正常运行。
②污水超标/事故排放风险
正常情况下，本项目的污水出水水质可达到中华人民共和国《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626-2019）一级标准排放。若污水处理设发生故障或出现意外事故，污水未经完全处理和处理未达标，将对受纳水体造成严重影响。
可能造成污水处理站事故或超标排放的可能原因有以下几个方面：
停电，设备不能运转，导致处理设施失效；
设备故障，关键设备故障；
有害物质，接纳废水中含有毒害微生物的物质，导致微生物大量死亡；
水质波动，接纳污水水质波动幅度过大，造成处理设施运行不稳定。出现这种情况的主要原因可能是截污管雨污不分，导致部分雨水接入污水管道，造成污水站进水浓度偏低，影响生化处理效果。另外要定期维护污水管网，发现问题及时上报处理。
（3）物质风险
本项目为生活污水处理站项目，将生活污水经MBR一体化设备后达标排放，因此本项目不存在环境风险物质。
4.2环境风险潜势划分
1）危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量的比值Q：
[image: ]
式中：q1、q2、…qn——每种无限物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、…Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100.
对照相关参考资料，Q值情况如下表所示：
表7-32  项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	/
	/
	/
	/
	/

	项目Q值
	0


根据上表可知，本项目涉及危险物质数量与临界量比值Q=0<1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。
2）评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），本项目环境风险评价等级判断如下表所示：
表7-33  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据上表可知，本项目环境风险评价等级为简单分析。
表7-34  建设项目环境风险分析内容表
	建设项目名称
	峨边彝族自治县宜坪乡桐花村农村生活污水治理项目

	建设地点
	四川省
	乐山市
	峨边彝族自治县宜坪乡桐花村

	地理坐标
	经度
	103°11′21.5″
	纬度
	29°13′29.5″

	主要危险物质及分布
	本项目不涉及的危险化学品，环境风险主要体现在管道泄漏、爆裂风险和污水处理设施外泄风险

	环境影响途径及危害后果
	管道泄漏、爆裂风险：管道泄漏、爆裂造成生活污水暴露在外环境，造成区域环境空气和地表水污染 
污水处理站风险：污水站事故排放导致地表水环境受到影响

	风险防范措施等
	管道泄漏、爆裂风险防范：严格管理、加强沿线新建项目施工的检查、防渗措施 
污水处理站风险：关键设备一用一备、加强运行管理和出水的监测工作、设备维护工作，建立合适的事故处理程序、机制和措施，建立安全操作规程

	填表说明
	/


4.3环境敏感目标概况
本项目涉及的环境敏感目标见表7-35。
表7-35  本项目主要环境保护目标
	环境要素
	污水治理项目
	保护目标名称
	方位
	距离
	规模
	保护级别

	大气环境
	“化粪池1+MBR一体化设备”
	宜坪乡桐花村农户
	北面
	100m
	132户，450人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

	
	“化粪池2+人工湿地”
	宜坪乡桐花村农户
	东侧
	25m
	
	

	
	
	
	西侧
	20m
	
	

	
	
	
	北侧
	5m
	
	

	
	“化粪池3+人工湿地”
	宜坪乡桐花村农户
	东侧
	120m
	
	

	声环境
	“化粪池1+MBR一体化设备”
	宜坪乡桐花村农户
	北面
	100m
	132户，450人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类

	
	“化粪池2+人工湿地”
	宜坪乡桐花村农户
	东侧
	25m
	
	

	
	
	
	西侧
	20m
	
	

	
	
	
	北侧
	5m
	
	

	
	“化粪池1+MBR一体化设备”
	宜坪乡桐花村农户
	北面
	100m
	
	

	地表水
	官料河
	南面
	20m
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水环境
	潜水含水层
	位于本项目区下含水层，主要保护第四系松散岩类孔隙含水、红层风化带裂隙水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤
	工程施工期直接影响和间接影响的区域
	《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的“第二类用地”标准限值

	生态环境
	工程施工期直接影响和间接影响的区域
	/


4.4风险防范措施
（1）对进水水质污染事故防范措施
项目仅收集和处理生活污水，如其他废水（如含重金属工业废水）不慎进入项目进水中，进水水质将受到污染，项目建设单位应采取如下防治措施：
①建设单位应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。
②人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。对于污水管网这类隐蔽工程，建设单位应加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。
③建设单位应加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强沿线管道和检查井的日常检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。
④一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害。
⑤当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理站。
（2）设备故障事故防范措施
①为使在事故状态下污水处理站仪表等设备正常运转，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时做到及时更换。
②加强事故苗头控制，做到定期巡检，调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。
③严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性，定期采样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，发现不正常现象，应立即采取预防措施。
④加强污水处理站人员操作技能的培训。
⑤加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。
（3）受洪水冲刷的工程预防措施
①地震、气候变化等自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救。
②为防止大雨时厂内地面积水，影响正常生产巡检，厂内设雨水管道，及时排除雨水，保证安全生产。
（4）污染事故应急预案
污水处理站一旦发生停电或设备故障时，均要进行事故排放。一旦出现事故排放，必须按事先拟定的方案进行紧急处理，尽快找到事故原因，制定解决办法，将影响降到最低限度，同时需要及时向环保、市政部门报告，因突发性污染事件造成或者可能造成跨行政区域河流污染的，有关责任单位、个人和负责监管职责的部门以及相关人民政府必须按照国家和省的有关规定及时报告，事件发生地人民政府应当及时通报可能受污染区域的人民政府。
突发性污染事件发生后，相关人民政府及具有关部门应当启动应急预案，实施应急监测，采取有效措施，控制或者切断污染源。应急方案应包括应急状态分类、应急计划区、事故级水平、应急防护处理等。其主要内容如下：
风险源概况：详述风险源类型、源强大小及其位置。
紧急计划区：包括厂区、及村庄有关部门。
紧急组织：厂指挥部负责现场全面指挥，专业抢修队伍负责事故或故障进行排除或抢修。
应急状态分类及应急响应程序：规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。
应急设施、设备与材料：配备有关的备用设备，设施与材料。
应急通讯，通知和交通：规定应急状态下的联络通知方式，通知有关方面采取求援行动，对事故现场进行管制，确保抢修队伍及时到达。
应急环境监测及事故后果评估：对较大的事故现场附近的水环境进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为有关部门提供决策依据。
应急防护措施：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害。
应急状况终止与恢复措施：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，迅速恢复污水站的正常生产转运。
人员培训与演练：应急计划制定后，平时安排有关人员培训与演习。
记录报告：设置事故专业记录，建档案和专业报告制度，设专人负责管理。
（5）污染事故应急措施
①成立污水处理站的事故应急指挥中心，制定事故应急方案，指挥中心负责人应由当地相关领导担任，成员由峨边彝族自治县水利、环保和污水处理站等单位负责人组成。
②一旦发生污染事故，现场操作人员应立即向污水站负责人报警。污水站负责人在接报后立即了解事故情况，及时向事故应急指挥中心报告。事故应急指挥中心在接报后，立即向下游各镇政府、自来水厂和环保部门发出报警，一方面指挥污水站的抢修工作，另一方面指挥有关工厂、企业等采取停产或其它有效措施，停止或减少污水进入污水站。
③污水站负责人在向指挥中心报警的同时，立即启动污水站应急方案。
水利部门在接到报警后，应向自来水厂和环保部门通告水文情况以及污水运行情况，协助两部门掌握污水动向。自来水厂在接报后及时不断地与水利环保部门保持联系，密切监视污水动向和水质浓度变化，环保部门应根据应急方案规定，设点进行连续监测水质，发现超标后立即关闭水厂取水口，停止取水。
环保部门在实施水质监测，弄清污水污染的范围和程度的同时，还应在现场监督污水污染事故的应急处理，协助指挥抢险工作。
4.5管网工程环境风险评价
（1）环境风险识别
本项目污水管网投产后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气产生一定影响，非正常运行状态主要是指可能发生的管线破裂、断裂以及堵塞等。原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。
自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，经前面分析各种管网的选材是合理的、安全的，因此主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。
当管线处于非正常运行状态，主要是指发生破裂、断裂和堵塞等，将从管网中溢出污水，可能对地表水或地下水环境造成污染。一般来讲，如管网堵塞严重，污水通过检查井外溢，流出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反映即可可以降低污染程度和范围。但如管网因破裂、断裂发生渗漏，造成污水下渗，污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。
在施工期间或污水管道维护期间，施工人员在进入管道进行检测或者维修过程中出现中毒，造成突发环境安全事故。
（2）环境风险事故分析
对风险污染事故发生的各类环节，分析风险污染事故发生后，对环境的影响方式。污水管网一旦发生事故，对周围环境及人员人身安全、健康均可能造成影响。
一般情况下，污水管网不会发生堵塞、破裂和爆炸。发生该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、往下水道倾倒大量固体废物和易燃易爆物质等。
①本项目排水系统的设计抗震强度为7度，因此地震对污水处理系统的破坏风险较小。在强震时，可能造成污水收集系统毁坏或其它事故，使污水外溢流入就近河涌，对水体环境产生一定影响。
②市政工程施工（维护）中毒事故的主要原因是：一是污水管网作业中，未经过检测下水井有毒气体或者检测不清即下井；二是涉及人工挖孔桩作业中，施工人员下井前不进行毒气检测或者检测方法不对，或通风措施不满足要求，盲目下井作业；三是发生中毒事故后，由于缺乏救护知识及防毒救护用具，施工人员盲目施救造成伤忙，造成环境安全事故。
③事故发生时污水未经处理直接排入水体，使区域地表水和地下水水质有较大的影响，如果长时间排放至受纳水体，将导致周围水体水质恢复至现有环境情况。
（3）事故防范措施及对策建议
1）管网维护及措施
为了防止排水管网发生爆裂、堵塞而发生污水溢流外排事故。建议采取如下防治措施：
①应十分重视管网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。
②管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水和农副产品生产废水。
③干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。
④日常维护期间，工作人员要严格按照维修操作制度，在进入管网检查期间，先检查是否适合人员进去的环境，防止工作人员进入检查期间发生窒息事件，建议工作人员穿好防护服进入污水管网进行检查。
⑤管网应制定严格的维修制度，用户应严格执行国家、地方的有关排放标准，确保污水管网收集的污水符合进水水质标准《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）以及桐花村污水处理站的进水水质要求。
⑥建议配设巡视员，日常巡视管网的运行情况，及时发现事故隐患，排除事故，及时进行维修。
2）管网维护期间发生中毒事件的防护措施
针对施工期间及项目维护期间可能发生的中毒事故，本项目拟采取如下的防范措施：
①对涉及到市政污水管道（井）、人工挖桩等可能发生有害毒气中毒的，施工单位必须编制专项施工方案；经监理单位签字后方可实施。
②工地现场负责人要在作业人员进入市政污水管道（井）等作业环境前，认真向现场作业人员进行技术交底，并为作业人员配备防毒用具。经仪器检测井下空气，并符合安全生产标准要求，经过施工现场负责人签字确认后，方可下井作业。
③采取可靠的通风措施，保证作业面的安全条件；作业过程中，要安排专人对作业人员实施作业监护，一旦发生中毒事故，要按照预案科学施救。
④施工单位认真制定完善施工（维护）中毒事故的应急预案。
⑤施工单位应强化施工（维护）人员防护救护知识的培训教育。
⑥在施工前应当清楚了解施工区域的地下设施，如给水管、电力电讯及煤气管道等，避免施工事故的发生。
（4）污染事故应急预案
1）应急计划区
工程发生事故主要是管网受到堵塞、破裂而至污水外溢致周围水体。因此事故应急计划区为事故发生现场及附近水体。
2）应急机构
为了防范突发事故的发生，应成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，相关负责人及安全、环保、保卫等部门领导组成，下设应急救援办公室，日常工作由安全和环保部门兼管，制定快速抢修预案。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立风险事故应急救援指挥部，负责应急抢修工作的组织和指挥。
3）应急保障器材
配备一定的快速抢修设备，包括：独特的破路挖土机具；大功率抽排水设施；钢管的快速焊补工艺；不同管材的快速卡固修复措施；不同管材的切断工具；柔性连接快速通水器材等。
此外，还应配备应急通信系统，应急电源、照明。所有应急设施平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。
对各种通讯工具、警报及事故信号，平时必须做出明确规定；报警方法、联络号码和信号使用规定要置于明显位置，使每一位值班人员熟练掌握。
4）事故报告程序及通信方式
发生污水泄漏事故，现场发现人员应立即向值班人员报告。接到泄漏报告后，立即启动预案，展开抢修工作。
5）应急环境监测、抢险、救援及控制措施
①泄漏发生后，应立即向市、区环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测。
②环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。
③根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。
6）应急措施
泄漏事故发生后，应当及时进行抢修工作，待情况得到控制后，应立即清除现场污染物，清扫现场。
4.6环境风险分析结论
综上，本项目运营中不涉及危险化学品，无重大危险源，因此生产中存在的主要危险是污水管道泄露和污水站事故排放。只要建设单位严格按照本环境风险评价的要求加强风险防范措施，并在生产中进一步落实和完善应急预案，本项目的环境风险处于可接受的水平。
五、环保竣工验收
1、竣工验收要求
根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），第三章环境保护设施建设第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。”第十九条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。前款规定的建设项目投入生产或者使用后，应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定开展环境影响后评价。”
根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），第五条“建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。”第十一条“除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：（一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；（三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得小于20个作日。”第十二条“除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。”
2、环保竣工验收一览表
工程竣工后，建设单位应委托有编制能力的单位对工程采取的环境保护措施和工程投入运行后造成的新的环境影响问题进行调查，并编制竣工环境保护验收调查报告。建设项目竣工环保验收一览表见下表。
表7-36  本项目环保验收一览表
	类型
	污染物名称
	治理措施
	验收标准

	废气
	恶臭气体
	喷洒生物除臭剂、加强通风、密闭产污点，处理后有组织排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

	噪声
	设备噪声
	合理布局、基础减震、距离衰减、墙体隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	废水
	排污口污水
	加强出水日常监管
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626-2019）一级标准

	固废
	生活垃圾、栅渣
	收集后送乡镇垃圾收集点
	妥善处置，达到环保要求

	
	污泥
	外运至峨边彝族自治县城市生活污水处理厂处理
	

	
	废旧填料
	交由厂家回收处置
	


六、环境管理和环境监测
1.环境管理目的
通过环境管理计划的实施，达到预防、消减、缓解或补偿工程建设带来的不利影响的最终目的。在工程营运期间，通过先进的环境管理方式，指导并监督工程的环境保护工作，预防并减缓工程建设和生产过程中对周围环境的不利影响，保障各污染治理设施的正常运转，消减大气污染物、水污染物和固体废物对环境的不利影响，充分发挥工程建设的社会效益和生态环境效益；明确各管理部门的职责，更好落实工程的环境管理工作：落实各项目的生态保护和污染防治设施，使其达到相应的环保要求。
2.环境管理原则
项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和自身特点，制定环境管理的具体内容。环境管理应遵循以下基本原则：
①严格执行各项国家和地方的环保法律、法规。
②正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济效益和环境效益统一起来。
③环境管理应贯穿于生产全过程，将环境指标纳入生产计划指标，同时进行考核。
④加强居民环境保护意识，开展经常性的培训和教育活动。
3.环境管理内容
①建立健全污水处理站环境管理规章制度，强化管理手段来管理和实施有关的监测计划，实施有效的质量控制，切实监督、落实执行所有规章制度。
②加强运行期生产管理严格实行污水处理岗位责任制，根据进厂水质、水量变化，及时调整运行条件，出现问题立即解决。加强污水处理运行设备的保养、维护和处理设施正常运行，杜绝事故性排放的发生。
③建设规范化排污口，加强排污口、排污管网和泵站的管理。
根据国家环境保护总局《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号），污水处理站尾水排放口设置排放口标志牌。
④加强绿化景观管理。
对污水处理站从总体要求上来说，花园式的绿化建设十分重要，除在污水处理工程的设计建设阶段应予足够重视外，建成运行后，更应有持续发展的行为，应不断地种植、养护、更新、发展，使污水处理站绿化、美化措施落到实处。
4.环境管理机构
宜坪乡桐花村污水治理设施环境管理应由峨边生态环境局负责，由专职环保人员具体实施环境管理工作。
5.环境监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为登记表。参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），本项目为排污口为一般排放口，则项目营运期环境监测计划如下。
表7-37  噪声、废气监测计划一览表
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	监测方法

	噪声
	厂界四周
	等效声级
	每季度监测1次，连续2天，昼夜各2次
	按国家标准进行

	废气
	厂界上下风向
	NH3、H2S
	厂界上下风向每半年一次
	


表7-38  出水监测指标及最低监测频次
	监测点位
	监测指标
	监测指标

	总排口
	流量、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮
	半年一次


根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，三级评价建设项目应至少在建设项目场地下游布置1个跟踪监测点位。
表7-39  地下水监测计划
	监测点位
	监测频次
	监测因子

	建设项目场地下游监测井内
	1次/年
	K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、挥发酚、氰化物、六价铬、氨氮、总磷、总大肠菌群（MPN/100ml）、亚硝酸盐氮、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐


七、环保投资估算
[bookmark: _Toc451860370]项目总投资178万元，其中二次环保投资为8.5万元，占总投资的4.7%。环保分项投资概算表见表7-40。
表7-40  二次环保分项投资概算表
	项目
	内容
	规格与数量
	投资（万元）
	备注

	废水治理
	加强废水监管，进水废水监测
	2.0
	/

	固废治理
	生活垃圾收集后交由环卫处理
	0.5
	/

	
	栅渣收集后交由环卫处理
	0.5
	/

	
	污水处理站污泥定期清运
	1.5
	/

	
	废旧填料交由厂家回收处理
	/
	/

	
	人工湿地产生的枯枝败叶收集晒干后交由当地居民用作生物燃料
	/
	/

	噪声治理
	选用低噪声设备、污水泵采用潜水结构、鼓风机隔声减震、厂内设建筑隔声
	1.0
	/

	废气治理
	对恶臭产生单元等进行加盖或密闭处理，定期喷洒除臭剂，栽种吸污植物
	2.0
	/

	风险措施
	储备相应污水处理备用设备
	1.0
	/

	合计
	8.5
	占总投资的4.7%


八、总量控制指标
根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》。“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx四种主要污染物实行排放总量控制管理。
本污水处理站建成运行后，外排尾水量为60m3/d，达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626-2019）中的一级标后排入官料河。
本次评价按照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626-2019）一级标准要求，并结合实际水污染物产生源强，计算得出项目污水处理站排口污染物总量数据，计算过程如下：
COD：60(m3/d)×60(mg/L)/1000×365(d)/1000=1.314(t/a)
氨氮：60(m3/d)×8(mg/L)/1000×365(d)/1000=0.1752(t/a)
TP：60(m3/d)×1.5(mg/L)/1000×365(d)/1000=0.03285(t/a)
TN：60(m3/d)×20(mg/L)/1000×365(d)/1000=0.438(t/a)
根据国家环境保护部关于总量控制的有关要求，并结合项目污染物排放特点，建议本项目总量控制指标为CODcr：1.314t/a、NH3-N：0.1752t/a；TP：0.03582t/a、TN：0.438t/a。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果           （表八）
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污
染物
	运营期
	污水处理站
	NH3、H2S
	合理布局恶臭污染源；加
强恶臭污染源的密闭；喷
洒生物除臭剂、及时运输
和处置污泥等恶臭物质；加强厂区绿化
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

	水污染
物
	运营期
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
	采用“化粪池1+MBR一体化设备”处理工艺，日处理规模为60m3/d；“化粪池2+人工湿地”处理工艺，日处理规模为6m3/d；“化粪池3+人工湿地”处理工艺，日处理规模为10m3/d
	一体化设备达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准；化粪池+人工湿地处理后的污水进行综合利用

	固体废
物
	运营期
	格栅
	栅渣
	环卫部门统一清运
	无害化处理率100%

	
	
	职工生活
	生活垃圾
	环卫部门统一清运
	

	
	
	人工湿地
	枯枝败叶
	收集晒干后交由当地居民用作生物燃料
	

	
	
	MBR池
	污泥
	经吸粪车转运至峨边县城市生活污水处理厂处理
	

	
	
	
	废旧填料
	交由厂家回收处理
	

	噪声
	通过选用低噪声设备，加强厂区周围的绿化，同时对噪声设备采用隔音、消声、减震、绿化屏蔽和距离衰减等降噪措施后，预计对声环境影响不大。

	生态保护措施及预期效果：
本工程对生态环境的影响主要在施工期，随着项目的运营，将原未处理的农村生活污水处理后排放，在改善当地水环境质量的同时，对区域水生生态也有一定的环境正效益。
本项目建设区域内无成片原生林和次生林分布，无天然珍稀野生动植物及古、大、珍、奇树木分布，不涉及自然保护区、风景名胜区的敏感点。施工期结束后应将区域生态已恢复至项目建设前水平。









结论与建议（表九）
	一、结论
1、项目概况
峨边彝族自治县宜坪乡桐花村农村生活污水治理项目位于峨边彝族自治县宜坪乡桐花村，本项目总占地面积约为420m2，主要建设内容为：新建3座化粪池，1座MBR生物膜一体化设备和2座人工湿地。本项目总投资178万元，其中二次环保投资8.5万元，占总投资的4.7%。
2、产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关规定，本项目属于鼓励类中第四十三款“环境保护与资源节约综合利用”中的第20条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，属于鼓励类，因此本项目的建设符合国家的产业政策。
并且，本项目已取得峨边彝族自治县发展和改革局出具的关于“峨边彝族自治县县农村生活污水治理项目可行性研究报告”的批复，批复文号：峨边发改审[2020]123号。
因此，本次项目符合国家相关政策的规定。
3、规划符合性及选址合理性分析
（1）与峨边彝族自治县总体规划和土地利用规划的符合性分析
根据峨边彝族自治县自然资源局出具的《项目用地预审及选址意见书》（用字第2020-39号），本项目建设符合国土空间用途管制要求。因此，本项目的建设符合峨边彝族自治县总体规划。
（2）与《四川省农村生活污水治理三年推进方案》（川环发〔2020〕13号）相符性分析
根据《四川省农村生活污水治理三年推进方案》（川环发〔2020〕13号）的要求中，第四点：加快污水处理设施及配套管网建设。
持续开展农村生活污水治理“千村示范工程”建设，探索并推广成熟经验。优先安排农村居民聚居点（区）建设生活污水处理设施，统筹推进乡人民政府所在地（乡集镇）的污水治理，有序开展污水处理设施建设。根据村庄格局、地形地貌等合理确定污水管网（沟）布设方案，配套管网须与新建污水处理设施同步设计、同步建设、同步验收。常住人口1000人以上和600人以上的聚居点（区）分别于2020年底和2021年底实现农村生活污水基本得到有效治理；到2022年底，乡人民政府所在地（乡集镇）实现污水处理设施全覆盖。
本项目为峨边彝族自治县农村生活污水治理项目之一的宜坪乡桐花村生活污水治理项目，符合《四川省农村生活污水治理三年推进方案》（川环发〔2020〕13号）的相关要求。
项目建设用地符合峨边彝族自治县宜坪乡总体规划。管网设计方案能够充分利用重力流，管线沿道路布置，施工较方便。综上所述，本项目的选址合理。
4、环境质量现状
项目所在地环境空气质量（除PM2.5外）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；项目所在地声环境质量标准满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；项目地表水环境指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。
5、清洁生产
本项目属环保工程，项目的实施将削减区域水污染物排放量；项目处理后尾水排入排洪沟，最终受纳水体为官料河；项目污水处理站采用MBR工艺具有高效节能的特点。项目营运期主要使用电能，属于清洁能源。项目营运期间所产生的污染物均能得到有效地处理处置。符合清洁生产的要求。
6、环境影响评价结论
1、施工期
项目施工期产生的主要污染物为废水、噪声、废气、固体废弃物(含运输车辆撒落物)等。项目工程量较小、工期不长，在采取了相应的污染物治理措施后，项目施工期对环境影响小，施工期污染治理措施有效。
2、营运期
（1）大气环境影响评价结论
本污水处理项目正常运行期间，污水处理站的格栅、缺氧池等处散发臭气，在经过加盖密闭处理、定期喷洒除臭剂并四周栽种吸污植物等措施后，营运中产生的恶臭污染物浓度值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，对周围环境影响较小。
（2）地表水环境影响评价结论
本项目收集的生活污水经污水处理站处理，达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）标准后排入官料河或进行综合利用。正常工况条件下，污水处理站出水可以实现达标排放，对周围地表水环境的影响很小。非正常工况条件下，污染物排放浓度较高，对水体会产生一定影响，因此要加强污水处理站运营期管理，避免事故排放发生。
（3）噪声环境影响评价结论
本项目主要噪声来源于传动机械工作时产生的噪声，主要噪声源有：污水提升泵和鼓风机，在采取减振、消声和隔声等措施后，其噪声对周围声环境的影响较小，噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
因此，项目运行产生的噪声对区域声环境产生影响很小。
（4）固废环境影响评价结论
本项目固体废物主要为生产过程中产生的格栅栅渣、污泥以及员工产生的生活垃圾、废旧填料等。污水处理设施产生的污泥量较少，污泥由吸粪车运往峨边彝族自治县城市生活污水处理厂进行干化处理。格栅栅渣和生活垃圾交由环卫收集处理，废旧填料交由厂家回收。人工湿地产生的枯枝败叶收集晒干后交由当地居民用作生物燃料。
综上，本项目固体废物在分别采取以上处理措施后，均会得到妥善处置，对环境影响较小。
（5）地下水环境影响评价结论
本项目厂区内各个处理构筑物四周均进行了相应的防渗、防漏措施，其厂区内管道四周也将进行严密的防渗处置，因此，环评认为在严格落实各项防渗防漏措施后，本项目营运期不会对项目区域内的地下水水质造成不良影响。
（6）环境风险分析结论
本项目在运行过程中存在一定的环境风险隐患。在日常管理过程中，应严格按照报告中提出的各项环境防范措施进行落实，规范操作，可将事故风险降低到最小。
7、总量控制指标
根据国家生态环境部关于总量控制的有关要求，结合项目污染物排放特点，建议本项目总量控制指标为CODCr：1.314t/a、NH3-N：0.1752t/a、TP：0.03285t/a、TN：0.438t/a。
8、环境正效益分析
项目的实施有助于改善官料河水体环境，具有明显的环境正效应，对保护官料河河水体环境起到积极作用。
9、环境影响评价总体结论
综上所述，本项目符合国家产业政策，符合峨边彝族自治县环境保护规划、土地利用规划等要求。污染物能够实现达标排放以及综合利用，重点污染物排放能满足总量控制要求，环境风险可控，符合环境保护要求。
项目在严格落实本评价提出的废气、废水、固废等污染防治措施后，本项目产生的污染物达标排放。在保证环境保护措施的有效运行的情况下，本项目具有良好的环境正效益。因此，本项目从环境保护的角度可行。
二、建议
建设单位在项目实施过程中，除必须认真落实和执行本评价在报告表中提出的各项环保对策外，评价强调以下几点：
1、杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏。建立健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。
2、厂区内尽可能进行灌乔木立体绿化，既美化环境，又净化空气，同时吸声、屏噪、阻隔恶臭扩散。
3、按《建设项目环境保护条例》（中华人民共和国国务院令第682号）的规定，项目试运营后及时自行组织项目竣工环保验收，验收通过后方向进行正式运行。环保竣工验收资料及时报送生态环境主管部门备案并公示。








	注   释
一、本报告表应附以下附件、附图：
附件1委托书
附件2营业执照
附件3立项批复
附件4用地预审及选址意见书
附件5原水水质监测报告
附件6监测报告
附件7监测报告 

附图1项目地理位置图
附图2污水处理站/人工湿地平面布置图
附图3污水处理站/人工湿地分区防渗图
附图4项目监测布点图
附图5项目外环境关系及污水管网图
附图6现场照片

附表1 建设项目地表水环境影响评价自查表
附表2 建设项目大气环境影响评价自查表
附表3 建设项目土壤环境影响评价自查表
附表4 环境风险评价自查表
二、如果报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。
1. 大气环境影响专项评价
2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)
3. 生态环境影响专项评价
4. 声影响专项评价
5. 土壤影响专项评价
6. 固体废物影响专项评价
以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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