峨边三联矿业有限公司
峨边三联矿业五渡尖山子铅锌矿改造工程
环境影响报告书征求意见稿

一、建设项目名称、地点及建设性质
项目名称：峨边三联矿业五渡尖山子铅锌矿改造工程
建设单位：峨边三联矿业有限公司
建设地点：四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇新街村1组
性质：改建
建设内容及规模：本项目为铅锌原矿开采，设计生产规模为5万吨/年。根据矿区地形和矿层埋藏情况，矿体埋深较深，设计采用地下开采方式，平硐开拓。根据矿层产状，矿井采用地下开采，平硐开拓，浅眼留矿法回采。项目建设内容主要是矿区铅锌矿的矿床开拓开采、总平面布置及运输、矿井机械通风、矿井排水、公辅工程及辅助生产设施建设等，不包括选矿及尾矿库建设。
二、产业政策符合性
本项目为铅锌矿开采，设计开采规模为5万t/年，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本建设项目不属于目录规定的属于鼓励类、限制类和淘汰类，因此属于允许类，符合国家现行产业政策。
根据矿井2019年12月30日取得的由四川省自然资源厅换发的采矿许可证（证号：C5100002010073220071106），矿区范围分别由1～6拐点圈闭，矿区范围总面积为0.8736km2，矿井生产规模为5万吨/年，开采方式为地下开采，开采矿种为铅锌矿。同时本项目建设单位根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定，完成了本项目在线备案，备案号为：川投资备【2018-511132-11-03-245795】FGQB-0012号。同时，项目与《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号）、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（国环发[2005]109号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中的生态环境保护及污染防治技术政策相关要求指标相符。综上，项目符合国家现行产业政策。
三、建设规划和选址符合性
本项目选址位于四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇新街村1组，项目符合《四川省矿产资源总体规划》、《四川省生态功能区划》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等相关规划要求。因此，本项目选址符合规划要求。
峨边三联矿业有限公司五渡尖山子铅锌矿，位于峨边县城南东150°方向，平距约20km，行政区划属峨边县五渡镇尖山子村管辖。地理坐标为：东经103°29′08.7757″～103°29′50.4920″；北纬29°10′40.7483″～29°11′06.9974″。矿山至五渡镇有20km的碎石公路，五渡镇至乐山市沙湾区又37km的水泥公路；另外，矿山距新街为4km山间小道，新街至峨边又乡村公路相通，交通较为方便。
根据《峨边彝族自治县自然资源局关于审查乐山市峨边三联矿业有限公司五渡尖山子铅锌矿矿山地质环境保护与土地复垦方案的请示》：该矿山符合当地矿产资源规划，不在规划红线区域、不涉及水生保护动植物、文物、旅游保护区、风景名胜区等环境敏感区和自然保护区；矿山开采前期未发现滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害、地下含水层破坏和水土环境污染等问题。因此，项目选址合理。
四、评价标准
1、环境质量标准
环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；
地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；
地下水：《地下水质量标准》（GB/T14843-2017）III类标准；
环境噪声：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准；
土壤：项目建设用地执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的表1的相应标准。其他执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的表1的相应标准。底泥执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1的相应标准。
2、污染物排放标准
废气：废气排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中的表5和表6中的浓度限值标准。
废水：生产废水执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中的标准。生活污水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准。
噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；建筑施工执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值。
固体废物控制标准：项目一般工业固废厂内贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001，2013年修改）的规定。
五、评价区域环境质量现状
1、环境空气
本项目位于乐山市峨边彝族自治县五渡镇，所在环境空气功能区属二类区，因此，环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准。根据《乐山市2019年环境质量公报》，全市11个县（区、市）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳和可吸入颗粒物年均浓度分别为12.9μg/m3、24.0μg/m3、121.4μg/m3、1.4mg/m3和61.7μg/m3，均优于国家环境空气二级标准，同比下降了24.5％、6.7％、10.4％、5.6％和16.4％；细颗粒物平均浓度为39.1μg/m3，超过国家环境空气二级标准，同比下降了16.2％。乐山市PM2.5出现超标，PM2.5超标倍数为1.12，项目所在区域为环境空气质量不达标区。
2、地表水环境
根据环境质量现状监测结果可知，本项目所在区域地表水各监测断面参与评价的各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准要求，评价区域地表水环境质量现状较好。
3、地下水环境
根据本次地下水现状监测结果，区域土壤监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求。
4、声环境
根据环境质量现状监测结果可知，厂界周围各噪声监测点昼、夜间声学环境现状监测值均满足（GB3096-2008）中2类标准要求，区域声环境质量较好。
5、土壤
根据本次土壤现状监测结果可知，土壤各监测点参与评价因子可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）要求，区域土壤环境质量良好。
六、矿权设置情况
峨边三联矿业有限公司属有限责任公司，其下属的五渡尖山子铅锌矿采矿许可证发证机关为四川省自然资源厅，采矿许可证号为：C5100002010073220071106，有效期限自2019年10月11日至2020年12月30日）。开采矿种：铅矿、锌矿；开采方式：地下开采；开采标高1070m～930m；矿区面积0.8736km2，开采规模：5.00万吨/年。矿区范围由1～6号拐点坐标圈定，各拐点坐标见下表。
结合矿区实际情况，矿区I号矿体内控制资源标高为940m～1040m，故此次矿山技改设计开采范围标高为940m～1040m。II-1、II-2号矿体受其勘探程度影响，对其地质资料掌握尚不明确，此次设计不涉及。


表1-1  矿区范围拐点坐标表
	拐点
编号
	1980西安坐标系
	2000国家大地坐标系
	经纬度

	
	X（m）
	Y（m）
	X（m）
	Y（m）
	经度
	纬度

	1
	3230706.64
	34644531.83
	3230716.63
	34644643.08
	103°29′09"
	29°11′07"

	2
	3230106.83
	34644547.14
	3230116.81
	34644658.40
	103°29′10"
	29°10′47"

	3
	3230111.93
	34644747.08
	3230121.91
	34644858.34
	103°29′17"
	29°10′47"

	4
	3229912.00
	34644752.18
	3229921.98
	34644863.44
	103°29′17"
	29°10′41"

	5
	3229934.88
	34645648.90
	3229944.87
	34645760.16
	103°29′50"
	29°10′41"

	6
	3230734.63
	34645628.48
	3230744.63
	34645739.74
	103°29′50"
	29°11′07"

	备注
	开采标高：1070m～930m，开采面积：0.8736km2



七、建设内容及主要工程
本项目产品方案为铅锌原矿，原矿出井后送入峨边三联矿业五渡工农村蒋沟洗选厂进行洗选：
表 1-2  矿井指标计算表
	矿种
	损失量
	采出率
	贫化率
	储量

	
	
	
	
	估算废石混入量
	采出总量
	采出矿石量

	铅锌
	8.87%
	91.13%
	10%
	1.45
	14.49
	15.94


注：废石混入率按10%，混入废石不计铅、锌品位。
开采铅锌原矿化学全分析结果见下表。
表 1-3  原矿光谱分析结果表   单位：%
	元素
	含量
	元素
	含量
	元素
	含量
	元素
	含量

	S
	>2
	Cu
	0.017
	Cd
	0.022
	Zn
	>5

	Ba
	0.011
	Pb
	>5
	Fe
	>2
	Ca
	>4

	Mg
	>5
	Si
	>20
	Al
	>1
	V
	0.009

	Cl
	0.12
	Mn
	0.11
	Na
	0.042
	Ti
	0.023

	Co
	0.003
	Cr
	0.006
	Ni
	0.005
	Sb
	0.021

	Sn
	0.011
	K
	0.44
	
	
	
	



表 1-4  原矿化学元素分析一览表 单位：%
	元素
	烧失量
	S
	Cu
	Cd
	Zn
	Mo

	含量
	12.77
	5.08
	0.03
	0.02
	7.21
	<0.01

	元素
	Pb
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	SiO2
	Al2O3

	含量
	7.43
	2.82
	11.93
	7.25
	42.46
	1.15

	元素
	Cl
	Mn
	F
	Ba
	Co
	Cr

	含量
	0.22
	0.19
	0.06
	0.016
	<0.01
	<0.01

	元素
	Ni
	Sb
	P2O5
	K2O
	Na2O
	TiO2

	含量
	<0.01
	0.025
	<0.01
	0.83
	0.15
	0.055

	元素
	V
	As
	Hg
	Au
	Ag
	

	含量
	0.011
	3.16×10-5
	3.5×10-7
	1.0×10-8
	2.69×10-5
	


表 1-5  原矿铅、锌物相分析结果表 单位：%
	铅物相分析
	物相
	铅矾
	白铅矿
	方铅矿
	磷砷矾铅
	铁铅矾
	总铅

	
	含量
	0.011
	0.21
	5.22
	0.12
	1.82
	7.38

	锌物相分析
	物相
	硫酸锌
	锌氧化物总量
	硫化锌
	其他形态锌
	硅锌
	总锌

	
	含量
	0.0003
	0.13
	1.92
	2.63
	2.42
	7.10


根据矿方委托设计的要求，结合矿井储量赋存情况，矿山开采的矿层平均埋深大，且其矿层厚度仅为1.37米，露天开采剥离量太大，无法满足回采的需要，故结合企业的委托及采矿许可证中确定的开采方式，矿井采用地下开采方式。
根据峨边三联矿业有限公司的设计委托，本矿山初步设计生产规模为5万吨/年。
建设内容为主体工程、辅助工程、办公及生活设施等，详见下表。
表 4-8  项目组成一览表
	名称
	建设内容及规模
	可能产生的环境问题
	备注

	
	
	施工期
	运营期
	闭矿期
	

	主体工程
	井巷工程
	矿山已形成了+1010m平硐、+975m平硐和+930m平硐3个出露地表的井口，其中+1010m平硐用于回风；+975m平硐用于运输、行人、运料、排水，+930m平硐用于运输、进风、行人、敷设管线、排水。本项目利用+1010m回风平硐及回风行人天井约500m，+975m平硐约400m，+930m平硐约450m；需新掘+930m脉外运输巷道及穿脉平巷长度约250m，中段内运输巷道100m，切割上山180m。
	生态
破坏、
水土
流失、
噪声、
扬尘、
建渣、
废水
	粉尘、
固废、
噪声、
废水
	地表
沉陷
植被
破坏
	部分新掘进

	
	工业广场
	在930平洞口设置有工业场地，占地1.06hm2，场地内设置有职工宿舍、值班室、材料库房、空压机房、职工食堂、维修房、卫生间、化粪池等设施。
	
	
	
	新建

	辅助工程
	炸药库
	炸药库位于尖山子沟南面的山坡上，占地面积0.10hm2，建筑物包括炸药室、雷管室、管理室及消防水池，炸药库四周有围墙。炸药库与办公生活区直线距离320m，与地下开采区直线距离162m。
	
	风险
	
	已建

	
	值班室
	在3号井口设置值班室，占地30m2
	
	固废
	
	已建

	公用工程
	供电
	矿井主供电源来自峨边县五渡变电站，电压等级10kV，距矿区3km拉入，直接输至矿井地面变电所。矿井自备1台200GF柴油发电机，容量为200kW
	
	/
	
	已建

	
	给水
	在930m平硐南东侧标高1040m附近地面建一座高位水池，水池容量200m3,由该高位水池向井下各用水点供水，建立井下消防洒水系统。矿井建设有一个地面固定生活水池（容量50m3），标高为1040m，由该高位水池向地面各工业广场提供生活用水，该水池通过常闭截止阀与井下供水施救系统管见连接，在灾变时，打开截止阀为井下供水。
	
	/
	
	已建

	
	场内道路
	现有矿山道路，路基宽4.5m，公路路面为泥结碎石路面，总长约1.28km。
	
	/
	
	已建

	办公生活设施
	依托现有办公生活设施，布置在矿区南东侧处。建有办公室、宿舍、食堂、材料库房、卫生间、油库房、化粪池等，占地面积3000m2
	
	废水、垃圾
	
	已建

	仓储或其它
	原矿中转场
	位于+930平硐工业场地，占地面积约1872m2。场地进行硬化防渗处理，设置挡墙、防雨蓬、四周设挡风抑尘墙和排水沟。
	
	扬尘
	
	新建

	
	1#废石场
	位于+975平硐，占地面积约1494m2，
场地进行硬化防渗处理，设置挡墙、防雨蓬、四周设挡风抑尘墙和排水沟。
	
	扬尘
	
	已建

	
	2#废石场
	位于+930平硐，占地面积约5300m2，设置弃渣挡土墙
	
	扬尘
	
	新建

	环保工程
	废气
	装卸扬尘
	采取喷雾洒水措施等
	
	/
	
	

	
	
	食堂油烟
	食堂新增油烟净化器2套
	
	/
	
	

	
	废水
	矿坑涌水
	矿区水文地质条件简单，矿层位于当地侵蚀基准面之上，设计采用平硐开拓，井下各涌水点涌水通过各上山、平巷水沟自流至地面。
矿井采用平硐开拓，自流排水，矿井中段运输巷水沟坡度均为3～5‰，排水沟布置巷道一侧，排水沟(用水泥砂浆填底砌筑)宽250mm、深250mm的断面。能满足排水需要。
	
	/
	
	

	
	
	生活废水
	新增隔油池2座，食堂废水经过隔油池处理后和冲厕、洗浴废水进入化粪池，经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后作为矿区附近农用地的农灌用水使用
	
	/
	
	

	
	噪声
	选用低噪声设备、消音、减震等
	
	/
	
	

	
	固废
	生活垃圾
	生活垃圾设置垃圾桶，定期清运至指定垃圾收集点
	
	/
	
	


（一）主体工程
1、井巷工程
矿山为技改矿山，矿井采用地下开采，平硐开拓，采用浅眼留矿法采矿方法。矿山已形成了+1010m平硐、+975m平硐和+930m平硐3个出露地表的井口，其中+1010m平硐用于回风；+975m平硐用于运输、行人、运料、排水，+930m平硐用于运输、进风、行人、敷设管线、排水。矿井在前期探矿作业中另形成了PD2和PD3等井口，由于未揭露矿层，且距离现采矿区较远，无法形成系统，现已废弃。
2、采矿工业场地
本项目在930平洞口设置有工业场地，场地内设置有工棚、值班室、材料室、空压机站等设施。
（二）辅助工程
1、废石场
（1）矿山废石场总量计算
矿山废石来源主要为基建过程中基建巷道废石，按底板巷道总工程量1332m计算，掘进断面为4.5m2计算，基建过程中的总工程量约为6000立方米；生产过程中的废石产量很小，基本用于充填采空区，结合其它同类矿山的废石排放情况，按矿石量的10%进行选取，生产过程中全矿产出废石量约为1.6万m3，则全矿废石总量约为2.2万m³。
需要的废石场容积按下式计算：
Vr=Vsh·Ks·Kb =1.1*1.5*1.1=1.8万m3
Vr—废石场有效容积，万m3；
Vsh—废石实方量2.2万m3，矿山废石量小，考虑到基建、生产过程中的废石可以用于修补公路及烧砖，设计按50%的利用率进行计算，取1.1万m3；
Ks—岩土松散系数，Ks =1.5；
Kb—备用系数，Kb =1.1
（2）废石场位置的设置
矿山在930m平硐口和975m平硐口分别设置有一个渣场，本次设计主要考虑利用930m平硐口的2#渣场。该渣场目前堆存有约0.3万m³的废石，堆放高度约为10m。设计废石排放按10m的台段高度分层堆放，设置两层，经计算其剩余容量能满足矿山废石排放要求。
若因废石综合利用的原因，矿山实际废石量大于估算量，导致2#渣场剩余容量不足以满足矿山废石排放需要，剩余的废石可以运至975m平硐口的1#渣场堆存。
（3）废石排放工艺及废石场安全设施
废石场排土标高设置于930m平台，废石由矿用自卸矿用胶轮车运到废石场后直接排放，排土场底部堆放大块岩石。随着生产的进行，当废石场排放了一定的废石后，应在废石场底部边界位置干砌挡土墙，以保证废石场稳定。
废石采取分层堆存压实排放，分层高度10m、堆存边坡角度35度，分两层进行堆放，安全平台宽度按3m设置。
废石场上方为工业场地平台，上方无大的汇水，并且废石场占用面积较小，地表汇水能自然排泄，设计不另设排水设施。
1#渣场若需投入继续使用，应按设计要求对废石场安全设施进行完成，并按照设计要求进行废石排放。
（4）平硐口弃渣挡土墙工程设计
为防治弃渣堆失稳引发地质灾害的发生，在平硐口工业场地弃渣堆前缘设计挡土墙总长59m，高5m、顶宽1m、底宽2.75m，基础埋深1m的重力式M7.5浆砌块石挡土墙，拦挡墙内布置排水管，排水管采用PVC管，间排距为2.0m×2.0m，梅花型布置，拦土墙每10m设置施工缝，缝宽2cm，为保证回填区的稳定，回填压实度必须达到85%。
2、矿石中转站
本项目设置1个原矿中转站，占地面积约1872m2，位于930平硐工业场地的西南侧。
3、炸药库（现有）
矿山利用原有的爆破材料库，选址及修建规格由当地公安局批准指定修建，爆破所需要的爆破材料由当地民用爆破器材公司配送到矿山。
本矿山生产规模为1.28万立方米/年，矿山每年需要炸药14000kg，平均每天需要50kg，每天消耗的爆破材料数量较多。本矿山设计利用原有3吨炸药储存量的爆破材料储存设施，其位置选址、建设方式及安全设施设备配置均委托其它有相应资质的单位另行设计。
爆破材料库的位置、结构、消防设施、照明、通讯和防雷设施均应按照《爆破安全规程》（GB6722-2014）等有关规定执行。
（三）公用工程
1、供水
在930m平硐南东侧标高1040m附近地面建一座高位水池，水池容量不小于一个班的耗水量（容量200m3），由该高位水池向井下各用水点供水，建立井下消防洒水系统。在采场、装载点、掘进工作面以及主要运输巷及回风巷等处均设置喷雾器和洒水器。沿平硐敷设Ф25×3无缝钢管到各采场、掘进工作面和各硐室。井下供水施救系统与防尘供水系统并网使用，平时供防尘用，灾变时供防灭火和供水施救用。沿管路每50m设置供水阀门。
矿井建设有一个地面固定生活水池（容量50m3），标高为1040m，由该高位水池向地面各工业广场提供生活用水，该水池通过常闭截止阀与井下供水施救系统管见连接，在灾变时，打开截止阀为井下供水。
表 4-9  项目用水量
	序号
	用水项目
	用水人数（人）
	用水标准
	日用水量（m3/d）
	备注

	一
	地面生活用水
	
	
	
	

	1
	日常生活用水
	28
	100L/d﹒人
	2.8
	

	2
	食堂用水
	28
	15L/人﹒餐，3餐/人
	1.26
	

	3
	小计
	
	
	4.16
	

	二
	生产用水
	
	
	
	

	1
	道路、矿石堆场等防尘洒水
	
	2L/m2﹒d
	19
	

	2
	井下凿岩
	
	
	15
	

	3
	小计
	
	
	
	

	三
	消防用水
	
	
	250m3/次
	



2、排水
（1）矿井涌水
矿区水文地质条件简单，矿层位于当地侵蚀基准面之上，设计采用平硐开拓，井下各涌水点涌水通过各上山、平巷水沟自流至地面。
矿井采用平硐开拓，自流排水，矿井中段运输巷水沟坡度均为3～5‰，排水沟布置巷道一侧，排水沟(用水泥砂浆填底砌筑)宽250mm、深250mm的断面。能满足排水需要。

（2）生活污水
生活污水包括冲厕、洗浴、食堂等，按照生活用水量的85%计，共计3.5m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS和氨氮。
治理措施：食堂废水经过隔油池处理后和冲厕、洗浴废水进入化粪池，经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后作为矿区附近农用地的农灌用水使用。
（3）机修废水
本项目的设备大修全部外委处理，厂区只进行小设备的简单日常维修，不产生机修废水。
（4）雨水排放
①排水沟工程设计
硐口工业场地及矿部办公生活区修建截排水沟，本方案设计截排水沟，总长度为152m。排水沟采用矩形断面，设计断面底宽为0.4m，沟深0.4m，边坡坡比为1:0.5，纵坡为1%，截排水沟采用M7.5浆砌块石，厚度30cm，M10水泥砂浆抹面厚2cm，沟底为0.10m厚C20砼护底。
截排水沟过流能力验算：根据《冶金矿山采矿设计规范》（GB50830-2013），本工程为中型矿山，需按20年一遇洪水进行校核。即在项目区20年一遇的1小时暴雨强度下计算所辖区域的最大洪水洪峰流量，在假设为均匀流情况下，利用明渠均匀流公式进行典型断面的设计。
②沉砂池工程设计
为了保障截排水沟排水畅通和减少水土流失，本工程在截排水沟与蓄水池连接端部设计了沉沙池，沉沙池尺寸如下：容积1.5m3，长×宽×高=1.5m×1m×1m，厚0.3m，均采用M7.5浆砌块石，M10水泥砂浆抹面厚2cm，沟底为0.15m厚C20砼护底，共设置了6处沉沙池。
雨水汇集后经沉砂池处理沿场区坡降自然排入附近的溪沟下游。
3、供电
（1）电源
矿井主供电源来自峨边县五渡变电站，电压等级10kV，距矿区3km拉入，直接输至矿井地面变电所。
该矿山属小型矿山，矿山用电负荷不大，供电电源采用单回路专用供电，矿井自备1台200GF柴油发电机，容量为200kW；采用中性点接地系统供地面主要通风机和监测监控系统主机等负荷。
（2）供配电系统
1）电力负荷
该矿用电设备组的总装机容量为225kW，工作负荷为135kW。其中：地面总装机负荷为180kW，工作负荷为105kW；井下总装机负荷为45kW，工作负荷为30kW。
2）供配电系统
矿井地面变电所10kV架空进线端装设GW9-10型户外高压隔离开关和YH5WS-10/30型避雷器。低压侧设FS4-0.22型阀型避雷器和GGD2型配电柜；选用GGD2型配电柜6台（其中地面3台，井下3台）。
在地面变电所安设2台变压器，其中1台S11-M-630/10（利旧）；采用中性点接地方式；供地面空压机、矿山工业场地照明及生活用电、主要通风机，以及附近地面的用电负荷和隔离变压器。另设1台S11-100/0.4/0.4型变器；采用中性点不接地的方式，供井下各用电负荷用电。
（3）电气照明
主运输巷道采用127V低压照明，其它巷道及作业面采用充电式矿灯照明。
照明灯具选型原则：一般照明采用节能工厂灯，用配照型或广照型灯具；办公等其他房间等均采用节能荧光灯照明；爆破材料库内不设照明，其外围照明选用防爆要求的防爆灯具。
4、通风
（1）矿井通风
矿山采用地下开采方式，井下开采必须各自成一套开拓、开采、运输及通风系统。
本矿区属非煤矿山，开采工作中要按照各项安全生产法规，结合本区实际制订切实可行措施，确保安全生产。
根据开拓布署情况，矿井采用分列式通风方式、抽出式通风方法。
井筒数目、位置、服务范围及年限
矿井全矿共布置3个出露地表的井筒，即930m平硐、975m平硐和1010m回风平硐，为全矿井服务。
井下通风设施及构筑物布置
为了保证矿井生产时通风风流按拟定的路线流动，设计在有关巷道中设置了通风构筑物，主要利用风门、调节风门和密闭对井下风流进行控制和调节，具体设置情况如下：
1）在回风井设置两组联锁的正、反向风门，以免正常通风或反风时风流短路。
2）在中段运输巷、切割上山及联络行需要设置两道调节风门。
3）在废弃的人行通风巷必须及时进行永久密闭。
4）在主要进、回风巷中均建立测风站，以便准确测定和掌握通风量。
通风设施及构筑物的设置详见（通风系统图）。
安全逃生途径
矿井初期布置3个出露地表的井筒，即930m平硐、975m平硐和1010m回风平硐。各平硐间距均大于30m，风井布置在采场上部作为采区回风及行人，平硐作为采区运输、行人、进风以及排水，各时期采矿工作面均有不少于2个安全出口。在矿井发生灾害时，人员能按预定的避灾路线撤离，详见避灾路线示意图。
[bookmark: _Toc211752509][bookmark: _Toc2687766]（2）采掘工作面及硐室通风
采掘工作面通风方式
各采、掘工作面执行独立通风，采矿工作面风流成“Z”型流动，掘进工作面采用局部通风机作压入式通风。
井下硐室通风方式通风方式
矿山开采过程中布置有爆破躲身硐，采用全负压并联通风，不需要进行独立配风。
主要通风路线
按照矿井采、掘生产布置情况分析，通风容易时期为技改工程投产后期，该时期矿井通风路线短，矿井通风阻力小；通风困难时期是在技改工程投产前期，该时期矿井通风路线长，矿井通风阻力大。各时期主要通风路线如下（详见各时期通风系统及网络图）：
通风容易时期 
采矿工作面：新鲜风流由平硐→切割上山采场（7#矿块），清洗工作面后，污风→通风行人上山→975m中段脉内运输巷→通风行人上山→1010m回风平硐引风巷道→地面。
通风困难时期 
采矿工作面：新鲜风流由平硐→切割上山采场（1#矿块），清洗工作面后，污风→通风行人上山→975m中段脉内运输巷→通风行人上山→1010m回风平硐引风巷道→地面。
掘进工作面：新鲜风流由平硐→930m中段运输巷→局部通风机，清洗工作面后，清洗工作面后，污风→930m中段运输巷→通风行人上山→975m中段脉内运输巷→通风行人上山→1010m中段回风巷→1010m回风平硐引风巷道→地面。
（3）局部通风
为改善独头巷道掘进和采区回采工作面的通风条件，在适当位置和矿石溜井下方的运输平巷端头增设局扇，以保证工作面风流中氧气含量不低于20％、CO2含量不高于0.5％的要求。局部通风采用局部通风机压入式供风，风机选用YBT42-2型局部通风机，配套电机功率为2×5.5kw，为利用矿山现有。
局部通风机运行管理
1）掘进工作面和通风不良的采场安设局部通风机设备，严禁局部通风机拉循环风。
2）局部通风机设置完善的保护装置。
3）风筒力求吊挂平直、牢固，避免车碰和炮崩，并经常维护；局部通风机应垫高（或悬挂）保持与风筒成一直线；注意不断改进柔性风筒的接头方法，保证接头严密，以减少漏风。保证掘进工作面有足够的风量。
4）局部通风机应设置专人管理，独头工作面有人作业时，局部通风机必须连续运转。人员进入独头工作面前，应开动局部通风设备通风，确保空气质量满足作业要求。
5）风筒口与工作面的距离：压入式通风不超过10m；抽出式通风不超过5m；混合式通风时，压入风筒不超过10m，抽出风筒滞后压入风筒5m以上。
6）局部通风用风筒选用阻燃型，不得采用花纹胶布风筒。

八、工作制度及劳动定员
根据矿山气候、地形地质等条件，结合当地的实际情况，矿山年工作300天，每天工作1班，工作8小时。工作人员为28人。
九、建设项目工艺简述
本工程生产工艺只有采矿工序，其工艺过程主要分为巷道开拓、采准切割、凿岩爆破、回采及运输，采矿工艺流程及产污节点如下：


图4-1  采矿工艺及产污节点图
产污位置说明见下表：
表 5-1  主要污染源及排污点一览表
	类别
	污染源
	主要污染物
	产生规律

	废气
	凿岩
	粉尘
	间歇

	
	爆破
	粉尘、CO及NOx
	间歇

	
	井下运输
	粉尘、CO及NOx
	间歇

	
	废石场
	粉尘
	连续

	废水
	凿岩
	SS、COD、砷、铅、锌等
	间歇

	
	矿坑疏干
	
	间歇

	
	废石场
	SS、COD、砷、铅、锌等
	间歇

	噪声
	爆破
	爆炸声
	间歇

	
	凿岩机
	机械噪声
	间歇

	
	矿用胶轮车
	
	连续

	
	主扇风机
	
	连续

	
	局扇风机
	
	连续

	
	扒渣机
	
	间歇

	
	空压机
	
	连续

	固废
	采矿废石
	废石
	间歇



十、建设项目对环境可能造成影响的概述
工程对采场粉尘采取湿式作业，对联络道路定期洒水作业；对生产废水进行处理后回用；少量生活污水采用一体化污水处理设施处理后用于绿化及林灌，不外排；厂内建设生活垃圾收集处理设施（包括垃圾筒、包装袋等），定期送垃圾填埋场填埋处理；工程投产后，昼间、夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准的要求。综上所述，工程排放的“三废”污染物及噪声可做到达标排放。
十一、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点
（一）建设期环境影响
建设期对环境的影响主要为扬尘、噪声、施工废水、水土流失。施工过程中只要严格按照建筑施工的有关规定执行，并做到文明施工，可大幅减少对环境造成的影响。本项目在建设施工过程中妥善处理施工废水、废气、弃土后，不会对当地区域产生明显影响。
（二）运营期环境影响
1、废水
本项目废水处理后回用，不会对区域地表水水质造成明显影响，地表水质仍将符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。
2、废气
正常生产时，污染物粉尘的单项指数均很低，对评价区域大气环境影响很小，区域空气环境状况基本无变化。大气环境质仍将符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的2 类标准。
3、噪声
①本项目开采后，采场作业噪声对场界噪声的影响不会大于60dB（A）；场外对声环境的主要影响是交通噪声；
②工程建成后昼间、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求；
综上所述，项目建成后对周围声环境影响有限，不会改变当地声环境功能。
4、固废
项目产生的固体废物属一般固体废弃物，均得到了妥善的处置。项目对固体废物处置的措施安全有效，去向明确，不会对周围环境造成二次污染。
5、环境风险
本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，通过严格的风险防范措施，可将风险事故对环境的影响降至可接受水平，企业拟采取的风险防范措施及应急预案从环境保护角度可行。需要指出的是，项目生产存在有一定的事故风险，应划定安全防护距离。安全防护距离的确定应根据项目安全评价报告为准。
十二、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点
1、项目生产过程中产生的废气、废水、固废和噪声在采取有效治理措施后，可实现达标排放。
2、项目建成后对区域环境质量影响较小。
3、项目从工艺技术、节能降耗、综合利用和污染物治理上都体现了清洁生产的原则。
4、项目采取的环境风险防范措施以及应急措施具有针对性，可将风险事故隐患及风险事故对环境的影响降至最低，达到环境可以接受的水平；项目风险防范措施及应急预案可靠且可行；项目从环境风险角度分析可行。
5、该项目峨边三联矿业五渡尖山子铅锌矿改造工程符合国家现行产业政策，符合当地区域发展规划和土地利用总体规划；拟采用的生产工艺成熟、可靠；项目拟采取的污染治理措施技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目对外环境风险影响较小，风险防范措施切实可行。只要严格落实环境影响报告书和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目在建设从环保角度是可行的。
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