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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. [bookmark: _Ref123373182]项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2. 建设地点――指项目所在详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别――按国标填写。
4. 总投资――指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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[bookmark: _Toc165893198]建设项目基本情况                                （表一）
	项目名称
	乐山市美凯来商贸有限公司峨边新场LNG加气站新建项目

	建设单位
	乐山市美凯来商贸有限公司峨边分公司

	法人代表
	徐勇
	联系人
	徐勇

	通讯地址
	乐山市峨边彝族自治县新场乡长虹村2组

	联系电话
	18784555227
	传真
	/
	邮政编码
	614300

	建设地点
	乐山市峨边彝族自治县新场乡长虹村2组（29.271802°N；103.275041°E）

	备案审批部门
	峨边彝族自治县
发展和改革局
	备案号
	川投资备【2020-511132-45-03-478575】FGQB-0082号

	建设性质
	新建改扩建技改
	行业类别
及代码
	机动车燃气零售（F5266）

	占地面积（m2）
	6666.04
	绿化面积（m2）
	1340.38

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	70.4
	环保投资占总投资比例
	2.3%

	评价经费
（万元）
	/
	预期投产日期
	2021.05
	统一社会信用代码
	91511132MA655GNE4D

	工程内容及规模
一、项目由来
随着汽车保有量的快速增长，车用能源消耗量不断增加，汽车尾气污染加大。世界各国从能源安全和环境保护的角度出发，在大力推进汽车技术进步的同时，积极开发利用天然气汽车、电动汽车、液化石油气汽车、醇类汽车等代用燃料汽车的技术已经成熟。目前，我国有30个省市自治区80多个城市开展车用天然气、液化石油气汽车、醇类汽车和电动汽车业务，被称为“绿色汽车”，LNG汽车在环保方面具有显著效益。      
我国是一个石油资源相对不足的国家，石油储量增长有限，供需缺口大，进口依存度高。国家制定了“油气并举，将天然气放在与石油同等重要的位置，加快天然气的开发利用，逐步改善能源结构的战略方针”。液化天然气（LNG）由于经济高效、灵活方便、安全可靠、清洁环保的特性，在全球范围内得到快速发展。
根据市场需求，乐山市美凯来商贸有限公司峨边分公司拟投资3000万元在乐山市峨边彝族自治县新场乡长虹村2组进行一期项目LNG加气站建设。根据项目设计方案，本工程分两期建设，一期为本次评价的加气站建设项目，二期为预留加油站及充电站，二期暂不进行建设。本次拟建项目地址位于峨边彝族自治县新场乡长虹村2组，占地面积为6666.04m2，建设内容包括：新建一座LNG加气站，主要服务对象为大型载重货车，设计规模为15×104Nm3/d；站内设置1座60m3LNG低温储罐，3台LNG双枪加气机，站内设置1处通过式加气罩棚、1处地下式LNG工艺装置区、2层框架结构站房。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），该项目属三级LNG加气站。
根据国家发展改革委令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目建设不属于其中鼓励、限制和淘汰类规定的范围，属于允许类。
项目已取得峨边彝族自治县发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备【2020-511132-45-03-478575】FGQB-0082号。本项目使用净化后的LNG进行加注，不涉及脱硫、加臭、脱水等工艺，也不涉及LNG的生产和汽车清洗、维修服务。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理办法》国务院令第 682 号，该项目需进行环境影响评价工作。本项目为加气站建设，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部 44 号令)及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第 1 号）的规定，项目属于“四十、社会事业与服务业 124 加油、加气站”根据该条新建、扩建加油、加气站做报告表，其他做登记表”，本项目为新建项目，因此本项目应该编制环境影响评价报告表。为此，乐山市美凯来商贸有限公司峨边分公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作（委托书见附件 1）。我单位接受委托后，立即进行了详细的现场踏勘、资料收集，并结合该项目特点和区域自然、社会和环境因素，按照国家环保部《环境影响评价技术导则》的有关技术规范，编制了本项目环境影响报告表。
二、与本项目相关的国家产业政策符合性分析
（1）与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的符合性
根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目属于“机动车燃气零售（F5266）”；根据国家发展改革委令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关规定，本项目建设不属于其中鼓励、限制和淘汰类规定的范围。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）第十三条不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符
合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类”。同时，本项目拟采用的生产设备不属于淘汰类、限制类设备。因此，本项目符合国家当前的产业政策，为允许类。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 15 号，《西部地区鼓励类产业目录》已经国务院批准，自 2014 年 10 月 1 日起实施。本项目符合《西部地区鼓励类产业目录》西部地区新增鼓励类产业中“（二）四川省 14 液化天然气（LNG）汽车加气站成套设备及装置制造与应用”。
因此，评价认为本项目符合国家现行产业政策。
（2）与《天然气利用政策》符合性分析
根据《天然气利用政策》（国家发展和改革委员会2012年第15号令），本项目属于其中“第一类 优先类城市燃气 3、天然气汽车（尤其是双燃料及液化天然气汽车），包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气为燃料的运输车辆”用气，符合天然气利用政策。
因此，本项目符合天然气利用政策。
（3）《四川省“十三五"能源发 展规划》符合性
四川省人民政府 2017 年 2 月 23 日发布的《四川省“十三五”能源发展规划》(川府发[2017] 12 号)中指出：“六、积极推进能源消费清洁高效（一）积极推动电能替代和天然气替代。大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。工业领域积极推进燃煤锅炉“煤改电”，开展电蓄冷蓄热，逐步扩大工业电能替代范围,稳步提高电能占终端能源， 消费比重。改善城镇与农村用能方式，在城镇、乡村等散煤消耗区域鼓励“煤改电”，积极推进民用和工业“煤改气”工程。以长途客货运、城市公交、出租车及环卫工程车等车辆为重点，推广使用以液化天然气(LNG)、压缩天然气(CNG)为燃料的清洁能源汽车。”
本项目正是 LNG 加气站的建设项目，项目的建成将促进清洁能源汽车的推广使用，因此项目建设符合《四川省“十三五"能源发展规划》。
（4）与《四川省“十三五”天然气车船产业发展规划》符合性分析
四川省发展和改革委员会 2016 年 12 月 8 日发布的《四川省“十三五”天然气车船产业发展规划》(川发改产业 [2016] 629 号)中指出“十三五”期间发展目标为“全省新增 CNG加气站 173 座，新增 CNG 汽车 13 万辆；建设 LNG 加气站 174 座，推广 LNG 汽车 3.5 万辆”。本项目属于该规划目标中需建设的 LNG 加气站项目。
因此，本项且的建设符合《四川省“十三五”天然气车船产业发展规划》。
（5）与《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》符合性分析
为了持续有效保护和改善环境和防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设及促进经济社会发展与环境保护相协调，2018年12月7日，由四川省第十三届人大常务委员会第八次会议修订通过并公布《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》。该办法第三章中第三十一条指出“发展清洁能源”且第三十四条指出“应当加快新能源和清洁能源汽车基础设施建设，鼓励和支持公共交通、出租车、环卫、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源和清洁能源汽车。”，本项目为LNG加气站的建设，该项目的建成能够促进清洁能源汽车的使用。
因此，本项目的建设符合《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》。
（6）与《大气污染防治行动计划》的符合性分析
本项目属于天然气供应行业，拟建址位于乐山市峨边彝族自治县新场乡长虹村2组。根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号）， 本项目不属于高污染、高能耗、资源性行业，项目建设符合现行产业政策，运营过程中废气污染物主要为汽车尾气，并加强管理，定期清扫、保洁等，能够有效减小废气的产排量，对区域环境空气质量影响较小。
综上所述，评价认为本项目建设与《大气污染防治行动计划》相符。
（7）与“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的符合性
2018 年 6 月国务院以国发[2018]22 号文印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》。本项目所在地不属于该文件中的重点区域，本项目不属于重点污染防治企业，不属于“两高”行业，也不属于落后产能和过剩产能项目，各废气能够做到达标排放。
因此，项目与“打赢蓝天保卫战三年行动计划”相符合。
三、“三线一单”符合性分析
根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95 号）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）等相关文件的要求：

	以改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。在项目环评中建立“三线一单”约束机制，强化准入管理。建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，强化改善环境质量目标管理。
1、生态保护红线
根据四川省人民政府文件《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）的要求，全省共分为“四轴九核”、“5个大类13条红线”，红线总面积14.8万km2，占全省幅员面积的30.45%。本项目所在的峨边彝族自治县属于红线区域：凉山—相岭生物多样性维护—水土保持生态保护红线。 
（1）“凉山—相岭生物多样性维护—水土保持生态保护红线”区域的基本情况
地理分布：该区位于四川省南部，属于岷山—邛崃山—凉山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及米易县、乐山市沙湾区、乐山市金口河区、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、峨眉山市、洪雅县、宜宾县、屏山县、荥经县、汉源县、石棉县、西昌市、德昌县、普格县、昭觉县、喜德县、冕宁县、越西县、甘洛县、美姑县，总面积1.10万平方公里，占生态保护红线总面积的7.40%，占全省幅员面积的2.25%。
生态功能：区内河流分属大渡河、金沙江水系，森林类型以常绿阔叶林、常绿与落叶阔叶混交林和亚高山针叶林为主，代表性物种有红豆杉、连香树、大熊猫、四川山鹧鸪、扭角羚、白腹锦鸡、白鹇、红腹角雉等，生物多样性保护极其重要。该区地貌以中高山峡谷为主，山高坡陡，泥石流滑坡强烈发育，土壤侵蚀敏感性程度高，是土壤保持重要区域。
重要保护地：本区域是大熊猫栖息地核心分布区。区域内分布有6个国家级自然保护区、9个省级自然保护区、2个国家级风景名胜区、5个省级风景名胜区、1个国家地质公园、3个省级地质公园、2个国家湿地公园、1个省级湿地公园、1处世界文化与自然遗产地、2处饮用水水源保护区的部分或全部区域。
保护重点：保护自然生态系统和大熊猫等野生动物及其生境，防治紫茎泽兰等外来有害生物入侵，维护生物多样性保护功能；加强自然保护区建设与管护，加强生态廊道建设；治理水土流失，防治地质灾害。
（2）峨边县生态红线分析
根据调查，峨边县涉及的生态红线有：
四川黑竹沟国家级自然保护区：位于乐山市峨边彝族自治县境内，面积29643公顷，其中核心区面积16745.9公顷，缓冲区面积3336.7公顷，实验区面积9560.4公顷。是以大熊猫及其栖息地为主要保护对象的森林和野生动物类型自然保护区。本项目位于峨边县新场乡，与保护区相距甚远，不涉及。
黑竹沟风景名胜区：风景区总面积为575km2，西至峨边、甘洛县界(也是乐山市、凉山州界)，西北至峨边、金口河县区界，北含挖支惹、老鹰山，东至哈曲与金岩乡、万坪乡界(以罗豁舒莫分水岭为界)，南至峨边、美姑县界。地理坐标为东经102°54′24.103＂～103°10′31.745＂，北纬28°45′26.906″～29°6′39.935″。本项目位于峨边县新场乡，与风景名胜区相距甚远，不涉及。
白沙河麻柳湾集中式饮用水水源地：根据《四川省人民政府办公厅关于城镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知》，白沙河麻柳湾水源地位于沙坪镇，本项目位于峨边县新场乡，与水源地相距甚远，不涉及。
（3）本项目与生态红线的符合性分析
经过核查比对，本项目不涉及四川省生态红线，项目与四川省生态红线的位置关系见附图。因此，本项目与《四川省生态红线保护方案》是协调的。
2、环境质量底线
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中“6.4.1项目所在区域达标判断，6.4.1.1城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、CO和O3，五项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。”项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《乐山市环境状况公报》（2019年度）的乐山市区基本污染质量监测数据，评价区各测点大气因子PM2.5未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。因此项目所在评价区域处于非达标区。
根据峨边彝族自治县空气质量限期达标规划《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年-2025年）》规划目标与阶段性目标：近期目标：到2020年，全县PM2.5年均浓度控制在45μg/m3以内，大气环境优良天数率比例达到85%以上。远期目标：力争到2025年，PM10控制在70μg/m3以内，PM2.5控制在35μg/m3以内，达到国家二级标准要求。阶段性目标：以基准年为基础，达标期限内实施阶段式滚动目标，分两个阶段逐步改善空气质量，第一阶段，近期2018-2020年，第二阶段，中长期2021-2025年。
根据峨边彝族自治县人民政府2020年第三季度水环境质量信息公开（http://www.eb.gov.cn/ebyzzzx/ebhjbh/202010/45f48f5d8a5347ab898659447be4dd29.shtml）：峨边彝族自治县县域监测河流为大渡河（地表水），断面监测点位2个，名称分别为宜坪、芝麻凼根据2020年7-9月监测报告显示，大渡河峨边段出入境断面地表水环境质量均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表I中III类水质。
根据现状监测，本项目建设地场界噪声昼夜可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类和4a标准。
3、资源利用上线
本项目营运过程中存在一定量的水、电等资源消耗，项目资源消耗在区域资源总量中占比较小，且各类资源利用满足清洁生产要求，符合资源利用上限要求。
4、环境准入负面清单
本项目为 LNG 加气站建设项目，符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》。因此，本项目不属于环境准入负面清单中项目。
四、项目选址合理性与环境相容性分析
1、与《乐山市城市总体规划（2011-2030）》符合性分析
2012年3月乐山市被四川省发展与改革委员会确定为LNG汽车试点试点城市之一，倡导使用低污染的LNG燃料。在《乐山市城市总体规划（2011-2030）》中，强调突出资源节约利用及环境保护，努力发展节能及新能源汽车，降低污染物排放，降低温室气体排放，积极推广低碳技术，发展循环经济，增强可持续发展能力，走绿色发展之路。
根据《乐山市城市总体规划（2011-2030）》，总体布局为：形成“一心五带两片”的产业空间布局。其中“一心”指主城区产业服务中心。“五带”指乐峨产业带、乐沙产业带、乐犍产业带、乐夹产业带和乐井产业带，其中乐峨产业带以培育休闲游憩产业功能为主；乐沙产业带以培育文旅融合绿色生态产业功能为主；乐犍产业带以培育综合产业功能为主；乐夹产业带以培育军民融合产业功能为主；乐井产业带以培育现代农业和轻工业为主。“两片”指西南绿色生态产业发展片和东北现代产业与服务业发展片。本项目为加气站新增 LNG 项目，属于《国民经济行业》中机动车燃料零售类，因此符合乐山市城市总体规划。
2、与“乐山市2014-2020年城镇燃气发展规划”符合性
根据国家《城镇燃气管理条例》要求，为进一步规范乐山市燃气基础设施建设，提高天然气综合利用水平，促进燃气设施建设管理规范化，确保经济安全和社会发展平稳进行，保障人民群众生活和燃气安全供应，制定了“乐山市2014-2020年城镇燃气发展规划”（以下简称该规划）。根据该规划表64“峨边彝族自治县CNG/LNG汽车加气站计算数量”规划2014-2030年所需LNG加气站数量为“1”座，本项目建设地址位于峨边彝族自治县新场乡长虹村，设计日加气规模为15×104Nm³/d，能满足该规划目标；根据该规划中表68“乐山市LNG汽车加气站数量规划”表明2016-2020年规划1座加气站（在2016年之前LNG加气站已建数目为0）。
因此，本项目的建设符合“乐山市2014-2020年城镇燃气发展规划”。
3、用地规划符合性分析
拟建项目选址于乐山市峨边彝族自治县新场乡长虹村2组，本项目于2020年10月30日，取得峨边彝族自治县自然资源局下发的关于该项目的建设用地规划许可证，项目用地性质为商业服务业设施用地，使用面积约为6666.04m²。本项目为加气站新建项目，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部 44 号令)及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第 1 号）的规定，项目属于“四十、社会事业与服务业，因此，土地利用性质合理。同时于2020年10月31日，取得峨边彝族自治县自然资源局下发的关于该项目的建设工程规划许可证，因此本建设工程符合城乡规划要求。并且本项目属于乐山市十三五加油加气站布点规划中的站点，项目站址交通便利，供水、供电、供气可依托城市基础配套设施。
因此，本项目用地规划符合要求。
4、选址合理性及外环境相容性分析
（1）本项目与《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）规定 4.3“站址选择”的符合性分析如下：
表 1-1 本项目选址与《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》对比表
	《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）规定 4.3“站址选择”
	本项目
情况
	符合
情况

	4.3.1
	站址选择应符合城市规划、交通规划、环境保护和消防安全要求，并应选在交通便利的地方
	本项目已取得峨边彝族自治县自然资源局下发的关于该项目的建设工程规划许可证，因此本项目选址符合当地城市规划，项目设计满足环境保护和防火安全要求，紧邻在建的国道245高速工程，因此交通便利
	
符合

	4.3.2
	城市建成区内的加气站，宜靠近城市道路，与道路交叉路口的距离应符合交通主管部门的要求
	项目位于乐山市峨边新场乡长虹村2组，距峨边县城约4km，为城市建成区边缘，且项目建址紧挨S306，不在道路交叉路口，能方便过往车辆加气所需
	

符合

	4.3.3
	加气站的LNG储罐、放散管管口、LNG卸车口与站外建、构筑物的防火间距，不应小于《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）中表4.3的规定
	详见下表1-2
	符合


从上表可以看出，本项目的选址符合《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）中4.3“站址选择”的要求。
（2）站内主要设施与站外建筑物的安全距离符合性分析
拟建项目位于乐山市峨边彝族自治县新场乡长虹村2组。项目南西北侧均为耕地（旱地）和林地，项目建址东侧紧邻S306道路，隔道路东南侧40m处为一洗车和生活用房，项目东侧为成（都）昆（明）铁路线经过，距离本项目建址301m，高差-136m；项目正北侧270m~500m，高差+70m处为长虹村二组村落（约30户，90人），有山坡阻挡，不可直视；东南侧230m处为一在建的G245高速公路，高差-115m；东侧300处为峨边西南水泥，高差-140m；项目东侧500m处为大渡河流域，高差-156m；东南方向380m处分布有散居住户（约10户、30人），高差为-129m；项目东侧270m处分布有散居住户（约4户，12人），高差为-130m；项目南侧240m处分布有散居住户（约1户、3人），高差为-90m；项目南侧79m处为一寺庙（无人）。 
本项目加气站为三级加气站，根据《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）中表 4.3 对加气站的 LNG储罐、放散管管口、LNG 卸车点、加气机与站外建（构）筑物的安全距离进行检查，如下表所示：
表 1-2 LNG 设备与站外建（构）筑物的安全距离（m）
	


站外建（构）筑物
	站内 LNG 设备

	
	 LNG储罐
	
	放散管
管口
	加气机
	LNG卸
车点

	
	三级站
	
	
	
	

	
	
标准

	本项目
	
标准

	
本项目

	
标准

	
本项目

	
标准

	
本项目


	重要公共建筑物
	80
	无
	50
	无
	50
	无
	50
	无

	明火或散发火花地点
	25
	无
	25
	无
	25
	无
	25
	无

	民用建筑
物保护类别
	一类保
护物
	25
	无
	25
	无
	25
	无
	25
	无

	
	二类保
护物
	16
	无
	16
	无
	16
	无
	16
	无

	
	三类保
护物
	
14
	
＞14
	
14
	
＞14
	
14
	
＞14
	
14
	
＞14

	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	25
	无
	25
	无
	25
	无
	25
	无

	其他类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐
	20
	>20
	20
	>20
	20
	>20
	20
	>20

	室外变配电站
	30
	无
	30
	无
	30
	无
	30
	无

	铁路
	50
	>50
	50
	>50
	50
	>50
	50
	>50

	道路
	快速路、
主干路；高速、I、II级
	8
	无
	8
	无
	8
	无
	8
	无

	
	次干路、
支路；III、IV级
	8
	无
	6
	无
	6
	无
	6
	无

	架空
通信线
	一般
	
0.75
倍杆高

	无
	0.75
倍杆高
	无
	0.75
倍杆高
	无
	0.75
倍杆高
	无

	
	国家I、II级
	1.5倍杆高
	无
	1倍杆高
	无
	1倍杆高
	无
	1倍杆高
	无

	架空电力线
	无绝缘层
	1.5倍
杆（塔）高
	无
	1倍杆
（塔高
	无
	1倍杆
（塔）高
	无 
	1倍杆
（塔）高
	无

	
	有绝缘层
	1倍杆
（塔）高
	距东面0.22KV电力线桩、西面10KV电力线桩距离均>50m
	0.75倍
杆（塔）高
	距东面0.22KV电力线桩、西面10KV电力线桩距离均>50m
	0.75倍
杆（塔）高
	距东面0.22KV电力线桩、西面10KV电力线桩距离均>50m
	0.75倍
杆（塔）高
	距东面0.22KV电力线桩、西面10KV电力线桩距离均>50m

	注1：民用建筑保护物类别的划分应执行《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156的有关规定。
注2 :L N G加气站的橇装设备与站外建、构筑物的防火间距应按本表相应设备的防火间距确定。
注3 :地下和半地下L N G储罐与站外建、构筑物的防火间距可按本表减少30%和20%。
注4 :L N G储罐、放散管管口、L N G卸车口与站外建筑面积不超过200m2的独立民用建筑物（非明火），其防火间距可按本表的三类保护物减少20%。
注5 :民用建筑物面向加气站一侧的墙为一、二级耐火等级的无门窗洞口实体墙，则储罐、加气机和放散管与该民用建筑物的防火间距可按本表规定的距离减少20%。
注6 :对国家有特殊规定的铁路线、公路线，应按照相关规定执行。


加气站与各种建筑、设施之间的安全距离，主要从 LNG 储罐、加气机、放散管管口、LNG 卸车口四个部位起算。由上表可知，本项目建（构）筑均在安全范围内，本项目选址与《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）中表4.3中站址选址要求相符。
（3）外环境相容性分析
本项目位于乐山市峨边彝族自治县新场乡长虹村，评价区域内无文物古迹、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感点。环评要求，今后项目周边所规划建设的建筑物应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》要求，与本项目站内设施保持足够的安全距离。因此，本项目不存在明显的环境制约因素；且项目设置有相应的环保设施对各类污染物进行合理收集和处置。
综上所述，项目周围不存在明显的环境制约因素，项目与周边环境相容。从环保角度分析，项目选址合理可行。
五、平面布局合理性分析
根据《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T1001-2011) 中5“站内平面布置”要求，本项目平面布置合理性分析见下表：
表 1-3 加气站平面布置原则
	类别
	规范要求
	本项目
	备注

	5.1围墙
	站内工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙
	除临站外道路一侧，其余三侧围墙均为2.2m的非燃烧实体围墙
	符合

	
	站内工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于25m时，且满足表4.3中防火间距的1.5倍时，相邻一侧可为非实体围墙。
	本项目站内工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于25m时，且满足本文表1-2中防火间距的1.5倍
	符合

	
	面向加气站进出口道路的一侧宜设置非实体围墙或开敞
	本项目面向加气站进出口道路的一侧为开敞设置
	符合

	5.2道路
	车辆入口和出口应分设置
	本项目车辆入口和出口为分设置
	符合

	
	LNG槽车单车道不应小于4.5m，其他车道宽度不应小于4m，双车道宽度不应小于7m
	本项目LNG槽车单车道＞4.5m，其他车道宽度均≥5m
	符合

	
	道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m，站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于6%，且宜坡向站外
	本项目设计道路转弯半径为12m＞9m，站内停车位为平坡设计，道路坡度＜6%，且坡向站外设计
	符合

	
	站内道路不应采用沥青路面
	项目站内道路及车行场地均为混凝土硬化地面，非沥青路面
	符合

	5.3防护堤
	LNG储罐四周应设置防护堤，防护堤的设置应符合下列规定：a）应采用非燃烧实体材料；b）防护堤内的有效容量不应小于单个最大LNG储罐的容量；c）防护堤高于堤内地面不宜小于0.6m
	本项目根据《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T1001-2011)5.3要求于LNG储罐四周设置了防护堤
	符合

	
	防护堤内LNG储罐之间的净距离不应小于相邻较大罐的1/2直径，且不应小于2m
	本项目仅设置一个60m³的LNG储罐
	/

	
	防护堤内不应设置其他可燃液体储罐、CNG高压瓶组或储气井
	本项目防护堤内不设置其他可燃液体储罐、CNG高压瓶组或储气井
	符合

	
	防护堤内宜设置排水设施，但不应直接排入市政排水管道
	项目防火堤内雨水及冲洗用水经防暴排污泵排至堤外雨水沟
	符合

	5.4加气岛及罩棚的设置
	加气岛应高出加气区地坪0.15~0.20m；宽度不应小于1.2m
	本项目加气岛高于加气区地坪0.15~0.20m；宽度＞1.2m
	符合

	
	罩棚的设计应符合下列规定：a）加气岛宜设置非燃烧材料的罩棚，罩棚净高不小于5m；罩棚边缘与加气机的平面距离不宜小于2.0m；b）罩棚支柱距加气岛端部不应小于0.6m；c）加气区应设照明灯，照度不得小于100lx。
	本项目罩棚为型钢结构，设置高度＞5m
	符合

	
	加气机附近应设置防撞柱（栏），防撞柱（栏）高度不应小于0.5m
	本项目加气机附近设置防撞柱（栏），且高度＞0.5m
	

	
5.5防火间距
	加气站的储罐、工艺装置宜露天布置，加气区应敞开布置
	加气站的储罐、工艺装置为露天布置，加气区为敞开布置
	符合


本工程位于乐山市峨边县新场乡长虹村二组，工程总共分2期建设，一期为LNG加气站，二期为预留加油站及充电站（不在本次评价分析范围内）。本工程拟设置在一矩形地块上，根据项目设计方案，工程布局分为LNG储罐工艺装置区、加气作业区、站房值班区以及二期预留加油区3座30m³卧式双层油罐和充电区设置5个充电车位。站房主要为站场工作人员生活和办公区设置在场地南侧，LNG工艺装置区设置位于站址西侧，采用地下式方式设置，紧邻储罐区设置LNG槽车卸车位及LNG集中放散管；加气岛罩棚区设置在场地中部，采用通过式方式设置，内设置3座LNG加气岛，每个岛上配备双枪加气机，站场进、出口道路宽度为25m。整个站场布置规范、整洁，满足规范及工艺要求的同时，又能形成一个良性的工作流程及环境。
拟建项目东敞开设置，沿站前道路分别设置进出口，中间以绿化带分隔，北侧为进口，南侧为出口；由于本项目场地处于山区地形，原始地形坡度较陡，场地平场后存在高边坡治理，因此其余三侧需进行高边坡治理。
本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷”的原则，结合拟建场地的用地条件和服务流程需要，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对站区平面布置进行了统筹安排（详见项目平面布置图）。
LNG加气站按火灾危险性分类属甲类场所，根据项目设计方案，总图布置时站内工艺设施与站内建(构) 筑物及其他辅助设施的防火间距参照《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T1001-2011)的相关规定执行，主体工艺装置与周围设施的防火间距设置符合规范要求。
六、工程概况、项目位置和项目组成
1、工程概况
项目名称：乐山市美凯来商贸有限公司峨边新场LNG加气站新建项目
建设单位：乐山市美凯来商贸有限公司峨边分公司
项目性质：新建
项目投资：本次项目的总投资为3000元人民币，环保投资为70.4万元
建设地点：乐山市峨边县新场乡长虹村2组（29.271802°N；103.275041°E）
生产规模：15×104Nm3/d；
2、建设内容及规模
本工程位于乐山市峨边彝族自治县道新场乡长红村2组，距离峨边县城约4km远。本工程分两期建设，一期为LNG加气站，二期为预留加油站及充电站，现仅进行一期项目建设。本工程一期项目为新建1座LNG加气站，主要服务对象为大型载重货车，设计规模15×104Nm3/d；站内设置1个60m3的LNG卧式低温储罐，3台LNG双枪加气机；站址北侧为省道306，各类施工物资进出场方便，地理位置优越，交通便利。本项目规划总用地面积为6666.04m²，站内设置1处通过式加气罩棚、1处地下式LNG工艺装置区、2层框架结构站房。根据场站气源状况及加气规模，本站主要工艺设备设置如下：60m³LNG储罐1台，LNG加注撬2套(包含：2台增压器、2台低温潜液泵、一台EAG加热器、一台BOG 回收装置)，3台LNG加注机，仪表风系统。
劳动定员及生产制度：本项目劳动定员为12人，采取两班制度，每天24小时营业，年运营365天。
3、项目气源及组分分析
根据建设单位提供的资料，项目原料LNG由广安华油液化工厂提供，采用LNG专用槽车配送运输至站内。项目供应的天然气成分如下（检测报告见附件）：
表 1-4	本项目液化天然气成分表 
	组分名称
	检测结果（摩尔分数，%）
	组分名称
	检测结果（摩尔分数，%）

	甲烷
	99.13
	氢气
	0.00

	乙烷
	0.60
	二氧化碳
	0.00

	丙烷
	0.02
	异戊烷
	0.00

	异丁烷
	0.00
	正戊烷
	0.00

	正丁烷
	0.00
	氮气
	0.25

	氦气
	0.25
	氧气
	0.00

	高位热值
	37.20MJ/m3
（20℃，101.3kPa）
	相对密度
	0.6732kg/m3

	低位热值
	33.51MJ/m3
（20℃，101.3kPa）
	相对密度
	0.5589kg/m3



参照强制性国家标准（GB17820-2012）《天然气》，本项目供应的天然气质量满足一类气技术指标。
4、项目场站等级
根据《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）中表4.1的规定，对LNG加气站等级进行了如下划分：
表 1-6	LNG 加气站的等级划分
	
等级
	LNG加气站

	
	LNG储罐总容积（m3）
	LNG储罐单罐容积（m³）

	一级
	120﹤V≤180
	V≤60

	二级
	60﹤V≤120
	V≤60

	三级
	V≤60

	注：V为LNG储罐总容积


本项目拟设1座60m3 LNG低温储罐，2套LNG加注撬，3台单枪LNG加气机等设施。因此，参照上表中LNG储罐总容积V≤60m3，LNG储罐单罐容积V≤60m3。对本项目加气站等级进行判定，本项目属于三级加气站。
5、项目组成及主要环境问题
项目组成及可能产生的环境问题见下表：
表 1-7	项目工程组成及主要环境问题
	工程
 分类
	项目名称
	建设内容
	可能产生的
环境问题
	
备注

	
	
	
	施工期
	运营期
	

	主体
工程
	加气区
	新建3台双枪 LNG 双枪加气机，加气机间距为 10.5m
	







施工扬尘

施工废水

施工噪声

建筑弃渣






	废气、
噪声、
环境风险
	
新建

	
	LNG 储罐及工艺装置区
	设置容积为 60m3 卧式低温储罐 1 座，LNG 加注橇2套（包含2台增压器、2台低温潜液泵、1台EAG加热器、一台BOG 回收橇装置，输气管道、控制阀门等
	
	废气、环境风险
	新建

	辅助
工程
	加气岛棚罩
	矩状网架结构，占地面积434m2，柱高 H=7.2m
	
	
废气、固废
	
新建

	
	回车场地坪
	水泥地面
	
	
	

	
	放散口
	1个，7m，为低压放散口
	
	
	

	
	控制仪、仪表间
	自动控制系统
	
	噪声
	

	办公生活设施
	站房
	框架结构，2层，一层高3.6m，二层3.3m，建筑总高7.2米，建筑面积 391.16m²
	
	废水、固废、噪声
	新建

	
公用工程
	
消防
设施
	加气区
	每两台加气机设置4kg手提式干粉灭火器2具，加气机不足两台按两台计。
	
	
/
	
新建

	
	
	储罐区、卸车区
	储罐区配置35kg推车式干粉灭火机2台
卸车区 配备2具8kg手提式干粉灭火器
	
	
/
	

	
	
	站房
	配备12具5kg手提式干粉灭火器，4具5kg手提式二氧化碳灭火器
	
	
/
	
新建

	
	实体围墙
	实体围墙高度均为2.2m
	
	/
	新建

	
	供水系统
	生产和生活用水取用于当地山泉水
	
	/
	新建

	
	供电系统
	市政供电系统供电，柴油发电机
	
	
/
	新建

	
	绿化
	绿化地坪2559m²
	
	
	

	环保
工程
	废气
	放散管1个；BOG回收橇1套
	
	
/
	新建

	
	废水
	生活污水经过化粪池处理后用作农肥，不外排；地面冲洗废水仅含少量的泥沙，不含有毒有害物质，该部分废水经导流沟排至站外低洼处。
	
	
/
	
新建

	
	噪声
	选用低噪声设备，采用减振、隔声等措施；站内车辆减速慢行，禁止鸣笛、在进出口设置减速带。
	
	
/
	
新建

	
	固废
	设置生活垃圾收集桶，分类收集交由环卫部门清运处理
	
	
	


七、原辅材料和主要设备
1、主要原辅材料
表1-8 主要原（辅）材料及能耗表
	序号
	名称
	单位
	耗量
	来源

	主（辅）料
	液化天然
气（LNG）
	万t/a
	3.6
	广安华油液化工厂

	能源
	电
	万kW·h/年
	189.4
	市政电网

	水耗
	自来水
	m3/a
	3938
	站外打井供给


液化天然气（LNG）的理化性质：
LNG 是英语液化天然气(liquefied natural gas)的缩写，主要成分是甲烷。
LNG 无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的 1/625，LNG 的重量仅为同体积水的 45%左右，热值为 52MMBtu/t ( 1MMBtu= =2.52×10^8cal)。LNG 主要成分是甲烷(90%以上)、乙烷、氮气(0.5-1%)  及少量 C3 ~C5烷烃的低温液体。LNG 是由天然气转变的另种能源形式。
①LNG 的主要成份为甲烷，化学名称为 CH4，还有少量的乙烷 C2H6、丙烷及氮 N2 等其他成份组成。
②临界温度为-82.3°C。
③沸点为-162.5°C，着火点为 650°C。
④液态密度为 0.420~0.46t/m3,气态密度为 0.68-0.75kg/Nm3。
⑤气态热值 38MJ/m3，液态热值 50MJ/kg。
⑥爆炸范围:上限为 15%，下限为 5%。
⑦辛烷值 ASTM：130。
⑧无色、无味、无毒且无腐蚀性。
⑨体积约为同量气态天然气体积的 1/625。
LNG 将天然气经脱硫、脱水、脱重烃、脱酸性气体等一-系列净化处理，采用深冷技术，将天然气冷却到-162°C，在常压下成为液态。在生产过程中，非烃类组分及一 些非甲烷烃类通常都要被除去。这样，LNG 燃料基本都是纯质烷烃， 主要是甲烷和乙烷，其组分比 CNG 的组分更纯净，其中甲烷含量进一步提高，达到 96%以上，因而燃烧产物也更为洁净，环保效益更为显著。
天然气有很多组分，但各组分彼此不起化学作用，各组分的性质和含量决定了天然气的性质。由于天然气中甲烷的含量在 90%以上，所以天然气也叫甲烷气。天然气是无色无味的，天然气不像一氧化碳那样具有毒性，它本质上是对人体无害的。如果天然气处于高浓度的状态，会使空气中的氧气不足以维持生命，同样会致人死亡。
2、主要生产设备
本项目主要设备规格、数量及用途见表1-9：
表1-9 主要生产设备一览表
	序号
	名称
	规格及参数
	单位
	数量

	1
	LNG储罐
	V=60m3  P=1.44MPa
	台
	1

	2
	LNG双泵橇
	低温潜液泵
	最大流量：340L/min
	台
	2

	
	
	EAG加热器
	/
	台
	1

	
	
	增压器
	/
	台
	2

	
	
	BOG回收装置
	/
	台
	1

	3
	LNG加气机
	Q=80kg/min   P=1.6MPa
	台
	3

	4
	仪表风系统
	/
	套
	1

	5
	阀门
	/
	只
	17

	6
	管材
	/
	/
	/

	7
	放空立管
	H=7m   DN100
	套
	1

	8
	阻火器
	PN16   DN100
	套
	1

	9
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC4型
	具
	12

	
	
	MF/ABC5型
	具
	6

	
	
	MF/ABC8型
	具
	10

	10
	推车式磷酸铵盐型干粉灭火器
	MFT/ABC35型
	台
	2

	11
	控制系统
	/
	套
	1


八、公用工程
1、给水
加气站生产用水（用于对道路、绿地浇洒用水）、职工生活用水采用当地山泉水。
2、供电
本工程电源从站场外约150m市政10kV电网引入站内新安装SCB13-400-10箱式变电站降压后，通过箱变内低压配电屏为站内生产、生活等用电设备供电。
3、排水
本项目生产废水包括道路冲洗废水，该部分废水仅含少量泥沙、机械杂质，不含有毒有害的物质，故站场内道路冲洗水与站房通过排水立管引至地面散排至站外低洼处；绿地用水部分全部蒸发，不产生废水；生活废水经化粪池进行处理后用作农肥，不外排。加气站采用雨污分流制，雨水经雨水沟排入雨水检查井，经水封井后，排至站外，未收集的雨水直接排至站外。
4、消防
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014年版第10.2条相关规定，本项目可不设消防给水系统，但需按规范配置相关灭火器材。
根据《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》（NB/T 1001-2011）中7.1加气站灭火器材设置规定，加气站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定：
①每台加气机、储罐应设置不少于2只4kg的干粉灭火器。
②LNG加气站内应配置2台35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。
③建筑物的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器设置设计规范》GB50140的规定。
其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）的有关规定。
加气站站区内各建筑物，按其面积及火灾危险性类别以确定配置灭火器的数量。根据项目设计资料，本项目总共设置20具干粉灭火器，消防器材的配备满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》（NB/T 1001-2011）等规范要求。
5、防雷、防静电及接地保护
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）2014年版和《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的相关规定，本工程防爆区域内的建、构筑物及设备按“二类”防雷设计；非防爆区域内的站房经计算年预计雷击次数为0.018次/a，按“三类”防雷设计。
防直击雷的外部防雷装置：
（1）接闪器
建筑物采用屋顶避雷带作接闪器，避雷带（网）采用-25×4热镀锌扁钢暗设。
加气罩棚利用金属屋面作为接闪器（彩钢板厚度≥0.5mm）。
根据土建提供基础高度与设备本身高度，经计算LNG泵撬在放散管保护范围之内可不再做防雷设计。
（2）引下线
利用建构筑物钢柱、钢筋混凝土柱或钢筋混凝土构造柱作引下线。
（3）共用接地系统
站场中的防雷接地、防静电接地、电气接地以及信息接地共用一套接地装置，组成共用接地系统
防闪电感应：
站场内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、保护钢管、钢窗等较大金属物和突出屋面的水管及风管等金属物，均应就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上，以防雷电感应。
防闪电电涌侵入：
[bookmark: _Toc245205487][bookmark: _Toc245205382]1）埋地或地沟内的金属管道，在进出建筑物处，应与共用接地系统相连。
2）为防止或减小因雷电波侵入时对站内设施的破坏，在电源引入的箱变低压侧母线上装设过电压浪涌保护器进行一级保护，在配电箱进线端安装过电压浪涌保护器进行二级保护；信息系统设备电源前端加装防浪涌保护器进行三级保护。
3）通讯线路入户端设置与之电压水平相适应的过电压保护装置。
防静电：
本工程的金属导体与防雷接地、电气保护接地（零）、信息系统接地等接地系统相连，即采用共用接地系统，可不设置专用的防静电接地装置。在卸车区和加气区设置静电接地报警仪。

	与本项目有关的原有污染情况及存在的主要环境问题：
本项目属于新建项目，位于乐山市峨边彝族自治县新场乡长虹村2组进行建设，根据现场踏勘，项目建址紧靠国道245，各类施工物资进出场方便，地理位置优越，交通便利地块使用性质为商业服务业设施用地。本项目选址周围现状主要为林地和耕地（旱地），无居民建筑和工业厂房。因此该建设地无遗留环境问题。



[bookmark: _Toc165893201]建设项目所在地自然环境简况                      （表二）
	一、自然环境简况
1、地理位置
峨边彝族自治县隶属于四川省乐山市，位于四川省西南部的小凉山区，与佛教圣地峨眉山毗邻。县城沙坪镇介于东经103°15′至103°33′，北纬29°15′之间。东西宽56千米，南北长73千米，全县幅员面积2395.5平方千米。成（都）昆（明）铁路横越县城，G246线穿过县境，距乐山大佛108千米，是通往大凉山的门户。新场乡是峨边的“北大门”，与峨眉山市大为镇接壤，距县城12公里，G246线横贯乡境内，四面皆山，高、中、低山气候自然分明，海拔400～1500米。全乡幅员面积47.08平方千米，辖6个村：新凤村，庞沟村，桃花村，星星村，羊子岩村，长虹村。
本项目建设地点位于峨边彝族自治县新场乡长虹村，项目地理位置图见附图1。
2、地形、地貌
峨边彝族自治县地处四川盆地与云贵高原的过渡地带，境内群山耸峙、山峦重叠、沟壑纵横、高差悬殊，最高马鞍山主峰海拔4288米，最低海拔469米。相对高差悬殊达3800米，形成西南高东北低逐渐倾斜地势。峨边是典型的大山区，境内峻岭崇山，绵延起伏，多彩多姿。全县群山大体呈平行排列的南北纵向分布。海拔3000－4000米以上的高峰共有19座，集中分布于县域西南，东北部虽也是山峦密布，但因地势偏低，山峰高度均在3000米以下。
3、水文特征
峨边彝族自治县河流均属大渡河水系，全县有大小河流42条，其中官料河、长滩河、西河、白沙河等河流流域面积大，流域内植被良好、水量丰沛，径流稳定，河床落差大。本项目所在地表水系为大渡河水系。
大渡河是岷江最大支流，发源于青海省果洛山东南麓，分东、西两源，东源为足木足河，西源为绰斯甲河，以东源为主源。东、西两源于双江口汇合后，向南流经金川、丹巴、泸定，于石棉折向东流，再经汉源、峨边、沙湾等城镇，在乐山市中区草鞋渡纳青衣江后，于乐山市城南注入岷江。大渡河干流全长1062km，四川省境内长852km。天然落差4175m，四川省境内2788m。流域面积7.74万km2，其中四川省境内6.80万km2，占全流域面积的91.5％。
4、气候、气象
项目所处区域属四川盆地亚热带湿润性季风气候为主，全年气候四季分明，阴湿多雨，具有云雾多、湿度大、积湿高、日照少、霜期短的气候特点。全年最高气温38℃左右，最低为-1～-2℃，平均气温为17.2℃。区内雨量充沛但四季分配不均，暴雨集中于七～九月并多雷暴，日最大降雨量110.7mm，最大降雨量为8月，近10年单日最大降雨量达474.00mm，年降雨量1344～1350mm，年蒸发量约600mm，年平均相对湿度80%，年日照约1200小时。春秋气温起伏较大，少风且风速不大。全年均可开展采矿工作。
[bookmark: _Toc210982121][bookmark: _Toc210022663][bookmark: _Toc336352006][bookmark: _Toc340965247][bookmark: _Toc280613344]5、动植物
峨边彝族自治县森林植被属于亚热带常绿阔叶林区，川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带，全县森林覆盖率为77%，河源地区森林覆盖率达62.2%。由于受山地地形制约，形成了相应的山地生物垂直带，植被垂直带谱明显，由低到高依次为：海拔1300～2000m，为亚热带常绿阔叶林带；海拔2000～2400m，为针阔叶林混交林带；海拔2400～3700m，为暗针叶林带；海拔3700以上，为高山灌丛和草甸带。
峨边彝族自治县有林草地面积25.09万公顷，占全县总面积的37.1%，天然草场面积33.44万公顷，占全县总面积的49.4%。
据调查，峨边彝族自治县树种包括针叶树种、阔叶树种、灌木树种及经济树种。其中针叶树种主要包括松科的云杉属、冷杉属、铁杉属、落叶松属、松属，柏科的侧柏属，树种有云杉、巴山冷杉、苍山冷杉、云南铁杉、红杉、云南松、高山松和侧柏等；阔叶乔木树种主要包括杨柳科、壳斗科、桦木科的山杨、川杨、青杨、刺叶栎、细叶青冈和红桦等；灌木树种主要有枸子木、三颗针、野蔷薇和杜鹃等。全县主要草种有高山寒草、高山早熟禾、珠牙蓼、黑花苔草、羊茅、披碱草等，主要分布在海拔3700m以上的高山宽谷、缓坡和小型台地。
国家珍稀保护的野生动物如大熊猫、羚羊、豹、小熊猫、黑熊、岩羊等均分布在黑竹沟自然保护区、黑竹沟风景名胜区和黑竹沟森林公园内的高海拔林区，不受工程建设的影响。
项目区具有气候温和、四季分明、无霜期长、雨热同季的特点，属亚热带湿润季风气候。区内植被条件较好，植被覆盖率约为50.6%。
项目区内主要栽种人工栽植人工林以杉树为主，郁闭度为14.2%，为疏林地；灌木丛有窄叶珍珠、胡颓子、金丝桃、马桑、黄荆等，草本主要有蕨类、火绒草、草莓、金茅、白三叶草等，覆盖率达36.4%左右。
项目区天然森林植被遭受一定的破坏，目前为次生天然林，主要以青杠、杉树、松树为主，郁闭度0.21；林下植被冷蕨类、铁芒箕、丝茅草、苔藓等，覆盖率达50%左右。
根据现场踏勘及查阅相关资料，项目评价范围内无珍稀、濒危动植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点，不在拟定的生态红线区内。
6、土壤
县域内土壤类型众多，从大渡河谷的冲积土到亚高山的灌丛草甸土壤均有分布。按植被不同，成土时间和因素不一，形成不同类型的土壤，分为森林地、草坡荒山地、农耕地、水域地等。低山河谷地带有部分近代河流冲积母质。由于人工耕作、培肥、地形、水文等多种因素影响，形成10个土类、18个亚类、24个土属、60多个土种。在土壤理化性状上，农耕地以壤土为主，约占75％；粘土次之，占23％；砂土是极少数，只占2％。土壤大部为中性偏碱，微酸性、中性及微碱性土多，酸性和碱性土极少，一般无碳酸盐反应。有机质含量丰富，耕层平均含量为2％以上，含氮量中等偏上，有效磷和有效钾含量丰富。土壤一般较为肥沃，尤以谷地和缓坡地土层深厚，保水保肥性能好，适合多种农作物生长。各类土壤大体分布：水稻土：面积为9.51km2，占总耕地面积的8.45％，分布在海拔1200m以下的亚热带河谷地带，以海拔600～800 m的区域分布面积最大，水稻土分为：淹育型、潴育型、潜育型3个亚类，包括5个土属，15个种，4个变种。
7、自然保护区、风景名胜及文物古迹
项目评价范围内无自然保护区、风景名胜及文物古迹等。


[bookmark: _Toc165893204]
环境质量状况                                    （表三）
	[bookmark: _Toc165893205]建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境等)
本次评价采用现场监测与资料复用法相结合的方式，对本项目所在区域地块的环境质量现状进行分析。本项目特委托四川清蓝检测科技有限公司对项目所在地进行了环境现状监测。
一、环境空气质量现状
1、环境空气质量统计数据
①环境空气数据来源
本次环境空气质量引用乐山市2019年环境质量公报中的监测数据，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2数据来源”的要求。
根据《乐山市2019年环境质量公报》，本项目所在区域大气环境质量现状情况见表3-1。
表3-1  2019年乐山市空气质量数据统计表    单位：ug/m3
	项目
	SO2
	NO2
	CO
	O3
	PM2.5
	PM10

	平均浓度
	12.9
	24.0
	1.4
	121.4
	39.1
	61.7

	质量标准（年平均）
	60
	40
	4
	160
	35
	70

	备注：一氧化碳年均值为24小时平均第95百分位数，臭氧年均值为日最大8小时滑动平均第90百分位数。


②评价方法和评价标准
依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）对乐山市2019年二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)六项污染物进行评价，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。SO2、NO2、PM10和PM2.5年度达标情况由该项污染物年平均浓度对照年平均标准确定，CO年度达标情况由CO日均值第95百分位数浓度对照24小时平均标准确定，O3年度达标情况由O3日最大8小时平均第90百分位数浓度对照8小时平均标准确定。达到或好于国家环境空气质量二级标准为达标，超过二级标准为超标。
报告数据显示：全市11个县（区、市）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳和可吸入颗粒物年均浓度分别为12.9μg/m3、24.0μg/m3、121.4μg/m3、1.4μg/m3和61.7mg/m3，均优于国家环境空气二级标准；细颗粒物平均浓度为39.1μg/m3，超过国家环境空气二级标准。
根据以上分析，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。
③峨边彝族自治县空气质量限期达标规划
《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年-2025年）》规划目标与阶段性目标：近期目标：到2020年，全县PM2.5年均浓度控制在45μg/m3以内，大气环境优良天数率比例达到85%以上。远期目标：力争到2025年，PM10控制在70μg/m3以内，PM2.5控制在35μg/m3以内，达到国家二级标准要求。阶段性目标：以基准年为基础，达标期限内实施阶段式滚动目标，分两个阶段逐步改善空气质量，第一阶段，近期2018-2020年，第二阶段，中长期2021-2025年。
综合考虑峨边彝族自治县经济发展特点和大气污染状况，峨边彝族自治县空气质量达标战略主要包括以下内容：一是通过调整能源结构、升级产业结构、优化空间布局、强化污染减排等手段，逐步推进大气污染源头控制；二是以矿山、建材、铁合金、化工、扬尘、机动车、餐饮、秸秆燃烧为重点污染源，推进多污染源综合控制；三是针对SO2、NOx、PM、VOCs等大气污染物，推进多污染物协同控制，同时把对NH3的排放控制纳入政策视野。在2020年、2022年、2024年对空气质量达标规划实施情况开展跟踪评价，查找不足，有针对性地提出改进措施，逐步实现城市空气质量达标。
综上，项目所在区域不达标指标PM2.5预期可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。
二、地表水环境质量现状
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]本项目拟建址位于乐山市峨边彝族自治县新场乡长虹村2组，根据《乐山市2019年环境质量公报》，2019年，乐山市47个监测断面中达到或优于III类水质断面39个，达标率83.0%，同比上升了4.3%；II、III、IV、V类和劣V类水质所占比例分别为53.2%、29.8%、4.3%、6.4%和6.4%。地表水断面水质监测中主要污染指标为总磷。
2019年，乐山市地表水共监测境内27条河流，其中岷江干流乐山段及其支流水质类别为II~III类；大渡河干流及其支流水质类别为II~III类；青衣江干流及支流水质类别为II~IV类；马边河干流及其支流水质类别为II~III类，茫溪河干流及其支流水质类别为III~劣V类；龙溪河水质类别为II类。
乐山市10个国控、省控地表水断面中，监测断面总体达标率为90%；青衣江、大渡河、马边河、龙溪河水质优，岷江乐山段水质良好，茫溪河水质受到中度污染。
根据峨边彝族自治县人民政府2020年第三季度水环境质量信息公开（http://www.eb.gov.cn/ebyzzzx/ebhjbh/202010/45f48f5d8a5347ab898659447be4dd29.shtml）：峨边县县域监测河流为大渡河（地表水），断面监测点位2个，名称分别为宜坪、芝麻凼。根据2020年7-9月监测报告显示，大渡河峨边段出入境断面地表水环境质量均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表I中III类水质。具体指标值如下：
表3-2  大渡河出入境断面      单位：mg/L
	入境断面（宜坪）
	出境断面（芝麻凼）

	检查项目
	检测结果
	检查项目
	检测结果
	检查项目
	检测结果
	检查项目
	检测结果

	水温（℃）
	20.2
	镉
	1.0×10-4 L
	水温（℃）
	18.7
	镉
	1.0×10-4 L

	pH
	7.32
	铬
	0.004L
	pH
	7.91
	铬
	0.004L

	溶解氧
	7.8
	铅
	2.2×10-3 L
	溶解氧
	7.8
	铅
	1.7×10-3 L

	高锰酸盐指数
	1.7
	氰化物
	0.004L
	高锰酸盐指数
	1.6
	氰化物
	0.004L

	化学需氧量
	6
	挥发酚
	0.0003 L
	化学需氧量
	6
	挥发酚
	0.0003 L

	五日生化需氧量
	1.2
	石油类
	0.01L
	五日生化需氧量
	1.1
	石油类
	0.01 L

	氨氮
	0.034
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	氨氮
	0.031
	阴离子表面活性剂
	0.05L

	总磷
	0.09
	硫化物
	0.005L
	总磷
	0.12
	硫化物
	0.005L

	总氮
	0.98
	粪大肠菌群（个/L）
	700
	总氮
	0.97
	粪大肠菌群（个/L）
	200

	铜
	2.2×10-3
	硫酸盐
	15
	铜
	2.8×10-3 L
	硫酸盐
	13

	锌
	0.02 L
	氯化物
	5
	锌
	0.02L
	氯化物
	4

	氟化物
	0.10
	硝酸盐
	0.72
	氟化物
	0.11
	硝酸盐
	0.73

	硒
	4×10-4 L
	铁
	0.03L
	硒
	4×10-4 L
	铁
	0.03L

	砷
	3×10-4L
	锰
	0.01L
	砷
	3×10-4L
	锰
	0.01L

	汞
	4×10-5 L
	 
	 
	汞
	4×10-5L
	 
	 


评价结论：大渡河峨边县境内主要污染物无超标现象，水质监测中各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表I中III类地表水环境质量标准限值的规定。
三、声环境质量现状
为了解项目所在区域的声环境质量现状，本项目特委托四川清蓝检测科技有限公司于2020年8月20～21日对项目四周厂界及其附近具有代表性的敏感点现状噪声进行了监测，具体见附件。
1、声环境质量监测
四川清蓝检测科技有限公司于2020年8月20日~21日对本项目进行监测。监测项目：等效连续A声级，即Leq。
表3-3  声学环境现状监测点位列表
	检测项目
	检测点位
	采样频次

	声环境质量
	N1东厂界外1m
	检测周期为2天，昼夜各1次，测各测点处的等效连续A声级

	
	N2南厂界外1m
	

	
	N3西厂界外1m
	

	
	N4北厂界外1m
	


监测时间及频率：2020年8月20日~21日监测2天，昼夜各1次。
监测方法：按《声环境质量标准》GB3096-2008的规定进行监测。
2、监测结果
表3-4 环境噪声监测结果表   等效声级：LAeq：dB
	检测点位
	检测结果
	执行标准
	达标情况

	
	2020.8.20
	2020.8.21
	《声环境质量标准》中2类标准
昼间≤60dB（A)
，夜间≤50dB（A)
4a类标准≤70（A)，≤55（A）
	/

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	/

	N1
	67
	53
	67
	53
	
	达标

	N2
	62
	50
	62
	52
	
	达标

	N3
	56
	47
	56
	48
	
	达标

	N4
	63
	51
	63
	52
	
	达标


3、评价标准
《声环境质量标准》GB3096-2008中2类和4a类标准。
4、评价结果
从表3-4现状评价结果可知，项目所在地昼夜声环境现状较好，监测点能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））和4a类标准限值（昼间70dB（A)，夜间55dB（A））的要求，区域声学环境质量良好。
四、生态环境质量现状
项目拟建址位于峨边彝族自治县新场乡，属于《四川省主体功能区规划》中大小凉山水土保持和生物多样性生态功能区。根据现场踏勘，区域内不存在珍稀动植物，无自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹等环境敏感区。
1、植被现状
项目区具有气候温和、四季分明、无霜期长、雨热同季的特点，属亚热带湿润季风气候。区内植被条件较好，植被覆盖率约为50.6%。
项目区内主要栽种人工栽植人工林以杉树为主，郁闭度为14.2%，为疏林地；灌木丛有窄叶珍珠、胡颓子、金丝桃、马桑、黄荆等，草本主要有蕨类、火绒草、草莓、金茅、白三叶草等，覆盖率达36.4%左右。
项目区天然森林植被遭受一定的破坏，目前为次生天然林，主要以青杠、杉树、松树为主，郁闭度0.21；林下植被冷蕨类、铁芒箕、丝茅草、苔藓等，覆盖率达50%左右。
2、陆生动物
根据现场踏勘及查阅相关资料，区域内无大型兽类，中、小型动物如黄鼬、鼬獾、猪獾等有一定数量分布。鸟类的种类在本区多达200余种，绝大多数以农、林、蔬菜害虫为食，鸠类数量较多。两栖爬行动物中蟾蜍类、蛙类、蛇类有一定数量。
根据现场调查及查阅相关资料，区域范围无保护性动植物分布。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 
本项目拟建址位于峨边彝族自治县新场乡，根据现场踏勘，项目建址外环境关系如下：
项目东南侧40m处紧邻一处加水生活用房；
项目北部大约270m~500m范围内分布有散居住户（约30户、90人），高差为+62m有山坡阻挡，不可直视；
项目正东方向490m处为大渡河流域，高差-156m，其水体功能主要为泄洪、灌溉、生活水源、工业水源；正东方向368m处为峨边西南水泥，高差-140m；正东方向301m处为成昆铁路线，高差为-136m；项目东南方向230m处为一在建的高速公路，高差为-115m；
项目东南方向380m处分布有散居住户（约10户、30人），高差为-129m；项目东侧270m处分布有散居住户（约4户，12人），高差为-130m；项目南侧240m处分布有散居住户（约1户、3人），高差为-90m；项目南侧79m处为一寺庙（无人）。
项目拟建区域内不涉及通信管线、军事设施、古代文物，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、原始天然林等环境敏感区域。根据本项目特点，结合外环境特征确定环境保护目标如下：

表3-5  项目主要环境保护目标
	环境要素
	保护目标
	规模
	位置
	距离（m）
	高差（m）
	保护级别

	地表水
	大渡河
	大河
	东
	490
	-156
	满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	环境空气
	散居住户
	30户，90人
	北
	270~500
	+62
	满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	散居住户
	10户，30人
	东南
	380
	-129
	

	
	散居住户
	1户，3人
	南
	240
	-90
	

	
	散居住户
	4户，12人
	东
	270
	-130
	

	
	加水生活用房
	3人
	东南
	40
	/
	

	噪声环境
	加水生活用房
	3人
	东南
	40
	/
	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准
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[bookmark: _Toc165893208]评价适用标准                                    （表四）
	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气质量
执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。标准值见表4-1。
表4-1  各项污染物的浓度限值  单位：mg/m3
	执行标准
	《环境空气质量标准》
[bookmark: _GoBack]GB3095-2012）

	污染物名称
	SO2
	NO2
	CO
	O3
	PM10
	PM2.5

	取值时间
	年平均值
	0.06
	0.04
	/
	/
	0.07
	0.035

	
	日平均值
	0.15
	0.08
	4
	0.16
	0.15
	0.075

	
	1小时
平均值
	0.50
	0.20
	10
	0.2
	/
	/


2、地表水环境质量
执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准限值  单位：mg/l
	标准
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	石油类

	Ⅲ类
	6～9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.5


3、地下水环境质量标准
执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准，标准值见表4-3。
表4-3  地下水质量分类指标
	项目
	pH（无量纲）
	溶解性总固体
	浑浊度
	总硬度
	氟化物
	石油类

	标准值
	6.5~8.5
	≤1000
	≤3
	≤450
	≤1.0
	/


4、声环境质量
执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区和4a类标准限值，标准值见表4-4。
表4-4  声环境质量标准  等效声级 LAeq：dB
	标准类别
	时  段

	
	昼  间
	夜  间

	2
	≤60
	≤50

	4a（临近S306）
	≤70
	≤55




	



污
染
物
排
放
标
准
	1、废气
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16296-1996）中的二级标准限值，见下表。
表4-5    大气污染物综合排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度（m)
	二级限值
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周围外浓度最高点
	1.0

	NOx
	240
	15
	0.77
	
	0.12

	SO2
	550
	15
	2.6
	
	0.40


2、废水
本项目采用雨污分流制，运营期生产废水包括道路冲洗废水，该废水中仅含有少量泥沙、机械杂质，不含有毒有害物质，故站场内道路冲洗废水与站房通过排水立管排至站外低洼处；生活污水经化粪池处理后，用作周边农田农肥，不外排。
3、噪声
（1）建设期间噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	项目
	时  段

	
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	标准值
	70
	55


（2）运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4a类标准。详见下表。
表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	标准类别
	时  段

	
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	2
	60
	50

	4a
	70
	55


4、固废
执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准要求。危险废物集中储存，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），经收集后暂存于危废暂存间并定期交由有资质的单位处置。

	总
量
控
制
指
标
	根据工程分析，项目LNG卸车、加注工艺均在密闭的管道中进行，并加装BOG回收系统，泄露的闪蒸汽经放散后无组织排放，因此不设置总量指标。
生活废水经化粪池处理之后用作农肥，不外排。
综上，本项目不设置总量控制指标。


[bookmark: _Toc165893209]
建设项目工程分析                               （表五）
	[bookmark: _Hlk7122416]工艺流程简述
一、施工期工艺流程简述
本项目主要建设内容包括加气站一座，并配套设置储气罐、站房、加气机、给排水、消防、仪表灯相关设施。项目建设期间施工工艺较为简单，主要施工工艺为基础工程施工、主体工程施工、装饰工程施工，及设别安装施工等。建设项目施工时间较短，施工过程中将产生的噪声、扬尘及废气、固体废弃物、施工废水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。本项目施工期施工工艺流程及产污分布如下图：


图5-1 施工期工艺流程及产污分布图
工艺流程简述：
1、基础工程
本项目基础工程主要为场地基础开挖、平整，场地平整施工主要产生建筑弃土（挖方、填方、弃方）；施工机械施工作业过程将产生一定的噪声，同时产生一定的扬尘、施工废水、生活污水等；
2、主体工程
主体工程包括加气站整体建设（主要包括工艺装置区、加气作业区、站房值班区）、设备安装等，该过程将产生施工弃渣、施工废水、生活污水等。施工建设期间主要为基础工程、主体工程等施工产生的噪声、扬尘、固废、废水等。
装饰工程施工：
在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤等产生噪声，油漆和喷涂产生废气、废弃物料及污水。
项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、废弃物料（建筑弃渣及其它废料）和废水为主要污染物。
二、运营期工艺流程简述
本项目加气站运营期工艺流程见下图：
[image: ]










图5-2 运营期工艺流程及产污分布图
工艺流程简述：
LNG加气站由卸车（接收）流程、升压流程、加注流程和泄压流程组成。
（1） 卸车（接收）流程
液化天然气槽车到站后，先将LNG槽车和LNG储罐的气相空间连通，利用卸车增压器或潜液泵对槽车进行升压，使槽车与LNG储罐之间形成一定的压差，利用此压差将槽车中的LNG卸入LNG储罐内进行缓冲、存储，完成进站LNG接收。
（2） 升压流程
LNG的汽车发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高，一般在1.0～1.2MPa，而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对LNG储罐中的LNG进行升压。LNG加气站储罐升压的目的是得到一定压力的饱和液体，在升压的同时饱和温度相应升高。LNG加气站的升压方式有两种：一种是通过自增压器升压，另一种是通过LNG增压泵进行升压。本工程设计采用两种方式相结合。利用LNG低温潜液泵能在很短时间内完成LNG增压，可缩短加气时间，自增压升压系统备用。
（3） LNG加注流程
给 LNG 车辆加气时，先将加注管路通过专用的 LNG 加气枪与汽车上的LNG瓶进液接口相连接，通过加注控制系统利用LNG潜液泵将储罐内的LNG经 LNG 加气机加注到 LNG 汽车的车载瓶中，LNG 汽车的车载瓶中的气相可以通过回气管输送回 LNG 储罐。LNG 加气机内的流量计对加注到车载瓶中的 LNG 和返回 LNG 储罐的低温气体分别进行计量。车载储气瓶为上进液采用喷淋式，加进去的 LNG 直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少放空气体，并提高了加气速度。
（4） 泄压流程
系统漏热以及外界带进的热量致使 LNG 气化，产生的气体会使系统压力升高。为保证储罐和管道的安全，加气站内 LNG 储罐及每两端封闭的管段中均设有安全放散阀，当系统压力大于设定值时（LNG 储罐 1.38Mpa、加气系统 1.68MPa），系统中的安全阀打开，安全放散的气体或液体经空温式 EAG 加热器加热后通过放空管放空，降低压力，保证系统安全。放散管管口高度需高于 LNG 卧式储罐以及 12.0m 范围内的建筑 2.0m 且距地面不小于 5m。
三、主要污染工序
[bookmark: _Hlk6674571]1、施工期主要污染工序
废气：本项目在建设施工过程中，挖土、运土、填土过程中有扬尘产生。
废水：主要为工地生活污水和建筑废水。
固废：项目施工期固体废弃物主要为建设过程中产生的土石方及施工人员生活垃圾。
噪声：本项目施工期主要进行场地平整，施工设备噪声主要为挖土机、推土机、运输车辆等运行过程中产生的噪声。
生态：主要为水土流失。
2、运营期主要污染工序
废气：主要为卸车作业无组织排放、系统超压放散排放和加气时泄露的少量天然气。废水：本项目运营过程中产生的废水主要为场地冲洗废水和生活污水。
噪声：主要为加气站设备噪声、车辆进出行驶噪声、人员活动噪声等。
固废：主要为生活垃圾。

四、水平衡分析
本项目主要从事机动车LNG加气站零售，项目用水主要为生活用水、绿化用水和地面冲洗用水等。
1）生活污水
项目建成后，劳动定员为12人，用水定额50L/(人•d)，其用水量为0.6m3/d，生活污水产生量为0.51m3/d（186m3/a），生活污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，其浓度分别为350mg/L、200mg/L、35mg/L、180mg/L、20mg/L。
治理措施：本项目修建化粪池，生活污水经化粪池（容积约20m3）处理后用作周边农田、林地农肥，不外排。
2）绿化用水
绿化用水定额按2.0 L/（m2·d）计，每日浇洒一次，绿化面积为2559.89，则用水量为5.11m3/d。该部分水全部蒸发下渗，不产生废水。
3） 站区道路地面冲洗废水：项目建成以后，每天进出加气站的车辆会产生扬尘，运营期每天对加气站区道路地面洒水冲洗一次，用以降低扬尘。道路冲洗用水定额按2.0 L/（m2·d）计，冲洗面积为3695.57m²，用水量7.40m3/d，该部分水经经导流沟排至站外低洼处。经分析，项目用水及排水情况如下表：
表5-1 运营期用水及排水情况一览表 单位m3/d
	序号
	分  类
	部 位
	用   途
	水量（m3/d）
	排水量（m3/d）
	备  注

	1
	生活用水
	站房
	饮用、卫生洁具
	0.6
	0.51
	化粪池处理用作农肥

	2
	生产用水
	站区
	绿地浇灌
	5.11
	/
	全部蒸发下渗

	
	
	道路冲洗用水
	冲洗
	7.40
	/
	沉淀池

	3
	/
	合计
	13.11
	/



项目水平衡图如下：

图5-3 项目水平衡图  单位：m3/d
五、污染源强分析及污染防治措施
（一）施工期污染源强分析及污染防治措施
（1）废气
本项目施工期间大气污染物主要为场地基础开挖及平整、土石方开挖及回填等过程中产生的扬尘，水泥砂石等各种建筑材料在建筑材料装卸、运输及堆置等过程中产生的扬尘，施工机械设备及车辆产生的汽车尾气。
1　 扬尘
1）车辆行驶扬尘
据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
Q＝0.123(V/5)(W/6.8) 0.85 (P/0.5) 0.75
式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/m·辆；
V——汽车速度，km/h；
W——汽车载重量，吨；
P——道路表面粉尘量，kg/m²。
下表为一辆 10 吨卡车，通过一段长度为 1km 的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大，因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/h  辆·km
	   清洁度
车速
	0.1
(kg/m2)
	0.2
(kg/m2)
	0.3
(kg/m2)
	0.4
(kg/m2)
	0.5
(kg/m2)
	1.0
(kg/m2)

	5（km/h）
	0.0511
	0.0859
	0.1164
	0.1444
	0.1707
	0.2871

	10（km/h）
	0.1021
	0.1717
	0.2328
	0.2888
	0.3414
	0.5741

	15（km/h）
	0.1532
	0.1576
	0.3491
	0.4132
	0.5121
	0.8613

	25（km/h）
	0.2553
	0.4293
	0.581

	0.7220
	0.8536
	1.4355


2）风力扬尘
施工扬尘的另一来源是建材的露天堆放、裸露场的风力扬尘，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响范围在100m以内。
堆场扬尘量的经验计算公式为：
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式中：

      

      

      
起尘风速与粒径和含水量有关，粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表：
表5-3  不同粒径粉尘的沉降速度
	粉尘粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粉尘粒径（m/s）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粉尘粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.822
	4.322
	4.624


由上表5-2可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此可认为当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些小粒径粉尘。评价要求对裸露的物料堆场加盖篷布，并对堆场进行周期性洒水降尘。
为减小施工扬尘对项目所在区域造成影响，根据《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》、《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》，施工工地设置围墙或者硬质密闭围挡，并对围挡进行维护；对施工现场进出口通道、场内道路，以及材料存放区、加工区等场所地坪硬化，对其他场地进行覆盖或者临时绿化，对土方集中堆放并按照规范覆盖或者固化；施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，施工及运输车辆经除泥、冲洗后驶出工地，不得带泥上路；露天堆放的河沙等易产生扬尘的物料以及不能及时清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放高度的密闭围栏，并对堆放物品予以覆盖；施工过程中应采取洒水或者喷淋等降尘措施。施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。
通过采取上述措施后，能够有效降低扬尘的产生量，不会对区域环境空气质量现状产生明显影响。
2　 汽车尾气
项目施工阶段将使用大量的机械设备和运输车辆，均以汽油和柴油作为动力燃料，当燃料燃烧不充分时，会产生一定量的废气，特别是柴油车，主要污染物为 NOx、CO 和 THC。
（2） 废水
本项目施工期废水主要为施工人员生活废水和施工废水。
1　 生活废水
本项目施工工期为8个月，施工高峰期施工工人为20人，按每人每天耗水0.10m3计，生活用水量约为2m3/d，生活污水排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为1.6m3/d，施工期施工人员生活污水排放量为384m³。生活污水中主要污染物浓度COD为350mg/L，BOD5为200mg/L，NH3-N为35mg/L，产生量分别为1.34kg/d、0.77kg/d、0.13kg/d。项目施工期间生活污水依托周边农户已有化粪池处理后，用作周边农田农肥，不外排。杜绝污水任意排放带来的环境污染危害。
2　 施工废水
施工废水包括施工期泄漏的工程用水、浇注砼的冲洗水、施工现场清洗、设备冲洗。施工废水中的主要污染因子是 SS，一般可高达 1000mg/L。其产生量与工程进度、施工人员的经验素质、有关地质情况及天气状况有关，其产生量量难以估算，施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工中。
（3）施工期噪声
噪声污染是项目施工期间最主要的污染因子，施工期噪声污染源主要来自建筑施工机械噪声，本项目施工可分为：土石方阶段，基础工程阶段，主体工程结构阶段和装修阶段。各阶段施工机械噪声特性分别如下表。
表5-4土石方阶段主要施工机械噪声特性
	施工机械名称
	声级
	声功率/db
	指向特性

	
	距离/m
	dB(A)
	
	

	翻斗车
	5
	79.16
	103.6
	无

	推土机
	5
	83～88
	105.5
	无

	液压挖掘机
	5
	82～90
	107.0
	无

	轮式装载机
	5
	90～95
	105.7
	无


表5-5 基础阶段主要施工机械噪声特性
	施工机械名称
	声级
	声功率/db
	指向特性

	
	距离/m
	dB(A)
	
	

	钻机
	5
	71.7
	96.8
	无

	起重机
	5
	80.0
	102.0
	无

	平地机
	5
	83.06
	--
	无

	空压机
	5
	88～92
	109.5
	无


表5-6结构阶段施工机械噪声特性
	施工机械名称
	声级
	声功率/db
	指向特性

	
	距离/m
	dB(A)
	
	

	汽车起重机
	5
	81.04
	103
	无

	塔式起重机
	5
	84.54
	--
	无

	混凝土输送泵
	5
	88～95
	110.06
	无

	商砼搅拌车
	5
	85～90
	96.0
	无

	混凝土振捣器
	5
	80～88
	112.0
	无

	木工电锯
	5
	93～99
	111.0
	无

	移动式发电机
	5
	95～102
	--
	无


表5-7 装修阶段主要施工机械噪声特性
	施工机械名称
	声级
	声功率/db
	指向特性

	
	距离/m
	dB(A)
	
	

	砂轮锯
	5
	82.6
	104.0
	无

	切割机
	5
	76.02
	105.0
	无

	磨石机
	5
	68.52
	90.5
	无

	起重机
	5
	81.04
	103
	无

	点刨
	5
	82.4
	--
	无


由于项目施工场地周边分布有少量散居住户，为防止项目建设对周边住户产生影响，评价要求施工单位应采取如下措施：
1）采用低噪声机具，并对施工机械定期维护，合理布置高噪声源，将高噪声机械设备布置在原理敏感目标的区域；
2）进行围挡作业，减小施工噪声，禁止夜间（22:00~6:00）、午休（12:00~1:30）期间高噪声施工；
3）合理安排物料运输时间，避免在清晨和夜间运输，合理控制车辆运输速度；
4）选择敏感目标较少的运输线路，减小交通道路噪声。
采取以上措施治理后，施工期昼、夜间噪声值能够满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。
（4）固体废弃物
本项目施工期为8个月，高峰期施工工人按20人计，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为10kg/d，施工期生活垃圾产生量为2.7t，经施工场地内设置的垃圾收集桶收集后，交由集镇环卫部门清运处置。
建筑垃圾及装修垃圾主要包括废砖、木屑、废石、废渣、废泡沫包装材料等，建筑及装修垃圾经分类收集后，能综合利用的考虑综合利用，不可利用的部分委托环卫部门统一清运、处理，最终实现零排放。
（5）生态
工程施工期的施工活动将对当地自然生态环境产生一定影响。工程施工过程因降雨、地表开挖和弃土填埋，可能引起不同程度的水土流失。项目建设地应做好相应的环保措施，防治水土流失的发生。施工过程中，土方填挖、泥土转载装卸作业过程中在堆放时都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。施工过程中的水土流失不但影响工程进度和工程质量，还会作为一种废物或污染物往外排放，会对施工场地周围环境产生影响。故在施工期要做好土石工程的平衡，安排好施工计划，减少弃土和泥土的裸露时间，以避免受到暴雨的直接冲刷，做好各项排水、截水、防止水土流失工作。
治理措施：施工现场需建设相应容积的沉淀池和排水沟，收集施工过程中产生的泥浆水，废水经沉淀除渣后排入周边灌溉沟渠。运土、砂石要保持完好，运输不宜太满，保证运载过程中不散落。临时裸露地表应采用防尘布覆盖，做好项目施工期的水土流失防治工作。
（二）运营期污染源强分析及污染防治措施
1、大气污染物及排放治理
1）加注工艺产生的有机废气
①卸车、储存和加气过程
LNG 卸车、加气过程中逸出的少量天然气。LNG 卸车、加气过程中，接头处难免有微量天然气逸出，产生的天然气对空自然排放。
根据设计资料，项目日最大加气量为15万Nm³/d。根据同类型加气站有关资料和类比调查，加气站天然气无组织排放量约为加气量的万分之一，据此，本项目设计日加气能力为15万Nm³/d（5400万Nm³/a）,则天然气的泄漏量约为15m³/d（5400m³/a），天燃气的密度取0.68kg/m³，则无组织废气排放量为0.425kg/h（3672kg/a）。根据天然气组分及性质，其中甲烷占98.9%，非甲烷总烃占0.2%，则甲烷的排放量为0.420kg/h（3631kg/a），非甲烷的排放量为0.0009kg/h（7.3kg/a）。
②LNG储罐闪蒸汽
LNG储罐闪蒸汽主要以总烃的形式存在。根据类比分析及储罐总容积，LNG储罐的日蒸发率≤0.3%，所以本项目总容积60m³的LNG储罐闪蒸汽最大产生量为108m³/d。排放量为0.16kg/h（1.42t/a），根据天然气组分及性质，其中甲烷占98.9%，非甲烷总烃占0.2%，则放散管的甲烷排放量为0.158kg/h（1.38t/a），非甲烷总烃的排放量为0.0003kg/h（3kg/a）
③加气废气
向汽车加注 LNG 时，由于车载 LNG 储气瓶内温度、压力较高，将产生少量气相天然气。通过加气机自带尾气回收装置及加气枪的气相管回到 LNG 储罐，未收集到的少量天然气很快扩散，对环境空气质量影响甚微。
④逸出天然气
项目卸车工序中接头处及 LNG 加注工序中加注过程逸出的微量天然气，逸漏的天然气均未达到可燃气体报警系统检出限值，同时由于天然气基本不含有毒物质，比重轻，且属间断、无规律性排放，其泄漏的少量天然气很快扩散，对环境空气质量影响甚微。本项目按照规范要求在作业区等危险场所设置可燃气体泄漏检测装置，防止气体泄漏。
综上所述，本项目运营期卸车、储存和加气过程系统逸出的少量天然气及低温放散系统 LNG 系统工艺设备和管道检修逸出的少量天然气共 0.578kg/h，5011t/a。其中，C2H6、C3H8 等非甲烷总烃排放量约 0.2%，为 0.012kg/h（10.3kg/a）。本项目设置一套 EAG 放散系统，放散经 LNG 卸压时产生的废气。放散天然气经过 EAG 系统加热后，使比空气更重的天然气比重变低，密度低于空气，再由放散管排放。由于放散量小，天然气相对空气的比重较低，放散天然气会迅速进入大气层而不会聚集。
本项目加气区废气拟采取的污染防治措施：
为减轻天然气放散对周围人群的影响，放散管应远离周边敏感点。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)，2014 修订版，天然气放散管管口与站外三类建、构筑物之间至少有 15m 的防火距离，与项目外生产厂房之间至少有20m 的防火距离；根据前文可知，本项目放散管管口与站外建(构)筑物防护距离满足规定中 15m 的要求。
本项目设置一套 EAG 放散系统，放散经 LNG 卸压时产生的废气。放散天然气经过 EAG 系统加热后，使比空气更重的天然气比重变低，密度低于空气，再由放散管排放。由于放散量小，天然气相对空气的比重较低，放散天然气会迅速进入大气层而不会聚集。
LNG 系统在整个接收、调压、加注过程中因吸收热能 LNG 气化间歇产生闪蒸汽（BOG），产生的闪蒸汽经回收管道收集，通过 BOG 回收系统回收至储罐内。并且业主需对项目天然气易漏点应加强巡检，在 LNG 储罐附近设置可燃气体报警器，防止空气中有害物质积累超标。同时由于天然气基本不含有毒物质，比重轻， 其泄漏的少量天然气很快扩散，对环境空气质量影响甚微。
由于天然气比重较轻，相对比重为 0.7513（对空气），放散的天然气会迅速排入大气，不会形成聚集，不会对周边环境构成明显的危害，放散量远远低于国家标准准许排放量，不会对周边大气产生大的污染。本项目在工艺区放置可燃气体报警器，电器设备和仪表均按 Q-2 级防爆选型，灯具为防爆灯具。
通过以上措施，闪蒸汽不会造成大面积泄露，不会影响周围居民。
2）汽车尾气
进出加气站的车辆会产生少量汽车尾气，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，应通过控制车辆行驶速度降低影响，通过大气的自净作用可以得到净化，鉴于项目场地开阔，扩散条件良好，因此对大气环境的影响甚微。
2、水污染物排放及治理
本项目使用净化后的成品 LNG 加注，不涉及脱硫、加臭、脱水等工艺，也不涉及 LNG 的生产和汽车清洗、维修服务。由工程工艺流程可知，项目无生产工艺废水。
本项目废水主要为生活废水、和地面冲洗废水，本项目不涉及洗车，无洗车废水。
拟采取治理措施：本项目站内生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。由于进出站的车辆车轮会携带少量粉尘和泥沙，因此场地冲洗废水需设置沉淀池进行沉淀后外排或回用。
因此，本项目的运营对区域地表水的水质不会产生明显的不良影响。
3、噪声污染物排放及治理
项目噪声主要来自设备噪声（潜液泵、加气机、仪表风系统的小型空压机和增压器）、进出车辆噪声，源强约为 60~80dB（A）。
表 5-8 主要噪声源及防治措施
	序号
	主要噪声源
	位置
	噪声防治措施
	治理前 dB(A)
	治理后 dB(A)
	噪声特性

	1
	空压机
	站房内
	低噪声设备、设置隔声间、减震、安装消声器
	80
	<70
	间歇

	2
	低温泵
	加气岛
罩棚内
	合理布局、减震、消音
	80
	<60
	间歇

	3
	LNG加气机
	加气岛
罩棚内
	间歇运作、合理布局、消声、基础减振
	70
	<60
	间歇

	4
	LNG加气机
	加气岛
罩棚内
	间歇运作、合理布局、消声、基础减振
	70
	<60
	间歇

	5
	LNG加气机
	加气岛
罩棚内
	间歇运作、合理布局、消声、基础减振
	70
	<60
	间歇

	6
	增压器
	储罐区
	合理布局、基础减振
	75
	<60
	间歇

	7
	
进出车辆
	
/
	减少机动车频繁启运和怠速，规范加气站秩序，严禁鸣笛，并减速慢行
	
80
	
<70
	间歇


噪声源经相应的降噪措施处理后通过墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将大幅度的衰减。具体的降噪措施有：
①合理布局：主要声源设备均布置在 LNG 撬装设备内；
②合理选型：所有声源设备选用低噪声设备，从源头削减噪声强度；
③工程措施：加强设备的日常运行维护，确保设备正常运转，避免故障引起高噪声；在进站、出站口设置减速带，尽量减少刹车制动，车辆进站时减速、禁止鸣笛。
通过采取减震、隔声等治理措施后，本项目的噪声源强可降噪 5~15dB(A)。
4、固体废物排放及治理
本项目固体废物主要为员工生活垃圾，为一般固体废物。本加气站建成之后，运营期间劳动定员11人，生活垃圾按0.5kg/人•d计算，则运营期间生活垃圾产生量为5.5kg/d，2t/a。
治理措施：经垃圾收集桶收集后，除可回收利用部分，其余垃圾统一清运至集镇生活垃圾转运点，交由当地环卫部门集中清运处置，不外排。
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项目主要污染物产生及预计排放情况                （表六）
		[bookmark: _Toc165893213]  内容
类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度
及产生量
	排放浓度
及排放量

	大气污染物
	施工期
	施工扬尘
	[bookmark: _Toc469068918][bookmark: _Toc469068981][bookmark: _Toc469069165]TSP
	3.5mg/m3；少量
	3.5mg/m3；少量

	
	运营期
	闪蒸汽
	非甲烷总烃
	10.3kg/a，加气系统均为封闭状态，逸漏量很少，且均为无组织排放。站场异常超压及设备检修排放的天然气，送至站外放散管集中排放

	
	
	汽车尾气
	烟气
	间断性排放，排放量小，可忽略不计，对周围环境无明显影响

	水污染物
	施工期
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N
	水量：384m3/施工期
CODCr:350mg/L，134kg
BOD5: 200mg/L，76.8kg
NH3-N:35mg/L，13.4kg
SS: 180mg/L，69.1kg
	依托周边已有化粪池处理后，用作周边农田农肥，不外排

	
	运营期
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N
	水量：186m3/a
CODCr:350mg/L，65.1kg
BOD5: 200mg/L，37.2kg
NH3-N:35mg/L，6.51kg
SS: 180mg/L，33.0kg
	

	
	
	绿化用水
	SS
	2.29 m3/d
	蒸发下渗

	
	
	地面冲洗废水
	SS
	少量
	经沉淀池沉淀之后循环使用

	噪声
	施工期
	机械设备、车辆
	噪声
	85dB（A）~100dB（A）
	昼间≤70dB（A）
夜间≤55dB（A）

	
	运营期
	加气站设备和进出站区车辆
	噪声
	59dB（A）~85dB（A）
	昼间≤60dB（A）
夜间≤50dB（A）

	固体废物
	施工期
	生活垃圾
	2.7t/施工期
	定点收集后送环卫部门统一清运处理

	
	
	废石废渣
	/
	建筑垃圾综合利用，剩余不可利用部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理

	
	运营期
	生活垃圾
	2t/a
	交由当地环卫部门统一处理


主要生态影响
一、施工期生态影响分析
1、对土地利用的影响
施工期对土地利用的影响主要是施工占地，该建设场地现为自然边坡，场地南北方向需向边坡内开挖约100m，东西方向向边坡内开挖约60m。拟建场地位于S306省道西侧，原始地形坡度30%～50%，坡面长有杂草及矮树丛，主要为旱地。该部分建设内容规模均较小，对土地利用格局影响较小。
2、对植被的影响
工程施工占地将完全损毁原有的植被，其地表植物将全部被毁，但由于面积有限，不会阻断物种基因的交流，不会导致任何植物种的消失。
施工人员施工过程中可能会践踏施工沿线周围的草本植物，施工区邻近区域的植被也将受到一定程度的损毁，如施工道路的建设等。
3、施工期水土流失
工程施工将导致施工区裸地的增加，破坏区域植被，导致区域水土保持能力一定程度的下降，从而增加区域水土流失量。
4、对动物的影响
工程施工期间将破坏地表植被，产生施工噪声，区域周边动物将遭受惊吓，从而选择远离项目施工区域，不会导致动物灭绝。
施工期生态环境影响主要体现在：改变区域土地利用现状、破坏区域植被、惊吓区域内动物、水土流失。
二、运营期生态影响分析
本项目所在区域距离峨边县城4km，属于城市周边位置，生物多样性较低，区域生态系统敏感程度较低。因此，本项目建设区域内无天然珍稀野生动植物及古、大、珍、奇树木分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源保护区等环境敏感点。本项目运营期不会对区域生态环境造成破坏，废水、废气等污染物经相应的治理措施处理后，不会对周边的环境造成大的影响。因此，本项目的建设对生态环境的影响甚微。
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环境影响分析                                    （表七）
	[bookmark: _Toc165893215]一、施工期环境影响分析
1、大气环境影响分析
在不同的施工阶段，施工过程中主要大气污染源的排放情况见表 7-1。从表中可知，施工期的主要污染因子是扬尘，不同施工阶段产生扬尘的环节较多，且大多数排放源扬尘排放的持续时间较长。
表 7-1	不同施工阶段主要大气污染源及污染物排放情况
	施工阶段
	主要污染源
	主要污染物

	
挖土阶段
	裸露地面、土方堆场、土方装卸过程
	扬尘

	
	运输卡车等
	NOx、CO、THC 等

	
建筑构
筑阶段
	建材堆放，教材装卸过程、混凝土搅拌、
加料过程，进出场地车辆
	扬尘

	
	运输卡车
	NOx、CO、THC 等

	建筑装修阶段
	垃圾、废料
	扬尘



为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强统一、严格规范管理制度和措施。按照国家有关建筑施工的有关规定，贯彻执行《城市扬尘污染防治管理规定》，采取如下措施：
（1）施工区域采取围墙隔离，建筑物外用塑料纱布在四周做围屏.
（2）在建筑材料的装卸、堆放拌和过程中应防止粉尘外逸，加强施工区的规范管理，建筑材料（砂、石）的堆放及混凝土拌和，并采取防尘抑尘措施。
（3）施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，对运输车辆进出的道路应洒水清扫，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘，并尽量减缓行驶车速。
（4）运输沙、石、水泥、土方等建材的车辆装载高度应低于车箱上沿。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆装卸完货后应清洗车厢。
2、地表水环境影响分析
项目施工场地内不设置机械维修点，施工期废水主要为生活污水，项目施工期间生活污水依托周边已有化粪池处理后用作周边农田农肥，不外排，杜绝污水任意排放带来的环境污染危害。
3、声环境影响分析
噪声污染是施工期的主要环境污染，污染集中在基础工程阶段、主体工程阶段。施工期声源都在室外，影响范围较远。综合分析，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声影响不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，会造成区域声环境质量的暂时下降。施工期主要噪声源及噪声源强分别见下表所示。
表7-2 施工期主要施工阶段噪声源统计表
	序号
	施工阶段
	噪声源

	1
	平整、开挖
	挖掘机、铲土机、卡车

	2
	建筑施工
	振捣机、起重机、打桩机、电锯



表7-3   施工期主要施工机械噪声源强统计表
	序号
	机械
	等效声级[dB(A)]

	1
	振捣机
	85

	2
	自卸卡车
	75～95

	3
	压路机
	87

	4
	电  锯
	86

	5
	铲土机
	95

	6
	挖掘机
	94


施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB以上，根据项目的施工特点，建筑施工所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，声源声级较高，对项目周边地区影响较大，经计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响见下表。
表7-4   建筑机械动力噪声不同距离的影响程度表
	 声源距离
	10m
	50m
	100m
	150m

	建筑机械动力噪声
	85
	71.0
	65.0
	61.5


由此可知，本项目的建筑机械动力噪声对项目周边的环境影响较大。经类比调查，正常情况下，施工场地中心位置噪声值在85dB以下，施工噪声在昼间80m内基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，夜间在180m外达到标准。
根据目前的机械制造水平和施工条件，施工期间的噪声是不可避免的，但只要采取一定的措施、合理安排施工作业时间，加强施工管理，即可减轻施工噪声对环境的影响。施工期噪声控制主要措施有：
1）施工现场固定噪声源集中布设，以减少噪声干扰范围，并充分利用地形、植被等自然条件，选择环境要求低的位置安放强噪声设备；移动噪声源如空压机等高噪声设备应尽可能屏蔽，在可能的条件下应尽量远离噪声敏感区，以减少噪声对周围地区的影响。
2）施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和敏感时段。
3）施工场地应采用屏障围护，减弱噪声对外辐射，同时应在不同的施工阶段，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。
4）在设备选型上选用低噪声设备，合理布置施工平面，合理安排施工时间。将强噪声作业安排在白天进行，杜绝夜间（22：00-7：00）施工噪声扰民。
4、固废环境影响分析
施工期间，将产生一定量的建筑垃圾和工程渣土，应及时堆放在指定的堆放点。施工单位应按照有关建筑垃圾和工程渣土处置等管理规定，与接纳单位签定环境卫生责任书，施工单位应有专人负责，对渣土垃圾的处置实施现场管理。此外，在工程竣工后，施工单位应负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，建设单位应负责督促工作。
本项目施工期为8个月，高峰期施工工人按20人计，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为10kg/d，施工期生活垃圾产生量为2.7t。生活垃圾以有机垃圾为主，随意抛弃易产生腐烂、发酵既污染水体环境，同时由于发酵而蚊蝇滋生，并产生臭废气污染环境，所以在建设期间，生活垃圾要集中定点收集，定期交由当地环卫部门清运，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。
5、水土流失影响分析
本项目属于新建项目，且该建设场地现为自然边坡，原始地形坡度30%～50%，坡面长有杂草及矮树丛，主要为旱地。目前该边坡现状比较稳定状态，无滑坡掉块现象。在施工期需进行土石方的开挖。建设项目土建施工，由于土地的开挖，原场址上的植被破坏，由于土地被扰动不可避免产生水土流失。评价区域地处植被茂密地区，评价区域内水土流失为轻度流失。
施工过程中，土方填挖、泥土转运装卸作业过程中的堆放时，都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。施工过程中的水土流失不但影响工程进度和工程质量，还作为一种废物或污染物往外排放，会对场区周围环境产生影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。
因此，该区域在建设过程中，应严格按照水土保持有关规定的要求进行施工，选择好基础工程开挖时段，做好临时取弃土场的水土保持防护工程，在破土开挖段应采用水土流失防护栏（网）。基础设计建设中应按规范要求进行水土保持工程措施和绿化措施的建设。
因此，评价要求做好以下几方面的水土流失防止措施：
（1）对地表明挖，做好临时防护措施，避免土（渣）造成水土流失，要求及时转运至规定地点堆放，对堆放点进行临时绿化；
（2）根据对工程建设过程中扰动、破坏原地表面积的预测，工程建筑物开挖及施工临时设施占地将对原地表具有水土保持功能的设施构成破坏，按相关法律法规要求应予补偿；
（3）在施工期为防止雨洪径流对临时堆料场和渣体的冲刷，采取编织袋或其它遮盖物进行遮盖，减少流失；并尽量避开雨季进行开挖工程。
（4）完善场地内排水系统，设置导流排水沟渠，设置雨水池。
二、运营期环境影响分析
1、大气环境影响分析
（1）污染物产生及治理措施
项目运营后，大气污染物主要来源于各个过程中逸出的闪蒸汽、机动车尾气。其中，设备微量泄漏和放散的天然气通过放散管直接排放。汽车尾气则采取自然扩散方式。
本项目大气污染物经过上述措施处理后均能做到达标排放，项目放散管的设置符合根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) 的要求，经过集中放散立管的快速泄放，有利于天然气的快速扩散，而本项目所在地周边较为空旷，有利于废气的扩散，因此，项目废气的排放不会对项目所在地的大气环境质量造成影响。
 加气工艺产生的有机废气：
① 卸车、储存和加气过程
LNG 卸车、加气过程中逸出的少量天然气。LNG 卸车、加气过程中，接头处难免有微量天然气逸出，产生的天然气对空自然排放。
根据设计资料，项目日最大加气量为15万Nm³/d。根据同类型加气站有关资料和类比调查，加气站天然气无组织排放量约为加气量的万分之一，据此，本项目设计日加气能力为15万Nm³/d（5400万Nm³/a）,则天然气的泄漏量约为15m³/d（5400m³/a），天燃气的密度取0.68kg/m³，则无组织废气排放量为0.425kg/h（3672kg/a）。根据天然气组分及性质，其中甲烷占98.9%，非甲烷总烃占0.2%，则甲烷的排放量为0.420kg/h（3631kg/a），非甲烷的排放量为0.0009kg/h（7.3kg/a）。
② LNG储罐闪蒸汽
LNG储罐闪蒸汽主要以总烃的形式存在。根据类比分析及储罐总容积，LNG储罐的日蒸发率≤0.3%，所以本项目总容积60m³的LNG储罐闪蒸汽最大产生量为108m³/d。排放量为0.16kg/h（1.42t/a），根据天然气组分及性质，其中甲烷占98.9%，非甲烷总烃占0.2%，则放散管的甲烷排放量为0.158kg/h（1380kg/a），非甲烷总烃的排放量为0.0003kg/h（3kg/a）
③ 加气废气
向汽车加注 LNG 时，由于车载 LNG 储气瓶内温度、压力较高，将产生少量气相天然气。通过加气机自带尾气回收装置及加气枪的气相管回到 LNG 储罐，未收
集到的少量天然气很快扩散，对环境空气质量影响甚微。
④ 逸出天然气
项目卸车工序中接头处及 LNG 加注工序中加注过程逸出的微量天然气，逸漏的天然气均未达到可燃气体报警系统检出限值，同时由于天然气基本不含有毒物质，比重轻，且属间断、无规律性排放，其泄漏的少量天然气很快扩散，对环境空气质量影响甚微。本项目按照规范要求在作业区等危险场所设置可燃气体泄漏检测装置，防止气体泄漏。
综上所述，本项目运营期卸车、储存和加气过程系统逸出的少量天然气及低温放散系统 LNG 系统工艺设备和管道检修逸出的少量天然气共 0.578kg/h，5011t/a。其中，C2H6、C3H8 等非甲烷总烃排放量约 0.2%，为 0.012kg/h（10.3kg/a）。本项目设置一套 EAG 放散系统，放散经 LNG 卸压时产生的废气。放散天然气经过 EAG 系统加热后，使比空气更重的天然气比重变低，密度低于空气，再由放散管排放。由于放散量小，天然气相对空气的比重较低，放散天然气会迅速进入大气层而不会聚集。
汽车尾气
进出加气站的车辆会产生少量汽车尾气，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，应通过控制车辆行驶速度降低影响，通过大气的自净作用可以得到净化，鉴于项目场地开阔，扩散条件良好，因此对大气环境的影响甚微。
（2）大气环境影响估算和预测
1）评价因子及评价标准
根据本项目工程分析结果，本项目营运期正常排放的主要污染物为无组织排放非甲烷总烃。
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的大气评价工作等级划分原则，分别计算每一种污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（简称“最大浓度占标率”），计算公式如下：


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。（一般选取 GB3095中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值）。
本项目评价因子及评价标准详见下表。
表 7-5 评价因子和评价标准表
	评价因子
	平均时段
	标准值
（μg/m3）
	标准来源
	平均
时段
	标准值
（μg/m3）

	非甲烷总烃（NMHC）
	1h
	2000
	大气污染物综合排放标准
	1
	2000


2）估算模型参数
本项目估算模型参数见表 7-6。
表 7-6 估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	36.1℃

	最低环境温度
	-3.2℃

	区域湿度条件
	湿润气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


3）主要污染源调查
项目主要污染物为无组织排放的非甲烷总烃，属于面源。非甲烷总烃排放源主来源于加气区和储罐区。根据业主提供的设计，加气区和储罐区较近，此次估算将
两个区域看做一个整体的面源。
表 7-7 项目主要面源参数一览表

	污染物
	排放速率（kg/h）
	年排放小时数
	排放工况
	面源有
效高度
	面源有效长度（m）
	面源有效宽度（m）

	NMHC
	0.012
	8760
	正常
	8
	51.2
	33.6


4）估算模式预测结果
采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算污染源下风向轴线浓度，并计算相应浓度的占标率。本项目主要污染源为：无组织排放有 1 个污染源。根据软件计算计算结果如下示：
表7-8 无组织废气预测结果一览表
	序号
	离源距离
	浓度mg/m3
	占标率%

	1 
	10
	0.0080
	0.67

	2 
	25
	0.0106
	0.88

	3 
	38
	0.0114
	0.95

	4 
	50
	0.0105
	0.87

	5 
	75
	0.0070
	0.59

	6 
	100
	0.0054
	0.45

	7 
	125
	0.0051
	0.43

	8 
	150
	0.0048
	0.40

	9 
	175
	0.0046
	0.39

	10 
	200
	0.0045
	0.37

	11 
	225
	0.0043
	0.36

	12 
	250
	0.0042
	0.35

	13 
	275
	0.0041
	0.34

	14 
	300
	0.0040
	0.33

	15 
	325
	0.0039
	0.32

	16 
	350
	0.0038
	0.31

	17 
	375
	0.0037
	0.31

	18 
	400
	0.0036
	0.30

	19 
	425
	0.0035
	0.29

	20 
	450
	0.0034
	0.29

	21 
	475
	0.0034
	0.28

	22 
	500
	0.0033
	0.28

	23 
	525
	0.0032
	0.27

	24 
	550
	0.0032
	0.27

	25 
	575
	0.0031
	0.26

	26 
	600
	0.0031
	0.26

	27 
	625
	0.0030
	0.25

	28 
	650
	0.0030
	0.25

	29 
	675
	0.0029
	0.24

	30 
	700
	0.0029
	0.24

	31 
	725
	0.0028
	0.23

	32 
	750
	0.0028
	0.23

	33 
	775
	0.0027
	0.23

	34 
	800
	0.0027
	0.22

	35 
	825
	0.0026
	0.22

	36 
	850
	0.0026
	0.22

	37 
	875
	0.0026
	0.21

	38 
	900
	0.0025
	0.21

	39 
	925
	0.0025
	0.21

	40 
	950
	0.0025
	0.20

	41 
	975
	0.0024
	0.20

	42 
	1000
	0.0024
	0.20

	43 
	1025
	0.0023
	0.20

	44 
	1050
	0.0023
	0.19

	45 
	1075
	0.0023
	0.19

	46 
	1100
	0.0022
	0.19

	47 
	1125
	0.0022
	0.18

	48 
	1150
	0.0022
	0.18

	49 
	1175
	0.0022
	0.18

	50 
	1200
	0.0021
	0.18

	51 
	1225
	0.0021
	0.17

	52 
	1250
	0.0021
	0.17

	53 
	1275
	0.0020
	0.17

	54 
	1300
	0.0020
	0.17

	55 
	1325
	0.0020
	0.17

	56 
	1350
	0.0020
	0.16

	57 
	1375
	0.0019
	0.16

	58 
	1400
	0.0019
	0.16

	59 
	1425
	0.0019
	0.16

	60 
	1450
	0.0019
	0.16

	61 
	1475
	0.0018
	0.15

	62 
	1500
	0.0018
	0.15

	63 
	1525
	0.0018
	0.15

	64 
	1550
	0.0018
	0.15

	65 
	1575
	0.0018
	0.15

	66 
	1600
	0.0017
	0.15

	67 
	1625
	0.0017
	0.14

	68 
	1650
	0.0017
	0.14

	69 
	1675
	0.0017
	0.14

	70 
	1700
	0.0017
	0.14

	71 
	1725
	0.0016
	0.14

	72 
	1750
	0.0016
	0.14

	73 
	1775
	0.0016
	0.13

	74 
	1800
	0.0016
	0.13

	75 
	1825
	0.0016
	0.13

	76 
	1850
	0.0016
	0.13

	77 
	1875
	0.0015
	0.13

	78 
	1900
	0.0015
	0.13

	79 
	1925
	0.0015
	0.13

	80 
	1950
	0.0015
	0.12

	81 
	1975
	0.0015
	0.12

	82 
	2000
	0.0015
	0.12

	83 
	2025
	0.0015
	0.12

	84 
	2050
	0.0014
	0.12

	85 
	2075
	0.0014
	0.12

	86 
	2100
	0.0014
	0.12

	87 
	2125
	0.0014
	0.12

	88 
	2150
	0.0014
	0.12

	89 
	2175
	0.0014
	0.11

	90 
	2200
	0.0014
	0.11

	91 
	2225
	0.0014
	0.11

	92 
	2250
	0.0013
	0.11

	93 
	2275
	0.0013
	0.11

	94 
	2300
	0.0013
	0.11

	95 
	2325
	0.0013
	0.11

	96 
	2350
	0.0013
	0.11

	97 
	2375
	0.0013
	0.11

	98 
	2400
	0.0013
	0.11

	99 
	2425
	0.0013
	0.11

	100 
	2450
	0.0013
	0.10

	101 
	2475
	0.0013
	0.10

	102 
	2500
	0.0012
	0.10


由上表可知，项目废气污染物无组织排放中非甲烷总烃的最大落地浓度为0.0114mg/m3，占标率为0.95%＜1%，对周边环境影响相对较小。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目废气污染物排放最大落地浓度占标率为0.95%＜1%，因此本次评价为三级评价，不需进一步预测，不需设置大气环境防护距离，对周边环境影响较小。
2、水环境影响分析
（1）地表水环境影响分析
项目运营期废水主要为职工生活污水，职工生活污水每日产生量为0.51m³/d（186m³/a）。生活污水经化粪池处理后，用作周边农田农肥，不外排。站区地面冲洗废水经导流沟排至站外低洼处。
按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目生产工艺中有废水产生，但均不外排到外环境中，因此评价等级确定为三级B，不再进行水环境影响预测。
因此，项目运营期污水对当地地表水环境基本不构成影响。具体等级判定见表7-9。
表7-9地表水等级判定依据
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量 Q/（m3 /d）；水污染物当量数 W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000 或 W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200 且 W＜6000

	三级B
	间接排放
	-


3、声环境影响分析
本项目建成后主要噪声污染源为加气机、空压机、潜液泵、车辆进出形式噪声、人员活动噪声等，各类噪声声级约在70~80db(A)之间。
根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，依据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》，项目噪声预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、厂界围墙屏障等因素，其噪声预测公式为。
点声源预测模式
LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）
式中：LA(r)——距噪声源r处预测点的A声级（dB(A)）；
L A(r0) ——距声源r0米处的声级值，dB(A)；
 r       预测点距声源的距离，m；
r0           源强外1m处；
多声源叠加模式

   
          式中:  L0——叠加后总声压级，dB；
                 n—— 声源级数；
              Li ——各声源对某点的声压值，dB。
项目营运期各噪声源噪声贡献预测结果见表 7-10。
表7-10  厂界噪声预测结果     单位:dB(A)
	序号
	噪声源
	噪声性质
	采取措施后源强dB(A)
	距离厂界的距离(m)及声级dB(A)

	
	
	
	
	东
	南
	西
	北

	1
	空压机
	间歇
	70
	120m
	244m
	195m
	275m

	
	
	
	
	28 
	22 
	24 
	21 

	2
	低温潜夜泵
	间歇
	60
	196m
	319m
	120m
	203m

	
	
	
	
	24 
	20 
	28 
	24 

	3
	1#LNG加
气机
	间歇
	60
	117m
	315m
	195m
	205m

	
	
	
	
	29 
	20 
	24 
	24 

	4
	2#LNG加气机
	间歇
	60
	72m
	310m
	238m
	205m

	
	
	
	
	33 
	20 
	22 
	24 

	5
	3#LNG加气机
	间歇
	60
	72m
	200m
	238m
	320m

	
	
	
	
	33 
	24 
	22 
	20 

	6
	增压器
	间歇
	60
	193m
	321m
	125m
	203m

	
	
	
	
	24 
	20 
	28 
	24 

	贡献值
	38 
	29
	33
	31 

	厂界背景值
	昼间
	67
	62
	56
	64.5

	
	夜间
	53
	51
	47.5
	51

	执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
	昼间
	70
	60
	60
	60

	
	夜间
	55
	50
	50
	50

	达标情况
	昼间
	达标
	达标
	达标
	达标


根据表 上表中厂界及敏感点噪声预测结果可知，项目东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4a 类标准限值要求，项目西侧厂界、南侧厂界、北侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求。
由于加气站昼夜 24 小时运行，夜间人为噪声影响较大，因此，为进一步降低项目在运营期间噪声对周围环境的影响，环评要求：
1　 项目运营设备尽量选用低噪声设备，对设备应配置隔声、降噪及减震设施，降低噪声对环境的影响；
2　 合理安排加油站卸油作业时间，避免设备噪声扰民。
3　 噪声设备应尽量布置在场区内远离敏感目标（住户）的位置。
4　 规范站内交通组织管理，设置警示牌，禁止车辆在站内鸣笛等。
5　 在日常运行中应加强对工作人员的管理，对加气车辆盖做到轻拿轻放，不得
6　 高声喧哗，并在站区内张贴禁止高声喧哗标识，站区禁止鸣笛，控制车速等措施。
7　 综上，在采取环评提出的以上措施后，本项目的噪声不会对周边声学环境造成
明显影响，可以做到厂界达标排放，噪声不扰民。
4、固体废弃物环境影响分析
项目建成后固体废物主要为生活垃圾，本项目运营期劳动定员11人，生活垃圾按0.5kg/人•d计算，则运营期间生活垃圾产生量为5.5kg/d，2t/a。产生的生活垃圾通过场区内设置的垃圾桶收集装袋后送环卫部门，由环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不对外随意排放，对当地环境基本无影响。
5、土壤环境影响分析
本项目位于乐山市峨边彝族自治县，该项目为LNG加气站，主要从事机动车燃气零售，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录 A，本项目为社会事业与服务—其他，属于Ⅳ类项目。可不展开土壤环境影响评价工作。
6、生态环境影响分析
详见表六。
三、环境风险分析
1、风险源调查
根据《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218-2018)，液化天然气属于易燃物质被列入辨识范围。液化天然气在临界量为 50t。本环评以 LNG加气站、LNG储罐作为危险化学品重大危险源评价单元。
（1） 物质风险调查
根据工程分析，本项目在运营过程中涉及到的危险物质为天然气，其物质理化性质及危险特性如下表：
表 7-11 天然气理化性质及危害特性
	CAS
	74-82-8
	RTECS
	PA1490000
	UN
	1971
	危编号
	21007

	中文名称：液化天然气
	英文名称：Methane；Marsh gas
	分子式：CH4（主要成分）

	理化性质
	外观及性状: 无色无臭气体
蒸汽压: 53.32Kpa／-168.8℃
溶解度: 微溶于水，溶于乙醇、乙醚
相对密度：空气：0.55；水: 0.42／-164℃

	燃烧爆炸
	闪点: -188℃
爆炸极限: 5.3～15 (V%)
自燃点: 538℃
火灾危险类别: 甲类

	危险性
	危险特性: 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
燃烧(分解)产物: 一氧化碳、二氧化碳。
稳定性: 稳定
聚合危害: 不能发生
禁忌物: 强氧化剂、氟、氯
灭火剂: 雾状水、泡沫、二氧化碳

	毒害性及健康危害
	侵入途径: 吸入
健康危害: 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息昏迷。

	急救措施
	皮肤接触:  若有冻伤，就医治疗

	防护措施
	呼吸系统防护: 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。  
眼睛防护: —般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
手防护: 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。
防护服:  穿工作服。
其它: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

	包装与
储存
	储运注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用


根据工程分析，本项目仅设计安装1个LNG储罐60m3，储罐装量系数为≤0.95，储罐内液化天然气密度为0.412kg/m³。项目建成后天然气储存情况见下表：
表7-12 项目建成后危险物料贮存情况
	序号
	物料名称
	包装方式
	储存量
	位置

	1
	天然气
	真空储罐
	＜27
	LNG卧式储罐


（2）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ + ，详见下表。

表7-13  建设项目环境风险潜势划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


P分级确定：
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量的比值Q：


式中：q1，q2、……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
本项目所涉及的风险物质主要为天然气，本项目本项目加气站站区内天然气的最大储存量＜27t，项目Q值计算如下：
表7-14  项目物料存储情况
	序号
	物质名称
	临界量（t）
	单元实际存储量（t）
	q/Q

	1
	天然气
	50
	＜27
	0.54


根据分析，项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ。
（3）风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分如下表：
表7-15  评价工作等级划分表
	 环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


2、环境敏感目标概况
拟建项目主要环境敏感目标分布情况如下表：
表7-16  主要环境敏感目标分布情况表
	保护目标
	规模
	位置
	距离（m）
	高差（m）

	大渡河
	大河
	东
	490
	-156

	散居住户
	30户，90人
	北
	270~500
	+62

	散居住户
	10户，30人
	东南
	380
	-129

	散居住户
	1户，3人
	南
	240
	-90

	散居住户
	4户，12人
	东
	270
	-130

	加水生活用房
	3人
	东南
	40
	/


3、环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。
（1）物质危险性识别
本项目在生产过程中所涉及的风险物质主要为天然气。
（2）生产系统危险性识别
LNG在运输过程中，若发生交通事故，易引发泄露事故，泄露的物料若进入大气，可能会污染大气环境。
（3）危险物质向环境转移的途径识别
本项目涉及的危险物质主要为天然气，向环境转移的途径主要为泄露，其环境风险类型主要为泄露、火灾等引发的伴生/次生污染物排放。
4、风险分析
该项目为LNG加气站，在生产过程中环境风险类型主要为泄露、火灾、爆炸，将对环境产生一定程度的影响，环境风险危害后果分析如下：
表7-17  环境风险危害后果
	风险类型
	环境要素
	影响分析

	泄露
	环境空气
	天然气成分中主要含甲烷，当天然气发生泄露时空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息昏迷。

	火灾
	环境空气
	天然气燃烧将产生CO、CO2等污染物，对区域大气环境产生一定影响。

	爆炸
	环境空气
	爆炸时将产生大量的CO、CO2等污染物，对区域大气环境产生一定影响。

	
	声环境
	在爆炸时，将产生强烈的振动，对区域声环境产生明显影响。

	
	生态环境
	在爆炸时，由于爆炸震荡、冲击波等，有可能对区域植被产生破坏，影响区域生态环境。


5、 环境风险防范措施及应急要求
由于本项目存在大量易燃、易爆物品，一旦操作失控或设备发生破裂、泄漏、腐蚀等，就为风险事故发生“创造”了条件。尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到
最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。
项目为减少环境风险，要求做到：
（1） 严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）、《汽车车用压缩天然气加气站设计规范》（SY0092-98）等相关规范及国家制定的相关最新规范进行设计建设和运行管理，并采用技术先进、安全可靠的设备，从而提高工程的建设质量和本质安全；
（2）LNG储罐选用真空粉末绝热储罐，储罐内分为两层（内罐材料采用S30408，
外罐材料选用低合金容器钢Q345R），夹层中间填充珠光砂粉末，夹层抽真空，有效防止外界热量传入罐内，保障储罐安全；采用的真空泵池（安装低温潜液泵的真空容器）的结构为双圆筒高真空多层容器，内外容器用奥氏体不锈钢板材制成，夹层内包扎多层材料并抽真空；配置1台空温式安全放散气体加热器，放散气体先通过该加热器加热，使其密度小于空气，然后再引入高空放散；站区工艺管线按照《奥氏体耐低温输送流体用不锈钢》规范，采用OCr18Ni9耐低温不锈钢钢管；选用正规厂家的高压高质量阀门；
（3）设置站控系统1套，采集LNG站内的各监控点的工艺参数，监视与控制设备运行状态；
（4）采用PLC控制系统对储罐、潜液泵、站内工艺阀门以及加液机的监控和管理，对气站的安全状态进行监测，通过泄漏报警仪等监测设备及时发现泄漏等隐患，并予报警并关闭紧急切断阀；
（5）采用联锁控制方案，当LNG潜液泵池出现报警时自动切断电源，当LNG储罐出现报警时，发出报警信号；
（6）可燃气体报警系统设两级报警，当各检测区域的天然气泄漏浓度达到25%LEL时，控制室声光报警；当各检测区域的天然气泄漏浓度达到50%LEL时，控制室声光报警，可燃气体报警控制器输出联锁信号控制对应各区域重要设备停止运行；
（7）设置其它安全装置（灭火器、警示标志等、防静电工作服、自吸式呼吸器、泄漏事故的截断和收集系统等）。
本次环评要求和建议：
（1）要求项目必须严格按照安评要求进行安全运营，落实单位安全生产制度和责任，建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。项目必须在得到安监、环保管理部门许可后方可运营。
（2）要求项目进一步加强安全检查，完善风险管理措施，必须保证天然气不外泄不造成环境污染事故发生。
（2）应急要求
针对工程可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。
表7-18   应急预案内容
	序号
	项  目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：储罐区、加气岛、输送管道

	2
	应急组织机构、人员
	建立加气站应急组织机构、人员

	3
	预案分级影响条件
	规定预案的级别和分级影响程序

	4
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢救、救援及控制措施
	有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急监测、防护措施器材
	事故现场、临近区域、控制防爆区域、控制清除污染措施及相应设施。

	8
	人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划
	事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

	11
	公众教育和信息
	对加气站临近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。


6、环境风险分析结论
拟建项目环境风险事故主要为天然气在使用过程中发生的泄露、火灾、爆炸，对环境造成一定的影响。通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高员工的风险防范意识，掌握本职工作所需的环保知识和技能，严格遵守环保规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作中存在的环境风险以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少环境风险发生的概率。因此，本项目通过落实上述环境风险防范措施，其环境风险发生概率可进一步降低，其环境风险可控制在可接受范围。
建设项目环境风险简单分析内容表如下：
表7-19  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	乐山市美凯来商贸有限公司峨边新场LNG加气站新建

	建设地点
	（四川省）省
	（乐山市）市
	（/）区
	（峨边彝族自治）县
	（/）园区

	地理坐标
	经度
	103.275041°
	纬度
	29.271802°

	主要危险物质及分布
	天然气：储罐、加气岛、输送管道

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	详见环境风险识别内容 

	风险防范措施要求
	详见风险防范措施内容

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	无


五、环境管理及环境监测
（1）环境管理
①施工期环境管理
本项目为新建项目，应按照相关规定做好区域环境保护工作：
A、合理使用土地。
B、土石方施工时，尽量避开雨季，并结合地质情况，把防排水与现有排水设施相结合，减少冲刷，防止水土流失。
C、弃土时做到不多占用土地，少破坏植被，及时实施防护。
D、及时清理垃圾并保持生产、生活区环境卫生，严禁随意倾倒垃圾。 
E、在有粉尘的作业环境中作业，除洒水降尘外，作业人员还必须配备劳保用品。
F、经常征求当地环保部门及当地群众对施工范围内环保工作的意见，及时整改，避免和减少由于施工方法不当引起的环境污染和破坏。
②运营期环境管理
运营期环境管理任务的重点是区域环境的保护，建议项目管理单位设立专职环境管理人员1人，全权负责各项环境管理及保护工作。并制定如下环境保护工作条例：
A、环境保护职责管理条例；
B、建设项目“三同时”管理制度；
C、固体废弃物管理制度；
D、应急事故处理制度；
E、环保教育制度。
F、环境管理
运营期需设置专职环保人员，加强对雨水池、移动式雾炮机等设施进行管理，确保设施设备正常运行。
（2）环境监测
按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），由建设单位委托具有环境监测资质的单位对加气站环境进行定期监测，监测计划内容如下：
1）废气
监测项目：非甲烷总烃；
监测点位：上风向10m、下风向10m；
监测频次：按需确定；
2）噪声
监测项目：等效A声级；
监测点位：场界四周；
监测频次：按需确定；
（3）环保设施竣工验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
表7-20 环保竣工验收一览表
	类型
	污染物名称
	治理措施
	验收标准

	废水
	生活污水
	修建化粪池1个，容积约15m3
	站区生活污水经化粪池处理用作农肥，不外排

	废气
	非甲烷总烃
	加气系统均为封闭状态，逸漏量很少，且为无组织排放。站场异常超压及设备检修排放的天然气，送到站外放散管集中排放。
	《大气污染物综合排放标》
（GB16297-1996）中二级标准

	
	汽车尾气
	加强进出站车辆管理、经常扫地、洒水降尘、冲洗地面
	

	噪声
	车辆噪声
	限速、限值鸣笛 
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008 ）2类和4a类标准限值

	
	设备噪声
	选用低噪声设备、建筑物隔声、距
离衰减
	

	固废
	生活垃圾
	设置垃圾桶收集后，送入附近垃圾
收集点堆放
	是否按要求处置


六、环境保护投资估算
本项目环保拟投资70.4万元，占总投资3000万元的2.3%。主要用于项目建设水土保持、废水治理、废气治理等，经过对废气的治理和废水的治理，能满足环保的要求，环保设施合理可行。环保投资见表7-21：

表7-21环保投资一览表
	项目
	内容
	投资（万元）
	备注

	施工期
	废水处理
	修建雨水池、排水沟渠
	5.0
	/

	
	扬尘防治
	道路洒水、工程车辆清洗
	0.3
	/

	
	固废治理
	施工区垃圾收集、清运
	0.3
	

	
	边坡防
护工程
	坡顶、坡脚修筑截排水沟、根据各段岩土特征布置锚杆挡墙＋绿化支护，或采用抗滑桩等支护
	10
	/

	营运期
	废水治理
	生活污水采用化粪池处理后用作周边农田农肥
	5.6
	/

	
	
	加气站场雨污分流，设置雨水沟
	5.0
	/

	
	固废处理
	固废临时贮存设施、垃圾分类收集箱数套
	0.2
	/

	
	废气治理
	EAG加热器1台、放散管立管基础、BOG回收装置
	5.0
	/

	
	噪声治理
	车辆噪声：加强管理，禁止鸣笛，保持道路通畅
	0.5
	/

	
	
	设备噪声：设备基础减震、建筑物隔声、距离衰减
	
	

	
	绿化
	绿化地坪
	26
	/

	地下水防渗
	LNG 撬装基础底面防渗（一般防渗区）和化粪池防渗，防渗系数 K≤1×10 -7 cm/s
	5.0
	/

	风险防范
	环保管理、安全标志、消防器材配置等
	5.0
	/

	监测计划
	对项目废气、噪声、废水排放情况定期监测
	2.5
	/

	合计
	70.4
	/






建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果          （表八）
	内容类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气
污染物
	施工期
	施工扬尘
	避免大风天气作业，设置扬尘防护网，采取洒水抑尘等，且随施工期的结束而消失
	对施工区域周围的大气环境影响较小

	
	运营期
	汽车尾气
	尾气排放量较少
	对周围大气环境影响较小

	
	
	加气区、储罐区
	非甲烷总烃：加气系统均为封闭状态，逸漏量很少，且为无组织排放。站场异常超压及设备检修排放的天然气，送到
站外放散管集中排放。
	

	水污染物
	施工期
	施工人员生活污水
	利用周边农户旱厕收集作农肥用，不外排
	对地表水环境影响较小

	
	运营期
	生活废水
	修建化粪池，经化粪池处理后用作周边农肥不外排
	

	
	
	地面冲洗废水
	站区设置沉淀池，经沉淀池处理后循环使用不外排
	

	噪声
	施工期
	机械设备、车辆
	合理安排施工时间，避免夜间施工，选用低噪声的设备；合理安排噪声设备位置；同时做好与受影响的居民的协调工作
	满足《建筑施工场
界 噪 声 限 值 》
GB12523-2011 标准

	
	运营期
	设备及车辆噪声
	进行厂房隔声、吸声、减震、绿化、距离衰减等措施处理。
	不会对区域声环境产生明显不利影响

	固体废物
	施工期
	建筑垃圾
	除可回收利用部分，其余剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理
	妥善处置，不对环境
造成二次污染

	
	
	生活垃圾
	集中收集后交由当地环卫部门处理，不外排
	

	
	运营期
	生活垃圾
	统一收集交由当地环卫部门处理
	

	
	
	沉淀池泥沙
	定期清掏，并适时合理利用
	

	生态具体保护措施及预期效果：
本项目生态影响主要集中在施工期，项目施工期过程对生态环境造成的影响主要体现在土地占用、生态干扰及不良地质条件下的水土流失。
在采取一定的水土保持措施和生态缓减措施，如此可很大程度地减少对当地生态环境的影响。本项目施工只占用站区内的土地，且做好地面硬化措施，不占用站区以外的土地，对周围生态无影响。并且本项目评价区域内没有需要特殊保护的生态环境，不会对周围生态环境造成影响。



[bookmark: _Toc165893220]结论与建议                                      （表九）
	一、结论
1、项目概况
乐山市美凯来商贸有限公司峨边分公司乐山市美凯来商贸有限公司峨边新场LNG加气站新建项目拟建址位于四川省乐山市峨边彝族自治县新场乡长虹村2组，本项目为一期建设，该项目占地面积为6666.04m²，主要服务对象为大型载重货车，设计规模为15×104Nm3/d，建设内容包括：站内设置1座60m3LNG低温储罐，3台LNG双枪加气机，站内设置1处通过式加气罩棚建筑投影面积为528m²、1处地下式LNG工艺装置区、2层框架结构站房。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），项目属三级LNG加气站。项目已取得峨边彝族自治县发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备川投资备【2020-511132-45-03-478575】FGQB-0082号。项目建设符合《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》要求。
2、产业政策符合性结论
根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目属于“机动车燃气零售（F5266）”；根据国家发展改革委令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类。同时，本项目拟采用的生产设备不属于淘汰类、限制类设备。
因此，本项目符合国家当前的产业政策，为允许类。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 15 号，《西部地区鼓励类产业目录》已经国务院批准，自 2014 年 10 月 1 日起实施。本项目符合《西部地区鼓励类产业目录》西部地区新增鼓励类产业中“（二）四川省 13 液化天然气（LNG）汽车加气站成套设备及装置制造与应用”。
因此，本项目建设符合国家和地方现行的产业政策。
3、规划符合性结论
（1）与《乐山市城市总体规划（2011-2030）》符合性分析
2012年3月乐山市被四川省发展与改革委员会确定为LNG汽车试点试点城市之一，倡导使用低污染的LNG燃料。在《乐山市城市总体规划（2011-2030）》中，强调突出资源节约利用及环境保护，努力发展节能及新能源汽车，降低污染物排放，降低温室气体排放，积极推广低碳技术，发展循环经济，增强可持续发展能力，走绿色发展之路。
根据《乐山市城市总体规划（2011-2030）》，总体布局为：形成“一心五带两片”的产业空间布局。其中“一心”指主城区产业服务中心。“五带”指乐峨产业带、乐沙产业带、乐犍产业带、乐夹产业带和乐井产业带，其中乐峨产业带以培育休闲游憩产业功能为主；乐沙产业带以培育文旅融合绿色生态产业功能为主；乐犍产业带以培育综合产业功能为主；乐夹产业带以培育军民融合产业功能为主；乐井产业带以培育现代农业和轻工业为主。“两片”指西南绿色生态产业发展片和东北现代产业与服务业发展片。本项目为加油站新增 LNG 项目，属于《国民经济行业》中机动车燃料零售类，因此符合乐山市城市总体规划。
（2）用地规划符合性分析
拟建项目选址于乐山市峨边彝族自治县新场乡长虹村2组，2020年10月30日，项目取得峨边彝族自治县自然资源局下发的关于该项目的建设用地规划许可证，项目用地性质为商业服务业设施用地，使用面积约为6666.04m²。本项目为加气站新建项目，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部 44 号令)及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第 1 号）的规定，项目属于“四十、社会事业与服务业，因此，土地利用性质合理。同时于2020年10月31日，取得峨边彝族自治县自然资源局下发的关于该项目的建设工程规划许可证，因此本建设工程符合城乡规划要求。并且本项目属于乐山市十三五加油加气站布点规划中的站点，项目站址交通便利，供水、供电、供气可依托城市基础配套设施。
因此，本项目建设符合当地相关规划要求。
4、选址合理性结论
拟建项目选址于乐山市峨边彝族自治县新场乡长虹村2组，该项目选址合理性主要体现在以下方面：
表 9-1 本项目选址与《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》对比表
	《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）规定 4.3“站址选择”
	本项目
情况
	符合
情况

	4.3.1
	站址选择应符合城市规划、交通规划、环境保护和消防安全要求，并应选在交通便利的地方
	本项目已取得峨边彝族自治县自然资源局下发的关于该项目的建设工程规划许可证，因此本项目选址符合当地城市规划，项目设计满足环境保护和防火安全要求，紧邻在建的国道245高速工程，因此交通便利
	
符合

	4.3.2
	城市建成区内的加气站，宜靠近城市道路，与道路交叉路口的距离应符合交通主管部门的要求
	项目位于乐山市峨边新场乡长虹村2组，距峨边县城约4km，为城市建成区边缘，且项目建址紧挨S306，不在道路交叉路口，能方便过往车辆加气所需
	

符合

	4.3.3
	加气站的LNG储罐、放散管管口、LNG卸车口与站外建、构筑物的防火间距，不应小于《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）中表4.3的规定
	详见下表1-2
	符合


本项目拟建址周围不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；不涉及基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、生态脆弱敏感区等敏感区域，不在划定的生态红线区内。
综上所述，评价认为本项目选址具有合理性。
5、区域环境质量现状分析结论
地表水环境质量现状：根据峨边彝族自治县人民政府2020年第三季度水环境质量信息公开：根据2020年7-9月监测报告显示，大渡河峨边段出入境断面地表水环境质量均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表I中III类水质。
大气环境质量现状：根据乐山市2019年环境质量公报（数据来源： http://shbj.leshan.gov.cn/shbj/hjzlgb/202006/b222880ee0af4a9d9c25fbdad921bc41.shtml）可知，区内首要污染物为PM10、PM2.5，其中PM2.5年均浓度值为39.1μg/m3，超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，属于不达标区域。乐山市于2017年发布了《乐山市大气环境质量限期达标规划（2016年-2025年）》，规划到2020年PM10年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，到2025年PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。
声环境质量现状：在监测的数据中，各监测点位均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类功能区标准，沿线各噪声敏感点没有超标现象，项目区域声环境质量良好。
6、运营期环境影响结论
（1）大气环境影响
本项目为机动车燃气零售行业，运营期废气主要为加气站各设备的无组织废气、放散管废气和汽车尾气。加气系统均为封闭状态，逸漏量很少，且为无组织排放。站场异常超压及设备检修排放的天然气，送到站外放散管集中排放。
本项目拟设置一套 EAG 放散系统，放散经 LNG 卸压时产生的废气。放散天然气经过 EAG 系统加热后，使比空气更重的天然气比重变低，密度低于空气，再由放散管排放。由于放散量小，天然气相对空气的比重较低，放散天然气会迅速进入大气层而不会聚集。由于天然气基本不含有毒物质，比重轻， 其泄漏的少量天然气很快扩散，对环境空气质量影响甚微。
进出加气站的车辆会产生少量汽车尾气，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，应通过控制车辆行驶速度降低影响，通过大气的自净作用可以得到净化，鉴于项目场地开阔，扩散条件良好，因此对大气环境的影响甚微。
（2）水环境影响
本项目运营期间废水主要是生活污水和地面冲洗废水。生活废水经化粪池处理后用作当地农田、林地农肥使用，不外排，不会对周围环境造成较大影响。站区地面冲洗废水仅含少量的泥沙，不含有毒有害物质，该废水经导流沟排至站外低洼处。项目运营期废水均得到合理处置，不会对周边环境产生明显影响。
（3）声环境影响
项目噪声主要来自设备噪声（潜液泵、加液机、仪表风系统的小型空压机等）、进出车辆噪声，源强约为 60~80dB（A）。
经预测分析，机械设备在采取隔声、吸声、减震等措施下，项目昼间产生噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，周边声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a标准要求，不会对当地声环境质量现状造成明显影响，不会产生扰民影响。
因此，本项目营运期噪声不会对声环境产生明显影响，不会出现扰民现象。
（4）固体废物环境影响
项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾和沉淀泥沙，项目产生的生活垃圾统一收集后，交由环卫部门定期收运处置，不会对当地自然环境造成影响；沉淀池泥沙定期清掏，并适时合理利用。
综上所述，本项目营运期产生的固体废弃物均得到合理的处理、处置，不会对当地环境造成明显影响。
7、总量控制
[bookmark: OLE_LINK11]废气：项目 LNG 卸车、加注工艺均在密闭的管道中进行，并加装 BOG 回收系统，泄露的闪蒸气经放散后无组织排放，不设置总量指标。
废水：项目生活污水经化粪池处理之后用作农肥，不外排，地面冲洗废水经沉淀池沉淀之后回用或者外排，不设置总量指标。
综上，本项目不设置总量指标。
8、环境风险分析结论
经分析，项目营运过程中存在着一定的环境风险，但通过加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在管理及运行中认真落实相关规定，确保安全生产，制定相应的事故企业应急预案，并在得到管理部门验收后再营运，则营运期的环境风险可以接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低水平。
9、项目可行性结论
本项目符合国家产业政策，符合当地发展规划，拟建址周边不存在重大环境制约因素，环境风险可控，拟采取的污染防治措施能够满足长期稳定达标排放，拟采取的生态保护措施能够满足生态环境保护要求。在落实本报告提出的环境保护措施后，对区域环境影响可接受，不会对当地环境质量现状产生明显影响。从环境影响的角度分析，本项目在峨边彝族自治县新场乡长虹村建设是可行的。
二、环保对策和建议
1、认真落实报告表中提出的各项环保措施。
2、项目必须严格按照安全评价的要求进行安全建设和运营，落实单位安全生产制度和责任，建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。
3、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。
4、企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。
5、项目应进一步完善风险应急预案，在发生火灾事故时，应迅速撤离项目周边人群。
6、对储气系统及管道定期进行检查和维护，定期检查是否有渗漏情况发生，
并在火灾危险场所设置报警装置。
7、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。
8、定期委托当地环境监测站进行污染源监测，同时建立污染源档案。
9、尽可能地多种植树、草；合理调配乔木、灌木、草坪之间的比例；在邻近声学敏感区，应种植树冠高大、枝叶茂盛的树木。这些措施既美化了环境、净化了空气，又达到了降低噪声的目的。
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