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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别——按国标填写
4. 总投资——指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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	项目名称
	年产5万吨高端电磁选钾长石生产线

	建设单位
	乐山市峨边盛和矿业有限公司

	法人代表
	杜永堂
	联系人
	陈石

	通讯地址
	乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村2组

	联系电话
	13508158276
	传真
	/
	邮政编码
	614308

	建设地点
	乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村2组（29.279235°N；103.490109°E）

	备案审批部门
	峨边彝族自治县经济和信息化局
	备案号
	2019-511132-10-03-358619

	建设性质
	新建□改扩建■技改□
	行业类别及代码
	其他未列明非金属矿采选（N1099）

	占地面积
(m2)
	300（本项目在厂区范围内建设，不新增占地）
	绿化面积(m2)
	/

	总投资
(万元)
	1950
	其中：环保投资(万元)
	205.6
	环保投资占总投资比例
	10.5%

	评价经费
(万元)
	/
	预期投产日期
	2020年
	统一社会信用代码
	91511132309385957P

	工程内容及概要：
一、项目的由来
乐山市峨边盛和矿业有限公司成立于2001年，位于峨边彝族自治县五渡镇工农村二组，公司内现有员工人数为23人，主要从事钾长石矿产品加工。公司于2015年实施技改，拆除了公司内原有25万吨/年酸洗生产工序，淘汰4t/h燃煤蒸汽锅炉，改为电磁法生产工艺生产高端陶瓷用钾长石，年产高端陶瓷用钾长石15万吨（其中釉料钾长石7.5万吨，胚料钾长石7.5万吨）。公司于2015年委托重庆智力环境开发策划咨询有限公司编制了《改扩建年产15万吨电磁选钾长石生产线技改项目环境影响报告书》并取得批复（峨边环建[2015]13号），于2017年3月委托乐山市沙湾区环境监测站编制了《改扩建年产15万吨电磁选钾长石生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并通过竣工环保验收（峨边环验[2017]6号）。
钾长石是一种重要的工业原料，其广泛使用于陶瓷工业、玻璃工业等领域，随着市场经济不断发展，市场对钾长石需求量逐渐增大和钾长石品质要求的深入细化，在此背景下，为满足市场需求，促进行业经济发展，乐山市峨边盛和矿业有限公司建设“年产5万吨高端电磁选钾长石生产线”，该项目为原址改扩建，本项目占地面积约300m2，总投资1950万元，建设内容主要为：在原年产15万吨电磁选钾长石生产线的基础上，实行技术改造升级，购置立环式磁选机、浓密机、过滤机等设备，将原水洗生产线改建一条年产5万吨高端电磁选钾长石生产线，生产玻璃级钾长石粉料、釉用钾长石粉料两种高端产品。目前，该项目已取得峨边彝族自治县经济和信息化局备案，备案号为：川投资备【2019-511132-10-03-358619】JXQB-0028号。
根据国家发展改革委令2013年第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类；根据已批复的《峨边彝族自治县工业集中区B区规划环境影响报告书》审查意见的函（川环建函[2013]297号），本项目建设符合园区产业定位及园区规划。
项目于2019年9月开工建设，于2019年11月建成投运，乐山市生态环境局于2019年12月23日出具了《行政处罚决定书》（乐市环罚〔2019〕8号），存在的违法行为为“未依法报批年产5万吨高端电磁选钾长石生产线建设项目环境影响评价文件（环境影响报告表）擅自开工建设”。目前，乐山市峨边盛和矿业有限公司已履行了《行政处罚决定书》中的处罚决定，缴纳了罚款。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，项目应依法补办环评手续。
按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目建设应进行环境影响评价。根据环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部第1号令），本项目属于“四十五、非金属矿采选业”中“137土砂石、石材开采加工”，根据《四川省水利厅关于印发<关于四川省省级水土流失重点防治区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482号），本项目位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组，不属于水土流失重点防治区和重点治理区，不涉及其他环境敏感区。由此，确认该项目补办环境影响报告表。为此，乐山市峨边盛和矿业有限公司将其投资建设的“年产5万吨高端电磁选钾长石生产线”的环境影响评价工作委托湖北周德福科技有限公司完成。我公司受托后，派工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。
二、相关政策符合性分析
1、产业政策符合性分析
本项目为年产5万吨高端电磁选钾长石生产线，属于N1099其他未列明非金属矿采选，主要设备包括立环式磁选机、过滤机、脱水机等。根据国家发展改革委令2013年第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目生产工艺、产品、主要设备等均不属于其中的鼓励类、淘汰类、限制类。根据《促进产业结构调整暂行规定》，本项目属于允许类。同时，项目已在峨边彝族自治县经济和信息化局备案，备案号：川投资备【2019-511132-10-03-358619】JXQB-0028号。
因此，评价认为本项目符合国家产业政策要求，符合地方产业政策要求。
2、规划符合性分析
本项目位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组，属于乐山市峨边彝族自治县工业集中区B区内，为原址改扩建。根据已批复的《峨边彝族自治县工业集中区B区规划环境影响报告书》审查意见的函（川环建函[2013]297号），园区规划范围为：总面积2.5km2，包括庞沟村0.2km2、毛坪片区1.2km2（中心村、恒心村、建华村）、五渡片区1.1km2（工农村、郭坝村、双凤村），而本项目位于五渡盘区，其园区产业定位为：矿产品加工、竹林加工、磷化工。园区鼓励和限制入园行业名录如下表：
表1-1 园区鼓励、限制、禁止入院企业条件
	鼓励入园企业类型
	1、 符合园区主导产业和功能区分的项目
2、主导产业或重要项目的上下游企业，或有利于区域实现循环经济和可持续发展的项目，若与规划区或片区主产业发展形成交叉影响，鼓励其发展。

	禁止入园企业类型
	1、不符合国家现行产业政策的相关产业。
2、技术落后，项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平清洁生产水平的项目。
3、焦化、化学制浆、印染、皮革靴制、专业电镀等重污染项目。
4、与主导产业或重要项目不想容，或与规划及片区主发展形成交叉影响的项目。

	允许入园企业类型
	不属于上述鼓励类、禁止类，选址与外环境相容的其他项目。


本项目为钾长石矿磁选加工，属于园区主导产业，同时本项目符合国家现行产业政策，符合园区规划。
3、“三线一单”符合性分析
“三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。根据环境保护部《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评﹝2016﹞95号），明确要求在项目环评中建立“三线一单”约束机制，强化准入管理。本项目与“三线一单”的符合性分析如下：
表1-2“三线一单”符合性分析
	内容
	符合性分析
	整改措施建议

	生态保护红线
	本项目位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组，项目选址不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地址公园、世界自然遗产地、湿地公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等禁止开发区，不在拟定的生态红线区域范围，符合生态保护红线要求。
	/

	资源利用上线
	本项目营运过程中存在一定量的水、电等资源消耗，项目资源消耗在区域资源总量中占比较小，且各类资源利用满足清洁生产要求，符合资源利用上限要求
	/

	环境质量底线
	项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据2017年峨边彝族自治县环境质量状况监测数据，评价区各测点大气因子PM10、PM2.5未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。根据《乐山市大气环境质量限期达标规划》（2016年-2025年）》，规划到2020年PM10年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，到2025年PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，场界噪声昼夜可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。本项目运营后，通过采取相应的治理措施后，能够做到达标排放，对区域环境影响较小，不会改变区域环境质量现状。
	/

	环境准入负面清单
	本项目位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组，建成后主要从事钾长石矿加工，根据乐山市环境保护局《关于印发<乐山市建设项目环境准入负面清单（试行）>的通知》（乐市环发﹝2017﹞59号），本项目符合现行产业政策，符合当地发展规划、土地利用规划，选址不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，不在划定的生态红线范围内，不在负面清单内。根据《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》中《峨边彝族自治县产业准入负面清单》，本项目符合现行产业政策，不在禁止、限制类行业名录内。
	/


综上所述，从生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线、环境准入负面清单等四个方面分析，本项目在峨边彝族自治县五渡镇工农村2组建设符合“三线一单”要求。
三、工程概况、项目位置和项目组成
1、工程概况
项目名称：年产5万吨高端电磁选钾长石生产线；
建设地点：乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村2组（29.279235°N；103.490109°E）；
建设单位：乐山市峨边盛和矿业有限公司；
建设性质：改扩建（补办）；
投资规模：本次项目的总投资为1950万元人民币；
资金来源：自筹资金1950万元；
生产规模：年产5万吨钾长石；
占地面积：本项目占地面积约300m3（全厂占地12235m2）；
劳动制度：本项目改扩建后，新增劳动定员为10人，均不在项目内食宿，年生产300d，采用三班制，每班8小时。
2、主要建设内容及规模
本项目建设内容主要为购置立环式磁选机、浓密机、过滤机等设备，将原厂区水洗生产线改扩建了一条年产5万吨高端电磁选钾长石生产线，生产玻璃级钾长石粉料、釉用钾长石粉料两种高端产品。
3、项目组成及主要环境问题
本项目在厂区内中部建设一条钾长石磁选生产线，其余公辅设施均依托现有工程。现就本项目的项目组成及主要的环境问题列表如下表1-3：
表1-3项目组成表
	工程
类别
	项目组成
	已建设内容及规模
	可能产生的环境问题
	依托关系

	
	
	
	施工期
	营运期
	

	主
体
工
程
	钾长石加工生产线
	位于水洗生产线南侧，占地面积约300m2，购置安装有立环式高梯度磁选机2套、浓密机1台、平板磁选机1套、球磨机1套、分选机一套，安装一条钾长石磁选生产线，达到年生产釉用玻璃级钾长石粉、陶瓷用钾长石粉5万吨生产能力
	施工扬尘、施工废水、施工弃土
	噪声、废水、固废
	新建

	
	水洗生产线
	位于厂区中部，设置有单螺旋分级机2台、脱泥斗2台
	
	废水、噪声
	利旧

	辅助工程
	脱水车间
	位于厂区东南面，新购置陶瓷过滤机、脱水机等设备
	
	废水
	新建

	
	原料堆场
	位于厂区西南侧，占地面积约1000m2，原料入口与西侧乡村道路相连
	
	扬尘
	利旧

	
	产品堆场
	位于厂区中部，占地面积约1000m2
	
	扬尘
	利旧

	
	储油罐
	厂区内设置有2个15m3柴油储罐，主要用于储存厂区机械使用的柴油
	
	环境风险
	利旧

	
	烘干车间
	位于厂区东侧，内设滚筒式烘干机1台，采用煤炭作为能源，年烘干1万吨钾长石粉
	
	废气、噪声、固废
	利旧

	
	检验室
	位于办公用房内，建筑面积约40m2
	
	/
	利旧

	
	车轮冲洗池
	位于厂区北侧货车出口前，设置一车轮冲洗池（容积约103），对出厂车辆车轮进行冲洗
	
	废水
	利旧

	
	废水循环处理系统
	新增一套浓密机，容积约1000m3
	
	/
	新增

	公
用
工
程
	给水
	生活用水取用山泉水；生产用水取用大渡河河水
	
	/
	利旧

	
	排水
	生活污水采用化粪池处理后排入乡镇污水管网
	
	/
	利旧

	
	供电
	现有工程配电室内新增200KVA干式变压器一台
	
	/
	新建

	办公及生活设施
	办公室
	3F，位于厂区西侧，建筑面积约600m2
	
	生活污水、生活垃圾
	利旧

	环保
工程
	废水治理
	浓密池（2个，其中新增一个1000m3）、絮凝沉淀池、清水池等，共计13个，总容积约5100m3，
	
	废水
	新增、利旧

	
	废气治理
	烘干机废气采用布袋除尘器处理后由15m排气筒排放
	
	废气
	利旧

	
	固废治理
	生活垃圾经垃圾桶收集后交由当地环卫部门处置；危险废物暂存于危险废物暂存间内，回用于厂区内机械设备润滑剂
	
	固废
	利旧

	备注
	/


本项目为改扩建项目，根据现场调查本项目与现有工程的依托关系如下表：
表1-4本项目与现有工程的依托关系一览表
	序号
	工程类别
	现有工程情况
	本项目依托情况
	可行性分析

	1
	主体工程
	水洗生产线
	位于厂区中部，设置有单螺旋分级机2台、脱泥斗2台
	依托现有工程（全厂水洗产能20万吨）
	可行

	2
	辅助工程
	脱水车间
	安装有高频振动脱水机2台、压滤机2台
	依托现有工程脱水车间，新购置陶瓷过滤机1台、脱水机1套
	可行

	
	
	原料堆场
	位于厂区西南侧，占地面积约1000m2，原料入口与西侧乡村道路相连
	依托现有工程
	可行

	
	
	产品堆场
	位于厂区中部，占地面积约1000m2
	依托现有工程
	可行

	
	
	储油罐
	厂区内设置有2个15m3柴油储罐，主要用于储存厂区机械使用的柴油
	依托现有工程
	可行

	
	
	烘干车间
	位于厂区东侧，内设滚筒式烘干机1台，采用煤炭作为能源，年烘干1万吨钾长石粉
	依托现有工程（全厂只烘干1万吨钾长石，其余均湿料出售）
	可行

	
	
	车轮冲洗池
	位于厂区北侧货车出口前
	依托现有工程
	可行

	3
	公用工程
	给水
	生活用水取用山泉水；生产用水取用大渡河河水
	依托现有工程
	可行

	
	
	排水
	生活污水采用化粪池处理后排入乡镇污水管网
	依托现有工程
	可行

	
	
	供电
	现有工程配电室内新增200KVA干式变压器一台
	依托现有工程
	可行

	4
	环保
工程
	废水治理
	浓密池、絮凝沉淀池、清水池等，共计13个，总容积约5100m3，
	浓度池新增一个1000m3，其它依托现有工程
	可行

	
	
	废气治理
	烘干机废气采用布袋除尘器处理后由15m排气筒排放
	依托现有工程
	可行

	
	
	固废治理
	生活垃圾经垃圾桶收集后交由当地环卫部门处置；危险废物暂存于危险废物暂存间内，回用于厂区内机械设备润滑剂
	依托现有工程
	可行


四、主要原辅材料及主要设施规格、数量
1、主要原（辅）料
表1-5主要原（辅）材料及能耗表
	类别
	名称
	消耗量
	来源
	备注

	原料
	钾长石头矿、钾长石二沙
	5.59万t/a
	峨边当地钾长石矿
	/

	
	絮凝剂
	9t/a
	市场购买
	聚丙烯酰胺

	能源
	电
	1500度/a
	城镇电网供给
	/

	
	水
	5万m3/a
	工业：大渡河河水
生活：山泉水
	/

	
	柴油
	50t/a
	加油站
	/


本项目使用的原料为在矿山洗选破碎后的钾长石矿石，矿石粒径为3~8mm，根据本项目原料矿石的监测报告，本项目原料矿石化学指标如下表所示：
表1-6本项目原料钾长石矿石成分表单位：%
	分析项
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	TiO2
	CaO
	MgO
	K2O
	Na2O
	烧失量

	长石
	73.25
	14.89
	0.13
	0.02
	0.28
	0.17
	7.32
	2.91
	0.55


2、主要设备规格、数量
本项目主要设备规格、数量见表1-7：
表1-7主要生产设备一览表
	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	数量
	用途
	备注

	1
	立环式高梯度磁选机
	2.5m；LHGC-2.5(1.0T/1.4T)
	台
	2
	选矿
	新增

	2
	浓密机
	直径16m
	台
	1
	矿石沉淀浓缩
	新增

	3
	过滤机
	40m2；BY-40
	台
	1
	矿水分离
	新增

	4
	脱水机
	56m2；BF56M2
	套
	1
	矿水分离
	新增

	5
	分选机
	6.5m×1.8m
	套
	1
	洗沙
	利旧

	6
	旋沙机
	/
	台
	2
	洗沙
	利旧

	7
	球磨机
	2.7m×4.5
	套
	1
	破碎
	利旧

	8
	平板磁选机
	4m2
	套
	1
	选矿
	利旧

	9
	变压器
	200KVA；S11-2000-710
	套
	1
	配电
	新增


3、产品方案
本项目建设完成后，主要从事钾长石加工，其产品方案如下表所示：
表1-8本项目产品方案
	产品类别
	产量
	规格
	备注

	釉用及玻璃级钾长石粉
	5万吨/年
	5~10目
	/

	陶瓷用钾长石粉
	
	3~5目
	/

	尾砂
	5719.9吨/年
	/
	副产品

	黑砂
	171.6吨/年
	/
	副产品

	备注：本项目釉用及玻璃级钾长石粉和陶瓷用钾长石粉两种产品生产工艺相同，仅原料不同


本项目钾长石粉产品标准如下：
表1-9本项目产品标准
	类别
	化学成分，%

	
	K2O+ Na2O
	NaO2
	Fe2O3
	Al2O3
	Na2O

	釉用及玻璃级钾长石粉
	≥11.00
	＜4
	≤0.2
	≥17
	＜2

	陶瓷用钾长石粉
	≥11.00
	/
	≤0.5
	≥17
	＜2


4、公用工程
（1）给水
本项目生产用水取自大渡河河水，生活用水取自山泉水。
（2）供电
该项目主要用电有机械设备作业、办公、照明等，该项目的用电来源于当地电网。
（3）排水
厂区排水采用雨污分流制，雨水经厂区内截水沟渠汇集后，进入初期雨水沉淀池，回用于生产工序；职工生活污水采用化粪池处理后排入乡镇污水管网。
五、项目选址合理性分析
本项目位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组，属于峨边彝族自治县工业集中区B区，本次钾长石磁选生产线是将原有厂区内中部水洗线进行改扩建，便于项目依托原有公辅设施，选址合理，项目西北面为五渡镇场镇（场镇住户约500人），最近距离为80m；项目北面大渡河对岸刘沟村分布有散居住户（17户，50人），最近距离为300m；项目西侧分布有散居住户（6户，18人），最近住户距离本项目西厂界约55m；项目东侧和东南侧紧邻大渡河和柏溪沟，柏溪沟对岸为峨边宇辰矿业开发有限公司；项目距离龚嘴电站约3km，距离铜街子电站约10km。项目周边与乡村道路相通，交通较为便利。项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。项目周边分布有同类型的钾长石加工企业，如仲豪钾长石矿厂、峨边五渡工农长石矿厂等。
综上所述，从项目外环境关系、环境敏感目标、基础条件等分析，评价认为本项目选址具有合理性。
六、项目平面布局合理性分析
本项目于原有厂区内改扩建，项目用地呈不规则形状，厂区内按生产流程分为原料堆场、水洗生产线、磁选车间、脱水车间、烘干车间、柴油库、办公用房，具体平面布置见附图2。项目建设的磁选生产线位于厂区中部，水洗生产线南侧，项目机械设备距离四周厂界较远，有利于噪声衰减。项目磁选生产线采取在密闭生产厂房内进行有利于减少粉尘产生。
综上所述，评价认为本项目总平面布置是合理的。
七、项目外环境关系及相容性分析
1、外环境关系
根据现场踏勘，本项目场站外环境关系如下：项目西北面为五渡镇场镇（场镇住户约500人），最近距离为60m；项目北面大渡河对岸刘沟村分布有散居住户（17户，50人），最近距离为300m；项目西侧分布有散居住户（6户，18人），最近住户距离本项目西厂界约55m；项目东侧和东南侧紧邻大渡河和柏溪沟，柏溪沟对岸为峨边骏飞矿业有限公司。大渡河位于项目东侧，自西北向东南流向，其水域功能主要为泄洪、灌溉、生活水源、工业水源。项目选址区域内不涉及通信管线、军事设施、古代文物，周边200m范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。
2、外环境相容性分析
根据项目外环境关系，本项目外环境关系较为简单，厂址周边主要制约因素为场镇住户及周边散居住户。本项目运营期产生的污染物主要为噪声、废气，能够做到达标排放，对周边环境影响较小。本项目运营期主要环境问题为废水处理问题，项目废水依托现有工程内废水循环沉淀处理系统处理，废水能够做到循环利用，不外排。由于项目东侧紧邻大渡河，为减小对大渡河水环境质量的影响，评价要求建设单位完善厂区内雨污管网建设，加强厂区内对初期雨水的收集，禁止雨污混流直排。
综上所述，评价认为本项目与外环境相容。
十、改扩建项目“以新带老”措施
本项目为原址改扩建项目，于原有厂区内进行技改扩能。本次改扩建工程建设内容相对于现有工程，本工程“以新带老”整改措施如下：
1、废气
对烘干废气排气筒安装监测平台及监测孔，食堂安装油烟净化器。对原料堆场搭棚并增设喷雾系统降尘。
2、 废水
对厂区厂容厂貌进行整治，规范厂区、合理布局，对裸露物料加工区、废水收集池进行搭棚，完善项目厂区内雨污管网，确保雨污不混流、不直排。
3、 固废
对现有危险废物暂存间进行整改，完善防流失、防扬散、防渗漏措施，建立危险废物管理台账。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为原址改扩建部分工程项目，原有工程位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组，于2001年建成投运，公司在成立之初主要采用酸洗罐法生产高端陶瓷用钾长石，年生产25万吨钾长石。公司于2015年委托重庆智力环境开发策划咨询有限公司编制了《改扩建年产15万吨电磁选钾长石生产线技改项目环境影响报告书》并取得批复（峨边环建[2015]13号），于2017年3月委托乐山市沙湾区环境监测站编制了《改扩建年产15万吨电磁选钾长石生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并通过竣工环保验收（峨边环验[2017]6号）。现有工程年产15万吨钾长石粉，职工人数为23人，项目运营至今未发生环保投诉纠纷，未出现扰民现象。本项目原有污染情况及主要环境问题分析如下：
1、原有工程概况
（1）原有工程项目组成
原有工程主要由主体工程、辅助公用工程、办公及生活设施、仓储工程、环保工程等组成。现有工程项目组成如下表1-10。
表1-10原有工程组成一览表
	名称
	建设内容及规模
	主要环境问题

	主体工程
	釉料钾长石生产线
	从矿山购买的原矿做生产原料，经水洗、球磨、分级、脱泥、除铁、精制、脱水后形成釉料成品，年洗选釉料钾长石7.5万吨，主要配套有球磨机、螺旋分级机、除铁机、浓密机、袋式压滤机等
	噪声、粉尘、废水、固废

	
	坯料钾长石生产线
	从矿山购买的原矿做生产原料，经水洗、球磨、分级、脱泥、除铁、精制、脱水后形成釉料成品，年洗选釉料钾长石7.5万吨，主要配套有球磨机、螺旋分级机、除铁机、浓密机、袋式压滤机等
	噪声、粉尘、废水、固废

	辅助公用工
	烘干
	采用滚筒式烘干机对矿粉进行烘干，采用煤炭作为能源，年烘干1万吨钾长石粉
	废气、固废

	
	原料堆场
	1000m2，位于厂区南侧，与西面乡村道路相接
	废气

	
	产品堆场
	位于厂区中部，占地面积为1000m2
	废气

	公用工程
	供水
	供水管网、取水泵房
	/

	
	厂区道路
	厂区道路300m
	/

	
	供电
	配电室一座，变压器1台
	/

	办公及生活设施
	办公用房
	总建筑面积600m2
	生活污水、生活垃圾

	备注
	/


（2）原有项目主要原辅材料、产品方案及主要设施规格、数量
1）原有项目主要原（辅）料
表1-11原有项目主要原（辅）材料及能耗表
	
	名称
	年耗量
	来源

	主（辅）料
	钾长石矿石
	16万t/a
	当地钾长石矿

	
	絮凝剂
	30t/a
	市场购买

	能源
	电
	370万Kwh/a
	由市政电网接入供给

	
	煤炭
	240
	当地煤矿

	水量
	地表水
	19.02万t/a
	工业：大渡河水
生活：山泉水


原有项目物料平衡见图1-1。
2）原有项目主要设施规格、数量
表1-12主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量

	1
	滚动分选机
	/
	2套

	2
	球磨机
	/
	2套

	3
	FG单螺旋分级机
	/
	2台

	4
	脱泥斗
	/
	2台

	5
	永磁筒磁选机
	1000m3，高压
	2个

	6
	湿式强磁板式磁选机
	/
	2个

	7
	立环高梯度磁选机
	/
	1套

	8
	高频振动脱水筛
	/
	1台

	9
	浓密机
	/
	1套

	10
	尾砂压滤机
	/
	2台

	11
	热风炉及滚筒式烘干机
	/
	1套


3）原有项目产品方案
釉料钾长石：7.5万吨，坯料钾长石：7.5万吨
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图1-1  原有项目物料平衡图
（3）原有项目劳动定员及生产制度
劳动定员为23人，采用三班制，每班8小时，年工作300天。














（4）原有项目生产工艺及产污环节
[image: ]图1-2  原有项目工艺流程及产污环节


2、原有项目三废排放及治理措施
（1）废水
原有项目废水主要为生产废水及生活污水。生产废水采用废水循环沉淀处理系统处理后，全部循环使用，生活污水依托厂区原有化粪池处理后排入乡镇污水管网。
本项目仅对钾长石原矿进行磁选除铁加工，不进行浮选，不适用化学药剂。生产废水主要来自于洗矿废水、脱泥废水、磁选冲铁废水、振动脱水废水、压滤废水以及滤袋反冲洗废水等。本项目生产过程中产生的锡矿废水、脱泥废水、磁选冲铁废水、振动脱水废水等经浓密池收集沉淀后经水力澄清池（2个，单个350m3）暂存后返回磁选生产线循环使用，成品压滤废水及袋式压滤机反冲洗废水经11个水力澄清池（400m3/个）沉淀处理后返回磁选生产线使用，不外排。
废水治理工艺流程图见图1-2，水平衡图见图1-3。
（2）废气
项目厂区内不设置生活锅炉，无燃煤锅炉废气，项目使用的原料是在矿山经洗选筛分后的矿石，在厂区内的加工过程全部为湿法作业，故项目生产加工过程中几乎不产生粉尘。
1）烘干废气
本项目部分磁选出的微钾长石粉采用回转式烘干窑进行烘干，烘干窑采用燃煤作为燃料，利用煤炭燃烧产生的高温烟气烘干钾长石粉。烘干微钾长石粉年产量为1万吨，每天工作8小时，耗煤量为100kg/h（240t/a）。主要污染物为SO2、NOX、烟粉尘，采用旋风除尘+布袋除尘处理后，由15m排气筒排放。
根据验收监测报告，烘干炉烟气经处理后烟尘、NOx和SO2排放浓度均值，均符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，烟尘排放量0.216t/a，SO2排放量0.168t/a，NOx排放量0.24 t/a。
2）无组织排放粉尘
无组织排放源主要有原料堆场、产品堆场和公路运输等，通过产品堆场搭棚，对原料堆场、产品堆场及场内道路进行洒水作业，配套洒水设备降低粉尘产生。
根据验收监测报告，厂界无组织排放颗粒物均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2周界外标准限值。
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图1-2
)（3）噪声
全厂主要噪声源为球磨机、螺旋分级机、槽式洗矿机、压滤机、空压机和水泵等，声源强度在80～95dB（A）。
根据验收监测报告，厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB（12348-2008）的3类标准。
[image: ]图1-3  原项目水平衡图（m3/d）

（4）固废
项目厂区固废主要包括压滤机泥饼、含铁固废、燃煤灰渣及生活垃圾，生活垃圾产生量2.3t/a，由环卫部门统一清运；燃煤灰渣产生量72t/a，外售做建筑材料使用不外排；压滤机泥饼产生量35000t/a，外售做建筑材料使用不外排；检修废油产生量0.5t/a，用于厂区设备润滑处理。
3、主要环境问题分析
（1）改扩建前环保设施运行情况及存在的主要环境问题
根据现场踏勘，现将改扩建前环保设施实际完成、运行情况及企业存在的主要环境问题归纳如下：
表1-13项目环保设施落实情况
	污染类别
	处理前情况
	排放（处置）情况
	存在的环境问题
	备注

	废水
	生产废水
	采用废水循环沉淀处理系统处理后循环使用，不外排
	原料堆场部分未搭棚，雨污合流，存在混排风险
	本次改扩建后，将对未搭棚的原料堆场进行搭棚，增设喷雾系统，并完善雨污分流管网建设

	
	生活污水
	化粪池处理后排入乡镇污水管网
	/
	/

	废气
	烘干废气
	采用旋风除尘器+布袋除尘
	/
	建设监测平台

	
	厂区内扬尘
	采用雾炮机喷雾降尘
	/
	/

	噪声
	设备噪声
	设备基础减振
	/
	/

	固废
	生活垃圾
	交由环卫部门统一清运处理
	/
	/


根据上述分析，本项目目前主要环境问题为废水混排风险，本次改扩建后，后期将完善雨污分流管网，消除混排风险，烘干废气排气筒建设监测平台，对原料堆场搭棚，增设喷洒措施。
（2）改扩建前后变化情况
本次改扩建前后，工程变化情况如下表：
表1-14改扩建前后工程变化情况一览表
	类别
	改扩建前
	已完成 
	变化情况

	主体工程
	釉料钾长石生产线
	从矿山购买的原矿做生产原料，经水洗、球磨、分级、脱泥、除铁、精制、脱水后形成釉料成品，年洗选釉料钾长石7.5万吨，主要配套有球磨机、螺旋分级机、除铁机、浓密机、袋式压滤机等
	/
	不变

	
	坯料钾长石生产线
	从矿山购买的原矿做生产原料，经水洗、球磨、分级、脱泥、除铁、精制、脱水后形成釉料成品，年洗选坯料钾长石7.5万吨，主要配套有球磨机、螺旋分级机、除铁机、浓密机、袋式压滤机等
	/
	不变

	
	水洗生产线
	位于厂区中部，设置有单螺旋分级机2台、脱泥斗2台
	/
	不变

	
	钾长石磁选生产线
	/
	位于水洗生产线南侧，占地面积约300m2，购置安装有立环式高梯度磁选机2套、浓密机1台、平板磁选机1套、球磨机1套、分选机一套，安装一条钾长石磁选生产线，达到年生产釉用玻璃级钾长石粉、陶瓷用钾长石粉5万吨生产能力
	新增

	配套工程
	脱水车间
	位于厂区东南面，安装2台脱水机、压滤机
	新购置1台陶瓷过滤机、1台脱水机等设备
	改扩建

	
	原料堆场
	位于厂区西南侧，占地面积约1000m2，原料入口与西侧乡村道路相连
	/
	不变

	
	产品堆场
	位于厂区中部，占地面积约1000m2
	/
	不变

	
	烘干车间
	位于厂区东侧，内设滚筒式烘干机1台，采用煤炭作为能源，年烘干1万吨钾长石粉
	/
	不变

	
	检验室
	位于办公用房内，建筑面积约40m2
	/
	不变

	
	车轮冲洗池
	位于厂区北侧货车出口前，设置一车轮冲洗池（容积约103），对出厂车辆车轮进行冲洗
	/
	不变

	
	废水循环处理系统
	浓密池、絮凝沉淀池、清水池等，共计13个，总容积约5100m3
	本次改扩建新增一浓密池，容积约1000m3
	改扩建

	公用工程
	供水
	生活用水取用山泉水；生产用水取用大渡河河水
	/
	不变

	
	排水
	生活污水采用化粪池处理后排入乡镇污水管网，生产废水采用废水处理系统处理后循环使用
	/
	不变

	
	供电
	现有工程配电室内新增200KVA干式变压器一台
	/
	不变

	办公及生活设施
	办公生活用房
	位于厂区西侧，建筑面积约600m2
	/
	不变

	仓储设施
	储油罐
	厂区内设置有2个15m3柴油储罐，主要用于储存厂区机械使用的柴油
	/
	不变

	环保工程
	废水
	生活污水采用化粪池处理后排入乡镇污水管网
	/
	不变

	
	
	生产废水采用废水处理系统处理后循环使用不外排
	增加1个浓密池，容积为1000m3
	改扩建

	
	固废
	生活垃圾经场站内垃圾桶收集后交由当地环卫部门处置
	/
	不变

	
	废气
	烘干废气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理后由15m排气筒排放
	/
	不变

	生产能力
	15万吨/年
	5万吨/年
	改扩建完成后总生产能力为20万吨/年钾长石粉
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表二建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
一、地理位置
峨边彝族自治县位于四川省乐山市西南部，峨嵋山南麓，大凉山北麓，乐山市与凉山彝族自治州结合部。北邻峨眉山市，东邻沐川县，东南邻马边彝族自治县，南邻凉山州美姑县，西邻凉山州甘洛县，西北与乐山市金口河区毗邻。地理位置界于东经102°54′～103°38′，北纬28°39′～29°19′之间。东西宽56km，南北长73km，全县幅员面积2382km2。五渡镇位于县境东北部，距县府125公里，面积169.92平方千米，辖街村、胡坝、田村、双凤、新街、茶店、大村、胜利、葛村、工农、葛坝、向阳、先锋13个村委会。
本项目建设地点位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组，项目地理位置图见附图1。
二、地形、地貌、构造
峨边彝族自治县位于四川省西南山地的北部，地处大相岭东南坡，小凉山和小相岭东北麓，并居横断山脉的东侧，是四川盆地与云贵高原的过渡地带，属于高山地低洼河谷类型。地壳受一系列南北向褶皱和大逆断层所控制，县内山川走向大体成南北纵向伸展，岭谷相间，平行排列。境内中部区域受横贯县境的大渡河影响，切割急剧加深，谷壁陡峭，形成谷地狭窄的山地河谷地带。按其切割程度的不同，全县地貌依次可分为高山、中山、低山（山地河谷）等三个地貌单元。境内海拔一般在1000至4000米之间，山脊约为3000米左右，平均海拔为1200米。西南边缘的马鞍山主峰是最高峰，海拔4288米，东北部五渡镇的大沙坝，海拔仅469米，为最低点，相对高差悬殊，达到3800余米，形成西，南高东北低的逐渐倾斜地势。由于高差悬殊，使得地貌、气候、植被、土壤、及农业利用方式，都呈明显的垂直分布规律。
峨边彝族自治县在大地构造上属于扬子准地台西缘的康滇地轴北段，前震旦系变质岩及上古生代、中生代沉积岩有广泛出露，主要为浅变质的沉积岩。火山岩多为浅灰，肉黄及墨黑等色的花岗岩组成。变质岩则主要为浅变质的钙质干枚岩，板岩，石灰岩等。除断层众多以外，矿产丰富亦是峨边地区地质构造上的显著特点。
三、气候
本项目所在区域属亚热带气候，多雨、炎热、潮湿，年平均气温16.8℃，历史最高气温38.3℃，最低为-4.4℃；年平均相对湿度77%，年平均降水量为1250㎜，多年平均蒸发量为1321.2㎜，日照全年时间仅为1014h；风向以北北东和东北居多，风力较小，静风频率约占37%。
主要气象参数为：
多年平均气温                   16.4℃
极端最高气温                   36.1 ℃
极端最低气温                   -3.2 ℃
多年平均相对湿度               77%
多年平均降水量                 1250mm
多年平均蒸发量                 1321.2mm
年平均日照时数                 1014h
常年主导风向、平均风速        NE风、年平均风速1.7m/s、最大风速17.3m/s
常年静风频率                   37%
四、水文特征
峨边彝族自治县河流均属大渡河水系，全县有大小河流42条，其中官料河、长滩河、西河、白沙河等河流流域面积大，流域内植被良好、水量丰沛，径流稳定，河床落差大。本项目所在地表水系为大渡河水系，主要为茅杆河及其支流，茅杆河流量50L/s，其水体功能主要为泄洪、灌溉，由北向南流经矿区外西侧，在矿区外南侧汇入大渡河。
大渡河：大渡河是岷江最大支流，发源于青海省果洛山东南麓，分东、西两源，东源为足木足河，西源为绰斯甲河，以东源为主源。东、西两源于双江口汇合后，向南流经金川、丹巴、泸定，于石棉折向东流，再经汉源、峨边、沙湾等城镇，在乐山市中区草鞋渡纳青衣江后，于乐山市城南注入岷江。大渡河干流全长1062km，四川省境内长852km。天然落差4175m，四川省境内2788m。流域面积7.74万km2，其中四川省境内6.80万km2，占全流域面积的91.5％。
五、矿藏、动植物
峨边彝族自治县森林植被属于亚热带常绿阔叶林区，川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带，全县森林覆盖率为77%，河源地区森林覆盖率达62.2%。由于受山地地形制约，形成了相应的山地生物垂直带，植被垂直带谱明显，由低到高依次为：
海拔1300～2000m，为亚热带常绿阔叶林带；海拔2000～2400m，为针阔叶林混交林带；海拔2400～3700m，为暗针叶林带；海拔3700以上，为高山灌丛和草甸带。
峨边彝族自治县有林草地面积25.09万公顷，占全县总面积的37.1%，天然草场面积33.44万公顷，占全县总面积的49.4%。
据调查，峨边彝族自治县树种包括针叶树种、阔叶树种、灌木树种及经济树种。其中针叶树种主要包括松科的云杉属、冷杉属、铁杉属、落叶松属、松属，柏科的侧柏属，树种有云杉、巴山冷杉、苍山冷杉、云南铁杉、红杉、云南松、高山松和侧柏等；阔叶乔木树种主要包括杨柳科、壳斗科、桦木科的山杨、川杨、青杨、刺叶栎、细叶青冈和红桦等；灌木树种主要有枸子木、三颗针、野蔷薇和杜鹃等。全县主要草种有高山寒草、高山早熟禾、珠牙蓼、黑花苔草、羊茅、披碱草等，主要分布在海拔3700m以上的高山宽谷、缓坡和小型台地。
国家珍稀保护的野生动物如大熊猫、羚羊、豹、小熊猫、黑熊、岩羊等均分布在黑竹沟自然保护区、黑竹沟风景名胜区和黑竹沟森林公园内的高海拔林区，不受工程建设的影响。
根据现场踏勘及查阅相关资料，项目评价范围内无珍稀、濒危动植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点，不在拟定的生态红线区内。
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表三环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题：
本项目属于改扩建项目，位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组（原厂址中部）。为了解区域环境质量现状，本次评价查阅了当地2017年环境质量公报及乐山市2018年环境质量公报，拟引用其中环境空气、地表水监测数据开展本项目环境空气、地表水质量现状评价。受乐山市峨边盛和矿业有限公司委托，四川同佳检测有限责任公司于2019年10月22日~23日对项目所在区域环境噪声进行了监测，本次评价拟引用其监测结果开展环境噪声现状评价。监测结果统计数据如下：
1、环境空气质量
本项目属原址改扩建项目，位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组，根据2017年峨边彝族自治县环境质量状况监测数据，峨边彝族自治县环境空气质量主要指标见表3-1。区域内首要污染物为PM10、PM2.5，其中PM10年均浓度值为89.2μg/m3，超标倍数为0.274，PM2.5年均浓度值为53.9μg/m3，超标倍数为0.54，项目所在区域属不达标区域。乐山市于2017年发布了《乐山市大气环境质量限期达标规划（2016年-2025年）》，规划到2020年PM10年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，到2025年PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。
表3-1 区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	16.2
	60
	27
	不达标

	NO2
	
	24.6
	40
	61.5
	

	PM10
	
	83.7
	70
	119.5
	

	PM2.5
	
	55.3
	35
	158
	

	一氧化碳
	日均浓度第95百分位数
	1.4
	4
	35
	

	臭氧
	最大8小时平均浓度第90百分位数
	129.4
	160
	80.8
	


表3-2 乐山市空气质量达标规划指标
	序
号
	环境质量指标单位：（μg/m3）
	2015年基数
	2017年现状值
	目标值
	国家空气质量标准
	属性

	
	
	
	
	近期2020年
	中远期2025年
	
	

	1
	二氧化硫年均浓度
	20.2
	11.5
	≤15
	≤60
	约束

	2
	二氧化氮年均浓度
	34.2
	33.7
	≤30
	≤40
	约束

	3
	可吸入颗粒物年均浓度
	80.4
	77.8
	≤70
	≤60
	≤70
	约束

	4
	细颗粒物年均浓度
	56.2
	55.4
	≤45.5
	≤35
	≤35
	约束

	5
	CO日平均值的第95百分位数（mg/m3）
	1.6
	1.5
	≤1.5
	≤4
	约束

	6
	臭氧日最大8小时平均值的第90百分位数
	133
	157
	≤160
	≤160
	指导

	7
	空气质量优良天数比例(%)
	75.1
	70.7
	≥79.1
	—
	—
	预期


2、地表水环境质量
本项目位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组，周边地表水体主要为大渡河。根据乐山市2019年10月地表水水质例行监测资料可知，其评价成果如下：
表3-3 2019年7月地表水水质评价成果表
	河流名称
	断面名称
	规定类别
	实测类别
	是否达标
	主要污染指标

	大渡河
	李码头
	Ⅲ类
	II类
	是
	/

	注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》。
2.评价指标为：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、铜、锌、硒，共计21项。
3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标
数据来源：http://shbj.leshan.gov.cn/SiteHuanbaoju/article.aspx?id=14341


本项目运营期生活污水经化粪池处理后排入乡镇污水管网。生产废水经废水循环沉淀处理系统处理后循环使用，不外排。
三、声环境质量
监测项目：各测声点昼间及夜间的等效连续A声级。
监测点位：在项目厂界四周分别设置1个监测点位，于西侧敏感点处设置1个监测点位，共计5个监测点位。
监测频次：连续监测2天，昼间、夜间各测一次，昼间：6：00~22：00，夜间：22:00~6:00。



表3-4环境噪声监测结果表单位：dB（A）
	 (
日期
) (
噪声值
) (
点位
)
	2019年10月22日
	2019年10月23日
	执行标准
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	

	1# 
	53
	41
	54
	47
	（GB3096-2008）中3类标准，昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）；
	达标

	2# 
	53
	41
	53
	49
	
	达标

	3# 
	53
	40
	51
	44
	
	达标

	4#
	54
	42
	52
	41
	
	达标

	5#
	55
	41
	57
	42
	
	达标


（注：监测期间，全厂正常生产包括改扩建项目，生产工况负荷达80%。）
根据监测结果，本项目声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求，周边声环境质量现状良好。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
本项目位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组（原厂址中部）。根据现场踏勘，本项目场站外环境关系如下：项目西北面为五渡镇场镇（场镇住户约500人），距离本项目为80m；项目北面大渡河对岸刘沟村分布有散居住户（17户，50人），距离本项目为300m；项目西侧分布有散居住户（6户，18人），最近住户距离本项目西厂界约30m，距离本项目约55m；项目东侧和东南侧紧邻大渡河和柏溪沟，柏溪沟对岸为峨边骏飞矿业有限公司。大渡河位于项目东侧，自西北向东南流向，其水域功能主要为泄洪、灌溉、生活水源、工业水源。项目建设区域内不涉及通信管线、军事设施、古代文物，建设区域及周边200m范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。具体项目外环境关详见附图3。
根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下：
表3-5项目环境保护目标
	名称
	类别
	保护目标
	数量
	位置
	距离
	保护目的或级别

	年产5万吨高端电磁选钾长石生产线
	环境空气
	五渡镇场镇住户
	500人
	西北面
	80m
	满足（GB3095-2012）中的二级标准

	
	
	刘沟村住户
	50人
	北面
	300m
	

	
	
	散居住户
	18人
	西面
	55m
	

	
	地表水
	大渡河
	大河
	东面
	紧邻
	满足（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

	
	
	柏溪沟
	小河
	东南面
	紧邻
	

	
	声环境
	五渡镇场镇住户
	500人
	西北面
	80m
	满足（GB3096-2008）中2类标准

	
	
	散居住户
	18人
	西面
	55m
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表四评价适用标准
	


环
境
质
量
标
准



	1、环境空气质量
执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。见表4-1：
表4-1环境空气污染物基本项目浓度限值单位：μg/Nm3
	污染物名称
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	CO
	O3

	取值
时间
	1小时平均值
	500
	200
	/
	/
	10
	200

	
	日平均值
	150
	80
	150
	75
	4
	/

	
	年平均
	60
	40
	70
	35
	/
	/


2、地表水环境质量
执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。见下表：
表4-2 地表水环境质量标准单位：mg/l
	项目
	pH(无量纲)
	SS
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	石油类
	挥发酚

	标准值
	6～9
	/
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.005


3、噪声环境质量
营运期执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，标准限值见下表：
表4-3环境噪声标准值表等效声级LAeq: dB（A）
	环境噪声
	3类
	昼间
	65

	
	
	夜间
	55




	













污
染
物
排
放
标
准

	1、大气污染物
本项目大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，具体指标见表4-4；
表4-4  大气污染物综合排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


2、废水
本项目生产废水采用废水循环沉淀处理系统处理后循环使用，不外排；生活污水采用化粪池处理后排入乡镇污水管网，执行国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。
表4-5 第二类污染物最高允许排放浓度浓度单位：mg/l
	序号
	污染物
	适用范围
	三级标准
	备注

	1
	pH
	一切排污单位
	6-9
	无量纲

	2
	SS
	其他排污单位
	400
	/

	3
	BOD5
	其他排污单位
	300
	/

	4
	CODcr
	其他排污单位
	500
	/

	5
	动植物
	一切排污单位
	100
	/

	6
	氨氮
	其他排污单位
	/
	/


3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准：
表4-6施工噪声标准值等效声级Leq：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


营运期噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。标准限值见下表：
表4-7厂界噪声标准值表等效声级LAeq:dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


4、固废
按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求执行。

	总量控制指标
	本项目不新增总量控制指标。
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表五建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）
一、施工期工艺流程及产污位置示意图
该项目的施工期建设主要包括主体工程：磁选车间；辅助工程及厂房修建。施工期对环境的影响主要包括：施工废水、施工噪声和施工扬尘。该项目建设性质为技改，厂区场地、公用工程及办公生活设施等依托原有。本项目施工期施工工艺流程及产污分布如下图：


图5-1 施工期工艺流程及产污分布图
工艺流程简述：
本项目基础工程主要为场地平整，场地平整施工主要产生建筑弃土（挖方、填方、弃方）；施工机械施工作业过程将产生一定的噪声，同时产生一定的扬尘、施工废水、生活污水等；
本项目已建成投入使用，因此本报告不再对施工期环境影响进行分析。
二、运营期生产工艺流程及其产污点图
本项目工艺流程及产污分布图如下：


图5-2 运营期工艺流程及产污分布图
工艺流程简述如下：
1、原料矿石
本项目原料矿石在当地钾长石矿山购买，主要为5~10目的钾长石头矿、3~5目的钾长石二沙，采用载重汽车封闭运输至厂区内原料堆场。
2、水洗分选
本项目采用2台旋沙机进行水洗分选，其工作原理为：借助于固体颗粒大小不同、比重不同，因而在液体中的沉降速率不同的原理进行分级的。矿浆从位于沉降区中部的进料口给入水槽，倾斜安装的水槽下槽下端是矿浆分级沉降区，螺旋低速转动，对矿浆起搅拌作用，使轻细颗粒悬浮到上面，流到溢流边堰溢出，进入下一道工序，粗重颗粒则沉降到槽体底部，由螺旋输送到排料口作为反砂排出。
3、球磨
本项目采用2.7×4.5m球磨机对水洗分级后的矿石进行细磨，由于进入球磨机的物料含有大量的水分，能够有效抑制粉尘产生。
4、平板磁选
本项目采用4平方的平板磁选机进行初步磁选，平板磁选机由机架、板式磁选系统、入料分选系统、传动系统、卸铁系统、调节系统、冲洗装置等结构组成。采用带式分选结构，在整个工作区域从进料到出料，物料在皮带的带动下，可对物料进行多次磁搅拌，同时在水流的冲洗作用下，把不含磁的矿石分选处，带有磁性的矿物被皮带输送到板选机的脱磁区，从而将带有磁性的矿物通过脱磁装置脱掉。
5、高梯度磁选
本项目钾长石矿经平板磁选机初步磁选后，由2台立环式高梯度磁选机再次进行精选，其中一台型号为LHGC-2.5(1.0T)，另一台型号为LHGC-2.5(1.4T)，其构筑主要为机架、精矿收集箱、激磁线圈、磁轭、转环总成、驱动装置、脉动装置及各种矿箱等组成。磁轭固定在机架上，与固定在其上的激磁线圈共同产生强磁场，转环由转环驱动装置带动顺时针旋转，缓慢通过磁场，在转环外圆上安装了多个分选盒，分选盒内安装有导磁材料制成的多层磁介质，转环通过磁场时，磁介质被磁化，在表面形成高梯度磁场，选矿时，矿浆自矿箱进入，沿上磁极缝隙流经转环，其中的磁性颗粒被吸附在磁介质表面，随转环转至上部无磁区，由精矿冲洗装置冲入精矿箱中，非磁性物质沿下磁轭缝隙流入矿箱中。磁选机除铁率为0.35%，则副产品黑砂的产生量195t，尾砂产生量为原料的10%，则尾砂产生量为5577t。
6、过滤
本项目采用40平方米陶瓷过滤机对除铁后的钾长石进行再次过滤、脱水，过滤后的矿石即为本项目钾长石矿产品，该过程将产生废水、固废。
7、浓密机
本项目设置有一个直径为16m，高度约5m的浓密池，进入浓密塔的水主要有以下几类：脱泥斗的脱泥水，以及磁选机磁选废水的上清液，本项目设置有一座浓密处理装置，完全可满足本项目水处理的要求。浓密设施为漏斗形状可依靠自然沉淀实现对固液的分离，根据设计，经浓密设施浓缩处理后的沉淀物含水率约40%。沉淀物及压滤机压滤脱水后，上清液进入浓密设施，压滤后的固废作为尾砂外售。
三、水平衡及物料平衡
1、水平衡分析
本项目用水包括生产用水和生活用水，其中生产主要为水洗用水、球磨机用水、磁选冲铁用水。
（1）生活用水：本项目新增劳动定员为10人，均为周边住户，采用三班制，不在厂区内食宿，根据《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003），职工办公用水量按50L/人·d计，则职工办公用水量为0.5t/d，污水产生系数取0.9，则项目办公废水产生量为0.45t/d，依托现有工程内化粪池处理后，排入乡镇污水管网。
（2）水洗用水：本项目对购入的原料进行水洗，根据现有工程运行情况，水洗生产线用水量为0.34m3/t原料，每天清洗矿石量为200t，则用水量为68m3/d，水洗工序损耗量约30%（包括矿石带走和蒸发损耗），即水洗工序废水产生量约47.6m3/d。
（3）球磨机用水
根据现有工程运行情况，球磨机每吨矿石用水量约1.68m3，每天球磨矿石量为200t，则球磨工序用水量为336m3/d，球磨工序用水均来自废水循环沉淀处理系统处理后的循环水，球磨工序的用水损耗约占30%，则废水产生量为235.2m3/d。
（4）磁选机用水
本项目使用水冲去磁选机上带走的铁，磁选机除铁工序用水量约8m3/h，本项目3台磁选机每天工作时间为8小时，则用水量为192m3/d，冲铁工序用水损耗约为30%，则冲铁废水产生量为134.4m3。
本项目运营期用水情况如下表：



表5-1 运营期用水及排水情况一览表单位m3/d
	序号
	用水项目
	用水指标
	设计最大数量
	循环水回用量
	新鲜水用量
	排放去向

	1
	生活用水
	50L/人·d
	11人
	0
	0.45
	依托现有工程化粪池处理后排入乡镇污水管网

	2
	水洗用水
	0.34m3/t原料
	200t
	47.6
	20.4
	废水经浓密机处理后循环使用

	3
	球磨机用水
	1.68m3/t原料
	200t
	235.2
	100.8
	

	4
	磁选机用水
	3×8m3/h
	8h
	134.4
	57.6
	废水经沉淀池处理后循环使用

	总计
	417.2
	179.25
	/


项目水平衡图如下：


图5-3项目水平衡图单位：m3/d
2、物料平衡
本项目使用的原料主要为钾长石头矿及二沙，根据项目生产工艺流程及原辅材料消耗，按照年生产物料消耗和产出情况，本项目物料平衡分析如下：
表5-2 本项目运营期物料平衡
	输入
	输出

	物料名称
	数量
	输出物名称
	数量

	钾长石头矿、二沙
	55891.8
	产品（钾长石粉）
	50000

	
	
	尾砂
	5719.9

	
	
	黑砂
	171.6

	
	
	扬尘
	0.3

	合计
	55891.8
	合计
	55891.8


四、主要污染工序
1、施工期主要污染物排放治理措施
本项目施工期已过，本报告将不再对施工期污染物排放情况进行分析。
2、营运期主要污染物排放及治理措施
（1）运营期废气排放及治理措施
项目建成后，项目使用的原料是在矿山经洗选筛分后的矿石，在厂区内的加工过程全部为湿法作业，产生的粉尘量较小，因此项目运营期的废气主要是原料堆场扬尘、产品堆场扬尘、道路扬尘。为使项目无组织粉尘的排放，本环评建设原料堆场加盖搭棚，并增设喷雾设施。
1）原料堆场扬尘
项目技改后，项目用钾长石原矿5.58万t/a。
由于本项目原料已在矿山经洗选筛分后的矿石，含水量较高，原料堆场的产尘量约为其矿石总量的0.01‰，则本项目原料堆场扬尘产生量为0.56t/a，评价要求建设单位加盖防尘网，其除（抑）尘效率可达80%（因产品粒径较大，且含水率较高，仅为表面附着细微颗粒物在风力作用下易起尘，矿石湿润后表面颗粒物附着于矿石，不易产生粉尘），则最终堆场扬尘排放量为0.112t/a。
2）产品堆场扬尘
由于本项目产品在生产过程中会使用大量的水冲洗，含水量较高，根据类比，成品堆场产尘量约为其产品总量的0.01‰，本项目年产钾长石粉5万吨，则本项目成品堆场扬尘产生量为0.5t/a，本环评要求建设单位将产品全部堆放于成品仓库内，其除（抑）尘效率可达70%（因产品含水率较高，仅为表面附着细微颗粒物在风力作用下易起尘，矿石湿润后表面颗粒物附着于矿石，不易产生粉尘），则最终堆场扬尘排放量为0.15t/a。
3）道路运输扬尘
钾长石物料运输过程中可能产生扬尘，在干燥有风的气象条件下，堆场及道路将产生较大的扬尘，项目对无组织排放扬尘，进行定期洒水，抑制扬尘扬起。
汽车载有散状物料在道路上行驶的扬尘，选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为：
Q=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72×L×Q′/M
式中：
Q—汽车行驶的起尘量，(kg/辆)；
V一汽车行驶速度，15km/h；
M—汽车载货总重量，装载机5t，卡车15t；
P—道路表面物料量，0.5kg/m2；
L—道路长度，0.2km；
Q′—汽车运输量，装载机3.36t，卡车12t。
经计算，运输道路产生扬尘为0.18 kg/辆，项目技改完成后，每天运输车辆约为16辆，则运输道路产生扬尘为2.88kg/d，0.86t/a。本次环评要求建设单位进出车辆经轮胎清洗及汽车封闭运输，可减少60%的粉尘排放，即每年排放的道路粉尘量为0.34t/a。
（2）运营期废水及治理措施
本项目运营期废水包括生产废水和生活污水。其中生产废水主要为水洗废水、脱泥废水、球磨机废水、磁选机废水、过滤废水、产品堆场渗滤液、生活污水等。其中水洗废水、脱泥废水、球磨机废水、磁选机废水、过滤废水、产品堆场渗滤液经浓密机和循环水池处理后，与原项目一起循环使用。
1）水洗废水
本项目对购入厂区的原料进行清洗，项目水洗工序用水量为68m3/d，水洗过程中用水损耗约为30%，水洗工序废水产生量为47.6m3/d。水洗工序废水主要污染物为SS，含量达到38g/L以上，全部抽至浓密机沉淀处理后，回用于水洗工序不外排。
2）脱泥废水
项目在螺旋分级后使用脱泥斗将矿产品和泥浆水分离，脱泥废水产生量约16.3m3/d，其主要污染物为SS，含量约38g/L，全部经泵抽至浓密机沉淀处理后回用于生产工艺，不外排。
3）球磨机废水
本项目设置有1台球磨机，采用湿法磨粉，球磨机废水产生量为235.2m3/d，其主要污染物为SS，含量约38g/L，全部经泵抽至浓密机沉淀处理后回用于生产工艺，不外排。
4）磁选机废水
本项目设置有3台磁选机，磁选机磁选过程中将产生冲铁废水，废水产生量为239.3m3/d，其主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后，排入浓密机沉淀处理后全部循环使用，不外排。
5）过滤废水
项目过滤废水包括2个部分，一是浓密机产生的沉淀尾砂进入板框压滤机内进行压滤脱水，废水产生量为68.4m3/d；二是产品袋式压滤机除水后进入成品仓库，袋式压滤机废水产生量为40.3m3/d。过滤废水主要污染物为SS，其浓度约38g/L，采用泵抽至浓密机沉淀处理后循环使用，不外排。
6）产品堆场渗滤液
本项目采用湿法磁选工艺，在产品仓库内将产生渗滤液，其产生量为5.2m3/d，通过仓库内截流沟渠回流至厂区清水池内循环使用。
7）生活污水
本项目新增劳动定远为10人，生活用水量约0.45m3/d（135m3/a），生活污水产生系数取0.9，则生活污水产生量约0.4m3/d（120m3/a），其主要污染物分别为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，其浓度分别为350mg/L、200 mg/L、200 mg/L、35 mg/L、20 mg/L，生活污水依托现有工程内化粪池处理后排入乡镇污水管网。
（3）运营期噪声源强及治理措施
项目运营期的主要噪声源为球磨机、分选机、脱泥斗、磁选机、浓密机等设备噪声。根据类比分析及现场调查走访周边企业实测可得，各具体声源等效声级值见表5-3。
表5-4本项目主要设备噪声源强一览表单位：dB（A）
	序号
	设备名称
	数量
	噪声源强dB（A）
	采取措施
	与场界的距离（m）
	治理后的噪声值dB（A）

	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	球磨机
	1
	118
	基础减振、厂房隔声、加装隔声罩、隔音棉等
	56
	45
	25
	151
	93

	2
	分选机
	2
	75
	基础减振、厂房隔声
	56
	47
	25
	149
	65

	3
	脱泥斗
	1
	60
	基础减振、厂房隔声
	56
	47
	25
	149
	60

	4
	磁选机
	3
	80
	基础减振、厂房隔声
	56
	43
	25
	153
	70

	5
	浓密机
	1
	80
	基础减振、厂房隔声
	52
	48
	29
	148
	70


（4）固体废弃物
本项目运营期固体废弃物主要为检修废油、生活垃圾、尾砂和黑砂等。
1）生活垃圾
本项目按10人计算，按每人每天产生垃圾0.5kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为1.5t/a，产生的生活垃圾通过场区内设置的垃圾桶收集装袋后送环卫部门，由环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋。
2）检修废油
本项目运营期设备检修废油主要产生于对各类机械的修理、打油等，产生量约0.3t/a，根据《国家危险废物名录》，该类固废属于HW08类危险废物，本次环评要求建设单位暂存于废废暂存间，交由有危废处置资质单位进行处理。同时，建设单位应规范设置危险废物暂存间，完善标识标牌及防流失、防扬散、防泄漏措施，建立管理台账。
3）尾砂和黑砂
本项目生产过程中尾砂年产生量约5577吨，出售作建筑材料，黑砂年产生量195吨，作为副产品出售。
项目运营期固体废弃物处理处置情况如下表：


表5-5运营期固废处理处置情况一览表
	序号
	名称
	类别
	产生量（t/a）
	处理、处置措施

	1
	生活垃圾
	一般固废
	1.5
	由环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋

	2
	检修废油
	危险固废
	0.3
	暂存于危险废物暂存间内，定期交由资质单位处置

	3
	尾砂
	一般固废
	5577
	出售作建筑材料

	4
	黑砂
	一般固废
	195
	作为副产品出售


五、改扩建项目“三本帐”分析
改扩建三本帐算法：改扩建前排放量—“以新带老”消减量+改扩建部分排放量=改扩建完成后总排放量。
根据已验收的“改扩建年产15万吨电池选钾长石生产线技改项目”，现有工程对环境的影响主要表现为废水、废气。本项目进行改扩建后其“三本帐”如下表5-5所示。
表5-6改扩建项目“三本帐”一览表
	污染源
	污染物
	改扩建前排放量（t/a）
	改扩建部分排放量（t/a）
	“以新带老”消减量（t/a）
	改扩建完成后总排放量（t/a）
	增减量变化（t/a）

	废水
	废水量（生活污水）
	416
	180.68
	0
	596.68
	+180.68

	
	COD
	0.145
	0.063
	0
	0.208
	+0.063

	
	NH3-N
	0.014
	0.006
	0
	0.02
	+0.006

	废气
	烟尘
	0.216
	0
	0
	0.216
	0

	
	SO2
	0.168
	0
	0
	0.168
	0

	
	NOX
	0.24
	0
	0
	0.24
	0

	固废
	生活垃圾
	2.4
	1.5
	0
	3.9
	+1.5

	
	检修废油
	0.5
	0.3
	0
	0.8
	+0.8

	
	一般固废
（含铁固废、煤渣、压滤泥）饼
	0
	0
	0
	0
	0


根据分析，本项目建成后，对厂区原料堆场搭棚，使得扬尘排放量减小。综上所述，本项目排放的污染物能够得到有效控制。
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表六项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	处理前产生浓度
及产生量（单位）
	排放浓度及排放量
（单位）

	大气
污染
物
	原料堆场
	扬尘
	0.56t/a
	0.112t/a

	
	产品堆场
	扬尘
	0.5t/a
	0.15t/a

	
	道路运输
	扬尘
	0.86t/a
	0.34t/a

	水
污
染
物
	营运期
生活污水
	水量
	180.68t/a
	经化粪池处理后排入乡镇污水管网

	
	
	CODCr
	350mg/L，0.063t/a
	

	
	
	BOD5
	200mg/L，0.036 t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L，0.036 t/a
	

	
	
	氨氮
	35mg/L，0.006 t/a
	

	
	
	动植物油
	20mg/L，0.004 t/a
	

	
	营运期生产废水
	水量
	506.9t/d
	经浓密机处理后暂存于清水池内，全部回用于生产工序，不外排

	固
体
废
物
	营运期
生活固废
	生活垃圾
	1.5t/a
	交由当地环卫部门统一处理

	
	
	检修废油
	0.3t/a
	暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位处置

	噪
声
	运营期
噪声
	经采取隔声、减振、消声等措施后，厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间≤65dB（A）；夜间≤55B（A）。

	其他
	/

	主要生态影响（不够时可附另页）：
本项目位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组，项目于原有站场内建设，不涉及新增占地，不涉及破坏地表植被，项目建成运营后，各种建筑物的覆盖使土壤表面硬度增高，土壤的使用性质、植被情况发生变化，但通过加强区域绿化后，不会对区域生态产生负面影响。项目建成投产后，产生污染物量较小，对生态环境影响较小。


[bookmark: _Toc496518919][bookmark: _Toc34472027]
表七环境影响分析
	一、施工期环境影响简要分析
本项目施工期已过，本报告将不再对施工期污染物排放情况进行分析，现场无遗留施工期环境问题。
二、营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析
（1）无组织排放废气
本项目运营期废气主要为无组织排放的原料堆场扬尘、产品堆场扬尘，无组织粉尘排放情况见下表：
表7-3 无组织粉尘排放情况一览表
	排放源
	污染物
	排放速率
	面源有效高度
	面源有效长度
	面源有效宽度（m）
	初始垂向扩散系数

	原料堆场扬尘
	粉尘
	0.016kg/h
	5
	40
	20
	2.33

	产品堆场扬尘
	粉尘
	0.02kg/h
	10
	70
	40
	4.65


根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型Aerscreen，对无组织排放点的TSP的最大落地浓度及其落地距离进行估算，估算模型参数及计算结果见下表：
表7-4估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数
	500

	最高环境温度/℃
	36.1℃

	最低环境温度/℃
	-3.2℃

	土地利用类型
	阔叶林

	区域湿度条件
	湿润区


表7-5 正常排放时估算模式计算结果表
	排放源
	原料堆场扬尘
	产品堆场扬尘

	污染物
	颗粒物
	颗粒物

	污染因子
	TSP
	TSP

	最大落地浓度（mg/m3）
	0.0430
	0.0132

	标准值（日均值，mg/m3）
	0.3
	0.3

	1小时浓度占标率（%）
	4.78
	1.47

	下风向最大浓度距离（m）
	25
	50


由上表可知，项目无组织颗粒物最大落地浓度为0.0430mg/m3，占标率为4.78%，对周边环境影响较小。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），污染物最大落地浓度占标率为4.78%，因此本次评价为二级评价，不需进一步预测，不需设置大气环境防护距离。
（2）无组织排放量核算
项目颗粒物无组织排放量核算如下：
表7-6大气污染物无组织排放量核算表
	污染源
	污染物
	主要污染防治措施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（mg/m3）
	年排放量/（t/a）

	原料堆场
	颗粒物
	原料堆场搭棚，定期洒水降尘
	周界外浓度最高点
	1.0
	0.112

	产品堆场
	颗粒物
	采取洒水降尘
	周界外浓度最高点
	1.0
	0.15


为进一步减小无组织粉尘排放对周边环境的影响，评价要求建设单位规范建设原料堆场，产品全部堆存至产品仓库，不得露天堆放，厂区内设置移动式雾炮机，定期喷雾降尘。经采取上述措施，项目厂区无组织排放粉尘浓度最高点能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物厂界外浓度最高点1.0mg/m3的要求，对周边环境影响较小。
综上所述，本项目运营期废气排放对周边环境影响较小。
表7-7 建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级√

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5~50km
	边长=5km√

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a
	500~2000t/a
	＜500t/a√

	
	评价因子
	基本污染物（颗粒物）
其他污染物（  ）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5√

	评价标准
	国家标准√
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区
	二类区√
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	[2018]年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据√
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区√
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源√
本项目非正常排放源
现有污染源
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
	ADMS
	AUSTAL
2000
	EDMS
	CALPUFF
	网络模型
	其他

	
	预测范围
	边长=50km
	边长5~50km 
	边长=5km

	
	预测因子
	颗粒物 
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5 

	
	正常排放
短期浓度
贡献值
	本项目最大占标率≤100%√
	本项目最大占标率＞100%

	
	正常排放
年均浓度
贡献值
	一类区
	本项目最大占标率≤10%
	本项目最大占标率＞10%

	
	
	二类区
	本项目最大占标率≤30%√
	本项目最大占标率＞30%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	叠加达标 
	叠加不达标

	
	区域环境质量的整体变化情况
	K≤-20%√
	K＞-20%

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子（颗粒物）
	有组织废气监测
无组织废气监测√
	无监测

	
	环境质量监测
	监测因子（/）
	监测点位数（/）
	无监测√

	评价
结论
	环境影响
	可以接受√
	不可以接受

	
	大气环境防护距离
	 

	
	污染源年排放量
	SO2（0）t/a
	NOx（0）t/a
	颗粒物（0.262）t/a
	 


2、水环境影响分析
（1）地表水环境影响分析
本项目运营期废水包括生产废水和生活污水。其中生产废水主要为水洗废水、脱泥废水、球磨机废水、磁选机废水、过滤废水、产品堆场渗滤液、生活污水等。
其中水洗废水产生量为47.6m3/d，脱泥废水产生量为16.3m3/d，球磨机废水产生量为235.2m3/d，过滤废水产生量为108.7m3/d，该部分废水均采用浓密机收集、沉淀处理后回用于生产工序，不外排。磁选机废水产生量为239.3m3/d，采用沉淀池收集处理后，排入浓密机处理后回用于生产工序，不外排。产品堆场渗滤液产生量约为5.2m3/d，采用截流沟渠回流至厂区清水池内循环使用，不外排。
项目生活污水产生量为0.4m3/d，依托现有工程内化粪池处理后排入乡镇污水管网。
综上所述，本项目厂区内废水能够得到合理处置，厂区共设计1个雨水排放口，不设置污水排放口，不会对当地地表水环境产生明显影响。
加强循环水池的管理及循环水泵等设备的维护，指定专人管理等相关措施，确保循环水池设施的正常运行，避免循环水池短路，造成废水向外环境事故性排放。
表7-8   建设项目水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影
响
识
别
	影响类型
	水污染影响型□
水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放□；其他
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值□；热污染 □；富营养化 □；其他
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；三级B 
	一级 □；二级 □；三级 □

	现
状
调
查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □
	拟替代的污染源□
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 
	生态环境保护主管部门 □；补充监测□；其他

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；补充监测；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	（）
	监测断面或点位个数
（）个

	现
状
评
价
	评价范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	评价因子
	（）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类□ 
规划年评价标准（/）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标 □ 
水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标；不达标 □
水环境保护目标质量状况 □：达标；不达标 □ 
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标□；不达标□
底泥污染评价 □ 
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 
水环境质量回顾评价 □ 
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区
不达标区□

	影
响
预
测
	预测范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	预测因子
	（/）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 
设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 
正常工况 □；非正常工况 □ 
污染控制和减缓措施方案 □ 
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □：解析解 □；其他 □ 
导则推荐模式 □：其他 □

	影
响
评
价
	水污染控制和水环境影响减缓措
施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 
水环境控制单元或断面水质达标 □ 
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	本项目排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	COD
	/
	/

	
	
	SS
	/
	/

	
	
	BOD5
	/
	/

	
	
	NH3-N
	/
	/

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 
生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防
治
措
施
	环保措施
	污水处理设施；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测
	手动口；自动口；无监测口

	
	
	监测点位
	（）
	（厂区排口）

	
	
	监测因子
	（）
	（    ）

	
	污染物排放清单
	

	评价结论
	可以接受 √；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。



（2）地下水环境影响分析
本项目属于非金属矿采选及制品制造，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2006）中附录A，本项目属于Ⅳ类建设项目项目。按照一般性原则规定，IV类建设项目可不开展地下水环境影响评价。
为减小本项目对区域地下水产生影响，评价要求对本项目对浓度机、球磨机、分级机、磁选机的生产重点区域采取素土层作基础、水泥混凝土硬化防渗措施，对非污染区用水泥混凝土硬化做防渗处理（项目分区防渗图见附图2-3），采取同时完善厂区内雨污分流管网建设。
3、固体废弃物环境影响分析
项目生产过程中产生的固废主要是场内机械检修废油及生活垃圾。针对设备检修废油，本次环评要求建设单位暂存于依托原有危废暂存间，交由有危废处置资质单位进行处理；针对职工生活垃圾，本次环评要求建设单位分类收集后交由环卫部门处理。
因此，本项目各种固体废物均得到妥善处置，对周边环境影响可接受。
4、噪声环境影响分析
本项目噪声源主要为球磨机、分选机、脱泥斗、磁选机、浓密机等机械设备，项目已建设完成，正常生产，根据噪声现状监测结果，本项目正常运行时厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，噪声敏感点符合《声环境质量标准》GB3096-2008  3类区标准监测结果见表7-9。
表7-9环境噪声监测结果表单位：dB（A）
	 (
日期
) (
噪声值
) (
点位
)
	2019年10月22日
	2019年10月23日
	执行标准
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	

	1#（东侧）
	53
	41
	54
	47
	（GB12348-2008）中3类标准，昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）
	达标

	2#（南侧）
	53
	41
	53
	49
	
	达标

	3#（西侧）
	53
	40
	51
	44
	
	达标

	4#（北侧）
	54
	42
	52
	41
	
	达标

	5#（东侧敏感点）
	55
	41
	57
	42
	（GB3096-2008）中3类标准，昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）
	达标


（注：监测期间，全厂正常生产包括改扩建项目，生产工况负荷达80%。）
根据调查，运输路线在经过五渡镇后，沿路的居民点分布较少。为减小交通运输噪声对区域声环境的影响，工程采取了以下措施：对进场道路进行硬化，及时清扫地面的抛洒物；加强车辆管理，在进场道路和厂区内道路行驶时应低速行驶，避免突然启动，禁鸣喇叭；在居民集中区应降低车速，禁止鸣喇叭；车辆加装消声器；合理安排运输时间，避开周围居民的休息时间。加强设备的管理、维护和保养，确保设备稳定运行，减少设备产生异响。
5、土壤环境影响分析
本项目位于峨边彝族自治县五渡镇工农村，建成后主要从事钾长石加工，属于污染影响型。项目工艺简单成熟，主要工序为水洗、磁选，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目国民经济分类属于其他未列明非金属矿采选（N1099），本项目属于Ⅲ类，项目占地面积为300m2，占地规模属于小型，项目位于工业集中区B区周边主要用地为建设用地，项目评价等级判定如下：
表7-10污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


根据现场调查，本项目周边主要为工业用地，无学校、医院、疗养院、养老院等敏感目标，不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地等，最近居民区距离本项目约55米。因此，项目所在地周边土壤环境敏感程度为不敏感。
表7-11污染影响型评价工作等级划分表
	占地规模
评价工作等级
敏感程度
	Ⅰ类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


经分析可知，本项目属于污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于III类，占地规模属于小型，项目所在地周边土壤环境敏感程度为不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。
表7-12  土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影
响
识
别
	影响类型
	污染影响类；生态影响类□；两种兼有□

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地□；未利用地□

	
	占地规模
	（0.03）hm2

	
	敏感目标信息
	敏感目标（/）、方位（/）、距离（/）

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（）

	
	全部污染物
	无

	
	特征因子
	COD

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感

	评价工作等级
	一级□；二级□；三级□

	现
状
调
查
内
容
	资料收集
	a）□；b）□；c）□；d）□

	
	理化特性
	

	
	现状监测点位
	/
	占地范围内
	占地范围外
	深度

	
	
	表层样点数
	/
	/
	/

	
	
	柱状样点数
	/
	/
	/

	
	现状监测因子
	 

	现
状
评
价
	评价因子
	 

	
	评价标准
	GB15618□；GB36600□；表D.1□；表D.2□；其他（）

	
	现状评价结论
	 

	影
响
预
测
	预测因子
	

	
	预测方法
	附录E□；附录F□；其他（）

	
	预测分析内容
	影响分为（）
影响程度（）

	
	预测结论
	达标结论：a）□；b）；c）□
不达标结论：a）；b）

	防
治
措
施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（）

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次

	
	
	/
	/
	/

	
	信息公示指标
	①基础信息，包括单位名称、法定代表人、生产地址、联系方式以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；③污染防治设施的建设和运行情况；④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；⑤其他应当公开的环境信息

	评价结论
	年产5万吨高端电磁选钾长石生产线建设项目土壤环境影响可接受


三、环境风险分析
本项目建成后，主要从事钾长石加工作业，项目生产运营过程中柴油的使用，不涉及废水外排。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险分析如下：
1、评价依据
（1）风险源调查
1）物质风险调查
本项目在运营过程中涉及柴油使用，根据其主要成分，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及到风险物质主要为柴油，其理化性质及危险特性如下：
表7-13柴油理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：柴油
	英文名：Diesel oil; Diesel fuel
	CAS号：86290-81-5

	
	分子式：C4 C12(脂肪烃和环烃)
	危险性类别：第3.3类中闪点易燃液体

	理化性质
	外观及性状：稍有粘性的棕色液体。

	
	熔点（℃）：-18
	溶解性：不溶

	
	沸点（℃）：282~338
	相对密度(水=1)：0.87~0.9

	燃烧
爆炸
危险性
	燃烧性：易燃，具有刺激性
	燃烧分解产物：CO、CO2

	
	闪点℃：55
	稳定性：稳定

	
	危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	火灾危险分类：乙类

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、1211灭火剂、砂土。用水灭火无效。

	毒性
	毒性：属低毒类

	健康
危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。

	防护
	呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴供气式呼吸器。眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。必要时戴安全防护手套。手防护：必要时戴防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄露
处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，空化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


本项目现有工程内设置有2个15m3的柴油储罐，柴油储存量为25.05t。
2）生产过程风险源调查
根据工程分析，本项目运营期主要从事钾长石加工作业，若柴油发生泄漏、火灾、爆炸及其伴生/次生污染物排放，将对周边空气产生影响，风险源主要为柴油储罐区。
（2）风险潜势初判
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，项目环境风险潜势划分如下：
表7-14建设项目环境风险潜势划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


P分级确定：
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量的比值Q：


式中：q1，q2、……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。
本项目所涉及的风险物质主要为柴油，根据其主要成分，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及到重点关注的危险物质主要为柴油，项目Q值计算如下：
表7-15项目物料存储情况
	序号
	物质名称
	临界量（t）
	单元实际存储量（t）
	q/Q

	1
	柴油
	2500
	25.05
	0.01002

	合计（Q）
	0.01002


由上表可知，本项目危险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中给出的临界量比值Q之和为0.01002，属于Q＜1，，故环境风险潜势为Ⅰ
（3）风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分如下表：
表7-16评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


综上所述，本项目环境风险潜势为I，为简单分析。
2、环境敏感目标概况
项目主要环境敏感目标分布情况如下表：
表7-17主要环境保护目标一览表
	序号
	敏感目标
	数量
	位置
	距离

	1
	五渡镇场镇住户
	500人
	西北面
	60m

	2
	刘沟村住户
	50人
	北面
	200m

	3
	散居住户
	18人
	西面
	15m


3、环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。
（1）物质危险性识别
本项目在运营过程中所涉及的风险物质主要为柴油。
（2）生产系统危险性识别
根据工程分析，本项目在运营过程中涉及柴油的使用，存在柴油泄漏的风险，若柴油发生泄漏、火灾、爆炸及其伴生/次生污染物排放，将对周边空气产生影响。泄露源主要为柴油储罐区等。
（3）危险物质向环境转移的途径识别
本项目涉及的危险物质主要为柴油，其向环境转移的途径主要为泄露，其环境风险类型主要为泄露、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。
4、风险分析
项目运营过程涉及柴油的使用，会产生医疗废物。在生产过程中环境风险类型主要为泄露、火灾，将对环境产生一定程度的影响，环境风险危害后果分析如下：
表7-18环境风险危害后果
	风险类型
	环境要素
	影响分析

	泄露
	地表水
	柴油泄露将会随着雨水冲刷进入周边地表水体，导致地表水水质矿物油升高，从而影响地表水水质；

	
	地下水
	柴油泄露将会随着雨水等下渗，从而影响地下水水质，导致地下水水质矿物油升高。

	火灾
	热辐射
	柴油燃烧速度快，燃烧过程中将释放大量的热，对周边生态环境产生一定影响。

	
	环境空气
	柴油燃烧将产生NOX、CO2等污染物，对区域大气环境产生一定影响。

	爆炸
	冲击波
	柴油储罐发生爆炸将产生冲击波，从而对周边建构筑物造成破坏。


5、 环境风险防范措施
在柴油储罐区设防火安全设施，并严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输、储存和使用，在储罐区按有关规定要求配置干粉或泡沫灭火器，并对储罐区地面作防渗处理，并设置防火墙，设置围堰、截流渠等。
6、风险事故应急预案
（1）基本原则
制定预案的目的是要迅速而有效地将事故损失降低至最小，应急预案制定原则如下：
1）按照《建设项目环境风险评价技术导则》相应要求设置应急预案，必须落实其提出的各项要求；
2）与当地生态环境部门保持畅通的联络渠道，随时可获得相关指导、监督，出现险情时可随时取得支持；
3）确定救援组织，队伍和联络方式；
4）制定事故类型、等级和相应的应急相应程序；
5）配备必要的救援防毒器具及防护用品；
6）对生产系统制定应急状态切断及自动报警保护程序；
7）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告；
8）制定区域联防救援方案，站场外受影响人群的疏散、撤离方案，建立与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门的有效联系途径，以便风险事故发生时得到及时救援；
9）明确企业、区域、地方政府环境风险应急体系，体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。
（2）应急要求
针对工程可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。


表7-19应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：项目周围3km范围内的人群

	2
	应急组织机构、人员
	建立厂区应急组织机构、人员

	3
	预案分级影响条件
	规定预案的级别和分级影响程序

	4
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢救、救援及控制措施
	有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急监测、防护措施器材
	事故现场、临近区域、控制防爆区域、控制清除污染措施及相应设施。

	8
	人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划
	事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

	11
	公众教育和信息
	对临近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。

	12
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案盒专门报告制度，设置专门部门负责管理

	13
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


6、环境风险分析结论
本项目环境风险事故主要为柴油在使用过程中发生泄漏、火灾。通过制定风险防范措施，制定安全管理规范，加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高员工的风险防范意识，掌握本职工作所需的环保知识和技能，严格遵守环保规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作中存在的环境风险以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少环境风险发生的概率。因此，本项目通过落实上述环境风险防范措施，其环境风险发生概率可进一步降低，其环境风险可控制在可接受范围。
建设项目环境风险简单分析内容表如下：
表7-20建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	年产5万吨高端电磁选钾长石生产线

	建设地点
	（四川省）省
	（乐山市）市
	（/）区
	（峨边彝族自治）县
	（峨边工业集中区）园区

	地理坐标
	经度
	103.490109°E
	纬度
	29.279235°N

	主要危险物质及分布
	柴油储罐区

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	大气、地表水、地下水

	风险防范措施要求
	在柴油储罐区设防火安全设施，并严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输、储存和使用，在储罐区按有关规定要求配置干粉或泡沫灭火器，并对储罐区地面作防渗处理，并设置防火墙，设置围堰、截流渠等。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	无


表7-21  建设项目环境风险影响评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	柴油
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	25.05
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数人
	5km范围内人口数人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 
	F2 
	F3 

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 
	S2
	S3

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 
	G2
	G3

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 
	D2
	D3

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q<1
	1≤Q<10
	10≤Q<100
	Q>100 

	
	M值
	M1
	M2 
	M3 
	M4 

	
	P值
	P1
	P2 
	P3 
	P4 

	环境敏感
程度
	大气
	E1
	E2 
	E3 

	
	地表水
	E1
	E2 
	E3 

	
	地下水
	E1
	E2 
	E3 

	环境风险潜势
	Ⅳ+
	Ⅳ 
	Ⅲ 
	Ⅱ 
	Ⅰ 

	评价等级
	一级 
	二级 
	三级 
	简单分析 

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害 
	易燃易爆 

	
	环境风险
类型
	泄露 
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 

	
	影响途径
	大气 
	地表水 
	地下水 

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 
	经验估算法 
	其他估算法 

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB 
	AFTOX 
	其他 

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围m

	
	地表水
	最近环境敏感目标，到达时间h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间d

	
	
	最近环境敏感目标，到达时间d

	重点风险防范
措施
	

	评价结论与建议
	

	注：“”为勾选项，“”为填写项。



四、环境管理及环境监测
（1）环境管理
1）施工期环境管理
本项目为改扩建项目，应按照相关规定做好区域环境保护工作：
A、合理使用土地。
B、土石方施工时，尽量避开雨季，并结合地质情况，把临时防排水与现有排水设施相结合，减少冲刷，防止水土流失。
C、弃土、弃碴时做到不多占用土地，少破坏植被，及时实施防护。
D、及时清理垃圾并保持生产、生活区环境卫生，严禁随意倾倒垃圾。
E、在有粉尘的作业环境中作业，除洒水降尘外，作业人员还必须配备劳保用品。
F、经常征求当地环保部门及当地群众对施工范围内环保工作的意见，及时整改，避免和减少由于施工方法不当引起的环境污染和破坏。
2）运营期环境管理
运营期环境管理任务的重点是区域环境的保护，建议项目管理单位设立专（兼）职环境管理人员1人，全权负责各项环境管理及保护工作。并制定如下环境保护工作条例：
A、环境保护职责管理条例；
B、建设项目“三同时”管理制度；
C、固体废弃物管理制度；
D、应急事故处理制度；
E、环保教育制度。
F、环境管理
（2）环境监测
由建设单位委托有资质的监测单位对全厂环境进行定期监测，具体内容如下：
1）噪声
监测项目：等效A声级；
监测点位：场界四周；
监测频次：按需确定；
2）大气环境监测计划
监测项目：颗粒物；
监测点位：场界上风向10m范围内，场界下风向10m范围内；
监测频次：按需确定；
（3）环保设施竣工验收
根据国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
表7-22环保竣工验收一览表
	对象
	验收内容
	规模
	验收标准

	废水
	生活污水
	依托现有工程化粪池处理后排入乡镇污水管网
	不外排

	
	水洗废水
	排入浓密机处理后进入循环水池循环使用
	新建浓密机1套，废水循环使用

	
	脱水废水
	
	

	
	球磨机废水
	
	

	
	过滤废水
	
	

	
	产品堆场渗滤液
	
	

	
	磁选机废水
	经沉淀池沉淀后排入浓密机，经浓密机处理后循环使用
	循环使用，不外排

	
	厂区雨污分流
	生产线、运输道路地面硬化，完善雨污分流系统建设，厂区内雨水经导排沟，排入雨水沉淀池（20m3）回用生产
	雨污分流

	废气
	无组织粉尘
	原料堆场搭盖防尘网；生产线置于厂房内，厂房密闭，运输道路硬化
	达标排放

	噪声
	设备噪声
	选用噪声低的设备；合理布置，建设封闭隔声厂房，使用隔声材料将主要噪声源布置在厂区中部的厂房内，厂房为钢构厂房，车间外绿化
	达标排放

	固废
	检修废油
	规范设置危险废物暂存间，设置标示标牌
	定期交由资质单位处置


五、环保投资
本项目今后整改拟采取的环保设施和环保投资见表7-23。
从表中可知，本项目环保投资205.6万元，占总投资1950万元的10.5%。
表7-23环保投资一览表
	项目
	内容
	投资（万元）
	备注

	施工期
	废水处理
	沉淀池1个
	/
	依托

	
	扬尘防治
	道路洒水、工程车辆清洗
	0.2
	新增

	
	固废治理
	垃圾收集、清运
	/
	依托

	营运期
	废水治理
	新设置浓密机一套，容积为1000m3
	/
	新增（计入主体工程）

	
	
	生产废水处理设施依托现有工程
	/
	依托

	
	
	生活污水依托现有工程化粪池处理
	/
	依托

	
	
	雨污分流管网建设
	12
	新增

	
	固废处理
	规范危险废物暂存间，设置标示标牌
	2
	新增

	
	
	生活垃圾收集后交当地环卫部门
	/
	依托

	
	废气治理
	原料堆场搭盖防尘网；成品堆场搭棚，输送带密闭，生产线置于厂房内，厂房密闭，运输道路硬化
	100
	新增

	
	
	食堂安装油烟净化器
	0.4
	新增

	
	
	烘干废气排气筒搭建监测平台
	1
	新增

	
	噪声治理
	选用噪声低的设备；合理厂区平面布置，建设封闭隔声厂房，使用隔声材料，将球磨机布置在密闭的生产厂房内，并采取隔声、消声、吸声措施；车间外绿化。
	80
	新增

	风险防范
	事故池200m3
	10
	新增

	合计
	205.6
	/





[bookmark: _Toc138229537][bookmark: _Toc34472028][bookmark: _Toc496518920]
表八建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	原料堆场
	粉尘
	堆场搭棚、设置移动式雾炮机
	对周边环境影响较小

	
	产品堆场
	
	室内堆存、设置移动式雾炮机
	

	
	运输道路
	
	定期保洁、洒水降尘
	

	水
污
染
物
	营运期生活污水
	CODCr、BOD5、动植物油、氨氮
	依托现有工程内化粪池处理后排入乡镇污水管网
	对当地水环境质量影响较小

	
	营运期生产废水
	SS
	经浓密机沉淀处理后循环使用
	不外排，不会对周边地表水环境质量产生量影响

	固
体
废
物
	营运期固废
	生活垃圾
	生活垃圾要集中定点收集，专人清运送环卫部门统一处理。
	不排放，对当地环境基本无危害。

	
	
	检修废油
	交由资质单位处置
	

	噪
声
	营运期噪声
	通过采取隔声、减振措施，控制噪声污染，减少对周围声环境的影响，项目场界达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，西侧在厂界外7m处能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果：
根据现场踏勘，本项目为原址改扩建项目，不涉及破坏地表植被，项目建成运营后，各种建筑物的覆盖使土壤表面硬度增高，土壤的使用性质、植被情况发生变化，但通过加强区域绿化后，不会对区域生态产生负面影响。项目建成投产后，产生污染物量较小，对生态环境影响较小。
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表九结论与建议
	一、结论
1、项目概况
本项目为年产5万吨高端电磁选钾长石生产线，位于乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村2组（29.279235°N；103.490109°E），建设单位为乐山市峨边盛和矿业有限公司，本项目为原址改扩建，建设内容包括：在原年产15万吨电磁选钾长石生产线的基础上，实行技术改造升级，购置立环式磁选机、浓密机、过滤机等设备，将原厂区水洗生产线改扩建一条年产5万吨高端电磁选钾长石生产线，生产玻璃级钾长石粉料、釉用钾长石粉料两种高端产品。该项目已取得峨边彝族自治县经济和信息化局备案，备案号为：川投资备【2019-511132-10-03-358619】JXQB-0028号。
2、产业政策符合性分析
本项目为年产5万吨高端电磁选钾长石生产线，属于N1099其他未列明非金属矿采选，主要设备包括立环式磁选机、过滤机、脱水机等。根据国家发展改革委令2013年第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目生产工艺、产品、主要设备等均不属于其中的鼓励类、淘汰类、限制类。根据《促进产业结构调整暂行规定》，本项目属于允许类。同时，项目已在峨边彝族自治县经济和信息化局备案，备案号：川投资备【2019-511132-10-03-358619】JXQB-0028号。
因此，评价认为本项目符合国家产业政策要求，符合地方产业政策要求。
3、规划及选址合理性分析
（1）、建设项目与当地规划的符合性分析
本项目位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组，属于乐山市峨边彝族自治县工业集中区B区内，为原址改扩建。根据已批复的《峨边彝族自治县工业集中区B区规划环境影响报告书》审查意见的函（川环建函[2013]297号），园区规划范围为：总面积2.5km2，包括庞沟村0.2km2、毛坪片区1.2km2（中心村、恒心村、建华村）、五渡片区1.1km2（工农村、郭坝村、双凤村），而本项目位于五渡盘区，其园区产业定位为：矿产品加工、竹林加工、磷化工。
本项目为钾长石矿磁选加工，属于园区主导产业，同时本项目符合国家现行产业政策，符合园区规划。
（2）、选址合理性分析
本项目位于峨边彝族自治县五渡镇工农村2组，属于峨边彝族自治县工业集中区B区，本次钾长石磁选生产线是将原有厂区内中部水洗线进行改扩建，便于项目依托原有公辅设施，选址合理，项目西北面为五渡镇场镇（场镇住户约500人），最近距离为60m；项目北面大渡河对岸刘沟村分布有散居住户（17户，50人），最近距离为200m；项目西侧分布有散居住户（6户，18人），最近住户距离本项目西厂界约15m；项目东侧和东南侧紧邻大渡河和柏溪沟，柏溪沟对岸为峨边宇辰矿业开发有限公司；项目距离龚嘴电站约3km，距离铜街子电站约10km。项目与乡村道路相通，交通较为便利。项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。项目周边分布有同类型的钾长石加工企业，如仲豪钾长石矿厂、峨边五渡工农长石矿厂等。
综上所述，从项目外环境关系、环境敏感目标、基础条件等分析，评价认为本项目选址具有合理性。
4、环境质量现状
根据根据2017年峨边彝族自治县环境质量状况监测数据，区域内首要污染物为PM10、PM2.5，其中PM10年均浓度值为89.2μg/m3，超标倍数为0.274，PM2.5年均浓度值为53.9μg/m3，超标倍数为0.54，项目所在区域属不达标区域。乐山市于2017年发布了《乐山市大气环境质量限期达标规划（2016年-2025年）》，规划到2020年PM10年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，到2025年PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。
根据乐山市2019年10月年地表水环境质量例行监测资料，该项目所在区域地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。
根据四川同佳检测有限责任公司监测数据，本项目厂界噪声昼间可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。区域声环境质量现状较好。
5、营运期环境影响分析
（1）大气环境影响分析
本项目运营期废气主要是堆场扬尘、道路运输扬尘。评价要求：整个钾长石生产线置于厂房内，厂房密闭，皮带输送机采用封闭式，原料堆存搭棚，产品全部堆存于产品库房，禁止露天堆放。
综上所述，项目运营期产生的污染物能够满足达标排放要求，对周边环境影响较小。
（2）水环境影响分析
本项目运营期废水主要为生活污水及生产废水，其中生产废水主要为水洗废水、脱泥废水、球磨机废水、磁选机废水、过滤废水、产品堆场渗滤液，经浓密机处理后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后排入乡镇污水管网。
经分析，项目运营期废水不直接排放，对周边地表水环境影响较小。
（3）声环境影响分析
经预测分析，项目昼间产生噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，周边声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，不会对当地声环境质量现状造成明显影响，不会产生扰民影响。
（4）固体废弃物
本项目运营期固体废弃物主要为职工生活垃圾、检修废油、尾砂、黑砂等。产生的生活垃圾通过场区内设置的垃圾桶收集装袋后送环卫部门，由环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋。检修废油经收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位处置。黑砂作副产品出售，尾砂出售作建筑材料。
综上所述，本项目营运期产生的固体废弃物均得到合理的处理、处置，不会对当地环境造成明显影响。
6、风险分析
经分析，项目营运过程中存在着一定的环境风险，但通过加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在管理及运行中认真落实相关规定，确保安全生产，制定相应的事故企业应急预案，并在得到管理部门验收后再营运，则营运期的环境风险可以接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低水平。
7、结论
本项目为原址改扩建项目，其符合国家产业政策，符合当地发展规划，厂址周边不存在重大环境制约因素，环境风险可控，拟采取的污染防治措施能够满足长期稳定达标排放。在落实本报告提出的环境保护措施后，对区域环境影响可接受，不会对当地环境质量现状产生明显影响。从环境影响的角度分析，本项目在峨边彝族自治县五渡镇工农村2组建设是可行的。
二、环保对策与建议
通过对项目的工程分析和环境影响评价，特提出以下几点建议：
1、建设单位应认真落实环保“三同时”，加强运营期的环保管理，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放。
2、项目投入生产或者使用前，应当按照国家及本市建设项目环境保护规定对环境保护设施进行验收。环境保护设施经依法验收合格的，建设项目方可投入生产或者使用。
3、按照《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》要求，在条件满足的情况下，采用天然气作为滚筒烘干机能源，不再采用燃煤。
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