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《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. [bookmark: _Ref123373182]项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2. 建设地点――指项目所在详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别――按国标填写。
4. 总投资――指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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[bookmark: _Toc165893198]建设项目基本情况                                （表一）
	项目名称
	新场乡新凤砖瓦用页岩矿

	建设单位
	四川峨边西南水泥有限公司

	法人代表
	史强
	联系人
	王方波

	通讯地址
	峨边沙坪镇马嘶溪

	联系电话
	15082226489
	传真
	/
	邮政编码
	614300

	建设地点
	峨边新场乡新凤村（矿区中心点坐标：29°18′04″N；103°16′51″E）

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建改扩建技改
	行业类别
及代码
	粘土及其他土砂石开采（B1019）

	占地面积（m2）
	40500
	绿化面积（m2）
	/

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	262.8
	环保投资占总投资比例
	26.28%

	评价经费
（万元）
	/
	预期投产日期
	2020年7月

	工程内容及规模
一、项目由来
四川东森集团马嘶溪水泥有限责任公司新场乡新凤砖瓦用页岩矿为证照齐全的合法矿山，四川东森集团马嘶溪水泥有限责任公司于2010年6月首次取得该矿的采矿许可证，采证号为：C5111322009067130022569，目前矿山持有的采矿许可证有效期为壹年，即2019年6月26日至2020年6月26日。矿区位于峨边县城15°方向，平距8.7Km处，行政区划属峨边彝族自治县新场乡管辖，矿区面积0.0405km2，开采矿种为砖瓦用页岩，生产规模10.00万吨/年，开采方式为露天开采，批准开采深度为+1025m～+995m，保有资源量（332）76.2万吨（317.5千立方米），矿山中心地理坐标：东经103°16′51″，北纬29°18′04″，矿区由4个拐点坐标围限。
四川东森集团马嘶溪水泥有限责任公司，于2012年10月29日变更为“四川峨边西南水泥有限公司”，对此，乐山市峨边县工商行政管理局与2012年10月29日颁发了《准予变更登记通知书》（（乐工商峨字）登记内变字﹝2012﹞第000028号），详见附件。因公司主要发展主营水泥生产、销售业务，目前还未对新场乡新凤砖瓦用页岩矿进行矿山建设。目前，在取得较好的市场背景下，该公司拟启动该矿山的开采工作，已完成《矿产资源开发利用方案》、《矿产资源储量核实报告》及《土地复垦方案报告书》编制工作，并已在相关部门备案。
四川东森集团马嘶溪水泥有限责任公司新场乡新凤砖瓦用页岩矿于2011年6月取得峨边彝族自治县环境保护局的批复（峨边环建〔2011〕7号）。根据《环境影响评价法》第二十四条第二款：建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
根据国家发展改革委令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类；根据《四川省乐山市矿产资源总体规划（2016年~2020年）》，本项目的建设符合矿产资源总体规划要求的最低开采规模和最低服务年限要求，满足新建小型矿山准入条件。本项目仅进行矿山开采，不含矿石加工及砖瓦制造；矿山上不设置专门的选矿设施；矿石开采出立即外售至砖瓦厂制砖，不设置矿石堆场；矿山开采采用机械开采，不使用炸药。
按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目建设应进行环境影响评价。根据环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部第1号令），本项目属于“四十五、非金属矿采选业”，根据《四川省水利厅关于印发<关于四川省省级水土流失重点防治区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482号），本项目拟建址位于峨边彝族自治县，不属于水土流失重点防治区和重点治理区，由此，确认该项目编制环境影响报告表。为此，四川峨边西南水泥有限公司按照国家建设项目环境保护管理程序，委托我单位进行本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即进行了详细的现场踏勘、资料收集，并结合该项目特点和区域自然、社会和环境因素，按照国家环保部《环境影响评价技术导则》的有关技术规范，编制了本项目环境影响报告表。
二、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目属于非金属矿采选业“粘土及其他土砂石开采（B1019）”；根据国家发展改革委令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。本项目生产规模10万吨/年，服务年限7.2年，能够满足《四川省主要矿产矿山最低开采规模》要求且服务年限达到《四川省人民政府办公厅关于转发省安全监管局等部门四川省进水非金属矿山整顿工作方案的通知》（川办函[2013]21号）要求的最低5年服务期限。
因此，评价认为本项目符合国家及地方产业政策要求。
三、规划符合性分析
1、与《四川省主体功能区规划》的符合性分析
本项目位于峨边彝族自治县新场乡，主要从事砖瓦用页岩开采。根据《四川省主体功能区规划》中“第六章 限制开发区域（重点生态功能区）”，本项目拟建址所在区域为省级层面的重点生态功能区——大小凉山水土保持和生物多样性生态功能区。
该区域主体功能定位为长江上游水土保持的重点区域，四川省生物多样性保护的重点区域，长江上游生态屏障的重要组成部分。
以维护区域生态系统完整性、保证生态过程连续性和改善生态系统服务功能为中心，加强生态保护，增强脆弱区生态系统的抗干扰能力，从源头控制生态退化和水土流失。
以金沙江、雅砻江、大渡河及安宁河干流为重点，严禁樵采、过垦、过牧和无序开矿等破坏植被行为，推广封山育林育草技术，有计划、有步骤地建设水土保持林、水源涵养林和人工草地，恢复山体植被。
以小流域为单元，进行以坡改梯和坡面水系建设为主的坡耕地综合整治，采用补播方式播种优良灌草植物，提高山体林草植被覆盖度，重点治理泥石流和滑坡，控制沟谷蚀；开展石漠化综合治理，拦蓄泥沙，保护土壤资源。
以“长治”、天然林资源保护、石漠化综合治理、野生动植物保护、自然保护区建设、湿地保护及土地整理等国家重点生态工程为依托，对不同流域进行差别化治理，推进干热河谷和山地生态修复与重建。
坚持“以防为主，防治结合”，以非工程措施为主，并与工程措施相结合，工程治理和生物治理相结合，结合堤防、护岸、谷坊、拦砂坝、排导沟、水库等工程措施，逐步形成完善的山地灾害防治体系。
保护原生森林、流域生态系统，加强造林绿化、小流域治理、矿山生态恢复等生态工程，提高水源涵养、水土保持和野生动植物保护等生态功能。
加强扶贫开发，发展以养殖业、竹产业、经济林为主的生态农林牧业和农产品深加工业，合理开发旅游文化资源，点状开发水能、矿产资源。
本项目于2010年6月首次取得四川东森集团马嘶溪水泥有限责任公司新场乡新凤砖瓦用页岩矿开采权（采矿许可证证号：C5111322009067130022569），一直未进行开采。目前，在取得较好的市场背景下，拟启动该矿山的开采工作。目前，建设单位已完成《矿产资源开发利用方案》、《矿资源储量核实报告》及《土地复垦方案报告书》的编制工作，并在相关部门备案。因此，本项目建设符合省级主体功能区划。
2、与《四川省乐山市矿产资源总体规划（2016年-2020年）》的符合性分析
根据《四川省乐山市矿产资源总体规划（2016年-2020年）》中“四、严格规范砂石粘土/小型非金属矿产资源开发管理”规定，其中峨边彝族自治县集中开采区为新场-共和乡集中开采区、毛坪-沙坪集中开采区，新建矿山必须符合以下准入条件：
表1-1 新建矿山准入条件
	序号
	新建矿山准入条件
	本项目情况
	符合性分析

	1
	资源条件
	必须提交合格的资源储量报告和国土资源主管部门认定登记的并与矿山规模相适应的资源储量。
	本项目已提交合格的资源储量报告，并已在国土资源主管部门备案
	符合

	2
	资质条件
	必须有与所建矿山企业规模相适应的资金、技术、人员、装备的资质条件，禁止不具备相应资质条件的单位和个人开采矿产资源。
	本项目建设单位已具备与所建矿山企业规模相适应的资金、技术、人员、装备的资质条件
	符合

	3
	开采规模条件
	砖瓦用页岩小型矿山最低开采规模为6万吨/年
	本项目砖瓦用页岩开采规模为10万吨/年
	符合

	4
	规划布局条件
	矿山开采必须符合本规划的分区要求，严禁在禁止开采区内新建矿山。未经县和县以上国土资源主管部门及林业、环保等相关部门的批准，不得在限制开采区内新建矿山或扩大矿山开采规模。
	本项目拟建址位于峨边彝族自治县新乡，属于新场-共和乡集中开采区范围，区域内不涉及世界自然文化遗产地、国家级和省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、原始森林、湿地保护区、地址遗迹保护区和地质灾害危险区等，不在规划的禁止开采区、限制开采区范围。
	符合

	5
	资源利用效率条件
	设计的开采回采率、采矿贫化率、选矿回收率指标应符合资源的开采技术条件和矿石的可选性，并满足相关“三率”的最低标准。对可利用的共伴生矿和尾矿有综合利用方案。
	本项目为露天开采，设计矿山开采回采率为95%，满足规划中生产矿山回采率要求。
	符合

	6
	环境保护条件
	必须符合国家规定的环保条件及水土保护法规和本规划规定的新建矿山生态环境准入条件。
	本项目建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》要求。
	符合

	7
	安全生产条件
	必须符合国家关于安全生产的有关规定，严格配置相关安全生产的设施和制定相应的安全生产措施，并设置专门的安全管理机构和人员。
	本项目建成后，将严格按照国家关于安全生产的有关规定，严格配置相关安全生产的设施和制定相应的安全生产措施，并设置专门的安全管理机构和人员。
	符合


本项目拟建址位于峨边彝族自治县新场乡，开采矿种为砖瓦用页岩，满足新建小型矿山准入条件，符合《四川省乐山市矿产资源总体规划（2016年-2020年）》。
3、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）的符合性分析
本项目拟建址位于峨边彝族自治县新场乡，开采矿种为砖瓦用页岩，开采方式为自上而下、水平分层露天开采，设计生产规模为10万吨/年，服务年限为7.2年。根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号），本项目与环发[2005]109号的符合性分析如下：
表1-2 本项目与环发[2005]109号的符合性分析
	序号
	环发[2005]109号
	本项目情况
	符合性分析

	1
	矿产资源开发规划与设计
	禁止的矿产资源开发活动。禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地址遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿；禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采；禁止在地址灾害危险区开采矿产资源；禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。
	本项目不在禁止的矿产资源开发活动范围
	符合

	
	
	限制的矿产资源开发活动。限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源，生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能；限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。
	本项目矿山开采区不在限制的矿产资源开发活动范围
	符合

	
	
	矿产资源开发规划。矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划；矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用
生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等；在矿产资源的开发规划阶段，应对矿区内的生态环境进行充分调查，建立矿区的水文、地质、土壤和动植物等生态环境和人文环境基础状况数据库。同时，对矿床开采可能产生的区域地质环境问题进行预测和评价；矿产资源开发规划阶段还应注重对矿山所在区域生态环境的保护。
	本项目进行矿产开发活动时按照相关政策进行资源开发规划，并相继完成了矿山《地质勘察报告》、《资源储量核实报告》、《矿山地质环境影响评价报告》、《矿产资源开发利用方案》。
	符合

	
	
	矿产资源开发设计。应优先选择废物产生量少、水重
利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术；应考虑低污染、高附加值的产业链延伸建设，报资源优势转化为经济优势；矿井水、选矿水和矿山其他外排水应统筹规划、分类管理、综合利用；地面输送系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。
	本项目仅为矿山开采，不涉及后续加工。根据矿区开采利用方案，结合区域生态环境现状，本项目拟采用露天开采方式，在开采过程中矿区雨水采用截流沟渠收集沉淀后用于矿区作业面洒水降尘，表土堆放于表土堆场内，用于闭矿后复垦，矿石外运采用密闭运输方式
	符合

	2
	矿山基建
	对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施；对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土；矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。
	根据现场调查及查阅相关资料，本项目矿山开采区域不涉及自然保护区、风景名胜区，不涉及珍稀保护动植物等；本项目采用边开采边复垦方式，表土堆放在表土堆场，用于土地复垦；本项目矿山基建不涉及基本农田和
	符合

	3
	采矿
	鼓励采用的采矿技术。对于露天开采的矿山，宜推广剥离-排土-造地-复垦一体化技术。
	本项目露天开采采用剥离-排土-造地-复垦一体化技术
	符合

	
	
	矿坑水的综合利用和废水、废气的处置。鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防治或减少各种水源进入露天采场和地下井巷；宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染
	本项目矿坑水主要为采场降水，经截流沟渠收集沉淀后用于矿山作业面洒水降尘；截流沟渠采取硬化防渗处理；矿山开采采用湿式作业，个体防护等措施，并购置安装移动式雾炮机，定期进行洒水降尘。
	符合

	
	
	固体废物贮存和综合利用。对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水。大力推广采矿固体废物的综合利用技术。
	本项目仅为矿山开采，不涉及矿石加工。本项目废弃物主要为剥离表土。矿山内设置有表土堆场，并采取围挡措施，周边设置排水沟渠，能够有效防止二次环境污染及诱发次生地质灾害；
	符合

	4
	废弃地复垦
	矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采（选）矿—排土（尾）—造地—复垦一体化技术；矿山废弃地复垦应做可垦性试验，采取最合理的方式进行废弃地复垦。对于存在污染的矿山废弃地，不宜复垦作为农牧业生产用地；对于可开发为农牧业用地的矿山废弃地，应对其进行全面的监测与评估；
	本项目矿山采用露天开采方式，边开采边复垦，采用剥离-排土-造地-复垦一体化技术，对矿山已开采完成的裸露地表进行复垦。项目已完成《土地复垦方案报告书》。
	符合


本项目为采用露天开采方式，其矿产资源开发与设计、矿山基建、采矿、废弃地复垦等符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。
综上所述，本项目建设符合国家和地方相关规划要求。
四、“三线一单”符合性分析
“三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法制化、精细化、信息化的重要抓手，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。
1、生态保护红线
根据四川省人民政府文件《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）的要求，全省共分为“四轴九核”、“5个大类13条红线”，红线总面积14.8万km2，占全省幅员面积的30.45%。本项目所在的峨边彝族自治县属于红线区域：凉山—相岭生物多样性维护—水土保持生态保护红线。 
（1）“凉山—相岭生物多样性维护—水土保持生态保护红线”区域的基本情况
地理分布：该区位于四川省南部，属于岷山—邛崃山—凉山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及米易县、乐山市沙湾区、乐山市金口河区、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、峨眉山市、洪雅县、宜宾县、屏山县、荥经县、汉源县、石棉县、西昌市、德昌县、普格县、昭觉县、喜德县、冕宁县、越西县、甘洛县、美姑县，总面积1.10万平方公里，占生态保护红线总面积的7.40%，占全省幅员面积的2.25%。
生态功能：区内河流分属大渡河、金沙江水系，森林类型以常绿阔叶林、常绿与落叶阔叶混交林和亚高山针叶林为主，代表性物种有红豆杉、连香树、大熊猫、四川山鹧鸪、扭角羚、白腹锦鸡、白鹇、红腹角雉等，生物多样性保护极其重要。该区地貌以中高山峡谷为主，山高坡陡，泥石流滑坡强烈发育，土壤侵蚀敏感性程度高，是土壤保持重要区域。
重要保护地：本区域是大熊猫栖息地核心分布区。区域内分布有6个国家级自然保护区、9个省级自然保护区、2个国家级风景名胜区、5个省级风景名胜区、1个国家地质公园、3个省级地质公园、2个国家湿地公园、1个省级湿地公园、1处世界文化与自然遗产地、2处饮用水水源保护区的部分或全部区域。
保护重点：保护自然生态系统和大熊猫等野生动物及其生境，防治紫茎泽兰等外来有害生物入侵，维护生物多样性保护功能；加强自然保护区建设与管护，加强生态廊道建设；治理水土流失，防治地质灾害。
（2）峨边县生态红线分析
根据调查，峨边县涉及的生态红线有：
四川黑竹沟国家级自然保护区：位于乐山市峨边彝族自治县境内，面积29643公顷，其中核心区面积16745.9公顷，缓冲区面积3336.7公顷，实验区面积9560.4公顷。是以大熊猫及其栖息地为主要保护对象的森林和野生动物类型自然保护区。本项目位于峨边县新场乡，与保护区相距甚远，不涉及。
黑竹沟风景名胜区：风景区总面积为575km2，西至峨边、甘洛县界(也是乐山市、凉山州界)，西北至峨边、金口河县区界，北含挖支惹、老鹰山，东至哈曲与金岩乡、万坪乡界(以罗豁舒莫分水岭为界)，南至峨边、美姑县界。地理坐标为东经102°54′24.103＂～103°10′31.745＂，北纬28°45′26.906″～29°6′39.935″。本项目位于峨边县新场乡，与风景名胜区相距甚远，不涉及。
白沙河麻柳湾集中式饮用水水源地：根据《四川省人民政府办公厅关于城镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知》，白沙河麻柳湾水源地位于沙坪镇，本项目位于峨边县新场乡，与水源地相距甚远，不涉及。
（3）本项目与生态红线的符合性分析
经过核查比对，本项目不涉及四川省生态红线，项目与四川省生态红线的位置关系见附图。因此，本项目与《四川省生态红线保护方案》是协调的。
2、环境质量底线
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中“6.4.1项目所在区域达标判断，6.4.1.1城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、CO和O3，五项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。”根据《2018年乐山市环境质量公报》中环境空气的监测数据，项目选址区域环境空气质量不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在地的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3中可吸入颗粒物超标0.05倍，细颗粒物年均浓度超标0.33倍。因此项目所在评价区域处于非达标区。
但乐山市环境保护局于2017年发布了《乐山市大气环境质量限期达标规划（2017年-2025年）》（征求意见稿），规划到2020年PM10年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，到2025年PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。
根据峨边彝族自治县人民政府2020年第一季度水环境质量信息公开（http://www.eb.gov.cn/ebyzzzx/ebhjbh/202004/06592a8a7af64e748a379e8a6f23a446.shtml）：根据2020年1-3月监测报告显示，大渡河峨边段出入境断面地表水环境质量均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表I中II类水质。
检测数据，本项目场界噪声昼夜可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。本项目运营后，通过采取相应的治理措施后，能够做到达标排放，对区域环境影响较小，不会改变区域环境质量现状。
3、资源利用上线
本项目营运过程中存在一定量的水、电等资源消耗，项目资源消耗在区域资源总量中占比较小，且各类资源利用满足清洁生产要求，符合资源利用上限要求。
4、环境准入负面清单
项目位于峨边彝族自治县新场乡，根据《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》中《峨边彝族自治县产业准入负面清单》，粘土及其他土砂石开采的管控要求为“新建项目仅限布局在砂石资源规划区内，现有不在砂石资源规划区的项目2020年12月底前关闭退出”。本项目所在地新场乡位于《四川省乐山市矿产资源总体规划（2016年-2020年）》中峨边彝族自治县新场-共和乡集中开采区范围，属于砂石资源规划区内，符合现行产业政策，不在禁止、限制类行业名录内。
根据《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，“禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动”；“禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿”。本项目为砖瓦用页岩矿开采，不涉及自然保护区和国家湿地公园，不属于其禁止建设的项目。
因此，符合环境准入负面清单管理要求。
五、选址合理性与环境相容性分析
1、开采区选址合理性分析
拟建项目选址于峨边彝族自治县新场乡，该项目选址合理性主要体现在以下方面：
（1）根据《四川省乐山市矿产资源总体规划（2016年-2020年）》，项目拟建址不在禁止建设区、限制建设区范围，位于规划的新场-共和乡集中开采区。同时本项目满足新建小型矿山准入条件，符合《四川省乐山市矿产资源总体规划（2016年-2020年）》。
（2）G246线峨（眉）-峨（边）段于矿山200米外经南东至西部经过，矿山东部有0.5公里村道与之相接，村道路面宽度3.5米，水泥硬化，交通运输较为便利，周边水、电等基础设施能够满足本项目运营需求。本项目不在G246两侧的直观可视范围内。
（3）本项目拟建址周围不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；不涉及基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、生态脆弱敏感区等敏感区域，不在划定的生态红线区内。
（4）矿山所在区域无重要的矿产分布，主要为砖瓦用页岩生产矿山。矿山北、西、南部无矿山分布，北东部外约80米有峨边彝族自治县新场机砖厂砖瓦用页岩矿山，矿山间有约100米隔离带，矿山间无矿权重叠区及矿权纠纷。
综上所述，评价认为本项目开采区选址具有合理性。
2、外环境关系
本项目拟建址位于峨边彝族自治县新场乡新凤村，根据现场踏勘，项目矿区占地范围内主要为有林地和旱地。项目矿区周边分布有大量林地及少量坡耕地，项目矿区外环境关系如下：
矿区北部15m～300m范围内分布有散居住户（约30户、100人），村民建筑基本为砖混一层建筑，高差为-70～+48m；
G246线峨（眉）-峨（边）段于矿山200米外经南东至西部经过，矿山东部有0.5km村道与之相接，村道路面宽度3.5米，水泥硬化；G246与矿区高差为-13m～-28m，有山坡阻挡且植被茂盛，本项目不在G246两侧的直观可视范围内；
矿区东北500m～600m范围内分布有散居住户（约8户、30人），高差为+16m，有山坡阻挡，不可直视；
矿区东北700m～1100m范围内分布有散居住户（约10户、40人），有山坡阻挡，不可直视；
矿区东南角与新场机砖厂部分重叠；矿区北东部外约80米为峨边彝族自治县新场机砖厂砖瓦用页岩矿山，矿山间有约100米隔离带，矿山间无矿权重叠区及矿权纠纷；
矿区东南110m～750m范围内分布有散居住户（约20户、70人），高差为-42～-74m；
矿区东南975m为大渡河，高差-512m，其水体功能主要为泄洪、灌溉、生活水源、工业水源；
矿区西南侧380m为黑龙溪河，高差-210m，其水体功能主要为灌溉、泄洪；
矿区西侧110m为养殖场，高差为-40m；
矿区西侧550～940为新场乡场镇，居住人口约500人，高差-133～-146m；
周边散户居民饮用水取自地下水，新场乡场镇居民饮用水为自来水，自来水水源为山泉水，位于新场乡星星村三组。
项目拟建区域内不涉及通信管线、军事设施、古代文物，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、原始天然林等环境敏感区域。
3、外环境相容性分析
根据项目外环境关系，本项目外环境关系较为简单，拟建址及其周边无重大环境制约因素。项目运营期产生的污染物主要为噪声、废气，经采取治理措施治理后，能够做到达标排放，对周边环境影响较小。针对矿区北部相距较近的村民以及东南角的新场机砖厂，矿山北部和东南角已预留安全距离，设立禁采区，与村民建筑和新场机砖厂相邻的开采边坡基本稳定，不会危及住户及建筑设施的生命、财产安全，亦不会影响新场机砖厂的生产安全。项目西南距离黑龙溪沟较近，应加强废水收集、处理。
经分析，评价认为本项目与外环境相容。
六、工程概况、项目位置和项目组成
1、工程概况
项目名称：新场乡新凤砖瓦用页岩矿
建设单位：四川峨边西南水泥有限公司
项目性质：新建
项目投资：项目估算总投资为1000万元，自筹资金
建设地点：峨边新场乡新凤村（矿区中心地理坐标为：东经103°16′51″，北纬29°18′04″）
生产规模：砖瓦用页岩开采，10万吨/年；
矿区范围：本次矿山储量估算由4个拐点坐标圈定，矿区面积为0.0405km2，开采深度为+1025m～+995m，拐点坐标如下：
表1-3  矿山拐点坐标
	西安80坐标系
	2000国家大地坐标系

	拐点号
	X
	Y
	拐点号
	X
	Y

	1
	3243151.50
	34624531.42
	1
	3243161.314
	34624642.449

	2
	3243147.66
	34624381.49
	2
	3243157.474
	34624492.518

	3
	3243417.53
	34624374.57
	3
	3243427.346
	34624485.597

	4
	3243421.37
	34624524.50
	4
	3243431.186
	34624635.528


2、建设内容及规模
本项目为砖瓦用页岩开采，设计开采规模为10万吨/年，开采服务年限7.2年。本项目仅进行矿山开采，不含矿石加工及砖瓦制造；矿山上不设置专门的选矿设施；矿石开采出立即外售至砖瓦厂制砖，不设置矿石堆场；矿山开采采用机械开采，不使用炸药。
现就本项目的项目组成及主要的环境问题列表如下表1-4：
表1-4 项目组成表
	工程
类别
	项目组成
	建设内容及规模
	可能产生的环境问题

	
	
	
	施工期
	营运期

	主体工程
	露天采场
	矿区面积0.0405平方公里；开采深度：由1025米至995米标高，开采服务年限7.2年，采用自上而下、水平分层台阶式露天开采，设计开采规模为10万吨/年，开采矿种为砖瓦用页岩
	施工扬尘、
噪声、
废水、
建筑垃圾、
施工废弃土石方
	噪声、废气、固废、废水、水土流失

	辅助工程
	表土堆场
	表土堆场拟设置于底部995m采矿平台周边西南面沟壑处，占地面积约1500m2，设置排水沟渠、挡土墙，后期复耕复垦
	
	扬尘、水土流失

	
	进场道路
	设置一条进场道路，连接乡村公路和表土堆场，总长80m，宽度为2m，总占地面积160m2，水泥硬化
	
	

	公用工程
	给水
	设置高位水池一座，占地10m2，容积40m3
	
	/

	
	排水
	采用雨污分流制，在采场靠近边坡处修建排水沟。矿区内雨水采用排水沟收集，经沉淀后用于矿区洒水降尘，剩余部分排入西侧干沟；生活污水依托周边已有化粪池处理后，用作周边农田农肥
	
	/

	
	供电
	由当地农村电网引入10kv接入矿区配电房供应
	
	/

	办公及生活设施
	办公生活用房
	租用周边民房用作办公生活用房
	
	生活污水、生活垃圾

	储运工程
	产品堆场
	矿石开采出立即外售至砖瓦厂制砖，不设置矿石堆场
	
	/

	环保工程
	污水处理设施
	依托周租用民房内已有化粪池处理后用作农田农肥
	
	生活污水

	
	废水收集系统
	矿区设置排水沟渠和雨水池、沉淀池
	
	废水

	
	表土堆场
	新建表土堆场设置挡墙、排水沟渠
	
	废水

	
	抑尘、降尘系统
	采用湿法作业，定期洒水降尘，矿区内配备移动式雾炮机，表土堆场采取植被绿化措施
	
	扬尘

	备注
	本项目内不设置机修车间，机械设备维修依托新场乡场镇已有的维修商家开展；本项目仅进行矿山开采，不含矿石加工，矿山上不设置专门的选矿设施；本项目距离周边场镇加油站较近，矿山上不设置柴油库房；矿山开采采用机械开采，不使用炸药。


3、工程占地
项目区面积4.0486hm2，根据峨边彝族自治县自然资源局提供的土地利用现状和土地利用规划等资料，项目区内无基本农田。土地利用现状以旱地、有林地为主，少量的宅基地。土地权属为峨边彝族自治县新场乡新凤村村集体土地，结果详见下表。
表1-5      项目区土地利用现状表        单位：hm2
	一级地类
	二级地类
	矿山内
	占比%

	耕地(01)
	旱地(013)
	2.0466
	50.55

	林地(03)
	有林地(031)
	1.6175
	39.95

	工矿仓储用地(20)
	宅基地(203)
	0.3845
	9.50

	合计
	4.0486
	100

	权属单位
	峨边彝族自治县新场乡新凤村

	权属代码
	5111322208201


根据现场调查，本项目矿区占地范围内无住户分布，不涉及移民拆迁问题。
4、主要原辅材料
表1-6  主要原（辅）材料及能耗表
	类别
	名称
	消耗量
	厂区内最大储量
	来源
	备注

	能源
	电
	0.8万度/a
	/
	当地农村电网供给
	/

	
	柴油
	110t/a
	/
	周边场镇加油站
	/

	水量
	水
	2200m3/a
	/
	山泉水
	/


5、主要生产设备
本项目砖瓦用页岩开采主要设备规格、数量及用途见表1-7：
表1-7 主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	沃尔沃EC480D型液压挖掘机（斗容1.77m3）
	台
	1
	开采矿石

	2
	自卸汽车
	10t自卸汽车
	辆
	5
	运输

	3
	装载机
	ZL30型装载机
	台
	2
	装矿


6、产品方案
本项目主要从事砖瓦用页岩开采，设计开采规模为10万吨/年，本项目主要产品方案如下：
表1-8 项目产品方案一览表
	产品名称
	尺寸规格
	成份
	备注

	砖瓦用页岩
	块状，无固定尺寸
	SiO256.63～58.42%，平均57.52%；Al2O3 12.37～15.87%，平均14.12%；CaO 3.05～4.10%，平均3.57%；Fe2O3 8.52～13.3%，平均10.91%；MgO 0.73～1.63%，平均1.18%。
	矿石化学成分稳定


七、公用工程
1、给水
矿山生产用水（用于对采场、公路的洒水）和职工生活用水采用山泉水。
2、供电
生产所用电由当地农村电网引入10kv，经变压器变压后供应。矿山用电的电源距离约0.8km，电力承载负荷能够满足矿山生产、生活需要，矿山供电条件较好。
3、排水
本项目无生产废水产生，污水主要为生活废水，产生量为270t/a，生活废水依托租住农户化粪池进行处理，处理后用作农肥，不外排。矿区排水采用雨污分流制，在采场靠近边坡处修建排水沟，在表土堆场北面设置1个容积为250m3的雨水池，矿区内雨水经排水沟收集进入雨水池，沉淀处理后用于矿区的控尘用水和车辆冲洗用水。
4、消防
消防系统主要采用移动式灭火器。
八、工作制度及劳动定员
工作制度及劳动定员：项目劳动定员为20人（为矿区周边住户），厂区内不提供食宿，全年工作300天，1班/天，8小时/班，夜间不开采。
九、平面布置合理性分析
本项目矿山总平面主要由采场组成，采场由四个拐点坐标圈定，包括开采区和表土堆场。表土堆场拟设置于底部995m采矿平台周边西南面沟壑处，占地面积约1500m2，设置排水沟渠、挡土墙，用于后期复耕复垦。设置一条进场道路，连接乡村公路和表土堆场，总长80m，宽度为2m，总占地面积160m2，水泥硬化。矿区北部15m～300m范围内分布有散居住户（约30户、100人），矿区东南角与新场机砖厂部分重叠，为保护北部居民以及东南角机砖厂，矿山北部和东南角已预留安全距离，设立禁采区。
评价要求建设单位应加强对各开采平台北侧和东南侧的挡护，减少开采过程中噪声、扬尘对居民的影响。
综上所述，评价认为本项目总平面布置具有合理性。
十、矿山开发利用方案
1、矿区概况
矿山范围内出露地层为二叠系上统峨眉山玄武岩组、宣威组及第四系。矿山所在地大地构造单元位于扬子准地台（Ⅰ级）上扬子台坳（Ⅱ级）峨眉山断拱（Ⅲ级）穹褶断束（Ⅳ级）。矿山为一单斜缓倾地层，岩层产状总体倾向280～320°，倾角5～15°。新构造运动不明显，整合抬升作用为主，无断裂构造。矿山构造复杂程度简单。
矿山内无地表水分布，矿床位于当地侵蚀基准面之上，大气降水为露天采场主要充水因素，大气降水部分渗入地下，在地势低洼处以泉的形式排泄，部分以地表径流方式汇入矿山西部外的溪沟，大气降水对矿山采矿影响较小，综合分析，水文地质条件属简单类型。
截止于2019年3月底，批准采矿权范围内、批准采深内占有(332)资源量76.2万吨（317.5千立方米）。保有(332)资源量76.2万吨（317.5千立方米）。矿山未开采动用资源量。
2、开采方案
矿山采用机械开采，不使用炸药。矿山剥离超前，水平分层，自上而下，沿矿体走向采掘，垂直矿体走向推进的台阶式采矿方法。设计年生产规模为10万吨/年，主要生产砖瓦用页岩。矿山不设置专门的选矿设施，矿山砖瓦用页岩矿结构单一，对矿石中的少量夹石粉砂岩，进行人工拣选剔除，即选矿方案设计为人工手选。矿山采用公路运输开拓方式，最低可采厚度：2m，体积剥采比≤0.1。
矿山采场参数如下：
设计最小工作面长度30m，宽度25m
生产台阶高度：                5m
工作台阶坡面角：            65°
最小工作平台宽度：            4m
最小工作线长度：              40m
设计确定的最终边坡参数如下：
安全及清扫平台宽度：         4m（每隔三个安全平台设置一个清扫平台）
最终边坡角：               60°
最高台阶标高：             +1020m；
采场底部标高：               +995m。
3、技术经济指标
表1-9  主要技术经济综合指标
	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	1
	保有资源储量
	万吨
	76.2
	

	2
	可采资源储量
	
	72.4
	

	4
	矿山生产能力
	
	10.00
	

	5
	矿山服务年限
	年
	7.2
	

	6
	矿山工作制度
	天/年
	300
	

	
	
	班/日
	1
	

	
	
	小时/班
	8.00
	

	7
	开采方式
	
	露天开采
	

	8
	可采标高
	
	+1025-+995m
	

	9
	台阶高度
	m
	5
	

	11
	回采率
	m
	95
	

	12
	矿山开采成本
	元/吨
	6.00
	

	12.1
	矿山露天开采材料费
	元/吨
	1.50
	

	12.2
	土地占用费
	元/吨
	2.00
	

	12.3
	管理费、销售费
	元/吨
	1.00
	

	12.4
	加工费
	元/吨
	1.00
	

	12.5
	资源税费
	元/吨
	0.50
	

	13
	产品税13%
	元/吨
	0.78
	

	14
	毛利
	元
	3.22
	

	14.1
	所得税33%
	元/吨
	1.08
	

	14.2
	纯利
	元/吨
	2.20
	

	15
	生产规模
	万吨/年
	10.00
	

	
	年利润
	万元
	22.00
	


4、禁采区设置
根据本项目《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，针对矿区北部相距较近的村民以及东南角的新场机砖厂，矿山北部和东南角预留安全距离，设立禁采区。本项目矿区面积40500m2，禁采区面积为14939.3m2，可采区面积为25560.7m2。详见附图。待新场机砖厂停产搬迁或其他方式协调好后方可将东南角禁采区纳入可采区。

	与本项目有关的原有污染情况及存在的主要环境问题：
本项目为新建矿山，拟建址位于峨边彝族自治县新场乡新凤村，矿区占地范围内主要为有林地和耕地（旱地）。本项目矿权范围内东南角部分与新场乡机砖厂重叠。新场乡机砖厂，建设于本项目取得矿权（2010年6月）之后，建设1条隧道窑标准生产线，主要原辅料为煤矸石和页岩，页岩来自本项目北东部外约80米的峨边彝族自治县新场机砖厂砖瓦用页岩矿山，主要生产产品为空心砖和标砖，生产规模为3000万块/a，建设至今位收到任何形式的环保投诉，无历史遗留环境问题。




[bookmark: _Toc165893201]建设项目所在地自然环境简况                      （表二）
	一、自然环境简况
1、地理位置
峨边彝族自治县隶属于四川省乐山市，位于四川省西南部的小凉山区，与佛教圣地峨眉山毗邻。县城沙坪镇介于东经103°15′至103°33′，北纬29°15′之间。东西宽56千米，南北长73千米，全县幅员面积2395.5平方千米。成（都）昆（明）铁路横越县城，G246线穿过县境，距乐山大佛108千米，是通往大凉山的门户。新场乡是峨边的“北大门”，与峨眉山市大为镇接壤，距县城12公里，G246线横贯乡境内，四面皆山，高、中、低山气候自然分明，海拔400～1500米。全乡幅员面积47.08平方千米，辖6个村：新凤村，庞沟村，桃花村，星星村，羊子岩村，长虹村。
本项目建设地点位于峨边彝族自治县新场乡新凤村，项目地理位置图见附图1。
2、地形、地貌
峨边彝族自治县地处四川盆地与云贵高原的过渡地带，境内群山耸峙、山峦重叠、沟壑纵横、高差悬殊，最高马鞍山主峰海拔4288米，最低海拔469米。相对高差悬殊达3800米，形成西南高东北低逐渐倾斜地势。峨边是典型的大山区，境内峻岭崇山，绵延起伏，多彩多姿。全县群山大体呈平行排列的南北纵向分布。海拔3000－4000米以上的高峰共有19座，集中分布于县域西南，东北部虽也是山峦密布，但因地势偏低，山峰高度均在3000米以下。
矿山地处四川盆地西南缘的中低山区，属构造剥蚀地貌类型，总体地势东高西低。地形标高+1047～992m，相对高差55m，最低标高位于矿山西部，最高标高位于南东。地形坡度约10～25°。
3、构造
矿山所在地大地构造单元位于扬子准地台（Ⅰ级）上扬子台坳（Ⅱ级）峨眉山断拱（Ⅲ级）穹褶断束（Ⅳ级）。矿山为一单斜缓倾地层，岩层产状总体倾向280～320°，倾角5～15°。新构造运动不明显，整合抬升作用为主，无断裂构造。矿山构造复杂程度简单。
4、工程地质
矿山岩体岩性组合以中厚层状粘土岩夹薄层状粉砂岩为主，属较软岩类，岩层节理、裂隙不发育，岩体较为完整。参照岩体质量级别，矿山岩体属Ⅲ类岩体。
根据矿山地层岩性组合、坚硬程度、完整程度、结构面发育情况等，含矿层地层划分为松散结构软弱岩组、半坚硬岩组。
各类岩组特征如下：
（1）松散结构软弱岩组
由第四系残坡积物构成，结构松散，为不良工程地质体。第四系位于地表，对矿山露采无影响。
（2）半坚硬岩组
由二叠系上统宣威组粘土岩、粉砂岩组成，遍布全矿山，是构成矿山边坡的主要岩组，岩石较坚硬，属稳定性较好的半坚硬岩石类型。
（4）主要结构面及特征
矿山新构造运动不明显，整合抬升作用为主，无断裂构造。岩层节理、裂隙不发育。
（5）矿体地质特征
赋存层位：砖瓦用页岩矿体赋存于二叠系上统宣威组。
5、水文特征
（1）地表水系
峨边彝族自治县河流均属大渡河水系，全县有大小河流42条，其中官料河、长滩河、西河、白沙河等河流流域面积大，流域内植被良好、水量丰沛，径流稳定，河床落差大。本项目所在地表水系为大渡河水系。
大渡河是岷江最大支流，发源于青海省果洛山东南麓，分东、西两源，东源为足木足河，西源为绰斯甲河，以东源为主源。东、西两源于双江口汇合后，向南流经金川、丹巴、泸定，于石棉折向东流，再经汉源、峨边、沙湾等城镇，在乐山市中区草鞋渡纳青衣江后，于乐山市城南注入岷江。大渡河干流全长1062km，四川省境内长852km。天然落差4175m，四川省境内2788m。流域面积7.74万km2，其中四川省境内6.80万km2，占全流域面积的91.5％。
项目区位于长江流域上游之大渡河南坡，大渡河由峨边西北部宜坪乡入境大致由西向东流于五渡镇出境流入沙湾区、沐川县境内。据福禄水文站资料：大渡河年均流量1438m³/s，洪水极值流量大于1万m³/s，洪峰水位434.6m；枯水极值流量258m³/s，水位426.4m；河床平均比降2.43‰，每年5～10月为丰水期，经流量占全年流量的70～80%。矿山内无地表水体分布，大气降水大部分渗入地下，少部分沿斜坡以地表径流方式排入附近冲沟，最终以溪流的形式汇入大渡河。
（2）地下水
按矿山地下水赋存条件、水理特征及水力联系，可划分为第四系松散岩类孔隙含水层，宣威组砂岩孔隙裂隙含水层及砖瓦用页岩、宣武组粘土岩隔水层。
①松散岩类含水层
弱含水或相对隔水的第四系坡积：岩性为粘土及粘土夹粉砂岩，透水性弱，基本不含水，局部含上层滞水。
②块状岩类孔隙、裂隙含水层
由二叠系上统宣威组粉砂岩孔隙-裂隙含水层组成。本岩层类富水性极弱～弱。
③隔水层特征
二叠系上统宣威组的粘土岩、峨眉山玄武岩，为良好的隔水层。
矿山受地形条件控制，地下水由东向西方向径流，矿山露天开采，开采区位于含水层上部的“地下水垂直循环带”内，潜水主要为第四系残坡积孔隙水及地表岩层裂隙水，矿山位于山区、地形变化较大，潜水水位受地形、气候影响变化较大；矿山开采区位于当地侵蚀基准面和峨眉山玄武岩隔水层之上，属地下水疏干地带，无地下水分布。
矿山核准采深＋1025～＋995m，矿坑水主要来自于大气降水，矿山地形有利于水排泄。矿山水文地质条件属简单类型。
6、气候、气象
项目所处区域属四川盆地亚热带湿润性季风气候为主，全年气候四季分明，阴湿多雨，具有云雾多、湿度大、积湿高、日照少、霜期短的气候特点。全年最高气温38℃左右，最低为-1～-2℃，平均气温为17.2℃。区内雨量充沛但四季分配不均，暴雨集中于七～九月并多雷暴，日最大降雨量110.7mm，最大降雨量为8月，近10年单日最大降雨量达474.00mm，年降雨量1344～1350mm，年蒸发量约600mm，年平均相对湿度80%，年日照约1200小时。春秋气温起伏较大，少风且风速不大。全年均可开展采矿工作。
[bookmark: _Toc340965247][bookmark: _Toc210022663][bookmark: _Toc280613344][bookmark: _Toc336352006][bookmark: _Toc210982121]7、动植物
峨边彝族自治县森林植被属于亚热带常绿阔叶林区，川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带，全县森林覆盖率为77%，河源地区森林覆盖率达62.2%。由于受山地地形制约，形成了相应的山地生物垂直带，植被垂直带谱明显，由低到高依次为：海拔1300～2000m，为亚热带常绿阔叶林带；海拔2000～2400m，为针阔叶林混交林带；海拔2400～3700m，为暗针叶林带；海拔3700以上，为高山灌丛和草甸带。
峨边彝族自治县有林草地面积25.09万公顷，占全县总面积的37.1%，天然草场面积33.44万公顷，占全县总面积的49.4%。
据调查，峨边彝族自治县树种包括针叶树种、阔叶树种、灌木树种及经济树种。其中针叶树种主要包括松科的云杉属、冷杉属、铁杉属、落叶松属、松属，柏科的侧柏属，树种有云杉、巴山冷杉、苍山冷杉、云南铁杉、红杉、云南松、高山松和侧柏等；阔叶乔木树种主要包括杨柳科、壳斗科、桦木科的山杨、川杨、青杨、刺叶栎、细叶青冈和红桦等；灌木树种主要有枸子木、三颗针、野蔷薇和杜鹃等。全县主要草种有高山寒草、高山早熟禾、珠牙蓼、黑花苔草、羊茅、披碱草等，主要分布在海拔3700m以上的高山宽谷、缓坡和小型台地。
国家珍稀保护的野生动物如大熊猫、羚羊、豹、小熊猫、黑熊、岩羊等均分布在黑竹沟自然保护区、黑竹沟风景名胜区和黑竹沟森林公园内的高海拔林区，不受工程建设的影响。
项目区具有气候温和、四季分明、无霜期长、雨热同季的特点，属亚热带湿润季风气候。区内植被条件较好，植被覆盖率约为50.6%。
项目区内主要栽种人工栽植人工林以杉树为主，郁闭度为14.2%，为疏林地；灌木丛有窄叶珍珠、胡颓子、金丝桃、马桑、黄荆等，草本主要有蕨类、火绒草、草莓、金茅、白三叶草等，覆盖率达36.4%左右。
项目区天然森林植被遭受一定的破坏，目前为次生天然林，主要以青杠、杉树、松树为主，郁闭度0.21；林下植被冷蕨类、铁芒箕、丝茅草、苔藓等，覆盖率达50%左右。
根据现场踏勘及查阅相关资料，项目评价范围内无珍稀、濒危动植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点，不在拟定的生态红线区内。
8、矿产资源
峨边彝族自治县地处四川盆地与云贵高原的过渡地带，是西南较为重要的藏矿地段。矿产资源丰富，种类繁多，目前已发现矿产种类有：可燃有机岩、黑色金属、有色金属、贵金属、非金属和食用微墨元素补充剂六大类，主要矿种有：煤、铁、铜、铅、锌、铝、砂、金、硬质耐火粘土、熔剂石灰岩、硫铁、重晶石、磷块岩、伊利石、水泥原料石灰岩、钾长石、脉石英、石膏、石棉、水晶、大理岩、花岗岩、方解石、石墨、玄武岩、砖瓦粘土及饮用矿泉水和医疗温泉等28个矿种。
9、土壤
县域内土壤类型众多，从大渡河谷的冲积土到亚高山的灌丛草甸土壤均有分布。按植被不同，成土时间和因素不一，形成不同类型的土壤，分为森林地、草坡荒山地、农耕地、水域地等。低山河谷地带有部分近代河流冲积母质。由于人工耕作、培肥、地形、水文等多种因素影响，形成10个土类、18个亚类、24个土属、60多个土种。在土壤理化性状上，农耕地以壤土为主，约占75％；粘土次之，占23％；砂土是极少数，只占2％。土壤大部为中性偏碱，微酸性、中性及微碱性土多，酸性和碱性土极少，一般无碳酸盐反应。有机质含量丰富，耕层平均含量为2％以上，含氮量中等偏上，有效磷和有效钾含量丰富。土壤一般较为肥沃，尤以谷地和缓坡地土层深厚，保水保肥性能好，适合多种农作物生长。各类土壤大体分布：水稻土：面积为9.51km2，占总耕地面积的8.45％，分布在海拔1200m以下的亚热带河谷地带，以海拔600～800 m的区域分布面积最大，水稻土分为：淹育型、潴育型、潜育型3个亚类，包括5个土属，15个种，4个变种。
项目区土以紫色土为主，典型剖面结构类型为A-B-C，表土层：耕作层较为松软，含水量较高，属粘质壤土，根系发达，盐基饱和，有机质含量为0.72%-1.5%之间，全氮约为0.16%，全磷约为0.6%，全钾约为0.12%，速效磷约为5ppm，速效钾约为82ppm，ph值4.5-5.5，呈酸性，犁底层土壤较密实，较少根系；心土层土壤密实，含水量较少，少量根系；底土层土状构造，土壤密实，无根或少根。项目区土层发育较好，土壤熟化度较高。
10、自然保护区、风景名胜及文物古迹
项目评价范围内无自然保护区、风景名胜及文物古迹等。


[bookmark: _Toc165893204]
环境质量状况                                    （表三）
	[bookmark: _Toc165893205]建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境等)
本次评价采用现场监测与资料复用法相结合的方式，对本项目所在区域地块的环境质量现状进行分析。本项目特委托四川同佳检测有限责任公司对项目所在地进行了环境现状监测。
一、环境空气质量现状
依据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）及《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，环境空气质量现状引用来源为乐山市生态环境局2019年6月3日发布的《2018年乐山市环境质量公报》。
根据公报中乐山市环境空气结论如下：
2018年，乐山市环境空气质量平均优良天数率为81.5%，其中优占22.3%，良占59.2%；总体污染天数比例为18.5%，其中轻度污染为14.6%，中度污染为2.9%，重度污染为1.0%，严重污染为0.0%。同比2017年优良天数率上升6.2%。
全市出现首要污染物平均天数为282天（2017年296天），同比减少了14天。六项首要污染物中，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）作为首要污染物的占比分别为49.3%、21.5%、23.7%、2.3%、3.2%。
全市11个县（区、市）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧和一氧化碳年均浓度分别为17.0μg/m3、25.7μg/m3、135.5μg/m3和1.5mg/m3，均优于国家环境空气二级标准；细颗粒物和可吸入颗粒物平均浓度分别为46.7μg/m3和73.8μg/m3，均超过国家环境空气二级标准。
表3-1 区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	17.0
	60
	28.3
	不达标

	NO2
	
	25.7
	40
	64.3
	

	PM10
	
	73.8
	70
	105.4
	

	PM2.5
	
	46.7
	35
	133.4
	

	一氧化碳
	日均浓度第95百分位数
	1500
	4000
	37.5
	

	臭氧
	最大8小时平均浓度第90百分位数
	135.5
	160
	84.7
	


由上表可知：项目所在地的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3中可吸入颗粒物超标0.05倍，细颗粒物年均浓度超标0.33倍。因此项目所在评价区域处于非达标区。
但乐山市环境保护局于2017年发布了《乐山市大气环境质量限期达标规划（2017年-2025年）》（征求意见稿），规划到2020年PM10年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，到2025年PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。
二、地表水环境质量现状
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]根据《乐山市2018年环境质量公报》，2018年，乐山市47个国、省、市控监测断面达到或优于Ⅲ类水质断面37个，达标率78.7%，其中Ⅱ类水质的断面23个，占48.9%；Ⅲ类水质断面14个，占29.8%；Ⅳ类水质断面5个，占10.6%；Ⅴ类水质断面1个，占2.1%；劣Ⅴ类水质断面4个，占8.5%。
地表水共监测境内27条河流，其中岷江乐山段干流及其支流水质类别为Ⅱ~劣Ⅴ类；大渡河干流及其支流水质类别为Ⅱ~Ⅳ类；青衣江干流及支流水质类别为Ⅱ~Ⅳ类；马边河干流及其支流水质类别为Ⅱ~Ⅳ类，茫溪河干流及其支流水质类别为Ⅳ~劣Ⅴ类；龙溪河水质类别为Ⅱ类。
全市9个国控、省控地表水断面中，监测断面总体达标率为88.9%；38个市控断面总体达标率为76.3%，同比上升了10.5%；4个国考断面（李码头、姜公堰、马边河河口和月波）总体达标率为100%，2个省考断面（茫溪大桥、龙溪河口）总体达标率为50%；青衣江、大渡河、马边河、龙溪河水质优，岷江乐山段水质良好，茫溪河水质受到轻度污染。
根据峨边彝族自治县人民政府2020年第一季度水环境质量信息公开（http://www.eb.gov.cn/ebyzzzx/ebhjbh/202004/06592a8a7af64e748a379e8a6f23a446.shtml）：峨边县县域监测河流为大渡河（地表水），断面监测点位2个，名称分别为宜坪、芝麻凼。根据2020年1-3月监测报告显示，大渡河峨边段出入境断面地表水环境质量均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表I中II类水质。具体指标值如下：
表3-2  大渡河出入境断面      单位：mg/L
	入境断面（宜坪）
	出境断面（芝麻凼）

	检查项目
	检测结果
	检查项目
	检测结果
	检查项目
	检测结果
	检查项目
	检测结果

	水温（℃）
	12.2
	镉
	1.0×10-4 L
	水温（℃）
	10.8
	镉
	1.0×10-4 L

	pH
	8.21
	铬
	0.004L
	pH
	7.52
	铬
	0.004L

	溶解氧
	7.3
	铅
	1×10-3 L
	溶解氧
	7.4
	铅
	1×10-3 L

	高锰酸盐指数
	0.9
	氰化物
	0.004L
	高锰酸盐指数
	0.9
	氰化物
	0.004L

	化学需氧量
	4 L
	挥发酚
	0.0003 L
	化学需氧量
	4 L
	挥发酚
	0.0003 L

	五日生化需氧量
	0.7
	石油类
	0.03
	五日生化需氧量
	0.6
	石油类
	0.0 L

	氨氮
	0.03
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	氨氮
	0.028
	阴离子表面活性剂
	0.05L

	总磷
	0.02
	硫化物
	0.005L
	总磷
	0.04
	硫化物
	0.005L

	总氮
	0.64
	粪大肠菌群（个/L）
	20
	总氮
	0.62
	粪大肠菌群（个/L）
	470

	铜
	1.0×10-3
	硫酸盐
	16
	铜
	1×10-3 L
	硫酸盐
	14

	锌
	0.02 L
	氯化物
	3
	锌
	0.02L
	氯化物
	3

	氟化物
	0.18
	硝酸盐
	0.43
	氟化物
	0.17
	硝酸盐
	0.42

	硒
	4×10-4 L
	铁
	0.04
	硒
	4×10-4 L
	铁
	0.08

	砷
	3×10-4L
	锰
	0.01L
	砷
	3×10-4L
	锰
	0.01L

	汞
	4×10-5 L
	 
	 
	汞
	4×10-5L
	 
	 


评价结论：大渡河峨边县境内主要污染物无超标现象，水质监测中各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类地表水环境质量标准限值的规定。
三、声环境质量现状
为了解项目所在区域的声环境质量现状，本项目特委托四川同佳检测有限责任公司于2020年3月27～28日对项目四周厂界及其附近具有代表性的敏感点现状噪声进行了监测，具体见附件。
1、声环境质量监测
四川同佳检测有限责任公司于2020年3月27日~28日对本项目进行监测。监测项目：等效连续A声级，即Leq。
表3-3  声学环境现状监测点位列表
	检测项目
	检测点位
	采样频次

	声环境质量
	1#南厂界外1m
	检测周期为2天，昼夜各1次，测各测点处的等效连续A声级

	
	2#西厂界外1m
	

	
	3#北厂界外1m
	

	
	4#东厂界外1m
	


监测时间及频率：2020年3月27日~28日监测2天，昼夜各1次。
监测方法：按《声环境质量标准》GB3096-2008的规定进行监测。
2、监测结果
表3-4 环境噪声监测结果表   等效声级：LAeq：dB
	检测点位
	检测结果

	
	2020.3.27
	2020.3.28

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#南厂界外1m
	55
	45
	56
	48

	2#西厂界外1m
	56
	44
	57
	47

	3#北厂界外1m
	54
	46
	55
	46

	4#北厂界外1m
	56
	46
	56
	46


3、评价标准
《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。
4、评价结果
从表3-4现状评价结果可知，项目所在地昼夜声环境现状较好，监测点能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的要求，区域声学环境质量良好。
六、生态环境质量现状
项目拟建址位于峨边彝族自治县新场乡，属于《四川省主体功能区规划》中大小凉山水土保持和生物多样性生态功能区。根据现场踏勘，区域内不存在珍稀动植物，无自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹等环境敏感区。
1、植被现状
项目区具有气候温和、四季分明、无霜期长、雨热同季的特点，属亚热带湿润季风气候。区内植被条件较好，植被覆盖率约为50.6%。
项目区内主要栽种人工栽植人工林以杉树为主，郁闭度为14.2%，为疏林地；灌木丛有窄叶珍珠、胡颓子、金丝桃、马桑、黄荆等，草本主要有蕨类、火绒草、草莓、金茅、白三叶草等，覆盖率达36.4%左右。
项目区天然森林植被遭受一定的破坏，目前为次生天然林，主要以青杠、杉树、松树为主，郁闭度0.21；林下植被冷蕨类、铁芒箕、丝茅草、苔藓等，覆盖率达50%左右。
2、陆生动物
根据现场踏勘及查阅相关资料，区域内无大型兽类，中、小型动物如黄鼬、鼬獾、猪獾等有一定数量分布。鸟类的种类在本区多达200余种，绝大多数以农、林、蔬菜害虫为食，鸠类数量较多。两栖爬行动物中蟾蜍类、蛙类、蛇类有一定数量。
根据现场调查及查阅相关资料，区域范围无保护性动植物分布。
3、水土流失
根据查阅相关资料，评价区属于大渡河水土流失治理区，平均侵蚀模数为2500t/km2•a，属于中度水土流失级别。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 
本项目拟建址位于峨边彝族自治县新场乡，根据现场踏勘，项目矿区外环境关系如下：
矿区北部15m～300m范围内分布有散居住户（约30户、100人），村民建筑基本为砖混一层建筑，高差为-70～+48m；该范围居民为本项目上次环评批复至今新增。
G246线峨（眉）-峨（边）段于矿山200米外经南东至西部经过，矿山东部有0.5km村道与之相接，村道路面宽度3.5米，水泥硬化；G246与矿区高差为-13m～-28m，有山坡阻挡且植被茂盛，本项目不在G246两侧的直观可视范围内；
矿区东北500m～600m范围内分布有散居住户（约8户、30人），高差为+16m，有山坡阻挡，不可直视；
矿区东北700m～1100m范围内分布有散居住户（约10户、40人），有山坡阻挡，不可直视；
矿区北东部外约80米为峨边彝族自治县新场机砖厂砖瓦用页岩矿山，矿山间有约100米隔离带，矿山间无矿权重叠区及矿权纠纷；
矿区东南110m～750m范围内分布有散居住户（约20户、70人），高差为-42～-74m；
矿区东南975m为大渡河，高差-512m，其水体功能主要为泄洪、灌溉、生活水源、工业水源；
矿区西南侧380m为黑龙溪河，高差-210m，其水体功能主要为灌溉、泄洪；
矿区西侧110m为养殖场，高差为-40m；
矿区西侧550～940m为新场乡场镇，居住人口约500人，高差-133～-146m；
项目拟建区域内不涉及通信管线、军事设施、古代文物，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、原始天然林等环境敏感区域。根据本项目特点，结合外环境特征确定环境保护目标如下：
表3-5  项目主要环境保护目标
	环境要素
	保护目标
	规模
	位置
	距离（m）
	高差（m）
	保护级别

	地表水
	黑龙溪沟
	小河
	西南
	380
	-210
	满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	大渡河
	大河
	东南
	975
	-512
	

	环境空气
	散居住户
	30户，100人
	北
	15～300
	-70～+48
	满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	散居住户
	8户，30人
	东北
	500～600
	山脊阻挡
	

	
	散居住户
	10户，40人
	东北
	700～1100
	山脊阻挡
	

	
	散居住户
	20户，70人
	东南
	110～750
	-42～-74
	

	
	新场乡场镇
	500人
	西
	550～940
	-133～-146
	

	噪声环境
	散居住户
	23户，75人
	北
	15～200
	-70～+48
	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	
	散居住户
	1户，3人
	东南
	70～115
	-18～-43
	



表3-6  峨边环建〔2011〕7号主要环境保护目标
	环境要素
	保护目标
	规模
	位置
	距离（m）
	高差（m）
	保护级别

	地表水
	黑龙溪沟
	小河
	西南
	380
	-210
	满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	大渡河
	大河
	东南
	975
	-512
	

	环境空气
	散居住户
	住户
	西南
	120
	/
	满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	散居住户
	住户
	西南
	180
	/
	

	
	新场乡场镇
	新场乡
	西南
	800
	/
	

	噪声环境
	散居住户
	住户
	西南
	120
	/
	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	
	散居住户
	住户
	西南
	180
	/
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[bookmark: _Toc165893208]评价适用标准                                    （表四）
	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气质量
执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。标准值见表4-1。
表4-1  各项污染物的浓度限值  单位：mg/m3
	执行标准
	《环境空气质量标准》GB3095-2012）

	污染物名称
	SO2
	NO2
	CO
	O3
	PM10
	PM2.5

	取值时间
	年平均值
	0.06
	0.04
	/
	/
	0.07
	0.035

	
	日平均值
	0.15
	0.08
	4
	0.16
	0.15
	0.075

	
	1小时平均值
	0.50
	0.20
	10
	0.2
	/
	/


2、地表水环境质量
执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准限值  单位：mg/l
	标准
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	石油类

	Ⅲ类
	6～9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.5


3、地下水环境质量标准
执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准，标准值见表4-3。
表4-3  地下水质量分类指标
	项目
	pH（无量纲）
	溶解性总固体
	氨氮
	硝酸盐
	硫酸盐
	总大肠菌群
（个/L）

	标准值
	6.5~8.5
	≤1000
	≤0.5
	≤20
	≤250
	≤3.0


4、声环境质量
执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准限值，标准值见表4-4。
表4-4  声环境质量标准  等效声级 LAeq：dB
	标准类别
	时  段

	
	昼  间
	夜  间

	2
	≤60
	≤50




	



污
染
物
排
放
标
准
	1、废气
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16296-1996）中表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值，标准限值见下表。

表4-5    大气污染物综合排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值
中型
大型

	颗粒物（其他）
	1.0


2、废水
本项目无生产废水，矿区内雨水经雨水池收集沉淀处理后用于洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后，用作周边农田农肥，不外排。
3、噪声
（1）建设期间噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	项目
	时  段

	
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	标准值
	70
	55


（2）运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。详见下表。
表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	标准类别
	时  段

	
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	2
	60
	50


4、固废
执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准要求。

	总
量
控
制
指
标
	根据工程分析，本项目主要从事砖瓦用页岩开采，不涉及机械选矿。结合“十三五”总量控制指标，建议本项目不设置总量控制指标。


[bookmark: _Toc165893209]
建设项目工程分析                               （表五）
	[bookmark: _Hlk7122416]工艺流程简述
一、施工期工艺流程简述
本项目建设期间主要是矿区道路、表土堆场、排水设施等修筑，其工程量较小，施工时间较短，施工工程中将产生的噪声、扬尘及废气、固体废弃物、施工废水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。本项目施工期施工工艺流程及产污分布如下图：


图5-1 施工期工艺流程及产污分布图
工艺流程简述：
在施工过程中基础工程主要是场地平整，主体工程主要是矿区道路、表土堆场、排水设施等修筑。施工建设期间产生的污染物主要为扬尘、废弃土石以及机械噪声等会对周围环境造成一定的影响。项目施工期为1个月，最高日施工人员数量为10人，环境污染只是短期影响，随着工程施工期的结束影响基本消除。
二、运营期工艺流程简述
本项目运营期主要从事采矿作业，矿区内不设置选矿设施，矿石开采出立即外售至砖瓦厂制砖，不设置矿石堆场。项目运营期工艺流程如下：


[bookmark: _GoBack]图5-2 运营期工艺流程及产污分布图
工艺流程简述：
1、矿区植被清理：利用伐木机等机械将矿区内植被清理，清理后的植被全部外售至当地木材加工厂，清理前对矿区植被进行记录。该过程将对区域植被造成破坏。
2、表土剥离：利用挖掘机进行表土剥离，平均剥离厚度为0.5m，将覆于页岩矿石表面的覆土剥离后通过自卸汽车运输至项目表土堆场内暂存，待开采结束后回填复垦。该过程将产生的一定的固废。本矿矿体直接出露地表，废土剥离量很小。
3、开采：结合矿山地形及开采技术条件、矿山为年产量10.00万吨的小型矿山、剥离量小、矿石硬度适中等特点，矿山主要使用挖掘机直接开挖，自卸式汽车运输矿石的开采方式。设计利用沃尔沃EC480D挖掘机型液压挖掘机（斗容1.77m3）进行采剥、装矿，该类挖掘机年装矿能力为6-10万m3，因此1台液压挖掘机可满足生产要求。
4、人工拣选：矿山不设置专门的选矿设施，矿山砖瓦用页岩矿结构单一，对矿石中的少量夹石粉砂岩，进行人工拣选剔除，即选矿方案设计为人工手选。该过程将产生噪声、粉尘、固废。
5、装载、运输：人工拣选后，设计选用2台装载机将矿石装入自卸汽车外运。该过程将产生噪声、扬尘、废气等。
矿山拟采取“边开采、边复垦”的土壤复垦方案，当采场开采完成后形成采空区时，在不影响开采活动的同时应将表土堆场内剥离的表土回填至采空区，恢复土层和植被，改善矿山生态条件。本项目内不设置机械维修点，机械维修均依托周边场镇内机械维修商家进行维修。
三、主要污染工序
[bookmark: _Hlk6674571]1、施工期主要污染工序
废气：本项目在建设施工过程中，挖土、运土、填土过程中有扬尘产生。
废水：主要为工地生活污水。
固废：矿区施工期固体废弃物主要为矿区道路修筑过程中产生的土石方及施工人员生活垃圾。
噪声：本项目施工期主要进行场地平整，施工设备噪声主要为挖土机、推土机、运输车辆等运行过程中产生的噪声。
生态：主要为水土流失。
2、运营期主要污染工序
废气：矿山开采过程中废气主要为表土剥离产生的扬尘、拣选粉尘、表土堆场扬尘、装卸粉尘、道路运输扬尘、燃油机械及汽车尾气等。
废水：矿山开采过程中产生的废水主要为生活污水、车辆冲洗废水、采场降水等。
噪声：矿山开采的噪声源主要为挖掘机、装载机、自卸汽车等设备运行过程产生噪声。
固废：主要为生活垃圾、剥离表土、雨水池淤泥等。
四、水平衡分析
本项目主要从事矿山开采，项目用水主要为生活用水、降尘用水、车辆冲洗水等。
1）生活污水
本项目矿山劳动定员为20人，不提供食宿，则用水定额50L/(人•d)，其用水量为1m3/d，生活污水产生量为0.9m3/d（270m3/a），生活污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，其浓度分别为350mg/L、200mg/L、35mg/L、180mg/L、20mg/L。
治理措施：本项目办公用房为租用周边民房，职工生活污水依托租用民房内已有化粪池（容积约10m3）处理后用作周边农田、林地农肥，不外排。
2）车辆冲洗废水
本项目年采页岩10万吨，自卸汽车一次运输量最大为10t，约需运输10000辆次，每次均需清洗，主要对车轮进行冲洗，清洗用水量约为0.2m3/辆·次，则冲洗用水为2000 m3/a（6.67m3/d），废水排放系数按0.8计，出厂车辆清洗废水产生量为5.33m3/d。冲洗废水主要污染物为SS，其浓度可达2000mg/L。
治理措施：在车轮冲洗池旁设置1个小沉淀池（容积约6m3），冲洗废水采用沉淀池处理后循环使用，不外排，定期补充新鲜水（1.34m3/d）。
3）洒水降尘用水：项目每天对厂区道路、矿区作业面、表土堆场洒水3~5次，用以降低扬尘，装卸过程通过雾炮机降尘。其中开采、装载、堆场降尘洒水按10L/t产品计，则用水量为1000m3/a（3.33m3/d），降尘用水全部进入物料后蒸发，此过程无废水产生。
经分析，项目用水及排水情况如下表：
表5-1 运营期用水及排水情况一览表 单位m3/d
	序号
	用水工序
	用水项目
	规模
	用水标准
	用水量（m3/d）
	备注

	1
	生活用水
	职工生活用水
	20人
	50L/人·d
	1
	经化粪池处理后，用作农田农肥，不外排

	2
	生产用水
	采场降尘用水
	10万t/a
	10L/t产品
	3.33
	全部进入物料、蒸发

	3
	其他
	车辆冲洗补充水
	10000辆
	0.2m3/辆·次
	1.34
	总用水量6.67m3/d，车辆携带、蒸发损耗1.34m3/d，剩余部分5.33m3/d循环使用

	
	总计
	5.67
	/


项目水平衡图如下：

图5-3 项目水平衡图  单位：m3/d
五、污染源强分析及污染防治措施
1、施工期污染源强分析及污染防治措施
（1）废气
本项目在建设施工过程中，挖土、运土、填土过程中有扬尘产生。根据类比调查，施工扬尘浓度约为3.5mg/m3，对周边环境将造成一定影响。但因属低矮排放源，影响范围小，随施工结束出后消失。为减小施工扬尘及机械废气对周边环境的影响，建设单位应按照相关要求，文明施工，规范作业，从源头控制扬尘、机械作业废气。
治理措施：
1）在矿区道路、表土堆场、排水系统修筑过程中采取洒水抑尘措施，减小扬尘产生量；
2）定期对主要运输道路进行清扫，减少道路运输扬尘；
3）对矿区内暂时未利用的裸露地表及临时堆场应采用防尘布覆盖，防止风起扬尘；
4）渣土运输车辆应采用密闭运输方式，采用防尘布将运输物料覆盖；
5）设置车轮冲洗池，工程车辆出入矿区应对车轮进行冲洗，避免拖泥带水；
6）对矿区道路进行硬化。
施工单位在施工期间须严格按照扬尘控制的有关要求，严格控制扬尘。
（2）废水
本项目施工工期为1个月，施工高峰期施工工人为10人，按每人每天耗水0.10m3计，生活用水量约为1m3/d，生活污水排放量以用水量的90%计，则生活污水排放量为0.9m3/d，施工期施工人员生活污水排放量为27.9t。生活污水中主要污染物浓度COD为350mg/L，BOD5为200mg/L，NH3-N为35mg/L。
治理措施：依托周边已有的化粪池处理后，用作周边农田农肥，不外排。
（3）固废
根据项目设计资料，本项目矿区道路修筑过程中开挖土石方量约为588m3（1646.4t），全部堆存于本项目表土堆场。
治理措施：评价建议建设单位优先修建表土堆场，以满足本项目施工弃土需求。
本项目施工期为1个月，高峰期施工工人按10人计，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为5kg/d，施工期生活垃圾产生量为0.155t。
治理措施：经施工场地内设置的垃圾收集桶收集后，交由当地环卫部门清运。
（4）噪声
本项目施工期主要进行场地平整，施工设备噪声主要为挖土机、推土机、运输车辆等运行过程中产生的噪声，其声级一般在75～105dB。施工机械源强噪声值见表5-2。
表5-2  施工期噪声源强度表
	序号
	机械
	等效声级[dB(A)]

	1
	振捣机
	85

	2
	自卸卡车
	75～95

	3
	压路机
	87

	4
	电锯
	86

	5
	铲土机
	95

	6
	挖掘机
	94


治理措施：在设备选型上选用低噪声设备，合理布置施工平面，合理安排施工时间。将强噪声作业安排在白天进行，杜绝夜间（22：00-7：00）施工噪声扰民。
（5）生态
工程施工期的施工活动将对当地自然生态环境产生一定影响。工程施工过程因降雨、地表开挖和弃土填埋，可能引起不同程度的水土流失。项目建设地应做好相应的环保措施，防治水土流失的发生。施工过程中，土方填挖、泥土转载装卸作业过程中在堆放时都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。施工过程中的水土流失不但影响工程进度和工程质量，还会作为一种废物或污染物往外排放，会对施工场地周围环境产生影响。故在施工期要做好土石工程的平衡，安排好施工计划，减少弃土和泥土的裸露时间，以避免受到暴雨的直接冲刷，做好各项排水、截水、防止水土流失工作。
治理措施：施工现场需建设相应容积的沉淀池和排水沟，收集施工过程中产生的泥浆水，废水经沉淀除渣后排入周边灌溉沟渠。运土、砂石要保持完好，运输不宜太满，保证运载过程中不散落。临时裸露地表应采用防尘布覆盖，做好项目施工期的水土流失防治工作。
2、运营期污染源强分析及污染防治措施
（1）废气
本项目矿山主要从事砖瓦用页岩开采，运营过程中产生的废气主要为表土剥离产生的扬尘、拣选粉尘、表土堆场扬尘、装卸粉尘、道路运输扬尘、燃油机械及汽车尾气等。
1）表土剥离扬尘
根据项目设计资料，本项目矿山拟采用挖掘机开挖表土，表土剥离扬尘只会在挖掘机运作时产生。本项目服务年限内表土剥离量约为7782.7m3，则每年剥离量为1080.93m3，页岩的密度在2.55~2.65g/cm(克/立方厘米)之间，本项目取2.55g/cm，则本项目表土剥离量为2756.4t/a。表土剥离扬尘产生量与表土的组成、结构、水分密切相关，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，表土剥离扬尘产生量为0.0365kg/t（表土）。则表土剥离中挖掘机所造成的扬尘的产生量约为0.1t/a。矿区共设置1台挖掘机，工作时间为4小时/天，表土剥离中挖掘机所造成的扬尘的产生量约为0.083kg/h。
治理措施：评价要求建设单位在表土剥离过程中采用移动式雾炮机进行洒水喷雾等抑尘措施，扬尘抑制效率约60%，则表土剥离扬尘排放量为0.04t/a（0.033kg/h）。
2）拣选粉尘
矿山不设置专门的选矿设施，矿山砖瓦用页岩矿结构单一，对矿石中的少量夹石粉砂岩，进行人工拣选剔除，即选矿方案设计为人工手选。拣选破碎过程将产生一定量的粉尘。根据类比同类项目，其粉尘产生量约为0.042kg/h（0.1t/a）。
治理措施：通过采取移动式雾炮机进行洒水降尘等措施（抑尘效率取60%），则粉尘排放量为0.017kg/h（0.04t/a）。
3）表土堆场扬尘
本项目表土堆场在风力作用下将会产生扬尘，由于本项目表土堆场堆放表土含湿率较高，起尘量相对较小。根据类比同类项目，表土在堆放过程中产生的粉尘量约为堆存量的0.005‰，本项目表土堆存量约2756.4t/a（1080.93m3/a），表土在堆放过程中扬尘产生量约为0.0016kg/h （0.014t/a）。
治理措施：定期对表土堆场进行移动式雾炮机进行洒水降尘，裸露土方采取防尘布覆盖等措施，其抑尘效率可达60%，则堆场扬尘排放量为0.00064kg/h（0.0056t/a）。
4）装卸粉尘
本项目矿石采用自卸汽车运输至砖厂，装卸过程将产生一定发粉尘，其产生量和矿石水分和粒径相关。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，装卸过程粉尘排放量为0.025kg/t（矿石），本项目年产10万吨砖瓦用页岩，则装卸过程粉尘产生量为2.5t/a。
治理措施：由于本项目装卸矿石粒径较大，通过采取移动式雾炮机进行洒水降尘措施能够有效抑制扬尘，抑尘效率取95%，则装卸过程中粉尘排放量约为0.052kg/h（0.125t/a）。
5）道路运输扬尘
本项目运输车辆在运输过程中将产生一定的扬尘，其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关。根据类比同类项目，道路两侧粉尘浓度监测一般在10mg/m3左右。车辆在道路上行驶时产生的扬尘可能影响沿途居民，矿石的散落也将影响沿线环境空气。
治理措施：运输车辆离开矿区前应进行车轮冲洗，同时加盖棚布并控制装载量。优化运输路线，避开医院、学校等敏感目标，运输过程中降低车速，尤其是经过场镇时严格控制车辆速度。
6）燃油机械及汽车尾气
燃油机械和汽车尾气中的污染物为燃料燃烧后的产物，主要有NOX、CO等，类比其它工程，NOX、CO的浓度较小，其影响范围在200m以内的范围。
本项目运营期废气产排情况如下：
表5-3 运营期废气产排情况一览表
	施工工序
	污染因子
	产生量
	治理措施
	治理效率
	排放量
	排放方式

	表土剥离
	TSP
	0.1t/a
	采取洒水降尘措施
	60%
	0.04t/a
	无组织排放

	人工拣选
	TSP
	0.1t/a
	采取洒水降尘措施
	60%
	0.04t/a
	无组织排放

	表土堆场
	TSP
	0.014t/a
	采取洒水降尘措施
	60%
	0.0056t/a
	无组织排放

	物料装卸
	TSP
	2.5t/a
	采取洒水降尘措施
	95%
	0.125t/a
	无组织排放

	道路运输
	TSP
	少量
	采取洒水降尘措施
	/
	少量
	无组织排放

	燃油机械及汽车尾气
	NOx
	少量
	/
	/
	少量
	无组织排放

	
	CO
	少量
	/
	/
	少量
	无组织排放


（2）废水
矿山开采过程中产生的废水主要为生活污水、车辆冲洗废水、采场降水等。
1）生活污水
本项目矿山劳动定员为20人，不提供食宿，则用水定额50L/(人•d)，其用水量为1m3/d，生活污水产生量为0.9m3/d（270m3/a），生活污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，其浓度分别为350mg/L、200mg/L、35mg/L、180mg/L、20mg/L。
治理措施：本项目办公用房为租用周边民房，职工生活污水依托租用民房内已有化粪池（容积约10m3）处理后用作周边农田、林地农肥，不外排。
2）车辆冲洗废水
本项目年采页岩10万吨，自卸汽车一次运输量最大为10t，约需运输10000辆次，每次均需清洗，主要对车轮进行冲洗，清洗用水量约为0.2m3/辆·次，则冲洗用水为2000 m3/a（6.67m3/d），废水排放系数按0.8计，出厂车辆清洗废水产生量为5.33m3/d。冲洗废水主要污染物为SS，其浓度可达2000mg/L。
治理措施：在车轮冲洗池旁设置1个小沉淀池（容积约6m3），冲洗废水采用沉淀池处理后循环使用，不外排，定期补充新鲜水（1.34m3/d）。
3）洒水降尘用水：项目每天对厂区道路、矿区作业面、表土堆场洒水3~5次，用以降低扬尘，装卸过程通过雾炮机降尘。其中开采、装载、堆场降尘洒水按10L/t产品计，则用水量为1000m3/a（3.33m3/d），降尘用水全部进入物料后蒸发，此过程无废水产生。
4）采场降水
本项目矿山为露天开采矿山，采场降水其主要污染物为SS，浓度约为300mg/L，若随意排放，可能会对当地地表水造成影响。采场降水量按乐山市多年平均日降水量计算，采场降水量按如下公式计算：
Q=αHF
式中：
Q——日降水量，m3；
α——径流系数，未铺砌地面可取0.3；
H——最高日降雨量，乐山市最高日降雨量为18.3mm；
F——汇水面积，hm2，采场汇水面积为4.05hm2；
经计算，矿区采场日降水量为222.345m3。
治理措施：矿区采用雨污分流，矿区外雨水通过周边排水沟就近排入地表水体。矿区内雨水排入矿区底部雨水池。雨水池设置于表土堆场下游，容积为250m3，采场降水经雨水池沉淀处理后部分回用于矿区洒水降尘。
（3）噪声
项目矿山开采的噪声源主要为挖掘机、装载机、自卸汽车等设备运行过程产生噪声。在进行采装运输过程中设备机械一般会产生较强的噪声，其噪声值约为80～95dB（A）。本项目噪声源强如下表：
表5-4 主要噪声源强表  单位：dB（A）
	序号
	设备名称
	噪声源强dB（A）
	运行台数
	排放方式

	
	
	
	
	

	1
	装载机
	90
	2
	连续排放

	2
	挖掘机
	95
	1
	连续排放

	3
	自卸汽车
	80
	5
	间断排放


治理措施：由于开采作业为露天作业，因此噪声值较大，评价要求建设单位选用低噪声设备，设备配置减振、减噪设施。合理安排运输线路，避开医院、学校等敏感目标，经过场镇时降低车速、禁止鸣笛，减小对周边环境的影响。为了保护北侧较近居民，划定禁采区。
（4）固体废弃物
矿山开采过程中产生的固体废弃物主要为生活垃圾、剥离表土、雨水池淤泥等。
1）生活垃圾
本项目运营期间劳动定员为20人，其生活垃圾按0.5kg/人•d计算，则运营期间生活垃圾产生量为3t/a。
治理措施：经垃圾收集桶收集后，统一清运至集镇生活垃圾转运点，交由当地环卫部门集中清运处置，不外排。
2）剥离表土
根据矿山实际情况，剥离厚度根据地类的有效土层厚度确定，旱地剥离面积0.9940hm2，剥离厚度0.5m，剥离方量为3529.0m3；有林地剥离面积1.4441hm2，剥离厚度0.3m，剥离方量为4253.7m3，合计剥离表土7782.7m3。
治理措施：表土分层剥离分层堆放于表土堆场中，尤其是对耕地的剥离应该先进行表土层剥离，再剥离心土层，并播撒草籽养护土壤，以保持土壤肥力，为防止表土堆场的水土流失在表土堆场周围修筑土袋挡墙进行挡护。
表土场设置于矿区范围内，占地面积1500m2，最大堆存量约为4500m3，平均堆高为3m。矿山采用边开采边复垦方式对采空区进行绿化覆土。旱地回覆有效土层厚度40cm，覆土面积1.0301hm2，需土量2949.0m3；林地回覆有效土层厚度50cm，覆土面积1.0301hm2，回覆有效土层方量3995.0m3，合计需土量6944.2m3。故本项目区的覆土土源能够达到供需平衡。
对矿石中的少量夹石粉砂岩，进行人工拣选剔除，夹石粉砂岩含量极低，约为1%，则产生量为1000t/a（400m3/a）。
治理措施：废石堆放于表土堆场，用于采空区回填。
由于本项目表土堆场位于矿区西南面，为减小水土流失量，评价要求建设单位应规范建设表土堆场，表土堆场应修建挡墙和排洪沟，表土堆场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅰ类场要求建设，同时，加强表土堆场管理，在表土堆场西侧、南侧修建堡坎，表土、废石应分区堆存，表土用于矿区绿化用土，废石用于采空区回填；加强表土堆场安全管理，不定期开展滑坡体监测工作；表土堆场服务期满后，应开展土地复垦，采取植被恢复措施。并沿矿区开采区外围设置排洪沟渠，末端设置雨水池池。
3）雨水池淤泥
矿区内表土堆场末端设置有雨水池，废水经过雨水池沉淀后，其中SS将沉积于雨水池底部形成淤泥，其产生量约为33t/a。
治理措施：雨水池淤泥采取定期清理，清理的淤泥全部堆存与表土堆场内，不得随意丢弃。本项目固体废弃物处理、处置措施如下：
表5-5 固体废弃物处理、处置措施一览表
	序号
	固体废弃物名称
	性质
	产生量
	处理处置措施

	1
	生活垃圾
	生活垃圾
	3t/a
	垃圾收集桶收集后，统一清运至集镇生活垃圾转运点，交由当地环卫部门集中清运处置

	2
	剥离表土
	一般固废
	5172.56t/a
	经收集后统一堆放至表土堆场，用作复垦覆土

	3
	拣选废石
	一般固废
	1000t/a
	堆放于表土堆场，用于采空区回填

	4
	雨水池淤泥
	一般固废
	33t/a
	定期清理，清理的淤泥全部堆存与表土堆场内
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	[bookmark: _Toc469068918][bookmark: _Toc469068981][bookmark: _Toc469069165]TSP
	3.5mg/m3；少量
	3.5mg/m3；少量

	
	运营期
	表土剥离扬尘
	粉尘
	0.1t/a
	0.04t/a

	
	
	拣选粉尘
	粉尘
	0.1t/a
	0.04t/a

	
	
	表土堆场扬尘
	粉尘
	0.014t/a
	0.0056t/a

	
	
	装卸粉尘
	粉尘
	2.5t/a
	0.125t/a

	
	
	道路运输扬尘
	粉尘
	少量
	少量

	
	
	燃油机械及汽车尾气
	NOx
	少量
	少量

	
	
	
	CO
	少量
	少量

	水污染物
	施工期
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N
	水量：27.9m3/施工期
CODCr:350mg/L，9.77kg
BOD5: 200mg/L，5.58kg
NH3-N:35mg/L，0.98kg
SS: 180mg/L，5.02kg
	依托周边已有化粪池处理后，用作周边农田农肥，不外排

	
	运营期
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N
	水量：270m3/a
CODCr:350mg/L，94.5kg
BOD5: 200mg/L，54kg
NH3-N:35mg/L，9.45kg
SS: 180mg/L，48.6kg
	

	
	
	车辆冲洗废水
	SS
	5.33 m3/d，2000mg/L
	采用沉淀池处理后循环使用，不外排

	
	
	采场降水
	SS
	300mg/L
	经雨水池处理后部分回用于矿区洒水降尘

	噪声
	施工期
	机械设备、车辆
	噪声
	85dB（A）~100dB（A）
	昼间≤70dB（A）
夜间≤55dB（A）

	
	运营期
	挖掘机、装载机、自卸汽车
	噪声
	80dB（A）~95dB（A）
	昼间≤60dB（A）
夜间≤50dB（A）

	固体废物
	施工期
	生活垃圾
	0.155t/施工期
	定点收集后送环卫部门统一清运处理

	
	
	开挖土石方
	1646.4t
	堆放至表土堆场

	
	运营期
	生活垃圾
	3t/a
	交由当地环卫部门统一处理

	
	
	剥离表土
	7782.7m3/7.2年
	堆放至项目表土堆场，用作闭矿后复垦覆土

	
	
	拣选废石
	400m3/年
	堆放于表土堆场，用于采空区回填

	
	
	雨水池淤泥
	33t/a
	定期清理，清理的淤泥全部堆存于表土堆场


主要生态影响
一、施工期生态影响分析
1、对土地利用的影响
施工期对土地利用的影响主要是施工占地，工程施工期主要进行露天采场、矿山道路、表土堆场的截洪沟、挡墙、堡坎的建设等。该部分建设内容规模均较小，对土地利用格局影响较小。
2、对植被的影响
工程施工占地将完全损毁原有的植被，其地表植物将全部被毁，但由于面积有限，不会阻断物种基因的交流，不会导致任何植物种的消失。
施工人员施工过程中可能会践踏施工沿线周围的草本植物，施工区邻近区域的植被也将受到一定程度的损毁，如施工道路的建设等。
3、施工期水土流失
工程施工将导致施工区裸地的增加，破坏区域植被，导致区域水土保持能力一定程度的下降，从而增加区域水土流失量。
4、对动物的影响
工程施工期间将破坏地表植被，产生施工噪声，区域周边动物将遭受惊吓，从而选择远离项目施工区域，不会导致动物灭绝。
施工期生态环境影响主要体现在：改变区域土地利用现状、破坏区域植被、惊吓区域内动物、水土流失。
二、运营期生态影响分析
1、对土地资源利用的影响
本项目总占地面积为4.05 hm2，矿区范围内不涉及基本农地，主要为旱地及有林地，其中旱地占地面积为2.0466 hm2，有林地占地面积为1.6175 hm2。总占地面积较小，不会改变区域土地利用格局，对土地利用的影响较小。建设单位必须做好补偿工作及闭矿后的土地复垦及植被恢复工作。
2、对地表植被的影响
项目区具有气候温和、四季分明、无霜期长、雨热同季的特点，属亚热带湿润季风气候。区内植被条件较好，植被覆盖率约为50.6%。项目区内主要栽种人工栽植人工林以杉树为主，郁闭度为14.2%，为疏林地；灌木丛有窄叶珍珠、胡颓子、金丝桃、马桑、黄荆等，草本主要有蕨类、火绒草、草莓、金茅、白三叶草等，，覆盖率达36.4%左右。无国家级省级保护植物分布。
工程直接占用土地进行露天开采将完全损毁原有的植被类型，将造成一些植物种类数量上的减少。但是，工程建设不会使某种植物灭绝，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新，对区域植被影响较小。
3、对陆生动物的影响
区域内无大型兽类，中、小型动物如黄鼬、鼬獾、猪獾等有一定数量分布。鸟类的绝大多数以农、林、蔬菜害虫为食，鸠类数量较多。两栖爬行动物中蟾蜍类、蛙类、蛇类有一定数量。区域内无国家、省级保护野生动物分布，矿山开采及运输过程将会对矿区及附近的动物产生一定的惊吓，导致其迁徙至临近区域，不会导致区域动物灭绝。
4、对水土保持及生物多样性的影响
本项目拟建址位于大小凉山水土保持和生物多样性生态功能区。根据相关资料，区域内土壤侵蚀模数为2500t/km2•a，属于中度水土流失级别，本项目矿区运营过程中将产生一定面积的裸露地表，从而导致区域水土流失量一定程度的增加，通过设置的排水沉淀系统，一定程度上会减缓水土流失量，不会明显改变区域水土流失现状。
区域生物多样性主要表现为动植物空间分布，本项目占地面积较小，运营过程中由于剥离表土、开采、运输等作业，导致区域植被数量减小、植被覆盖率降低、动物迁徙至临近区域，从而影响区域生物多样性。由于区域内无珍稀保护野生动植物分布，且工程采取边开采边复垦措施，不会导致动植物灭绝。同时，在闭矿后采取复耕复垦、植被恢复措施后，不会对区域生物多样性产生明显影响。
5、对景观的影响
矿山运营过程中，对区域植被破坏程度加深，对小范围内的自然景观产生一定程度的破坏，从而导致裸露地表、水土流失等景观影响。由于矿区不涉及自然保护区、风景名胜区、原始天然林等，且矿区距离国道、铁路等距离较远，区域内无重大旅游资源开发。
G246线峨（眉）-峨（边）段于矿山200米外经南东至西部经过，矿山东部有0.5km村道与之相接，村道路面宽度3.5米，水泥硬化；G246与矿区高差为-13m～-28m，有山坡阻挡且植被茂盛，本项目不在G246两侧的直观可视范围内。鉴于本项目距离G246线较近，本次环评要求矿山开采严格按照可采区范围内开采，严禁超出可采区范围内，尤其是可采区西部边界，距离G246较近（约68m，高差-14m），在此边界严格控制开采范围，严禁破坏可采区范围至G246之间植被，以达到视觉阻挡的作用。
因此，只要建设单位严格落实环评提出的景观保护措施，矿区运营期对景观的影响较小。
6、开采边坡稳定性影响分析
根据项目《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，本项目属低边坡开采矿山，开采条件下形成的边坡总高30米，以矿山中部为界终了开采边坡大致分为北东、南东、南西、北东部边坡。
南东部边坡高30米，分为六级台阶，台阶高度5米，边坡结构属中厚层粘土岩夹薄层状粉砂岩多层结构，边坡面总体倾向北西，边坡角60°；地层产状223°∠8°；自然边坡大致倾向北西，地形坡度为15°。开采边坡与岩层倾向大致正交，形成大角度正交坡；自然边坡与开采边坡坡向相同，预测南东部边坡处于较稳定状态。
北西部开采边坡高15米，分为二级台阶，台阶高度5米，边坡结构属中厚层粘土岩夹薄层状粉砂岩多层结构，坡面总体倾向东南，边坡角60°；地层产状223°∠8°；自然边坡大致倾向近西，地形坡度为15°。开采边坡与岩层倾向大致大致正交，形成大角度正交坡；自然边坡与开采边坡坡向大致相反，形成反向坡，预测北西边坡处于较稳定状态。
南西部开采边坡高25米，分为四级台阶，台阶高度5米，边坡结构属中厚层粘土岩夹薄层状粉砂岩多层结构，坡面总体倾向北东，边坡角60°；地层产状223°∠8°；自然边坡大致倾向近西，地形坡度为15～20°。终了边坡与岩层倾向大致大致相反，形成反向坡；自然边坡与开采边坡坡向相交，预测南西部边坡处于基本稳定状态。
由于矿区地面斜坡坡度较陡，其稳定性取决于边坡的稳定性，开采边坡过大会造成斜坡不稳定，只要合理开采，矿区斜坡属于基本稳定斜坡。同时矿区位于山坡，其下游沟壑处无住户、珍稀保护动植物分布，矿区开采过程中应严格控制开采边坡角，做好边坡稳定性防护、检测工作，防止次生地质灾害对周边环境的影响。
三、闭矿期生态影响分析
本项目矿山服务期为7.2年，矿山开采完成后将对矿区进行复耕复垦、植被恢复等，复垦面积为2.4381hm2，包括矿区道路、矿区采场、表土堆场等，种植植被主要为漆木、香樟、灌木等，从而增加区域植被覆盖率，动物迁徙至本区域等，保障区域生物多样性。
根据本项目《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，本项目矿区复垦主要措施如下：
1、土壤重构措施
1）表土剥离措施
在矿山开采之前，对拟开采区的表土进行剥离，剥离时表土层、心土层分层剥离，妥善保存，原则上表土层剥离厚度0.5m。剥离的表土分层堆放，单层堆放高度不超过3m,四周采用土袋拦挡并进行养护。复垦区进行土地复垦时，剥离的表土重新使用，用于土地复垦。
2)土壤重构
在矿山开采完毕后，对损毁土地首先回覆犁底层，覆土厚度不小于0.2m，然后回覆耕作层，覆土厚度不小于0.2m，复垦为旱地有效土层回覆厚度不小于40cm。
2、植被重建措施 
马尾松属松柏纲，松科，阳性树种，喜光、喜温，根系发达，主根明显，喜微酸性土壤，对土壤要求不严格；杉木属杉科，马尾松属，常绿乔木，中性偏喜光，浅根性，侧根发达，荫生性强，喜温湿，怕风怕旱，忌瘠薄。
[bookmark: _Ref222136267]爬山虎：耐旱，不耐庇荫，适宜贫瘠、湿润、排水良好的土层，生长较快。种植方法为穴植。
根据当地草种、树种、土壤立地条件的不同及《水土保持综合治理技术规范》，造林、植草密度见下表所示。
表6-1  种植密度一览表
	树
	初植密度
	单位

	杉树
	2500
	株/hm²

	马尾松
	2500
	株/hm²

	爬山虎
	15625
	株


植物的种植是土地复垦的工作重点，根据“边损毁，边复垦”的原则，在复垦条件成熟之后，及时对损毁的土地种植植物，恢复植被。根据损毁地类及土地适宜性评价确定植被恢复类型，选择适宜的植物品种和种植方式，根据损毁面积、需补种面积比例、需要植树的密度来确定需要种植的数量。
乔木树种植采取穴植技术。设计穴植法为挖掘0.5×0.5米，深0.5米的坑穴。种植前在坑穴内回填土壤，施基肥，肥料满足植物生长的需求。植物株行距、苗木高度满足设计要求，种植植物的根系舒展，回填土要压实。种植后浇适量水，确保植物生长所需的水分。
植树施工工序：植物材料选择→场地平整→种植坑穴的挖掘→种植植物→回填土壤→浇水。
开采边坡种植爬山虎，排植间距0.3m。
草籽采用撒播的方式，选择籽粒饱满、撒播量为60kg/hm² 。
3、配套工程措施
排水沟：底部采场复垦方向为旱地，采场靠近边坡处修建排水沟，规格上、下口宽为0.4m，深度为0.5m；坡度5‰，修建排水沟386.38米。
4、生化措施
地力培肥：因表土堆存和剥离期间难免造成土壤肥力下降，为了满足复垦需要将回覆表土层表土进行地力培肥，增加土壤肥力,旱地：按照1500kg/hm2增施商品复合肥；林地：按照750kg/hm2增施商品复合肥。
综上所属，本项目矿区复垦方案合理可行，本项目闭矿期生态环境能够得到较好的恢复。
四、工程地质灾害影响
根据现场踏勘，评价区内未发现滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降等现状地质灾害，目前处于稳定状态。
根据本项目《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，崩塌主要为高陡斜坡不稳定引发的地质灾害，矿山地质构造条件简单，岩体节理、裂隙不发育，多层结构的开采边坡总体高度低，根据前面分析，开采边坡处于基本稳定状态，在暴雨极端天气情况条件下，雨水沿小裂隙渗入新开挖的边坡可能出现小规模掉块、垮塌。预测发生崩塌地质灾害可能性小，危险性小。
滑坡主要为地表松散物堆积不稳定引发的地质灾害。根据前面分析，北东部边坡虽然与岩层倾向方向相同，但是倾角平缓，岩层稳定系数K＞1，边坡处于基本稳定状态，减少地表水渗入新开挖的边坡，发生顺层滑动的可能性小，其余边坡坡向岩层倾向方向正交，边坡处于较稳定状态。预测发生滑坡地质灾害可能性小，危险性小。



[bookmark: _Toc165893214][bookmark: _Toc165893217]
环境影响分析                                    （表七）
	[bookmark: _Toc165893215]一、施工期环境影响分析
1、大气环境影响分析
施工期间对环境空气质量的影响主要来源于施工过程中产生的扬尘、行驶车辆排放的尾气等。废气中的主要污染物是TSP、CO、NOX等。各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的情况下将会对周围环境空气产生影响。污染源多为无组织排放，污染物随机波动较大。为此，评价要求应按照扬尘控制的有关要求进行文明施工、规范作业，从源头控制扬尘、机械作业废气。
1）在矿区道路、表土堆场、排水系统修筑过程中采取洒水抑尘措施，减小扬尘产生量；
2）定期对主要运输道路进行清扫，减少道路运输扬尘；
3）对矿区内暂时未利用的裸露地表及临时堆场应采用防尘布覆盖，防止风起扬尘；
4）渣土运输车辆应采用密闭运输方式，采用防尘布将运输物料覆盖；
5）设置车轮冲洗池，工程车辆出入矿区应对车轮进行冲洗，避免拖泥带水；
6）对矿区道路进行硬化。
通过采取以上措施后，本项目施工期对环境空气的影响甚微，不会对周边环境敏感点造成明显影响。
2、地表水环境影响分析
项目施工场地内不设置机械维修点，施工期废水主要为生活污水，项目施工期间生活污水依托周边已有化粪池处理后用作周边农田农肥，不外排，杜绝污水任意排放带来的环境污染危害。
3、声环境影响分析
噪声污染是施工期的主要环境污染，污染集中在基础工程阶段、主体工程阶段。施工期声源都在室外，影响范围较远。综合分析，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声影响不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，会造成区域声环境质量的暂时下降。施工期主要噪声源及噪声源强分别见下表所示。

表7-1   施工期主要施工机械噪声源强统计表
	序号
	机械
	等效声级[dB(A)]

	1
	振捣机
	85

	2
	自卸卡车
	75～95

	3
	压路机
	87

	4
	电  锯
	86

	5
	铲土机
	95

	6
	挖掘机
	94


施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB以上，根据项目的施工特点，建筑施工所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，声源声级较高，对项目周边地区影响较大，经计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响见下表。
表7-2   建筑机械动力噪声不同距离的影响程度表
	 声源距离
	10m
	50m
	100m
	150m

	建筑机械动力噪声
	85
	71.0
	65.0
	61.5


由此可知，本项目的建筑机械动力噪声对项目周边的环境影响较大。经类比调查，正常情况下，施工场地中心位置噪声值在85dB以下，施工噪声在昼间80m内基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，夜间在180m外达到标准。
根据目前的机械制造水平和施工条件，施工期间的噪声是不可避免的，但只要采取一定的措施、合理安排施工作业时间，加强施工管理，即可减轻施工噪声对环境的影响。施工期噪声控制主要措施有：
1）施工现场固定噪声源集中布设，以减少噪声干扰范围，并充分利用地形、植被等自然条件，选择环境要求低的位置安放强噪声设备；移动噪声源如空压机等高噪声设备应尽可能屏蔽，在可能的条件下应尽量远离噪声敏感区，以减少噪声对周围地区的影响。
2）施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和敏感时段。
3）施工场地应采用屏障围护，减弱噪声对外辐射，同时应在不同的施工阶段，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。
4）在设备选型上选用低噪声设备，合理布置施工平面，合理安排施工时间。将强噪声作业安排在白天进行，杜绝夜间（22：00-7：00）施工噪声扰民。
4、固废环境影响分析
建设期固体废弃物主要来源于施工人员生活垃圾及开挖土石方。
本项目矿区道路修筑过程中开挖土石方量全部堆存于本项目表土堆场，用于闭矿后复垦覆土。
本项目施工期为1个月，高峰期施工工人按10人计，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为5kg/d，施工期生活垃圾产生量为0.155t。生活垃圾以有机垃圾为主，随意抛弃易产生腐烂、发酵既污染水体环境，同时由于发酵而蚊蝇滋生，并产生臭废气污染环境，所以在建设期间，生活垃圾要集中定点收集，定期交由当地环卫部门清运，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。
5、水土流失影响分析
本项目属于新建项目，在施工期需进行土石方的开挖。建设项目土建施工，由于土地的开挖，原场址上的植被破坏，由于土地被扰动不可避免产生水土流失。评价区域地处植被茂密地区，评价区域内水土流失为轻度流失。
施工过程中，土方填挖、泥土转运装卸作业过程中的堆放时，都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。施工过程中的水土流失不但影响工程进度和工程质量，还作为一种废物或污染物往外排放，会对场区周围环境产生影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。
因此，该区域在建设过程中，应严格按照水土保持有关规定的要求进行施工，选择好基础工程开挖时段，做好临时取弃土场的水土保持防护工程，在破土开挖段应采用水土流失防护栏（网）。基础设计建设中应按规范要求进行水土保持工程措施和绿化措施的建设。
因此，评价要求做好以下几方面的水土流失防止措施：
（1）对地表明挖，做好临时防护措施，避免土（渣）造成水土流失，要求及时转运至规定地点堆放，对堆放点进行临时绿化；
（2）根据对工程建设过程中扰动、破坏原地表面积的预测，工程建筑物开挖及施工临时设施占地将对原地表具有水土保持功能的设施构成破坏，按相关法律法规要求应予补偿；
（3）在施工期为防止雨洪径流对临时堆料场和渣体的冲刷，采取编织袋或其它遮盖物进行遮盖，减少流失；并尽量避开雨季进行开挖工程。
（4）完善场地内排水系统，设置导流排水沟渠，设置雨水池。
二、运营期环境影响分析
1、大气环境影响分析
（1）评价等级的确定
本环评选取项目颗粒物作为预测评价因子。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中附录A推荐模型中估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率(第i个污染物，简称“最大浓度占标率”)，及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值的10%时所对应的最远距离D10%。其中定义为：

式中：
——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，μg/m3；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；
评级工作等级按下表的分级判据进行划分。若污染物数i大于1，取P值中最大者(Pmax)，和其对应的D10%。
表7-3 大气评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


项目评价因子和评价标准见表7-4，污染源参数见表7-5，估算模型参数见表7-6。
表7-4 评价因子和评价标准表
	评价因子
	评价时段
	标准值(μg/m3)
	标准来源

	颗粒物
	1h
	900
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP日均值三倍值


表7-5 项目无组织污染源参数一览表
	排放源
	污染物
	排放速率（kg/h）
	面源有效高度
	面源有效长度（m）
	面源有效宽度（m）
	初始垂向扩散系数

	表土剥离粉尘
	粉尘
	0.033
	5
	100
	100
	1.16

	表土堆场扬尘
	
	6.4×10-4 
	5
	30
	50
	1.16

	拣选粉尘
	
	0.042
	5
	100
	100
	1.16

	装卸粉尘
	
	0.052
	5
	100
	100
	1.16

	合计
	0.128
	5
	100
	100
	1.16




表7-6 项目估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	城市 人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	36.1℃

	最低环境温度/℃
	-3.2℃

	土地利用类型
	工业用地

	区域湿度条件
	湿润气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形分辨率
	/

	是否考虑岸边熏 烟
	考虑岸边熏烟
	否

	
	岸边距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表7-7 本项目污染源采用估算模式计算结果表
	序号
	无组织排放

	
	距离
	落地浓度
μg/m3
	占标率%

	1
	10
	13.30 
	1.48

	2
	25
	16.80 
	1.87

	3
	50
	23.40 
	2.6

	4
	75
	29.90 
	3.32

	5
	100
	33.00 
	3.67

	6
	125
	34.40 
	3.83

	7
	150
	35.50 
	3.95

	8
	171
	35.80 
	3.98

	9
	175
	35.80 
	3.98

	10
	200
	35.50 
	3.94

	11
	225
	34.80 
	3.87

	12
	250
	33.90 
	3.77

	13
	275
	32.80 
	3.65

	14
	300
	31.70 
	3.52

	15
	325
	30.50 
	3.39

	16
	350
	29.40 
	3.26

	17
	375
	28.20 
	3.14

	18
	400
	27.10 
	3.01

	19
	425
	26.00 
	2.89

	20
	450
	25.00 
	2.78

	21
	475
	24.00 
	2.67

	22
	500
	23.00 
	2.56


注：*由于 TSP 没有小时标准值，根据导则小时值按日均值的 3 倍计算，为 0.9mg/m3
由上表分析可知，目TSP最大落地浓度出现落地距离为171m处，最大落地浓度为35.8μg/m3，最大浓度占标率为3.98%。本项目运行后污染物最大落地浓度占标率范围在1%至10%之间，项目大气环境评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
（2）大气污染物排放量核算
本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源的预测排放量之和，污染物年排放量按照以下公式计算：



其中：——项目年排放量，t/a

——第i个有组织排放源的排放速率，kg/h

——第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a

——第j个无组织排放源的排放速率，kg/h

——第j个无组织排放源年有效排放小时数，h/a
项目运营期大气污染物排放量核算见下表。
表7-8  大气污染物无组织排放量核算表
	污染源
	污染物
	主要污染防治措施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（mg/m3）
	年排放量/（t/a）

	表土剥离
	颗粒物
	采取洒水降尘
	周界外浓度最高点
	1.0
	0.04

	人工拣选
	颗粒物
	采取洒水降尘
	周界外浓度最高点
	1.0
	0.04

	表土堆场
	颗粒物
	采取洒水降尘
	周界外浓度最高点
	1.0
	0.0056

	物料装卸
	颗粒物
	采取洒水降尘
	周界外浓度最高点
	1.0
	0.125


为进一步减小无组织粉尘排放对周边环境的影响，评价要求严格控制矿山开采作业，加强矿区内生产秩序管理，规范操作。建设单位应按相关要求规范设置表土堆场，加强矿区内物料运输管理，对凿岩、铲装、运输等产尘点采取洒水降尘。表土堆场应严格按照水土保持要求，采取植草、护坡措施，设置挡土墙、泄洪沟、雨水池等。建设单位应加强厂区运输道路、物料装运过程中的扬尘防控措施，矿区内购置安装移动式雾炮机，采取洒水降尘、喷雾降尘、清扫保洁等措施减少扬尘产生量。
经采取以上措施，项目矿区外无组织排放粉尘浓度最高点能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物厂界外浓度最高点1.0mg/m3的要求，对周边环境影响较小。
（3）大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)要求，本项目颗粒物周边落地浓度预测值均满足相应质量标准，因此本项目无需设置大气环境防护距离。
综上所述，项目产生的各类废气经相应的措施治理后，各类废气均能够达到相关标准排放要求，项目废气对周围大气环境影响的较小。
表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价
等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km□

	评价
因子
	SO2 +NOx排放量
	≥2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500t/a□

	
	评价因子
	基本污染物：（                ）
其他污染物：（   颗粒物       ）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价
标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状
评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（  2018  ）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源□
本项目非正常排放源□
现有污染源 □
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km □
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子(                 )
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	[image: ]C本项目最大占标率≤100%□
	[image: ]C本项目最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	[bookmark: OLE_LINK5][image: ]C本项目最大占标率≤10%□
	[image: ]C本项目最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	[image: ]C本项目最大占标率≤30%□
	[image: ]C本项目最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（  ）h
	[image: ]C本项目占标率≤100% □
	[image: ]C本项目占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	[image: ]C叠加达标 □
	[image: ]C叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20% □
	k ＞-20% □

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（）
	有组织废气监测□    
无组织废气监测□
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（             ）
	监测点位数（     ）
	无监测□

	评价
结论
	环境影响
	可以接受 □       不可以接受 □

	
	大气环境防护
距离
	距（     ）厂界最远（     ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（   ）t/a
	NOx：（   ）t/a
	颗粒物：（   ）t/a
	VOCs：（   ）t/a

	注：“□”为勾选项 ，填“√”。“（   ）”为内容填写项


2、水环境影响分析
（1）地表水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，建设项目的地表水环境影响主要包括水污染影响与水文要素影响。根据其主要影响，建设项目的地表水环境影响评价划分为水污染影响型、水文要素影响型以及两者兼有的复合影响型。本项目为砖瓦用页岩矿开采项目，为水污染影响型建设项目。
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)表1水污染影响型建设项目评价等级判定表，水污染影响型建设项目主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级价工作。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定。具体等级判定见表7-10。
表7-10 地表水等级判定依据
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量 Q/（m3 /d）；水污染物当量数 W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000 或 W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级 A
	直接排放
	Q＜200 且 W＜6000

	三级B
	间接排放
	-


析根据工程分析的结果，本项目运营期废水主要为生活污水、冲洗废水、采场降水，生活污水依托租用民房内已有化粪池处理后，用作周边农田、林地农肥，不外排；冲洗废水经雨水池处理后循环使用，不外排；采场降水采用截流沟渠收集后，经雨水池沉淀处理后，部分回用于矿区洒水降尘。根据表7-10可知，本项目为水污染影响型三级B评价，可不进行水环境影响预测。
矿区采用雨污分流，矿区外雨水通过周边排水沟就近排入地表水体。矿区内雨水排入矿区底部雨水池。雨水池设置于表土堆场下游，容积为250m3，采场降水经雨水池沉淀处理后部分回用于矿区洒水降尘。经计算，矿区采场日降水量为222.345m3，雨水池容积能够满足降水量的需求。
表7-11 本项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型。水文要素影响型□。

	
	水环境保护目标
	饮用水源保护区□。饮用水取水□。涉水的自然保护区□。重要湿地□。重点保护与珍稀水生生物的栖息地□。重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□。涉水的风景名胜区□。其他

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□。间接排放□。其他□
	水温□。径流□。水域面积□。

	
	影响因子
	持久性污染物□。有毒有害污染物□。非持久性污染物□。pH值□。热污染□。富营养化□。其他
	水温□。水位（水深）□。流速□。流量□。其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□。二级□。三级A□。
三级B
	一级□。二级□。三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□。在建□。拟建□。其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□。环评□。环保验收□。既有实测□。现场监测□。入河排放口数据□。其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□。平水期□。枯水期□。冰封区□。
春季□。夏季□。秋季□。冬季□
	生态环境保护主管部门□。
补充监测□。其他□

	
	区域资源开发利用状况
	未开发□。开发量40%以下□。开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□。平水期□。枯水期□。冰封区□。
春季□。夏季□。秋季□。冬季□
	水行政主管部门□。补充监测□。其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□。平水期□。枯水期□。冰封区□。
春季□。夏季□。秋季□。冬季□
	（     ）
	监测断面或点位个数（   ）

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（   ）km。湖库：河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	评价因子
	（     ）

	
	评价标准
	河流、湖库、海口：Ⅰ类□。Ⅱ类□。Ⅲ类□。Ⅳ类□。Ⅴ类□
近岸海域：第一类□。第二类□。第三类□。第四类□
规划年评价标准（     ）

	
	评价时期
	丰水期□。平水期□。枯水期□。冰封区□。
春季□。夏季□。秋季□。冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□。不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□。不达标□
水环境保护目标质量状况：达标□。不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□。不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区□
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（   ）km。湖库：河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	预测因子
	（      ）

	
	预测时期
	丰水期□。平水期□。枯水期□。冰封区□。
春季□。夏季□。秋季□。冬季□
设计水文条件□

	
	预测情境
	建设期□。生产运行期□。服务期满后□
正常工况□。非正常工况□
污染控制和减缓措施技术指导文件□
区（流）域环境质量改善目标要求情境□

	
	预测方法
	数值解□。解析解□。其他□
导则推荐模式□。其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标要求目标□。替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海城环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水城水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价口
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量
核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（   ）
	（   ）
	（   ）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证
编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（  ）m3/s。鱼类繁殖期（  ）m3/s。其他（  ）m3/s
生态水位：一般水期（  ）m。鱼类繁殖期（  ）m。其他（  ）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施□。水文减缓设施□。生态流量保障设施□。区域削减□。依托其他工程措施□。其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方法
	手动□。自动□。
无监测□
	手动□。自动□。
无监测□

	
	
	监测点位
	（   ）
	（   ）

	
	
	监测因子
	（   ）
	（   ）

	
	污染物排放清单
	□

	评价结论
	可以接受□。不可以接受□

	注：“□”为勾选项 ，可“√”。“（   ）”为内容填写项。“备注”为其他补充内容


（2）地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于地下水Ⅵ类评价项目，可不用对地下水进行评价。
矿山为露天开采，矿区页岩为隔水层（弱含水层），地下水贫乏，主要受大气降水补给，少量沿节理下渗，大部分降水沿地表流入溪沟形成地表径流。矿山水文地质条件简单，对深部地下水无影响。矿山开采不会对地下水水质造成污染，水体循环正常。
3、声环境影响分析
（1）噪声源强
项目矿山开采的噪声源主要为挖掘机、装载机、自卸汽车等设备运行过程产生噪声。在进行采装运输过程中设备机械一般会产生较强的噪声，其噪声值约为80～95dB（A）。本项目噪声源强如下表：
表7-12 主要噪声源强表
	序号
	设备名称
	声压级（dB（A））
	运行台数
	排放方式
	采取的防治措施
	噪声级（dB（A））

	
	
	
	
	
	
	

	1
	装载机
	90
	2
	连续性
	采用低噪声设备，加强管理
	80

	2
	挖掘机
	95
	1
	连续性
	采用低噪声设备，加强管理
	85

	3
	自卸汽车
	80
	5
	间断性
	加强管理
	70


（2）预测内容
项目噪声主要为矿区开采区噪声，根据声源分布情况及矿山所处环境特征，矿区作业机械设备位置不固定，矿区各场界环境噪声随矿山开采作业的变化而变化，因此，本次评价主要对各噪声衰减距离进行预测，以此分析矿山开采区噪声对周围环境的影响。
根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式进行预测。
点声源预测模式
LA（r）=LWA-20lg（r）-8
式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）；
LWA ——点声源的A声级（dB(A)）；
r ——点声源至预测点的距离（m）。
多声源叠加模式

   
          式中:  L0——叠加后总声压级，dB；
                 n—— 声源级数；
            Li ——各声源对某点的声压值，dB。
在不考虑大气吸收引起的衰减、地面效应衰减、屏障引起的衰减等情况下，矿区环境噪声预测结果见下表：
表7-13 矿区噪声源随距离衰减预测结果  单位：dB（A）
	声源
	数量（台）
	预测点至源强的距离（m）
	达标距离（m）

	
	
	10
	20
	30
	40
	50
	100
	150
	200
	

	装载机
	2
	63
	56
	53
	50
	49
	43
	39
	36
	14

	挖掘机
	1
	68
	61
	58
	55
	54
	48
	44
	41
	23

	自卸汽车
	5
	56
	49
	46
	43
	42
	36
	32
	29
	7

	叠加值
	72
	65
	62
	59
	58
	52
	48
	45
	35

	备注：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）。


本项目年生产300天，每天生产8小时，一班制，夜间（22:00~06:00）不生产。根据上表预测可知，当矿山设备同时运行时，矿区昼间噪声达标距离为35m。由于矿山开采作业面随开采区域不同而发生变化，当作业面远离矿区边界后噪声影响将逐步减小。因此，评价要求建设单位应尽量控制矿区边界作业时间和强度，将空压机设备尽可能安放于矿区中部，并进行隔声、减振处理；加强矿山机械设备的维护保养，避免设备性能差而造成机械噪声增大的现象。运输车辆在通过居民点时减速、禁鸣等，进一步减小矿山生产对周边声环境的影响。
为进一步降低噪声对环境的影响，建设单位还可以采取以下措施对噪声加以治理：
1）首先从加强矿山开采、机械铲挖、装卸等作业时间安排，开采作业应在白天进行，一班制八小时生产，避开周围住户等敏感目标休息时间进行。
2）对项目布局上进一步优化，将噪声源适当远离矿山开采边界，布置于矿区中部；
3）在矿区开采作业临近矿区边界范围时，应加强对产噪设备的管理，调整作业时间，调整开采作业量，防止场界噪声对环境造成影响。
4）加强物料道路运输管理，合理安排运输路线，避开学校、医院等敏感目标。
通过采取以上措施和规划建议后，可将本项目噪声影响进一步降低，达到国家规定的标准。
根据现场调查，矿区北部15m～300m范围内分布有散居住户（约30户、100人），村民建筑基本为砖混一层建筑，高差为-70～+48m；为了保护北部居民，本次环评要求预留安全距离，设立禁采区，禁采区边界距离北侧散户居民最近距离为74m，同时加强管理并采取隔声减振措施后，对周边环境影响较小，不会出现扰民现象。本项目运营期噪声达标排放可行。
4、固体废弃物环境影响分析
矿山开采过程中产生的固体废弃物主要为生活垃圾、剥离表土、废石、雨水池淤泥等。生活垃圾通过收集后，定期交由当地环卫部门统一清运处置，禁止随意丢弃；剥离表土通过收集后，统一堆存至项目表土堆场内；雨水池淤泥经定期清掏后，堆存于表土堆场内。项目运营过程中机械检修依托周边场镇已有的维修商店进行，项目内不开展维修作业，不产生危险废物。
本项目设置有表土堆场，为减小表土堆场对周边环境产生影响，评价要求建设单位应按相关规范要求建设表土堆场：
（1）表土堆场应修建挡土墙和排洪沟等。表土堆场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的Ⅰ类场要求建设。
（2）为保证表土堆场容量和弃土散落对周围影响以及洪水期雨水对表土堆场的冲刷，要求建设单位加强表土堆场的管理，在表土堆场易发生水土流失以及地势较低处修建保坎，以保护表土堆场的安全。
（3）加强表土堆场的安全管理，加强滑坡体的监测工作。
（4）表土堆场服务期满后，应覆土复耕，如种植树木以及播撒草种等来恢复植被。
5、土壤环境影响分析
本项目位于乐山市峨边彝族自治县，仅进行矿山开采，不含矿石加工及砖瓦制造，故本项目对土壤环境的影响主要表现为生态影响。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）（地下简称《导则》）附录A列出的行业类型中，本项目属于Ⅲ类项目；根据《导则》6.2.1.1，建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-14。
表7-14 生态影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量大于4g/kg的区域
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域
	4.5＜pH≤5.5
	8.5≤pH＜9.0

	不敏感
	其他
	5.5＜pH＜8.5

	a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。


根据土壤环境影响评价项目类别与土壤命案程度划分评价工作等级，详见表7-15。
表7-15 生态影响型评价工作等级划分表
	评价工作等级       项目类别
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	-（√）

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


峨边县属于湿润气候，干燥度＜1，峨边县不属于土壤盐渍化地区，土壤含盐量＜2g/kg，根据“科农帮土壤地图在线信息服务平台”，项目所在地土壤为中性土壤，pH在6.5～7.5之间。根据生态影响型敏感程度分级表，本项目区域土壤为不敏感，且本项目属于属于Ⅲ类项目，根据表7-15，可不开展土壤环境影响评价工作。
因此，本项目不开展土壤环境影响评价。
6、生态环境影响分析
详见表六。
三、闭矿期环境影响分析
本项目为砖瓦用页岩开采项目，矿山在开采过程中对环境会造成较大的影响。矿山服务期满后，应对采空区进行填埋，对矿区道路、矿区采场、表土堆场等采取复耕复垦、植被恢复等措施。由于本项目采用边开边采恢复的方式，所以采空区填埋和植被恢复是本项目长期的工作。对于已开采的矿区，应按照以下程序进行：
（1）采空区场地填埋平整。对采空区内形成的坑道进行回填，无法回填的进行边坡防护。对采区内的坡度进行修正，避免日后产生滑坡。
（2）对平整后的采区地面用表土进行覆盖。要做到全面覆盖，稳定覆盖。
（3）建议种植根系较发达的本地物种。
（4）对种植的植物定期浇水，精心管理确保成功恢复植被。待表土稳定后按林业局要求种植树木，恢复林地。
（5）根据同类矿山实践，在矿石堆场造林初期，宜选用当地速生树种，尽快绿化表土堆场，消除其对环境的影响。
因此，矿山在开采过程中以及封场后应严格按照环评以及水土保持方案提出的工程、植物措施建设，在采取环评以及水保提出的措施后，不会对其环境造成影响。
四、环境风险分析
本项目矿山开采采用露天开采作业，矿山生产过程中主要的危害是开采引起的次生地质灾害，同时，本项目运营过程中涉及柴油的使用，矿区内不设置柴油库（柴油罐）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险分析如下：
1、评价依据
（1）风险源调查
1）物质风险调查
本项目矿山在开采过程中涉及到柴油的使用，各物质理化性质及危险特性如下表：
表7-16  柴油理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：柴油
	英文名：Diesel oil; Diesel fuel
	CAS号：86290-81-5

	
	分子式：C4 C12(脂肪烃和环烃)
	危险性类别：第3.3类 中闪点易燃液体

	理化性质
	外观及性状：稍有粘性的棕色液体。

	
	熔点（℃）：-18
	溶解性：不溶

	
	沸点（℃）：282~338
	相对密度(水=1)：0.87~0.9

	燃烧
爆炸
危险性
	燃烧性：易燃，具有刺激性
	燃烧分解产物：CO、CO2

	
	闪点℃：55
	稳定性：稳定

	
	危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	火灾危险分类：乙类

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、1211灭火剂、砂土。用水灭火无效。

	毒性
	毒性：属低毒类

	健康
危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。

	防护
	呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴供气式呼吸器。眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。必要时戴安全防护手套。手防护：必要时戴防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄露
处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，空化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


本项目柴油不在矿区内储存，采用即用即送方式。
2）生产过程风险源调查
根据工程分析，本项目运营期主要从事砖瓦用页岩开采，开采过程中可能产生次生地质灾害，如飞石、边坡失稳、泥石流及滑坡等。
（2）风险潜势初判
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，项目环境风险潜势划分如下：
表7-17  建设项目环境风险潜势划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


P分级确定：
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量的比值Q：


式中：q1，q2、……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
本项目所涉及的风险物质主要为柴油，本项目柴油不在矿区内储存，采用即用即送方式，主要为机械设备内存有少量，项目Q值计算如下：
表7-18  项目物料存储情况
	序号
	物质名称
	临界量（t）
	单元实际存储量（t）
	q/Q

	1
	柴油
	2500
	0
	0

	合计（Q）
	0


根据分析，项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ。
（3）风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分如下表：
表7-19  评价工作等级划分表
	 环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


2、环境敏感目标概况
拟建项目主要环境敏感目标分布情况如下表：
表7-20  主要环境敏感目标分布情况表
	保护目标
	数量
	位置
	距离
	高差

	散居住户
	30户，100人
	北
	15～300
	-70～+48

	散居住户
	8户，30人
	东北
	500～600
	山脊阻挡

	散居住户
	10户，40人
	东北
	700～1100
	山脊阻挡

	散居住户
	20户，70人
	东南
	110～750
	-42～-74

	新场乡场镇
	500人
	东
	550～940
	-133～-146

	黑龙溪沟
	小河
	西南
	380
	-210

	大渡河
	大河
	东南
	975
	-512


3、环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。
（1）物质危险性识别
本项目在生产过程中所涉及的风险物质主要为柴油。
（2）生产系统危险性识别
本项目主要从事砖瓦用页岩开采，采用露天开采作业方式，开采过程可能引发次生地质灾害，如边坡失稳、飞石、泥石流、滑坡等。本项目设置有表土堆场，表土堆存过程中可能受雨水冲刷导致滑坡、泥石流等。
（3）危险物质向环境转移的途径识别
本项目涉及的危险物质主要为柴油，向环境转移的途径主要为泄露，其环境风险类型主要为泄露、火灾等引发的伴生/次生污染物排放。
4、风险分析
项目运营过程涉及柴油的使用，在生产过程中环境风险类型主要为泄露、火灾、爆炸，将对环境产生一定程度的影响，环境风险危害后果分析如下：
表7-21  环境风险危害后果
	风险类型
	环境要素
	影响分析

	泄露
	地表水
	柴油泄露将会随着雨水冲刷进入周边地表水体，导致地表水水质石油类指标升高，从而影响地表水水质；三硝基甲苯泄露将会随着雨水进入地表水，由于三硝基甲苯为中等毒性，进入水体后将会对水生生产产生一定程度的影响

	
	地下水
	柴油泄露将会随着雨水等下渗，从而影响地下水水质，导致地下水水质矿物油升高。

	火灾
	热辐射
	柴油燃烧速度快，燃烧过程中将释放大量的热，对周边生态环境产生一定影响。

	
	环境空气
	柴油燃烧将产生NOX、CO2等污染物，对区域大气环境产生一定影响。

	爆炸
	环境空气
	爆炸时将产生大量的NOX等污染物，对区域大气环境产生一定影响。

	
	声环境
	在爆炸时，将产生强烈的振动，对区域声环境产生明显影响。

	
	生态环境
	在爆炸时，由于爆炸震荡、冲击波等，有可能对区域植被产生破坏，影响区域生态环境。


5、环境风险防范措施及应急要求
（1）环境风险防范措施
矿山生产应严格遵守《矿山安全规程》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等国家有关安全规程的规定进行生产，本矿山主要安全措施如下：
1）采区
严格按照矿山开采设计可采区进行采矿；严格执行矿山安全生产的有关规范、规程；采矿应分台阶、台段进行，各台段的采矿边坡不能过高；在采矿掘进加深过程中，严格按照设计的采矿边坡角进行生产，严禁切层开采，以防边坡失稳导致岩体坍塌下滑；对矿山产生的废弃物，应选择合适的堆场，并修拦挡设施，并尽量回收利用，既可避免资源的浪费，减少废弃物的产生，亦可减少泥石流灾害的物质来源，防止泥石流灾害的发生；根据《中国地震烈度区划图》（1990年），矿山地震基本烈度为VII度，矿山工程必须符合抗震设防要求；汛期暴雨季节，注意监测地表溪沟和采场内的水情水量，以防山洪带来灾害；采矿结束后，恢复植被及林地，以保生态环境。对已开采裸露的矿山（斜坡台阶），可用表土覆盖，厚度在30cm以上即可进行耕作或绿化，并进行植树造林使土地资源得到充分利用、生态环境得到改善。具体要求可按国家土地复垦规划要求进行。采空区边坡在不影响护坡工程性能的前提下，种植藤蔓植物，可以绿化，均是防止土地沙漠化的良好措施。
2）表土堆场
表土堆场按工程设计建设，雨季时加强稳定性的监测，降低弃渣场垮塌、泥石流等事故风险及危害。在放坡处理过程中，表土堆场内土体应分层压实，不得松散堆放，从而加强土石堆体自身稳定性；表土堆放时，严格按照操作规程进行，分层堆放，分层压实，及时采取临时植物措施，播撒狗牙根、白茅等植物；矿山采取边开采边恢复方式，减少表土堆存量；剥离表土用防尘布进行覆盖，避免强暴雨季节雨水冲刷。
（2）应急要求
针对工程可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。
表7-22   应急预案内容
	序号
	项  目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：采矿区、表土堆场

	2
	应急组织机构、人员
	建立矿区应急组织机构、人员

	3
	预案分级影响条件
	规定预案的级别和分级影响程序

	4
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢救、救援及控制措施
	有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急监测、防护措施器材
	事故现场、临近区域、控制防爆区域、控制清除污染措施及相应设施。

	8
	人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划
	事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

	11
	公众教育和信息
	对临近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。


6、环境风险分析结论
拟建项目环境风险事故主要为柴油在使用过程中发生的泄露、火灾、爆炸，对环境造成一定的影响。通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高员工的风险防范意识，掌握本职工作所需的环保知识和技能，严格遵守环保规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作中存在的环境风险以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少环境风险发生的概率。因此，本项目通过落实上述环境风险防范措施，其环境风险发生概率可进一步降低，其环境风险可控制在可接受范围。
建设项目环境风险简单分析内容表如下：
表7-23  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新场乡新凤砖瓦用页岩矿

	建设地点
	（四川省）省
	（乐山市）市
	（）区
	（峨边彝族自治）县
	（）园区

	地理坐标
	经度
	103°16′51″
	纬度
	29°18′04″

	主要危险物质及分布
	矿山机械设备、专业民爆公司

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	详见风险识别内容 

	风险防范措施要求
	详见风险防范措施内容

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	无



7-24 环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	/

	
	
	存在总量/t
	/

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数100人
	5km范围内人口数 1000人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	    人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 
	F2 
	F3 

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 
	S2 
	S3 

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 
	G2 
	G3 

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 
	D2 
	D3 

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1
	1≤Q＜10 
	10≤Q＜100 
	Q＞100 

	
	M值
	M1 
	M2 
	M3 
	M4 

	
	P值
	P1 
	P2 
	P3 
	P4 

	环境敏感程度
	大气
	E1 
	E2 
	E3 

	
	地表水
	E1 
	E2 
	E3 

	
	地下水
	E1 
	E2 
	E3 

	环境风险潜势
	IV+ 
	IV 
	III 
	II 
	I 

	评价等级
	一级 
	二级 
	三级 
	简单分析 

	风 险 识 别
	物质危险性
	有毒有害 
	易燃易爆 

	
	环境风险类型
	泄漏 
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 

	
	影响途径
	大气 
	地表水 
	地下水 

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 
	经验估算法 
	其他估算法 

	风 险 预 测 与 评 价
	大气
	预测模型
	SLAB 
	AFTOX 
	其他 

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围     m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围     m

	
	地表水
	最近环境敏感目标        ，到达时间     h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间     d

	
	
	最近环境敏感目标        ，到达时间     h

	重点风险防范措施
	环境风险管理、应急预案

	评价结论与建议
	本项目通过落实环境风险防范措施，其环境风险发生概率可进一步降低，其环境风险可控制在可接受范围

	注：“”为勾选项，“   ”为填写项


五、环境管理及环境监测
（1）环境管理
①施工期环境管理
本项目为新建项目，应按照相关规定做好区域环境保护工作：
A、合理使用土地。
B、土石方施工时，尽量避开雨季，并结合地质情况，把防排水与现有排水设施相结合，减少冲刷，防止水土流失。
C、弃土时做到不多占用土地，少破坏植被，及时实施防护。
D、及时清理垃圾并保持生产、生活区环境卫生，严禁随意倾倒垃圾。 
E、在有粉尘的作业环境中作业，除洒水降尘外，作业人员还必须配备劳保用品。
F、经常征求当地环保部门及当地群众对施工范围内环保工作的意见，及时整改，避免和减少由于施工方法不当引起的环境污染和破坏。
②运营期环境管理
运营期环境管理任务的重点是区域环境的保护，建议项目管理单位设立专职环境管理人员1人，全权负责各项环境管理及保护工作。并制定如下环境保护工作条例：
A、环境保护职责管理条例；
B、建设项目“三同时”管理制度；
C、固体废弃物管理制度；
D、应急事故处理制度；
E、环保教育制度。
F、环境管理
运营期需设置专职环保人员，加强对雨水池、移动式雾炮机等设施进行管理，确保设施设备正常运行。
（2）环境监测
由建设单位委托有资质的监测单位对矿区环境进行定期监测，具体内容如下：
1）废气
监测项目：颗粒物；
监测点位：矿区上风向10m、下风向10m；
监测频次：按需确定；
2）噪声
监测项目：等效A声级；
监测点位：场界四周；
监测频次：按需确定；
（3）环保设施竣工验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
表7-24 环保竣工验收一览表
	对象
	验收内容
	规模
	验收标准

	废水
	沉淀池
	工业广场车轮冲洗处设置1个小沉淀池（容积约6m3）
	循环利用

	
	雨水池
	表土堆场北侧设置1个雨水池（容积约250m3）
	循环利用

	
	排水系统
	矿山开采区、表土堆场设置排水沟渠
	/

	废气
	洒水降尘、移动式雾炮机
	采取洒水降尘措施，设置移动式雾炮机
	/

	噪声
	设备减震、消声
	/
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008 ）2类标准限值

	固废
	表土堆场
	表土堆场截排水沟、拦渣坝、植被恢复等
	/

	生态环境
	植被恢复
	表土堆场临时植被措施，边开采边复垦措施
	/


六、环境保护投资估算
本项目环保拟投资262.8万元，占总投资1000万元的26.28%。主要用于矿山水土保持、废水治理、废气治理等，经过对废气的治理和废水的治理，能满足环保的要求，环保设施合理可行。环保投资见表7-25：
表7-25 环保投资一览表
	项目
	内容
	投资（万元）
	备注

	施工期
	废水处理
	修建雨水池、排水沟渠
	10
	/

	
	扬尘防治
	道路洒水、工程车辆清洗
	0.3
	/

	
	固废治理
	施工区垃圾收集、清运
	0.3
	

	营运期
	废水治理
	依托租用民房内已有化粪池处理后用作周边农田农肥
	/
	/

	
	
	矿区开采区排水沟渠
	30
	/

	
	
	雨水池、沉淀池
	8
	

	
	固废处理
	固废临时贮存设施、垃圾分类收集箱数套
	0.2
	/

	
	废气治理
	矿区开采区采取洒水降尘措施，设置移动式雾炮机
	2
	/

	
	
	表土堆场采取围挡、防尘布覆盖等措施
	25
	/

	
	噪声治理
	矿山机械设备减振、消声
	3
	/

	风险防范
	定期巡查、加强采区、表土堆场风险监控等，矿区内设置灭火器具
	4
	/

	水土保持
	植被恢复、堡坎等
	180
	/

	合计
	262.8
	/






建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果          （表八）
	内容类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气
污染物
	施工期
	施工扬尘
	避免大风天气作业，设置扬尘防护
网，采取洒水抑尘等
	对施工区域周围的大气环境影响较小

	
	运营期
	开采扬尘
	湿法作业、洒水降尘
	对周围大气环境影响较小

	
	
	道路及堆场扬尘
	道路硬化、洒水降尘、车轮冲洗
	

	水污染物
	施工期
	施工人员生活污水
	利用周边农户旱厕收集作农肥用，不外排
	对地表水环境影响较小

	
	运营期
	生活废水
	依托周边已有化粪池处理后用作周边农肥不外排
	

	
	
	冲洗废水
	经沉淀池处理后循环使用不外排
	

	
	
	采场降水
	采用排水沟渠收集，经雨水池处理后回用于矿区洒水降尘
	

	噪声
	施工期
	机械设备、车辆
	合理安排施工时间，避免夜间施工，选用低噪声的设备；合理安排噪声设备位置；同时做好与受影响的居民的协调工作
	对沿线居民有一定影响

	
	运营期
	挖掘机、装载机、自卸汽车
	划定禁采区；选用低噪声设备，设备配置减振、减噪设施。合理安排运输线路，避开医院、学校等敏感目标，经过场镇时降低车速、禁止鸣笛。
	不会对区域声环境产生明显不利影响

	固体废物
	施工期
	土石方
	全部堆存于本项目表土堆场
	妥善处置，不对环境
造成二次污染

	
	
	生活垃圾
	集中收集后交由当地环卫部门处理，不外排
	

	
	运营期
	剥离表土、废石
	设置表土堆场进行堆存（修建保坎、挡墙、排水渠等措施），适时进行复垦
	

	
	
	生活垃圾
	统一收集交由当地环卫部门处理
	

	
	
	雨水池泥沙
	收集后堆存于表土堆场 
	

	生态具体保护措施及预期效果：
1、生态环境保护措施
（1）项目需严格落实边开采边复垦措施，树种尽量采用原生、速生种类，并考虑水土保持和生物多样性功能；
（2）根据不同区域地段采取针对性措施，并在时间段上有所侧重。边坡上种草为主，辅以速成、根系发达的灌木；台地采取乔、灌、草相结合的模式进行。
（3）开采过程中加强对工作人员的宣传管理工作，禁止随意破坏植被，乱砍乱伐。
2、地质灾害防治对策措施
（1）合理规划科学防治：矿山为露采，应严格按照《开发利用方案》进行科学合理开采。露天境界的安全平台和工作平台设置排水沟，将雨水引流排走，边坡开挖应严格按《开发利用方案》实施。
（2）建立地质灾害预警措施：矿山应设专人负责监测露采边坡变形情况，设立警示信号，加强对矿山地质灾害预防工作。
（3）对矿区形成的采空区合理回填、复耕复垦。
3、生态恢复措施
根据本项目《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，本项目矿区复垦主要措施如下：
（1）土壤重构措施
①表土剥离措施
在矿山开采之前，对拟开采区的表土进行剥离，剥离时表土层、心土层分层剥离，妥善保存，原则上表土层剥离厚度0.5m。剥离的表土分层堆放，单层堆放高度不超过3m,四周采用土袋拦挡并进行养护。复垦区进行土地复垦时，剥离的表土重新使用，用于土地复垦。
②土壤重构
在矿山开采完毕后，对损毁土地首先回覆犁底层，覆土厚度不小于0.2m，然后回覆耕作层，覆土厚度不小于0.2m，复垦为旱地有效土层回覆厚度不小于40cm。
（2）植被重建措施 
马尾松属松柏纲，松科，阳性树种，喜光、喜温，根系发达，主根明显，喜微酸性土壤，对土壤要求不严格；杉木属杉科，马尾松属，常绿乔木，中性偏喜光，浅根性，侧根发达，荫生性强，喜温湿，怕风怕旱，忌瘠薄。
爬山虎：耐旱，不耐庇荫，适宜贫瘠、湿润、排水良好的土层，生长较快。种植方法为穴植。
根据当地草种、树种、土壤立地条件的不同及《水土保持综合治理技术规范》，造林、植草密度见下表所示。
表8-1  种植密度一览表
	树
	初植密度
	单位

	杉树
	2500
	株/hm²

	马尾松
	2500
	株/hm²

	爬山虎
	15625
	株


植物的种植是土地复垦的工作重点，根据“边损毁，边复垦”的原则，在复垦条件成熟之后，及时对损毁的土地种植植物，恢复植被。根据损毁地类及土地适宜性评价确定植被恢复类型，选择适宜的植物品种和种植方式，根据损毁面积、需补种面积比例、需要植树的密度来确定需要种植的数量。
乔木树种植采取穴植技术。设计穴植法为挖掘0.5×0.5米，深0.5米的坑穴。种植前在坑穴内回填土壤，施基肥，肥料满足植物生长的需求。植物株行距、苗木高度满足设计要求，种植植物的根系舒展，回填土要压实。种植后浇适量水，确保植物生长所需的水分。
植树施工工序：植物材料选择→场地平整→种植坑穴的挖掘→种植植物→回填土壤→浇水。
开采边坡种植爬山虎，排植间距0.3m。
草籽采用撒播的方式，选择籽粒饱满、撒播量为60kg/hm² 。
（3）配套工程措施
排水沟：底部采场复垦方向为旱地，采场靠近边坡处修建排水沟，规格上、下口宽为0.4m，深度为0.5m；坡度5‰，修建排水沟386.38米。
（4）生化措施
地力培肥：因表土堆存和剥离期间难免造成土壤肥力下降，为了满足复垦需要将回覆表土层表土进行地力培肥，增加土壤肥力,旱地：按照1500kg/hm2增施商品复合肥；林地：按照750kg/hm2增施商品复合肥。



[bookmark: _Toc165893220]结论与建议                                      （表九）
	一、结论
1、项目概况
四川东森集团马嘶溪水泥有限责任公司新场乡新凤砖瓦用页岩矿为证照齐全的合法矿山，四川东森集团马嘶溪水泥有限责任公司于2010年6月首次取得该矿的采矿许可证，采证号为：C5111322009067130022569，目前矿山持有的采矿许可证有效期为壹年，即2019年6月26日至2020年6月26日。矿区位于峨边县城15°方向，平距8.7Km处，行政区划属峨边彝族自治县新场乡管辖，矿区面积0.0405km2，开采矿种为砖瓦用页岩，生产规模10.00万吨/年，开采方式为露天开采，批准开采深度为+1025m～+995m，保有资源量（332）76.2万吨（317.5千立方米），矿山中心地理坐标：东经103°16′51″，北纬29°18′04″，矿区由4个拐点坐标围限。
四川东森集团马嘶溪水泥有限责任公司，于2012年10月29日变更为“四川峨边西南水泥有限公司”，对此，乐山市峨边县工商行政管理局与2012年10月29日颁发了《准予变更登记通知书》（（乐工商峨字）登记内变字﹝2012﹞第000028号），详见附件。
因公司主要发展主营水泥生产、销售业务，目前还未对新场乡新凤砖瓦用页岩矿进行矿山建设。四川东森集团马嘶溪水泥有限责任公司新场乡新凤砖瓦用页岩矿于2011年6月取得峨边彝族自治县环境保护局的批复（峨边环建〔2011〕7号）。根据《环境影响评价法》第二十四条第二款：建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
2、产业政策符合性结论
根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目属于非金属矿采选业“粘土及其他土砂石开采（B1019）”；根据国家发展改革委令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。本项目生产规模10万吨/年，服务年限7.2年，能够满足《四川省主要矿产矿山最低开采规模》要求且服务年限达到《四川省人民政府办公厅关于转发省安全监管局等部门四川省进水非金属矿山整顿工作方案的通知》（川办函[2013]21号）要求的最低5年服务期限。
因此，本项目建设符合国家和地方现行的产业政策。
3、规划符合性结论
本项目已完成《矿产资源开发利用方案》、《矿资源储量核实报告》及《土地复垦方案报告书》的编制工作，并在相关部门备案。因此，本项目建设符合省级主体功能区划。根据《四川省乐山市矿产资源总体规划（2016年-2020年）》中“四、严格规范砂石粘土/小型非金属矿产资源开发管理”规定，本项目拟建址位于峨边彝族自治县新场乡，开采矿种为砖瓦用页岩，满足新建矿山准入条件，符合《四川省乐山市矿产资源总体规划（2016年-2020年）》。
因此，本项目建设符合当地相关规划要求。
4、选址合理性结论
拟建项目选址于峨边彝族自治县新场乡新凤村，该项目选址合理性主要体现在以下方面：
（1）根据《四川省乐山市矿产资源总体规划（2016年-2020年）》，项目拟建址不在禁止建设区、限制建设区范围，位于规划的新场-共和乡集中开采区。同时本项目满足新建小型矿山准入条件，符合《四川省乐山市矿产资源总体规划（2016年-2020年）》。
（2）G246线峨（眉）-峨（边）段于矿山200米外经南东至西部经过，矿山东部有0.5公里村道与之相接，村道路面宽度3.5米，水泥硬化，交通运输较为便利，周边水、电等基础设施能够满足本项目运营需求。本项目不在G246两侧的直观可视范围内。
（3）本项目拟建址周围不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；不涉及基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、生态脆弱敏感区等敏感区域，不在划定的生态红线区内。
（4）矿山所在区域无重要的矿产分布，主要为砖瓦用页岩生产矿山。矿山北、西、南部无矿山分布，北东部外约80米有峨边彝族自治县新场机砖厂砖瓦用页岩矿山，矿山间有约100米隔离带，矿山间无矿权重叠区及矿权纠纷。
综上所述，评价认为本项目开采区选址具有合理性。
5、区域环境质量现状分析结论
地表水环境质量现状：根据峨边彝族自治县人民政府2020年第一季度水环境质量信息公开：根据2020年1-3月监测报告显示，大渡河峨边段出入境断面地表水环境质量均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表I中II类水质。
大气环境质量现状：根据《2018年乐山市环境质量公报》中环境空气的监测数据，项目选址区域环境空气质量不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在地的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3中可吸入颗粒物超标0.05倍，细颗粒物年均浓度超标0.33倍。因此项目所在评价区域处于非达标区。但乐山市环境保护局于2017年发布了《乐山市大气环境质量限期达标规划（2017年-2025年）》（征求意见稿），规划到2020年PM10年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，到2025年PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。
声环境质量现状：在监测的数据中，各监测点位均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准，沿线各噪声敏感点没有超标现象，项目区域声环境质量良好。
6、运营期环境影响结论
（1）大气环境影响
本项目为砖瓦用页岩开采项目，运营期矿山的粉尘主要产生在采剥、运输等环节，进行过程应进行喷洒水湿润处理，产生粉尘的作业点应实行湿式作业和喷雾洒水，在装载点设洒水器进行洒水降尘，能够有效防止了矿尘飞扬，不会产生环境污染。
运输车辆出厂前进行车辆冲洗，出厂时必须覆盖防尘棚布，并控制车速。运输车辆应选择环境敏感点较少的运输路线。通过以上措施后运输扬尘对环境的影响很小。
矿石堆场扬尘主要为堆场在大风条件下产生的扬尘，矿石堆放时间较短。本项目堆场主要环境问题为表面粒径较小的粉尘在外力作用下扬起。评价要求项目在运营期需加强对矿石堆场的洒水降尘工作，以减小风起扬尘。经采取洒水降尘后，项目矿石堆场风起扬尘不会对当地空气环境质量造成明显影响。。
（2）水环境影响
本项目运营期间生产废水主要是车轮冲洗水，抑尘水均蒸发、下渗进入山体，车轮冲洗水收集沉淀后回用。项目矿区降水经排水沟进入废水雨水池，沉淀后用于矿区露采场、道路等防尘用水。项目无生产废水外排。
生活废水主要是矿区职工的生活废水，项目生活污水依托租用民房内已有的化粪池处理后用作当地农田、林地农肥使用，不外排，不会对周围环境造成较大影响。
（3）声环境影响
本项目运营后噪声主要为矿山开采机械噪声，经预测分析，项目昼间产生噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。针对矿区北部相距较近的村民矿山北部已预留安全距离，设立禁采区。
因此，本项目营运期噪声不会对声环境产生明显影响，不会出现扰民现象。
（4）固体废物环境影响
项目产生的固体废弃物主要是采矿过程中所产生的表土、职工生活垃圾、雨水池淤泥。
表土：本项目运营期的表土堆存于表土堆场，并适时用于采空区回填。
生活垃圾：项目产生的生活垃圾统一收集后，交由环卫部门定期收运处置，不会对当地自然环境造成影响。
雨水池泥沙：经收集后堆存于表土堆场，并适时用于采空区回填。
综上所述，本项目营运期产生的固体废弃物均得到合理的处理、处置，不会对当地环境造成明显影响。
（5）生态环境影响
项目生态环境影响主要分为施工期、运营期、闭矿期，其中施工期生态环境影响主要为土地利用性质变化、对植被的破坏、水土流失量增加、对区域动物生境产生扰动；运营期生态环境影响主要表现为土地资源利用的影响、对地表植被的破坏、对区域动物的惊吓及水土保持和生物多样性影响等；闭矿期生态影响主要为植被恢复、复耕复垦、区域生物多样性影响。
经分析，本项目占地面积较小，运营期通过加强管理，规范施工，文明作业等，能够减小对区域生态环境的扰动程度，通过闭矿期的植被恢复、复耕复垦等措施后，总体对区域生态环境的影响较小。
7、总量控制
根据工程分析，本项目主要从事砖瓦用页岩开采，不涉及机械选矿。结合“十三五”总量控制指标，建议本项目不设置总量控制指标。
[bookmark: OLE_LINK11]8、环境风险分析结论
经分析，项目营运过程中存在着一定的环境风险，但通过加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在管理及运行中认真落实相关规定，确保安全生产，制定相应的事故企业应急预案，并在得到管理部门验收后再营运，则营运期的环境风险可以接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低水平。
9、项目可行性结论
本项目符合国家产业政策，符合当地发展规划，拟建址周边不存在重大环境制约因素，环境风险可控，拟采取的污染防治措施能够满足长期稳定达标排放，拟采取的生态保护措施能够满足生态环境保护要求。在落实本报告提出的环境保护措施后，对区域环境影响可接受，不会对当地环境质量现状产生明显影响。从环境影响的角度分析，本项目在峨边彝族自治县新场乡新凤村建设是可行的。
二、要求
1、针对矿区北部相距较近的村民以及东南角的新场机砖厂，矿山北部和东南角预留安全距离，设立禁采区，待新场机砖厂停产搬迁或其他方式协调好后方可将东南角禁采区纳入可采区；
2、鉴于本项目距离G246线较近，本次环评要求矿山开采严格按照可采区范围内开采，严禁超出可采区范围内，尤其是可采区西部边界，距离G246较近（约68m，高差-14m），在此边界严格控制开采范围，严禁破坏可采区范围至G246之间植被，以达到视觉阻挡的作用；
3、项目目前还为取得林地采伐手续，需取得林地手续后方可进行矿石开采；
4、加强矿山地质灾害观察，防范次生地质灾害风险；
5、加强矿山表土堆场监管，规范堆存，禁止散乱堆放；
6、严格落实矿山边开采边复垦措施，种植当地常见种植物，积极推进绿色矿山建设。
三、建议
1、加强职工的环保知识培训，提升职工环保意识。
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