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《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别——按国标填写
4. 总投资——指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表1  建设项目基本概况

	项目名称
	峨边彝族自治县人民法院审判法庭建设项目

	建设单位
	峨边彝族自治县人民法院

	法人代表
	/
	联系人
	阿素曲英

	通讯地址
	四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号
	统一社会信用代码
	11511032008610145B

	联系电话
	18980278188
	传真
	/
	邮政编码
	614000

	建设地点
	四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号（29.240997°N；103.259870°E）

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	K7010 房地产开发经营

	占地面积

(平方米)
	3804.11
	绿化面积

(平方米)
	1141.23

	总投资

(万元)
	2387.81
	其中：环保投资(万元)
	165
	环保投资占总投资比例
	6.91%

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	2022年

	工程内容及规模：

一、项目由来

受2015年“1.14”金口河5.0级地震影响，加上2008年5月12日汶川、2013年4月20日芦山两次地震影响累加效应，法院办公楼被严重破坏。“1.14” 金口河5.0级地震震中发生在金口河区吉星乡，距离金口河区城区20余公里,距离峨边人民法院办公楼所在地直线距离十余公里，因而法院办公楼受损较为严重。

2015年 2月，峨边彝族自治县住房和城乡建设规划局委托四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司对原办公大楼进行房屋安全性鉴定，鉴定结论为: D级(四川禾力[2015] 工程质量鉴字第021-2号)，现已拆除。目前，峨边彝族自治县人民法院为临时租用无自有办公场所，审判庭的极度短缺，造成很多案件无法按时开庭，形成积案现象，在社会和百姓中造成很不好的影响。为确保审批工作顺利开展，新人民法院审判庭的建设势在必行。

为维护峨边彝族自治县社会稳定、促进城乡经济发展，顺利推进峨边彝族自治县司法审判事业科学发展，提高办案效率；峨边彝族自治县人民法院拟申请中央基金1384万元，地方投资1039.81万元建设 “峨边彝族自治县人民法院审判法庭建设项目”，该项目选址于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号，占地面积：3804.07m²，总建筑面积8518.13m2，地下室面积：2225.76m²，包括审判法庭大楼（内含立案用房、审判用房、执行用房、信访接待用房、审判配套用房、审判信息管理用房、诉讼档案用房、司法警察警务用房、辅助用房）、场地绿化、地下停车场及综合管网等配套设施。

本项目已纳入四川省发展和改革委员会关于“十二五”政法基础设施建设规划，获得批复（川发改投资[2011]1669号），因本项目规划区市政污水管网未建成，需自建污水处理站，待市政污水管网建成后经预处理后直接排入市政污水管网送至城市生活污水处理厂统一处理，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文的要求，该建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目分类管理名录》（环境保护部第44号令），确认该项目编制环境影响报告表。为此，峨边彝族自治县人民法院将其投资建设的“峨边彝族自治县人民法院审判法庭建设项目”的环境影响评价工作委托我公司完成。我公司受托后，派工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。

二、相关政策和规划符合性分析

1、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于K7090 房地产开发经营，为峨边彝族自治县人民法院建设，因本项目规划区市政污水管网未建成，需自建污水处理站，待市政污水管网建成后经预处理后直接排入市政污水管网送至城市生活污水处理厂统一处理。根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。同时，根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目所用土地不属于限制类和禁止类。本项目已纳入四川省发展和改革委员会关于“十二五”政法基础设施建设规划，获得批复（川发改投资[2011]1669号）。

综上所述，本项目符合国家当前的产业政策，符合地方产业政策。

2、建设项目与当地规划的符合性分析

本项目为峨边彝族自治县人民法院审判法庭建设项目，拟选址于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号。用地为政府划拨用地，2020年11月2日取得由峨边彝族自治县自然资源局颁发的中华人民共和国建设用地规划许可证（地字第﹝峨2020-11﹞号）（见附件），用地单位：峨边彝族自治县人民法院。

因此，本项目符合峨边彝族自治县城市总体规划。

三、项目概况及项目组成

1、项目概况

项目名称：峨边彝族自治县人民法院审判法庭建设项目

建设地点：四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号

建设单位：峨边彝族自治县人民法院

建设性质：新建

占地面积：3804.07m²
拟建项目主要建设内容为：占地面积：3804.07m²，总建筑面积8511.28m2，地下面积：2225.76m²，包括审判法庭大楼（内含立案用房、审判用房、执行用房、信访接待用房、审判配套用房、审判信息管理用房、诉讼档案用房、司法警察警务用房、辅助用房）、场地绿化及综合管网等配套设施。

总投资：2387.81万元，申请中央基金1384万元，地方投资1039.81万元。

2、项目位置

本项目选址于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号，项目拟建址位于峨边彝族自治县客运站东北面与峨边彝族自治县交警大队西北面之间。项目紧邻古今寺街，交通便利。

3、项目建设内容

本项目占地面积约3804.07m²，规划总建筑面积8511.28m2：地上计入容积率的建筑面积6292.37m2，地下室的建筑面积2225.76m2。项目主要经济技术指标如下表：

表1-1 主要经济技术指标一览表

序 号

指  标  名  称

单位

数量

备    注

一
总规划用地面积

3804.07
㎡
二
规划总建筑面积

8518.13
㎡
三

地上总建筑面积
6292.37
㎡
地上计入容积率的建筑面积
6292.37
㎡
（1）

计容面积

5936.57

㎡

（2）
法院

5724.49

㎡

（3）
立案用房

370

㎡

（4）
审判用房

3350

㎡

（5）
执行用房

170

㎡

（6）
信访接待用房

310

㎡

（7）
审判配套用房

750

㎡

（8）
审判信息管理用房

340

㎡

（9）
诉讼档案用房

960

㎡

（10）
司法警察警务用房

180

㎡

（11）
辅助用房

710

㎡

（12）
食堂

159.84

㎡

（13）
门卫室

19.84

㎡

（14）
消防控制室

32.4

㎡

（15）
非计容面积

1203.43

㎡

（16）
架空层

470.83

㎡

地上

（17）
地下设备用房

732.6

㎡

四

容积率

1.56

五

建筑物基地面积

734.43

㎡

六

建筑密度

19.31%

七

绿地率

20.1%

八

建筑层数

11

层

含地下一层

平面采用矩形平面布局，外型简洁大方，审判庭及办公用房经济实用。项目共设置5个小审判庭，2个中审判庭，1个大审判庭，以及相关配套用房。办公及嫌疑人流线与群众流线分区设置，通过不同楼电梯进行竖向交通组织，互不干扰。

功能定位如下表：

表1-2 项目各层功能分布

层数

功能分布

备注

-1

消防水池、泵房、发电机房、配电房等设备用房

1

食堂

2

群众立案区、备案区、信访区

3

审判庭区、办公区

4

档案存放区

5

审判庭区、办公区

6

审判庭区、办公区

7

法院会议及办公区

8

审判庭区、办公区

9

审判庭区、办公区

10

枪械区和实物档案区

4、项目组成及主要环境问题

本项目组成及主要环境问题列表如下：

表1-3 项目组成及主要环境问题一览表

工程类别

项目组成

可能产生的环境问题

建设内容及规模

施工期

营运期

主体工程

办公楼（建筑面积6292.37m2）

地上10层

设置有食堂、群众立案区、备案区、信访区、审判庭区、档案存放区、法院会议及办公区、枪械区和实物档案区及办公区；一层层高为3.6米，满足厨房等高度要求，二~八层层高为4.2米，满足办公及审判庭使用要求，九、十层为3.9米，室内外高差为0.15米。地下1层高4.2米，满足管道铺设及设备净高的使用要求。

/

生活污水、生活垃圾、噪声

地下室（总建筑面积2225.76m2）

地下-1层

设置有地下车库、办公楼水泵房、柴油发电机房、消防水池、污水处理站等设备用房

柴油发电机废气、汽车尾气、噪声

辅助工程

水泵房

高层建筑采用加压二次供水，加压水泵位于地下-1层

噪声

食堂

位于一层，层高为3.6米，面积约159.84m²
废水、固废

电梯

布设于建筑内，共2部电梯

噪声

空调

本项目内不设置中央空调，均采用分体式空调

/

消防水池

室内外消防用水全部存于地下室消防水池内，消防水池容积470m3，电梯间屋面设18m3消防水箱。
/

柴油发电机房

建筑面积约30m2，位于地下一层，内设柴油发电机一台，储存柴油量300L

废气、噪声

机动车停车位

地下机动车车位19辆

废气、噪声

公用工程

供水

由城市供水管网接入供应

/

供电

由城区电网引入供给
排水

项目内实行雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排放；污水经污水处理站处理达标后排入大渡河

/

环保工程

绿化

生活污水处理设施

设置1个一体化污水处理设施，位于地下一层

废水

生活垃圾收集系统

在各层楼进出口和主要通道设置加盖垃圾桶，并做到日产日清和日常消毒

固废、恶臭

绿化

绿化面积约为1141.23m2
备注

/

四、主要原辅材料、能耗及主要设备

本项目为峨边彝族自治县人民法院审判法庭建设项目，其主要原辅材料及能耗情况见下表：

表1-4 主要原（辅）材料及能耗

类别

名称

耗量

来源

备注

运营期

能源

电

43.4kwh
市政电网供给

/

水量

自来水

2107.3万m³
城市自来水管网

/

本项目主要设备如下：

表1-5 主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量

1

电梯

/

2

2

柴油发电机

/

1

3

水泵

/

4

4

风机

/

4

五、公用工程

1、给水、排水系统

（1）给水

本工程采用从市政自来水管网接入2根DN150引入管进入红线后，各设1个总水表，两条给水管连通形成环状，保证消火栓供水。市政给水管网水压为0.32Mpa。

生活给水系统分区：1~4层为低区，由市政给水管直接供水；1~10层为高区，由加压设备供给。加压设备位于地下室设备房。
（2）排水

本项目内部采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入雨水管网，生活污水及办公废水经本项目设置一体化污水处理设施处理达标后排入大渡河。

2、供电

本项目由市政电网供电，配电干线采用预分支电缆与电缆相结合的方式：高压供电采用单母线分段，高压断路器设综合继电保护装置，继电保护方式为二过流一接地，进线断路器设反时限保护。另外地下室设置柴油发电机组作为自备电源在停电时确保重要负荷用电。

3、制冷及供热空调

本项目不设置中央空调，空调形式均按分体式空调考虑（业主自购），制冷能效比应不低于DBJ50-071-2010第6.5.3条的规定。

4、防雷、接地

按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010设置防直击雷，防侧击雷，防雷击电磁脉冲等保护措施，采用共用接地装置接地。沿屋面女儿墙装设Ø10镀锌圆钢避雷带，并在整个屋面装设不大于10×10（12×8）的避雷网格组成接闪器；利用柱内两根主筋（Ø >16㎜）作引下线；利用基础钢筋及沿建筑物四周敷设的环形镀锌扁钢作接地体；三者形成可靠电气通路。突出屋面的所有金属物体均与避雷带可靠电气连接。综合大楼为高层建筑，须采取防侧击雷措施。变压器低压侧、楼层配电总箱、室内外交接的电力线路、信息系统各级设备箱等处均装设电涌保护器作防雷击电磁脉冲保护。

5、通风系统

（1）设备用房（变配电室、水泵房、柴油发电机房、储油间）机械通风；

（2）地上房间面积大于100平方米的通风及排烟；

（3）公共卫生间机械通风设计。公共卫生间均设置机械通风系统，排风量按不小于10次/h换气次数计算。

6、消防

消防控制室设于大楼一层,系统设备采用总线制智能型火灾自动报警系统,配火警专用电话总机和消防联动控制台。设有气体灭火装置的设备用房的排风机入口均设置70℃电动防火阀，火灾发生时由消防控制中心电控关闭阀门及风机，气体灭火结束后，重新启动阀门及风机进行事故排风。送风机出口设置70℃电动防火阀，火灾发生时由消防控制中心电控关闭阀门，气体灭火结束后，重新开启阀门及风机。未设置气体灭火装置的设备用房排风机入口及进风口均设置70℃防火阀。

根据通风专业、给排水专业的联动控制要求,报警系统设置输出/输入控制模块,对本楼各层楼梯前室的正压送风口、走道排烟系统的排烟阀、各层水流指示器、安全信号阀、末端试水装置，防火卷帘等有关的消防联动设施进行联动控制及显示。消控制中心对消防泵、喷淋泵进行集中自动/手动控制。消防联动控制台根据国家有关防火规范的要求对本楼防排烟系统、送排风系统、正压送风系统、通风空调系统、应急照明、非消防电源强切等进行自动/手动控制,同时对电梯，实行强制落底控制，消防梯落底后待命，客梯落底后返回信号给消防控制室后切除客梯电源。

气体灭火系统：在地下室低压配电房设置气体自动灭火系统。系统具有自动、手动及机械应急操作三种启动方式。在防护区外设置气体灭火控制器，接收防护区内火灾报警信号，并反馈信号给消防控制室。

六、平面布置合理性分析

1、项目总平面布置合理性分析

本项目为峨边彝族自治县人民法院审判法庭建设项目，根据项目设计资料，本项目为独栋建筑物，地下一层设置有地下车库、办公楼水泵房、柴油发电机房、消防水池、污水处理站等设备用房，产噪产污均设备置于地下，对周边环境影响较小。地上十层设置食堂、群众立案区、备案区、信访区、审判庭区、档案存放区、法院会议及办公区、枪械区和实物档案区及办公区等。项目内部布设为绿化、消防通道、地下车库排气口等。项目内部注重与周边环境相结合，沿建筑物边沿均建设有绿化带。项目内部为环状道路，地面设置有3个机动车出入口。因此，本项目平面布置具有合理性。

七、选址合理性及外环境相容性分析

1、外环境关系

项目位于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号，属于峨边县城的东风新城城市组团，区域路网密集，可通往市区各处，交通通达性好，区位条件优越。项目周边分布有住宅小区、在建工地。根据现场踏勘，项目拟建址原为空地，地势平坦，项目北面背靠背峰山，约50m有S306国道，高差+50m；项目东面为农民耕地（空地）；项目南面紧邻古今寺街道，约10m-80m处为散居住户区（约40户，120人），高差-2m，约150m处为大渡河,高差-5m；项目西面20m峨边彝族自治县交警大队，50m峨边彝族自治县交警大队车管所,约100m处为峨边彝族自治县客运中心，西南面约40m为峨边彝族自治县人民检察院反渎职侵权局，约70m为峨边彝族自治县人民法院立案庭。项目周边地表水体主要为大渡河。

（2）外环境相容性分析

本项目主要为房地产建设项目，本项目在施工期对周边环境的影响主要表现在施工扬尘、施工噪声、施工废水等污染物产生环节，其对周边环境将造成一定程度影响，本项目施工期为24个月，施工过程中通过加强管理，规范施工，文明施工，并采取相应的污染防治措施等，其对周边环境的影响程度可控，对周边环境敏感目标的影响较小。本项目建成运营后其功能主要为行政办公，其对周边环境的影响主要表现在主要来源于电动机、电气设备和水泵等设备产生的噪声，污水处理站产生的恶臭气体。以上设备均置于地下室，经墙体隔声衰减后对外环境基本无影响。恶臭气体经收集后排放至绿化带周边，不会对周边环境产生较大影响。
因此，评价认为本项目与周边环境相容。

（3）选址合理性分析

项目拟建址位于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号，属于峨边县城的东风新城城市组团，本项目选址合理性分析如下：

（1）根据峨边彝族自治县自然资源局颁发的中华人民共和国建设用地规划许可证（地字第﹝峨2020-11﹞号），本项目为法院行政用房建设项目，建成后主要为办公功能，本项目用地为政府划拨用地。

（2）根据现场调查，本项目周边外环境关系较为简单，主要为在建工地和住宅小区，拟建址及周边500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。

（3）项目拟建址地质条件良好，无不良地质现象发生，市政给水、排水、电力、电信管网等基础配套设施齐全。

（4）项目拟建区域环境质量现状能够满足本项目建设要求，拟建址周边无重点排污单位。

综上所述，评价认为本项目选址合理。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 

本项目为新建项目，项目建设用地原为空地。经调查以及现场勘查，项目拟选址不存在原有的遗留环境污染问题，本项目建设地属于建设用地，拟建区域内不涉及敏感目标，周围环境质量状况良好。


 表2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置

峨边彝族自治县隶属于四川省乐山市，位于四川省西南部的小凉山区，与佛教圣地峨眉山毗邻。县城沙坪镇介于东经103°15′至103°33′，北纬29°15′之间。东西宽56千米，南北长73千米，全县幅员面积2395.5平方千米。成（都）昆（明）铁路横越县城，G246线穿过县境，距乐山大佛108千米，是通往大凉山的门户。新场乡是峨边的“北大门”，与峨眉山市大为镇接壤，距县城12公里，G246线横贯乡境内，四面皆山，高、中、低山气候自然分明，海拔400～1500米。全乡幅员面积47.08平方千米，辖6个村：新凤村，庞沟村，桃花村，星星村，羊子岩村，长虹村。

本项目建设地点位于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号，项目地理位置图见附图1。

2、地形地貌

峨边彝族自治县位于四川省西南山地的北部，地处大相岭东南坡，小凉山和小相岭东北麓，并居横断山脉的东侧，是四川盆地与云贵高原的过渡地带，属于高山地低洼河谷类型。地壳受一系列南北向褶皱和大逆断层所控制，县内山川走向大体成南北纵向伸展，岭谷相间，平行排列。境内中部区域受横贯县境的大渡河影响，切割急剧加深，谷壁陡峭，形成谷地狭窄的山地河谷地带。按其切割程度的不同，全县地貌依次可分为高山、中山、低山（山地河谷）等三个地貌单元。境内海拔一般在1000~4000m之间，山脊约为3000m左右，平均海拔为1200m。西南边缘的马鞍山主峰是最高峰，海拔4288m，东北部五渡镇的大沙坝，海拔仅469m，为最低点，相对高差悬殊，达到3800余米，形成西，南高东北低的逐渐倾斜地势。由于高差悬殊，使得地貌、气候、植被、土壤、及农业利用方式，都呈明显的垂直分布规律。

峨边彝族自治县在大地构造上属于扬子准地台西缘的康滇地轴北段，前震旦系变质岩及上古生代、中生代沉积岩有广泛出露，主要为浅变质的沉积岩。火山岩多为浅灰，肉黄及墨黑等色的花岗岩组成。变质岩则主要为浅变质的钙质干枚岩，板岩，石灰岩等。除断层众多以外，矿产丰富亦是峨边地区地质构造上的显著特点。

3、水文

峨边彝族自治县河流均属大渡河水系，全县有大小河流42条，其中官料河、长滩河、西河、白沙河等河流流域面积大，流域内植被良好、水量丰沛，径流稳定，河床落差大。本项目所在地表水系为大渡河水系，主要为茅杆河及其支流，茅杆河流量50L/s，其水体功能主要为泄洪、灌溉，由北向南流经矿区外西侧，在矿区外南侧汇入大渡河。

大渡河：大渡河是岷江最大支流，发源于青海省果洛山东南麓，分东、西两源，东源为足木足河，西源为绰斯甲河，以东源为主源。东、西两源于双江口汇合后，向南流经金川、丹巴、泸定，于石棉折向东流，再经汉源、峨边、沙湾等城镇，在乐山市中区草鞋渡纳青衣江后，于乐山市城南注入岷江。大渡河干流全长1062km，四川省境内长852km。天然落差4175m，四川省境内2788m。流域面积7.74万km2，其中四川省境内6.80万km2，占全流域面积的91.5％。

4、气象特征

本项目所在区域属亚热带气候，多雨、炎热、潮湿，年平均气温16.8℃，历史最高气温38.3℃，最低为-4.4℃；年平均相对湿度77%，年平均降水量为1250㎜，多年平均蒸发量为1321.2㎜，日照全年时间仅为1014h；风向以北北东和东北居多，风力较小，静风频率约占37%。

主要气象参数为：

多年平均气温                   16.4℃

极端最高气温                   36.1℃

极端最低气温                   -3.2℃

多年平均相对湿度               77%

多年平均降水量                 1250mm

多年平均蒸发量                 1321.2mm

年平均日照时数                 1014h

常年主导风向、平均风速        NE风、年平均风速1.7m/s、最大风速17.3m/s

常年静风频率                   37%

5、矿藏、动植物

峨边彝族自治县森林植被属于亚热带常绿阔叶林区，川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带，全县森林覆盖率为77%，河源地区森林覆盖率达62.2%。由于受山地地形制约，形成了相应的山地生物垂直带，植被垂直带谱明显，由低到高依次为：

海拔1300～2000m，为亚热带常绿阔叶林带；海拔2000～2400m，为针阔叶林混交林带；海拔2400～3700m，为暗针叶林带；海拔3700以上，为高山灌丛和草甸带。

峨边彝族自治县有林草地面积25.09万公顷，占全县总面积的37.1%，天然草场面积33.44万公顷，占全县总面积的49.4%。

据调查，峨边彝族自治县树种包括针叶树种、阔叶树种、灌木树种及经济树种。其中针叶树种主要包括松科的云杉属、冷杉属、铁杉属、落叶松属、松属，柏科的侧柏属，树种有云杉、巴山冷杉、苍山冷杉、云南铁杉、红杉、云南松、高山松和侧柏等；阔叶乔木树种主要包括杨柳科、壳斗科、桦木科的山杨、川杨、青杨、刺叶栎、细叶青冈和红桦等；灌木树种主要有枸子木、三颗针、野蔷薇和杜鹃等。全县主要草种有高山寒草、高山早熟禾、珠牙蓼、黑花苔草、羊茅、披碱草等，主要分布在海拔3700m以上的高山宽谷、缓坡和小型台地。

国家珍稀保护的野生动物如大熊猫、羚羊、豹、小熊猫、黑熊、岩羊等均分布在黑竹沟自然保护区、黑竹沟风景名胜区和黑竹沟森林公园内的高海拔林区，不受工程建设的影响。

根据现场踏勘及查阅相关资料，项目评价范围内无珍稀、濒危动植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点，不在拟定的生态红线区内。




表3 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

本次评价采用资料复用法相结合的方式，对本项目所在区域地块的环境质量现状进行分析。
一、环境空气质量现状

①环境空气数据来源

本次环境空气质量现状引用《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年-2025年）》中的数据，根据《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年-2025年）》，数据来源于峨边彝族自治县大气环境自动监测站，监测指标包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等六项污染物；符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2数据来源”的要求。

本项目所在区域大气环境质量现状情况见表3-1。

表3-1  2017年峨边彝族自治县污染物年均浓度   单位：ug/m³

项目

年限

SO2
NO2
CO

O3
PM2.5
PM10
2017年

28.5

28.9

1.5

126

53.9

89.2

质量标准

60

40

4

160

35

70

备注：一氧化碳年平均为24小时平均第95百分位数，臭氧年平均为最大8小时平均第90百分位数。

②评价方法和评价标准

依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)六项污染物进行评价，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标；与国家空气质量二级标准相比，SO2、NO2、CO、O3达标，2017年PM10和PM2.5分别超标0.27倍和0.54倍。

根据以上分析，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。

③空气质量限期达标规划

根据《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年-2025年）》，峨边彝族自治县通过采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，可在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。

本项目所在区域PM10年平均质量浓度预期可达到小于70ug/m3的要求，PM2.5年平均质量浓度预期可达到小于35ug/m3的要求，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。乐山市空气质量限期达标规划指标详见表3-2。

表3-2  峨边彝族自治县空气质量限期达标规划指标

污染物环境质量指标

2017年现状浓度ug/m³

目标值

标准值

属于

近期2020年

中远期2025年

SO2年平均浓度

28.5

≤60

60

约束

NO2年平均浓度

28.9

≤40

40

约束

PM10年平均浓度

89.2

-

≤70

70

约束

PM2.5年平均浓度

53.9

≤39.4

≤31.4

35

约束

CO24小时平均第95百分位数浓度

1.5

≤2

4

约束

O3日最大8小时平均第90百分位数浓度

126

≤160

160

约束

优化产业布局，推进产业、能源和交通结构调整，深化工业锅炉、建材、化工行业整治，有效控制扬尘、机动车、秸秆焚烧的污染排放，推进多污染协同控制，区域联防联控，力争在规划期内实现环境空气质量全面达标。

综上，项目所在区域不达标指标PM10、PM2.5预期可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。

特征污染物环境质量现状评价

本项目拟建址位于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号，项目所在区域的大气环境质量特征因子为NH3、H2S；本项目建设主要功能为企事业单位行政办公用房，单位人员较少，生活、办公污水通过自建一体化污水处理站设备处理达标后排入大渡河，待市政污水管网建成后经预处理后直接排入市政污水管网送至城市生活污水处理厂统一处理。因本项目污水处理站位于地下负一层，污染物经收集后排放至周边绿化，对环境影响甚微。 

二、地表水环境质量现状

本项目拟建址位于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号，根据峨边彝族自治县人民政府2020年第三季度水环境质量信息公开（http://www.eb.gov.cn/ebyzzzx/ebhjbh/202010/45f48f5d8a5347ab898659447be4dd29.shtml）：峨边县县域监测河流为大渡河（地表水），断面监测点位2个，名称分别为宜坪、芝麻凼。根据2020年7-9月监测报告显示，大渡河峨边段出入境断面地表水环境质量均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表I中III类水质。具体指标值如下：
表3-3 大渡河出入境断面      单位：mg/L

入境断面（宜坪）

出境断面（芝麻凼）

检查项目

检测结果

检查项目

检测结果

检查项目

检测结果

检查项目

检测结果

水温（℃）

20.2
镉

1.0×10-4 L

水温（℃）

18.7
镉

1.0×10-4 L

pH

7.32
铬

0.004L

pH

7.91
铬

0.004L

溶解氧

7.8
铅

2.2×10-3 L

溶解氧

7.8

铅

1.7×10-3 L

高锰酸盐指数

1.7
氰化物

0.004L

高锰酸盐指数

1.6
氰化物

0.004L

化学需氧量

6

挥发酚

0.0003 L

化学需氧量

6

挥发酚

0.0003 L

五日生化需氧量

1.2
石油类

0.01L
五日生化需氧量

1.1
石油类

0.01 L

氨氮

0.034

阴离子表面活性剂

0.05L

氨氮

0.031
阴离子表面活性剂

0.05L

总磷

0.09

硫化物

0.005L

总磷

0.12
硫化物

0.005L

总氮

0.98
粪大肠菌群（个/L）

700
总氮

0.97
粪大肠菌群（个/L）

200
铜

2.2×10-3
硫酸盐

15

铜

2.8×10-3 L

硫酸盐

13

锌

0.02 L

氯化物

5

锌

0.02L

氯化物

4

氟化物

0.10

硝酸盐

0.72
氟化物

0.11

硝酸盐

0.73
硒

4×10-4 L

铁

0.03L
硒

4×10-4 L

铁

0.03L
砷

3×10-4L

锰

0.01L

砷

3×10-4L

锰

0.01L

汞

4×10-5 L

 

 

汞

4×10-5L

 

 

评价结论：大渡河峨边县境内主要污染物无超标现象，水质监测中各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表I中III类地表水环境质量标准限值的规定。
分区防渗措施：

本项目建成运营后，其污水处理站、柴油发电机房等应进行一般防渗处理，防渗措施为：污水处理设施、柴油发电机房地面及四周墙壁均用水泥硬化，污水预处理设施均涂抹HPDE（高密度聚乙烯）防腐防渗材料，柴油发电机房敷设沥青防水材料进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数K≤10--7cm/s。

项目内地面、道路均应采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm水泥进行硬化。项目内所有排水管道需采取防渗措施，防止外排废水“跑、冒、滴、漏”，避免对地下水造成影响。

三、声环境质量现状

本项目拟建址位于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号，根据《乐山市2019年环境质量公报》，2019年乐山市7个城市在其建成区内共布设功能区噪声监测点位34个，1类区、2类区、3类区昼夜达标率均为100％，4类区昼间达标率为100％，夜间达标率为97．1％。

由此可知，项目所在地昼夜声环境现状较好，能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的要求，区域声学环境质量良好。

根据现场踏勘，本项目拟建地位于城区，周围噪声以道路交通、社会生活噪声为主。根据上表分析可知，本工程所在区域昼夜噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目拟建区域声环境质量良好。
四、土壤环境质量现状

评价区内土壤环境各项监测指标均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准要求，该地区土壤环境质量现状较好。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

项目位于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号，属于峨边县城的东风新城城市组团，项目拟建址原为空地，地势平坦，项目北面背靠背峰山，约50m有S306国道，高差+50m；项目东面为农民耕地（空地）；项目南面紧邻古今寺街道，约10m-80m处为散居住户区（约40户，120人），高差-2m，约150m处为大渡河,高差-5m；项目西面20m峨边彝族自治县交警大队，50m峨边彝族自治县交警大队车管所,约100m处为峨边彝族自治县客运中心，西南面约40m为峨边彝族自治县人民检察院反渎职侵权局，约70m为峨边彝族自治县人民法院立案庭。项目周边地表水体主要为大渡河。详见项目外环境关系图（见附图3）。

根据本项目排污特点和外环境特征，确定环境保护目标如下：

确保项目污染物排放，达到污染物排放标准要求，不导致项目所在区域地表水、环境空气、声学环境和生态环境的环境质量类别和功能发生变化。

环境空气：项目所在区域环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

声环境：项目所在区域声学环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

地表水环境：本项目地表水为大渡河，目标水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，使其水体功能和环境质量类别不因本项目建设而发生变化。

生态环境：项目所在地为空地，拟建址场地内植被为一般的灌木草木，无古木珍稀植物，项目在建设中需保护项目所在区域的生态环境。

本项目环境保护目标见下表3-4：

表3-4  环境保护目标一览表

类别

保护目标

规模

位置

距离/阻隔关系（m）

保护目的和级别

环境空气

散居住户区

120人

南面

10-80mm/山地阻隔-2m
满足（GB3095-2012）中的二级标准

峨边彝族自治县交警大队
/

西面

20m/无

峨边彝族自治县交警大队车管所

/

西面

50m/无

峨边彝族自治县人民检察院反渎职侵权局

/

西南

40m/无
峨边彝族自治县人民法院立案庭

/
西南

70m/无

峨边彝族自治县客运中心
/

西面

100m/无

声环境

散居住户区

120人

南面

20-80mm/山地阻隔-2m

满足GB3096-2008中的2类标准
峨边彝族自治县交警大队

/

西面

20/无

峨边彝族自治县交警大队车管所

/

西面

50/无

边彝族自治县人民检察院反渎职侵权局

/

西南

40m/无

边彝族自治县人民法院立案庭

/

西南

70m/无

峨边彝族自治县客运中心

/

西面

100m/无

地表水

大渡河

/

南面

150m/-5m
满足GB3838-2002中的Ⅲ类水域标准

生态环境

保护项目拟建址周边植被、防治水土流失




表4 评价适用标准

	环
境
质
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标
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噪声 扬尘、废气 建筑废水 生活污水 建筑垃圾

声环境 大气环境 沉淀池

污水预处理

设施

建筑弃土

部分在场地内堆存后用于场

地回填及绿化覆土，剩余部

分弃土运至相关部门指定地

点堆存

粉尘 大气环境

建筑垃圾清运系统

回用

排入城市污水管网

1、环境空气质量
执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。见表4-1：
表4-1  各项污染物的浓度限值   单位：mg/Nm3
污 染 物 名 称
SO2
NO2
PM10
TSP

NH3
H2S

取值时间
1小时平均值
0.50
0.20
/
/
0.2
0.05
日平均值
0.15
0.08
0.15
0.30
/

/

年平均
0.06
0.04

0.07
0.20
/

0.015
2、地表水环境质量
执行国家《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准，见表4-2：
表4-2  地表水环境质量标准值表     单位：mg/l
项目

pH(无量纲)

SS

CODcr
BOD5
NH3-N

石油类

挥发酚

标准值

6～9
/

≤20

≤4

≤1.0

≤0.05

≤0.005

3、噪声环境质量
执行国家《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，见下表：
表4-3 环境噪声标准值表   等效声级LAeq: dB
声环境功能区类别
昼  间
夜  间
2类
60
50


	污
染
物
排
放
标
准


	1、大气污染物
本项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，具体指标见表4-4。

表4-4  《大气污染物综合排放标准》二级标准
污染物
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
监控点
浓度
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
NH3
周界外浓度最高点

0.2

H2S
周界外浓度最高点

0.01

2、废水
执行国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，由一体化污水处理设施处理达标后排入大渡河。主要水污染物允许排放浓度值见下表：

表4-5  第二类污染物最高允许排放浓度(摘要)   浓度单位：mg/l
序号
污 染 物
适 用 范 围
一级标准
备  注
1

pH

一切排污单位
6-9

单位为pH值
2

SS

其他排污单位
70
/
3

BOD5
其他排污单位
20
/
4

CODcr

其他排污单位
100
/
5

动植物油

一切排污单位
10
/
3、噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，标准限值见下表：

表4-6  施工噪声标准值等效声级  等效声级Leq[dB(A)]

昼间

夜间

70

55

运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准限值见下表：

表4-7  场界噪声标准值  等效声级  Leq：dB（A）
类别

昼  间

夜  间

2

60
50



	总
量
控
制
指
标
	据分析，本项目废水中主要污染因子为NH3-N、CODCr、BOD5、SS、动植物油，其污染物的浓度分别为15mg/L、100mg/L、20mg/L、70mg/L和10mg/L，本项目污染物总量控制指标分别为0.0207t/a、0.138t/a、0.0276t/a、0.0967t/a和0.0138t/a。




表5 工程分析
	工艺流程简述（图示）：

一、施工期工艺流程与污染源图示如下：

本项目建设期间主要是场地平整等基础工程、主体工程、装饰工程产生的噪声、扬尘及废气、固体废弃物、施工污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。完工投入使用后，不会对环境造成影响。

本项目施工期施工工艺流程及产污分布如下图：
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图5-1 施工期工艺流程及产污点图

施工期工艺流程简述：

（1）基础工程施工

基础工程施工主要产生施工土石方（挖方、填方）；施工过程中机械设备的运行将产生噪声；施工过程对地表的扰动将对地表植被进行破坏，同时产生扬尘；施工人员产生的生活污水和生活垃圾；开挖基坑产生的基坑废水等。

（2）主体工程及辅助工程施工

施工机械（如空压机、压缩机、卷扬机等）运行时产生的扬尘和噪声；混凝土养护过程产生的废水；建筑材料废弃物、施工人员生活垃圾和生活污水等。

（3）装饰工程

在对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气、废物料及废水等。

本项目施工建设期为24个月，预计2022年建成投运，施工期物料运输线路主要依靠项目北面古今寺路，建设期间主要是基础工程、主体工程、装饰工程等施工产生的噪声、扬尘及废气、固体废弃物、施工污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化，随着施工期的结束而结束。
二、运营期产排污分析

本项目为峨边彝族自治县人民法院审判法庭建设项目，项目投入运营后，对环境的影响因素主要为行政办公产生的生活污水、生活垃圾、噪声，地下车库产生的噪声、汽车尾气等。

项目运营期主要产污分布如下图：
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图5-2 营运期产污分布图

图5-3 污水处理站生产工艺图

生产工艺简介：

A、生活污水经过化粪池处理后，自流进入格栅池，去除废水中的固形物与漂浮物等，然后自流进入调节池；

B、调节池中的生活污水通过空气搅拌系统实现充分的均质、均量处理；

C、调节池中的生活污水由泵提升至至A20-MBR一体化钢结构生活污水处理设备。A20-MBR钢结构一体化生活污水处理设备是膜分离技术（MBR）与生物处理技术（A2O工艺）有机结合的新型污水处理工艺。

D、生活污水首先进入钢结构一体化设备中的厌氧反应池，在无氧条件下，以厌氧微生物为主对有机物进行降解处理，通过投加专性特殊厌氧菌，在厌氧菌作用下，废水中结构复杂的大分子有机物被转化为小分子有机物，出水进入缺氧池。在缺氧条件下，由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用，将NO2-和NO3-还原成N2；出水进入好氧池；

E、自流进入好氧池的污水，在充氧曝气的好氧条件下，通过好氧菌的作用，充分去除废水中的有机污染物，将其分解为H2O、CO2等无害物质，实现排放废水中除色度外的各项污染物达标；

F、经好氧反应后的废水自流进入MBR膜池，通过MBR膜分离的作用，实现废水中菌泥的沉淀分离，菌泥回流进入缺氧池，剩余污泥排入污泥浓缩池，出水由紫外线消毒器消毒后进入清水池，达标排放；

G、污泥浓缩池中的剩余污泥定期进行清掏处理。
本项目待市政污水管网建成后经预处理后直接排入市政污水管网送至城市生活污水处理厂统一处理
三、项目水平衡分析

本项目建设食堂，主要用水为生活用水、行政办公用水、绿化用水及未预见用水。项目建成后工作人员按现有57人编制计算，流动人员按50人/天计算，用水按人均50L/d，按上班天数251天计算。未预计用水量取上述总用水量的10%，根据《用水定额》（DB51/T-2016）制定的各项用水定额，本项目具体用水情况详见下表：

表5-1 运营期用水及排水情况一览表

序号

用水项目

用水指标
最大数量

年用水时间

年用新鲜水量（m3/a）

排水量（m3/a）

排放去向

1

生活、办公用水

50L/（人/d）

107人

251
1342.85
1208.57
经一体化污水处理设施处理达标后排入大渡河，待市政污水管网建成后经预处理后直接排入市政污水管网送至城市生活污水处理厂统一处理
2

未预见用水量

191.58

172.42

3

绿化用水

2L/（m2/d）

1141.23m2
251
572.9
/
进入雨水管网

总             计

2107.33
1380.99
/

项目水平衡图如下：
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图5-3 项目水平衡图 单位:m3/a

四、主要污染工序

1、施工期主要污染物排放及治理措施

本项目施工期进行基础工程、主体工程、装饰工程建设时将对周围环境产生一定的影响。因此，施工期对当地环境的影响不容忽视，评价要求项目在施工期应合理安排施工时间，优化施工平面布置，确保施工过程不对周围住户造成影响。根据项目施工期施工流程及产污分布图，可知项目施工期主要产生的污染物有施工扬尘、建筑垃圾、建筑弃土、施工噪声、施工废水、施工人员生活污水等，现具体分析如下：

（1）施工废气

1）施工扬尘

项目施工期采用商品混凝土，避免了现场搅拌带来的大气环境污染问题，建设阶段的大气污染源主要来自场地平整、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，以及土石方运输所产生的动力道路扬尘、建筑物料的运输造成的道路扬尘等。其主要特点为局部性和短暂性。

本项目拟建建筑物建筑面积为8511.28m2，根据中国环境科学研究院研究的建筑扬尘排放经验数据为0.292kg/m2，可估算出本项目建设施工扬尘总排放量为2.49t。经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约0.32mg/m3，属无组织排放，主要通过加强管理来进行控制。

由于本项目地处峨边彝族自治县沙坪镇古今寺街32号，项目周边分布有住宅小区及行政单位。为了防止项目施工粉尘对周围环境的影响，评价要求项目必须按照《大气污染防治行动计划》国发【2013】37号、等相关管理规定，建筑施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措施。建筑土方、工程渣土等建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的应当密闭遮盖。暂时不能开工的建设用地，应当由享有土地使用权的单位负责对裸露地面进行覆盖。同时，建设单位应当定时对运输道路进行清扫保洁。施工工地应做到“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）和“六个百分百”（施工现场百分之百围挡、工地物料堆放百分之百覆盖、施工现场路面百分之百硬化、驶出工地车辆百分之百冲洗干净、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土运输车辆百分之百密闭）。要加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。施工场地必须规范管理、文明施工，确保建设工地不制尘，减少施工期对区域环境的影响。
为进一步减小施工扬尘对周边环境的影响，根据《防止城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），评价建议建设单位：

a.在施工场地边界设置高度2.5m以上的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡及防溢座的，应设置警示牌。

b.土石方开挖、运输、填埋等施工过程，采取洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土石方开挖、运输、填埋作业，同时作业处采用防尘网覆盖、

c.施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭储存、设置围挡、防尘布覆盖等措施。

d.施工场地出入口设置车辆冲洗平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、沉砂池等。

e.施工工地内裸露地应采取防尘布覆盖措施，对长期不能施工作业的裸地，应采取植被绿化措施。

由于项目建设需要运输的建筑材料较多，为了防止建材运输洒落的粉尘对运输道路沿线环境敏感目标产生影响，评价要求在建材运输时，应优化运输线路，合理安排运输时间，避开居民集中区居住区、学校、医院等环境敏感区域。同时，运输车辆应搭盖篷布，防止运输过程中撒落，禁止冒顶装载和超载。
2）装修粉尘及油漆废气

装修期间产生的废气主要为装修粉尘及油漆废气。装修粉尘主要产生在项目主体工程建成后，进入装修工程，包括有拆墙、砌墙、凿线槽、吊天花板、水、电、气等施工，其粉尘产生量与工人操作有很大关系，因此，评价要求建设单位应加强施工管理，规范施工，文明施工。

装饰油漆和喷涂过程中有机溶剂挥发将产生废气（主要为TVOCs）。评价要求建设单位选用质量好、环境影响小，并由国家有关部门检验合格，有毒有害物质含量少的油漆和涂料；加强施工管理，减少油漆和涂料的跑、冒、滴、漏；对施工作业空间加强通风等措施进行控制。

3）机械作业废气及汽车尾气

施工期主要机械废气为挖掘机等大型施工机械在施工过程中产生的废气，汽车排放尾气为建筑材料在运输过程中产生的汽车尾气，其排放情况随施工期的结束而减小并消失，评价不在此作重点论述。
（2）施工期废水

项目施工场地不设混凝土搅拌站和机械维修点，采用商品混凝土和定点维修。施工期废水主要为工地生活污水和施工场地废水。建设施工期间，施工人员及工地管理人员合计50人。

1）施工人员生活污水

根据工程安排，本项目施工人员为周边住户，施工人员及工地管理人员按最大估算，约50人，施工人员用水量按100L/人·d，生活用水量约为5t/d，生活污水排放量以用水量的90%计，则生活污水排放量为4.5t/d。生活污水中主要污染物浓度COD为350mg/L，BOD5为200mg/L，NH3-N为35mg/L，SS为200mg/L，动植物油为30mg/L。由于本项目施工人员主要为当地居民，不在施工场地内食宿，施工人员生活污水经一体化污水站处理达标后排入大渡河。
2）施工废水
工地施工废水为基坑废水、场地冲洗废水、混凝土养护废水、车辆冲洗废水和挖方、填方过程中遇雨水冲刷产生的废水，施工废水中的主要污染因子以SS为主。

在工程施工期间，预计施工废水产生量为3.8m3/d（3804.07m3/施工期），项目产生的施工废水中SS浓度为400～1000mg/l，该部分水由于污染物较少，经沉淀后能够满足施工场地内多种用水要求。评价要求建设单位在施工场地内修建沉砂池，将该部分水进行收集、沉淀处理后，回用于施工场地内洒水降尘，不外排。

（3）施工噪声

本项目建筑噪声主要来自土石方、结构、装修三个阶段，土石方阶段采用低噪声打地基方式。建筑噪声源主要包括推土机、压路机、挖掘机、载重车、振捣机、电锯、冲击钻等。本项目施工期噪声包括各建筑机械和运输车辆噪声，声级一般在75～100dB。施工机械源强噪声值见表5-2。

表5-2 施工期噪声声源强度表

施工

阶段

声源

声源强度

dB(A)

施工

阶段

声源

声源强度

dB(A)

土石方阶段

挖土机

78～96

装饰、安装阶段

电钻

85～95

冲击机

95

电锤

80～90

空压机

75～85

手工钻

65～75

卷扬机

90～105

无齿锯

85

压缩机

75～88

切割机

85～95

底板与结构阶段

混凝土输送泵

90～100

多功能木工刨

90～100

振捣棒

85～95

云石机

90～100

电锯

90～100

角向磨光机

90～100

电焊机

90～95

空压机

75～85

项目建设区域为城市建成区，其临近区域分布有住宅小区及在建施工工地，为防止项目建设对临近区域产生影响，评价要求建设单位和施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），要求如下：

①禁止在现场进行混凝土拌合，全部外购商品混凝土；

②采用低噪机具，并对施工机具及时维护，合理布置高噪声源，将高噪声机具布置在远离敏感目标的区域；

③进行围挡作业，以阻隔施工噪声的传播；

④禁止夜间（22:00~6:00）施工。如因工程进度要求或抢险需要夜间连续施工作业时，须向相关部门提出申请，经批准后还应将批准文件公示于众，并根据具体情况调整施工作业时间，做好公众宣传解释工作，取得公众谅解；

⑤午休期间禁止使用高噪声设备，中、高考期严格控制工地施工噪声，禁止施工；

⑥合理安排运渣时间，避免在清晨和夜间运输渣土；

⑦建筑材料运输需尽量选择公路周边住户较少的路线，尽量减少对周边住户的影响。

采取以上措施治理后，施工期噪声昼、夜间噪声值均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。

由于施工期噪声是短暂的，在工程施工结束后将自然消失，评价认为工程在落实以上降噪措施，加强管理，确保噪声达标排放的前提下，将不会对周边环境造成明显影响，不会改变现有区域声环境功能。

（4）固体废物污染源

施工期固废主要包括施工人员的生活垃圾、建筑垃圾、建筑弃土等。

生活垃圾：本工程施工高峰时施工人员为50人，按每人每天0.5kg计，施工期为36个月，则本工程施工期生活垃圾产生量为27t。评价要求，施工场地设置垃圾桶，将施工人员产生的生活垃圾收集后，交当地环卫部门进行统一处理。

建筑垃圾：在进行主体工程和装饰工程时会产生废弃钢材、木材弃料和建材包装袋等建筑垃圾。根据类比分析，建筑垃圾产生量约为0.05t/100m2，按照规划总建筑面积8511.28m2估算，则建筑垃圾产生量共约0.43t。建筑垃圾可回收利用部分经集中收集后回用，不可回收部分全部运至管理部门指定地点堆存。建设单位应加强建筑垃圾运输抛洒治理，优化建筑垃圾运输线路，降低建筑垃圾运输对城区的影响。
建筑弃土：本项目在施工过程中，土石方开挖量约9348.19m3，回填利用量为1869.6m3，弃方量为7478.59m3，项目施工过程土石方回填主要用于地基抬高、绿化覆土等，本项目土石方平衡分析如下：

表5-3 施工期土石方开挖及回填情况一览表

挖方量（m3）

填方量（m3）

借方量（m3）

弃方量（m3）

9348.19
1869.6
0
7478.59
本项目弃方量为7478.59m3，采用载重汽车密闭运输至指定地区。评价要求施工单位土石方施工应尽可能在短时间内完成开挖、排管、回填工作，尽量减少水土流失和扬尘对区域环境的污染影响。对用于回填、场地平整和绿化的土方覆盖防尘布，并修建挡土墙、排水沟，有效防止泥土被雨水冲刷造成水土流失。对于外运弃土应及时外运，并采取密闭运输方式进行。
2、营运期污染物排放及治理措施

（1）营运期废水排放及治理措施

本项目运营期废水主要包括行政办公、生活污水、未预见用水产污。根据计算，本项目最高污水排放量为5.502m3/d（1380.99m3/a）。污水中污染物表征主要为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，其浓度分别为350mg/L、200mg/L、200mg/L、35mg/L、30mg/L。根据项目设计资料，本项目设计有一体化污水处理设备，位于负一楼地下室污水处理站，总容积为10m3，停留时间按照24h计算，污水预处理池容积能够满足项目内废水处理需求。
表5-4 项目污水产排情况一览表

处理前（1380.99m3/a）

污染物

COD

BOD

SS

NH3-H

动植物油

浓度（mg/m3）

350

200

200

35

30

排放量（t/a）

0.048
0.028
0.017
0.0048
0.0041
处理后（1380.99m3/a）

浓度（mg/m3）

100

20

70

15

10

排放量（t/a）

0.014
0.0028
0.0097
0.0021
0.0014
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（mg/m3）

100
20
70
15
10
本项目经一体化污水处理站处理后，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，本项目共设置1个污水排放口，本项目污水经一体化污水处理设备处理达标后，排入大渡河。

分区防渗措施：

本项目建成运营后，其污水预处理设施、柴油发电机房等应进行一般防渗处理，防渗措施为：污水处理设施、柴油发电机房地面及四周墙壁均用水泥硬化，污水预处理设施均涂抹HPDE（高密度聚乙烯）防腐防渗材料，柴油发电机房敷设沥青防水材料进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数K≤10--7cm/s。

项目内地面、道路均应采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm水泥进行硬化。项目内所有排水管道需采取防渗措施，防止外排废水“跑、冒、滴、漏”，避免对地下水造成影响。
（2）营运期废气排放及治理措施

本项目营运期废气主要为柴油发电机废气、污水处理设施恶臭、食堂油烟废气等。

1）柴油发电机废气

本项目在办公楼地下一层柴油发电机房内设置了一台备用柴油发电机，柴油最大储量为300L，柴油发电机使用过程会产生废气，其主要成分为CO、HC、NO2。发电机房采用机械送、排风的形式，排风机选用防爆风机，进风采用土建竖井自然进风，发电机房内保持着良好的通风性，柴油发电机废气通过专门内置烟道引至地面绿化带排放。由于柴油发电机仅用作备用电源，年使用时间较少，且其产生的废气量很小。环评要求柴油发电机房及储油间地面水泥硬化，并做好防渗、防腐处理，使用0#柴油，在采用上述措施后发电机废气完全能够做到达标排放。
2）污水处理设施及垃圾收集点恶臭

本项目设置有1个污水处理站，将产生一定量的恶臭气体，其主要成份为H2S、NH3等物质。由于项目污水预处理设施均为地埋式，且设置于绿化带下，恶臭气体的产生量较小，对周边环境影响较小。

项目在各楼层及楼底进出口和主要通道设置加盖垃圾桶，并做到日产日清和日常消毒，生活垃圾经收集后由环卫部门清运，其恶臭产生量较小。

3）食堂油烟废气

本项目定员57人，厨房拟设置2个灶头，食堂每天就餐人次为57人，用油量按7kg/100人*天计算，根据计算食用油的用量为3.99kg/d。一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，取其均值3%，则油烟的产生量约为0.12kg/d，按日高峰期5小时计，则高峰期该项目所排油烟的量为6g/h，油烟排放浓度为1.5mg/m³（按风量4000m³/h计，2个烟气排气孔）。

根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），建议安装去除率75%以上的油烟净化装置；项目运营期产生的食堂油烟经安装的油烟净化装置处理后引致屋顶排放，排放浓度1.75mg/m³。能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关要求（油烟浓度≤2.mg/m³），能实现达标排放，不会对大气环境造成明显影响。

（3）营运期噪声源强及治理措施

本项目噪声污染源主要为水泵等设备噪声、社会生活噪声以及交通噪声。其中水泵等设备噪声源强约为70dB（A），社会生活噪声源强约为60dB（A），交通噪声源强约为65dB（A）。其主要通过加强停车场管理、设置禁鸣标识，于场地周边种植高大乔木等植物来衰减噪声，以减小噪声对周边住户的影响。项目引入的商业所产生的商业营业噪声不稳定，不连续，因此其源强值难以估算，主要通过加强管理进行控制，建设单位应对商业店铺经营位置进行合理布局，采取隔声降噪措施强化其内部隔声，严格管理，规定营业时间。

本项目噪声源强见下表：

表5-5 项目噪声源强一览表

声源分类

噪声源

声源位置

噪声源强dB（A）

采取措施

流动声源

交通噪声

停车场

55-65

限速、禁止鸣笛

社会生活噪声

办公区

55-60

加强宣传教育，增强环保意识

固定声源

设备噪声

风机房

地下一层
＜60

选用低噪声设备：减震、墙体隔声、消声措施

排风口

地面

＜60

选用低噪声设备、安装消声器

水泵

地下一层
＜50

选用低噪声设备：设备机房减震隔声

发电机

地下一层
<50

机房隔声、消声器、减震

分体式空调

室外

＜60

注意安装位置和排气方向

1）设备噪声

本项目建成运营后，均采用分体式空调，主要的设备为各种水泵、风机、分体式空调等，其噪声声源在70~90dB（A）之间，通过采取减振隔声、减震垫减振后，其噪声值＜60dB（A）。

2）社会生活噪声

项目内社会生活噪声主要为居民生活产生的噪声，经类比，其噪声源强在55-60dB（A）之间，为瞬时性噪声源，对周边环境不会产生明显影响。

3）交通噪声

本项目设置地上停车场。项目区内应加强管理，对停车场内交通均应设置限速，禁鸣标识，优化停车场内道路布局，增强道路流通性，降低交通噪声对周边环境的影响。

（4）固体废弃物

本项目营运期产生的固废分为生活垃圾、污水预处理设施污泥。

生活垃圾：本项目营运期办公估算人数107人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为50.35t/a。本项目每层楼设置加盖垃圾桶，项目内产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一清运至垃圾填埋场做填埋处置，日产日清，项目内不设置垃圾暂存点。

污水预处理设施污泥：本项目污水预处理设施污泥主要为废水中的沉淀物，均为不溶性有机物，腐熟程度较高，对环境影响较大。根据工程分析，本项目污水处理站污泥约为2.6t/a，其含水率约为80%，通过定期清掏并脱水、固化后，交由当地环卫部门清运、处置。

本项目建成运营后，固体废弃物产排及处理、处置情况如下：
表5-6 项目运营期固体废弃物产排及治理措施一览表

序号

污染物名称

类别

产生量（t/a）

治理措施

备注

1

生活垃圾

一般固废

50.35
收集后交由当地环卫部门统一清运至垃圾填埋场做填埋处置

不外排，不产生二次污染

2

污水预处理设施污泥

一般固废

2.6
定期清掏并脱水、固化后，交由当地环卫部门清运、处置。

不外排，不产生二次污染

六、总量控制

据工程分析，项目建成后工作人员按现有57人编制计算，流动人员按50人/天计算用水按人均50L/d，按上班天数251天计算，未预计用水量取上述总用水量的10%。则用水量为8.4m3/d（2107.33m3/a），绿化用水572.9m3经自然蒸发不排入污水处理站，则废水产生量为5.5m3/d（1380.99m3/a）。废水中主要污染因子为NH3-N、CODCr、BOD5、SS、动植物油，其污染物的浓度分别为15mg/L、100mg/L、20mg/L、70mg/L和10mg/L，本项目污染物总量控制指标分别为0.0207t/a、0.138t/a、0.0276t/a、0.0967t/a和0.0138t/a。



表6  项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	施工

场地
	扬尘
	0.32mg/m3；2.49t/施工期
	洒水设施降尘后排放较小，不会改变空气质量

	
	运营期
	污水处理设施
	恶臭
	排放量小，且废气通过引风管道引至地面排放，对环境影响小

	
	
	厨房油烟
	油烟废气
	排放量小，食堂油烟经安装的油烟净化装置处理后排放

	
	
	柴油发电机
	柴油发电机废气
	排放量小，且废气通过引风管道引至地面排放，对环境影响小

	水污

染物
	施

工

期
	施工

场地
	施工废水
	3804.07t/施工期
	沉淀池处理后回用

	
	
	
	生活污水
	4.5t/d
	通过一体化污水处理站处理达标后排入大渡河

	
	运营期
	生活

设施
	水量
	1380.99m3/a
	经一体化污水处理站处理达标后排入大渡河，待市政污水管网建成后经预处理后直接排入市政污水管网送至城市生活污水处理厂统一处理

	
	
	
	CODCr
	100mg/l；0.138t/a
	

	
	
	
	BOD5
	20mg/l；0.0276t/a
	

	
	
	
	SS
	70mg/l；0.0967t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	15mg/l；0.0207t/a
	

	
	
	
	动植物油
	10mg/l；0.0138t/a
	

	固体废弃物
	施工期
	施工

场地
	建筑固废
	0.43t/施工期
	可回收利用部分经集中收集后回用，不可回收部分全部运至管理部门指定地点堆存

	
	
	
	生活垃圾
	27t/施工期
	收集后交由环卫部门处理，不外排

	
	
	
	建筑弃土
	7478.59m3/施工期
	运至管理部门指定地点

	
	运营期
	生活垃圾
	23.73t/a
	收集后由环卫部门收集，日产日清，不外排

	
	
	沉淀池污泥
	2.6t
	固化后交由环卫部门清运

	
	
	餐厨垃圾及隔油池废油
	182.5t/a
	交由环卫部门清运

	噪

声
	施工期：施工设备噪声﹤80—90dB（A）；运输汽车噪声﹤85dB（A）

营运期：水泵等设备噪声﹤70dB（A）

	其他
	无

	主要生态影响：

（1）施工期生态环境影响

1）对区域植被、景观的影响

本项目使用地块为空地，所在区域为峨边县城的东风新城城市组团，为城市规划建设区，项目用地面积为3804.07m2，项目在施工期土石方开挖、填方等土建工程上，将对区域植被造成破坏，对区域景观造成一定影响。根据现场调查，本项目拟建址无珍稀保护动植物，不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域。

2）水土流失的影响

随着施工场地开挖、填方平整、取土弃土等行为，造成土壤剥离、破坏原有地面和地表植被，可能引起不同程度的水土流失，主要通过避开雨天施工、加强弃土堆放的管理及合理安排施工作业时间等方式来降低水土流失量。

（2）运营期生态环境影响

由于项目建成后绿化率达20.1%，绿化植株主要为当地常见种和优势种，如常见景观植物桂花树、樟树、广玉兰、石楠等，对区域生态环境有一定补偿作用。


表7 环境影响分析

	施工期环境影响分析

本项目施工期可分为基础工程、主体工程、装饰工程等阶段。施工期的主要环境问题是土建和运输过程产生的噪声、扬尘、建筑垃圾、生活污水及水土流失等。施工工程对环境影响是暂时的、多方面的。

1、施工期大气环境影响分析

施工期间对环境空气质量的影响主要来源于施工过程中产生的扬尘、装修粉尘及油漆废气、机械作业废气及汽车尾气等。废气中的主要污染物是TSP、CO、NOX等。各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的情况下将会对周围环境空气产生影响。污染源多为无组织排放，污染物随机波动较大。为此，要求项目施工时，在施工现场周围应按规定修筑防护围墙及安装遮挡设施，实行封闭施工，对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘。采取以上措施后施工期对环境空气的影响甚微。
由于本项目位于峨边县沙坪镇古今寺32号，项目周边分布有住宅小区及行政办公区。为了防止项目施工粉尘对周围环境的影响，评价要求项目必须按照《大气污染防治行动计划》国发【2013】37号等相关管理规定，建筑施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措施。建筑土方、工程渣土等建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的应当密闭遮盖。暂时不能开工的建设用地，应当由享有土地使用权的单位负责对裸露地面进行覆盖。同时，建设单位应当定时对运输道路进行清扫保洁。

施工工地应采取湿法作业和喷淋、冲洗、洒水等措施，施工工地必须落实“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）和“六个百分百”（施工现场百分之百围挡、工地物料堆放百分之百覆盖、施工现场路面百分之百硬化、驶出工地车辆百分之百冲洗干净、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土运输车辆百分之百密闭）。要加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。施工场地必须规范管理、文明施工，确保建设工地不制尘，减少施工期对区域环境的影响。同时，建设单位必须按照《乐山市重污染天气预防和应急预案（2017年修订）》要求，积极配合应对重污染天气，建设工地必须采取湿法作业和喷淋、冲洗、洒水等措施有效除尘，严格落实“六必须、六不准”和“六个百分之百”措施，重污染天气下停止土石方、拆除作业，减小对周边环境的影响程度。

为进一步减小施工扬尘对周边环境的影响，根据《防止城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），评价建议建设单位：

a.在施工场地边界设置高度2.5m以上的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡及防溢座的，应设置警示牌。

b.土石方开挖、运输、填埋等施工过程，采取洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土石方开挖、运输、填埋作业，同时作业处采用防尘网覆盖、

c.施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭储存、设置围挡、防尘布覆盖等措施。

d.施工场地出入口设置车辆冲洗平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、沉砂池等。

e.施工工地内裸露地应采取防尘布覆盖措施，对长期不能施工作业的裸地，应采取植被绿化措施。

由于项目建设需要运输的建筑材料较多，为了防止建材运输洒落的粉尘对运输道路沿线环境敏感目标产生影响，评价要求在建材运输时，应优化运输线路，合理安排运输时间，避开居民集中区居住区、学校、医院等环境敏感区域。同时，运输车辆应搭盖篷布，防止运输过程中撒落，禁止冒顶装载和超载。

通过采取上述措施，评价认为本项目施工期废气能够得到有效控制，不会对周边环境敏感点产生明显影响，不会改变区域环境空气质量现状。

2、施工期水环境影响分析

施工期废水主要来自于施工过程中废水以及施工人员生活污水。

工地施工废水为基坑废水、场地冲洗废水、混凝土养护废水、车辆冲洗废水和挖方、填方过程中遇雨水冲刷产生的废水，施工废水中的主要污染因子以SS为主，项目产生的生产废水浓度为400～1000mg/l，该废水经沉淀处理后循环使用，不外排。

本项目施工人员为周边住户，施工人员及工地管理人员按最大估算，约50人，生活污水排放量为4.5t/d。生活污水中主要污染物浓度COD为350mg/L，BOD5为200mg/L，NH3-N为35mg/L，SS为200mg/L，动植物油为30mg/L。由于本项目施工人员主要为当地居民，不在施工场地内食宿，施工人员生活污水通过一体化污水处理站处理达标后排入大渡河。
施工建设期的正常排水及雨天的地表径流，将携带污染物和悬浮物，随意排放将对环境造成污染。建议施工单位采取一定措施，加强管理：

①施工工区应建有排水明沟、并防止堵塞；工地废水可以利用施工过程中的部分坑、沟沉淀后回用于施工场地内洒水降尘。
②施工期施工废水采用沉淀池沉淀后循环使用，严禁排入周边地表水体。
③优先建设污水处理站，保证施工期生活污水通过一体化污水处理站处理达标后排入大渡河。
3、施工期噪声环境影响分析

噪声污染是施工期的主要环境污染，污染集中在基础工程阶段、主体工程阶段、装修工程阶段。施工期声源都在室外，影响范围较远；装修期大部分声源在室内，有墙壁阻隔降噪。综合分析，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声影响不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。由于机械噪声在空旷地带的传播距离较远，因此会造成区域声环境质量的暂时下降。施工期主要噪声源及噪声源强分别见表5-2所示。
施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在80dB以上，根据项目的施工特点，建筑施工所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，声源声级较高，对项目周边地区影响较大，经计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响见下表。

表7-1   建筑机械动力噪声不同距离的影响程度表

 声源距离

10m

50m

100m

150m

建筑机械动力噪声

60

46

40

36.5

由此可知，本项目的建筑机械动力噪声对项目周边的环境影响较大。经类比调查，施工场地中心位置噪声值在80dB以下，施工噪声在昼间10m内基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，夜间在50m外达标。为减轻施工期噪声扰民，应尽可能控制施工噪声。根据施工噪声的污染特点，施工中应加强管理，杜绝人为制造高噪声污染并选用低噪声设备，具体可通过隔离发动机振动部件等方法降低噪声，对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级，闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。
同时环评要求建设单位和施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建议如下：

①禁止在现场进行混凝土拌合，全部外购商品混凝土；

②采用低噪声的打桩工艺，以挖孔桩代替打桩，降低打桩期间产生的噪声；

③采用低噪机具，并对施工机具及时维护，合理布置高噪声源，将高噪声机具布置在远离敏感目标的区域位置；

④在场地四周修建围墙，对楼房外围修建围挡，以阻隔施工噪声的传播；

⑤禁止夜间高噪声施工。如因工程进度要求或抢险需要夜间连续施工作业时，须提前3天向相关单位提出申请，经批准后还应将“临时施工许可证”公示于众，并根据具体情况调整施工作业时间，做好公众宣传解释工作，以取得公众谅解；

⑥午休、节假日与中、高考期间禁止施工作业，禁止使用高噪声设备；

⑦合理安排运渣时间，避免在清晨和夜间运输渣土；

⑧建筑材料运输需尽量公路周边住户较少的路线，尽量减少对周边住户的影响。

经采取上述措施后，施工期噪声昼、夜间噪声值均可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。

由于施工期噪声是短暂的，在工程施工结束后将自然消失，评价认为工程在落实以上降噪措施，加强管理，确保噪声达标排放的前提下，将不会对周边居民的正常生活造成影响，不会改变现有区域声环境功能。

4、施工期固废环境影响分析

建设期固体废弃物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、废建筑材料、施工弃土。

由于本项目在场地平整及主体工程修建中将产生一定量弃土，该部分弃土回填利用，剩余部分经载重车辆密闭运输管理部门指定地点。针对废建筑材料，可回收利用部分经集中收集后应尽量回用，不可回收部分全部运至管理部门指定地点堆存。

施工人员所产生的生活垃圾量以施工期24个月，最大施工人数50人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期生活垃圾产生量约为18t。生活垃圾以有机垃圾为主，随意抛弃易产生腐烂、发酵后污染地表水环境，同时由于发酵而蚊蝇滋生，并产生臭废气污染环境，所以在建设期间，生活垃圾要集中定点收集，由环卫部门定期清运处理，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。
综上所述，本项目施工期固体废物均能够得到合理处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。

5、施工期水土流失影响分析

本项目属于新建项目，在施工期需进行土石方的开挖。建设项目土建施工，由于土地的开挖，原场址上的迹地被破坏，由于土地被扰动不可避免产生水土流失。评价区域地处平坝地区，评价区域内水土流失为轻度流失。

施工过程中，土方填挖、泥土转运装卸作业过程中的堆放时，都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。施工过程中的水土流失不但影响工程进度和工程质量，还作为一种废物或污染物往外排放，会对场区周围环境产生影响。径流以“黄泥水”形式排入周边地表水体，“黄泥水”沉积后将堵塞河道，泥浆水还会污染地表水体，增加接受纳水体的污染负荷。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。

因此，该区域在建设过程中，应严格按照水土保持有关规定的要求进行施工，选择好基础工程开挖时段，做好临时取弃土的水土保持防护工程，在破土开挖段应采用水土流失防护栏（网）。基础设计建设中应按规范要求进行水土保持工程措施和绿化措施的建设。同时，严禁施工弃土和建渣沿途洒落或倒入河道。

因此，评价要求做好以下几方面的水土流失防止措施：

（1）建设单位与建筑承包商签订处置合同，要求其提供堆放地点的证明材料，避免乱堆乱弃渣（土）；

（2）对地表明挖，做好临时防护措施，避免土（渣）造成水土流失，要求及时转运至规定地点堆放，对堆放点进行临时绿化；

（3）根据对工程建设过程中扰动、破坏原地表面积的预测，工程建筑物开挖及施工临时设施占地将对原地表具有水土保持功能的设施构成破坏，按相关法律法规要求应予补偿；

（4）在施工期为防止雨洪径流对临时堆料场和渣体的冲刷，应及时对其进行遮盖，减少流失；并尽量避开雨季进行开挖工程。

6、渣土运输线路环境影响分析

为了防止渣土运输过程洒落的粉尘及噪声对运输道路沿线环境敏感目标产生影响，本评价要求在渣土运输时，应优化运输线路，合理安排运输时间，避免上班高峰期，限速行驶，避开居民集中区居住区、学校、医院等环境敏感区域。同时，运输车辆应搭盖篷布，防止运输过程中撒落，禁止冒顶装载和超载。

通过采取上述措施，评价认为本项目物料运输对沿线环境敏感目标影响较小。
二、营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析

本项目营运期废气主要为柴油发电机废气、污水处理站恶臭等。

（1）柴油发电机废气

本项目在办公楼地下一层柴油发电机房内设置了一台备用柴油发电机，柴油最大储量为300L，柴油发电机使用过程会产生废气，其主要成分为CO、HC、NO2。本项目柴油发电机房采用机械通风方式和引风管道，将柴油发电机废气引至地面绿化带处排放，排放口朝向绿化地带或道路，同时，项目采用0#柴油作为燃料，由于柴油发电机使用频率较小，其产生的废气污染物较少，能够满足达标排放要求，不会对区域环境产生明显影响。

（2）污水处理设施及垃圾收集点恶臭

本项目设置有污水处理站，将产生一定量的恶臭气体，其主要成份为H2S、NH3等物质。由于项目污水污水处理站设置于地下室，且设置于绿化带下，恶臭气体的产生量较小，通过引风管道引至地面绿化带排放，排放口朝向绿化带或道路，对周边环境影响较小。

项目在各层楼楼底进出口和主要通道设置加盖垃圾桶，并做到日产日清和日常消毒，生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运，其恶臭产生量较小。

2、地表水环境影响分析

本项目内排水体制采用雨污分流制，雨水经收集后汇入雨水管网，再通过雨水管网排入周边地表水体。

本项目建成后废水主要为生活办公污水等。本项目废水最高产生量约为1380.99m3/a。本项目内置有一体化污水处理站，总容积为10m3（，项目运营后产生的废水通过项目内污水管网汇入本项目污水处理池处理达标后排入大渡河。本项目废水经处理后，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

因此，本项目废水能够得到妥善处置，不会对当地地表水环境产生明显影响。

3、声环境影响分析

本项目运营后噪声主要为水泵、风机等设备噪声、社会生活噪声以及道路交通噪声。

本项目设备噪声主要为设备用房内水泵、风机等设备噪声，其噪声源强约为70dB（A）。通过对墙面做吸声处理、设备用房内采取封闭措施，并在设备基础与地面之间安装减震器，再经隔声、消声、距离衰减后，项目场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，对拟建区域声环境质量影响较小。由于本项目配电房位于3#办公楼地下一层，远离本项目住宅区及周边环境敏感点，经采取隔声、减振措施后，对周边声环境影响较小，不会出现扰民现象。

本项目设置地下停车场车位19个。项目区内应加强管理，对停车场内设置限速，禁鸣标识，优化停车场内道路布局，增强道路流通性，降低交通噪声对周边环境的影响。

4、固体废弃物

本项目营运期产生的固废分为生活垃圾、污水预处理设施污泥等。

本项目生活垃圾通过小型加盖垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一清运处置，日产日清；本项目污水预处理设施污泥通过定期清掏并脱水、固化后，交由当地环卫部门清运、处置。

为减小运营期固体废弃物产生二次污染，评价要求建设单位应加强垃圾收集点的管理，合理设置加盖垃圾桶，并将收集到的垃圾及时交由环卫部门处理处置，日产日清，垃圾收集点地面应进行硬化，并采取防渗措施，定期对垃圾收集点进行保洁、消毒、灭鼠，对垃圾收集桶加盖，防止雨水流入。

综上所述，本项目营运期产生的固体废弃物均得到合理的处理、处置，不会对当地环境造成明显影响。

三、环境风险分析

由于本项目地下一层设置有备用柴油发电机，需要常备300L0#柴油。在0#柴油的储存和使用过程中存在一定的风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目环境风险分析如下：

1、风险识别

（1）物质风险识别

1）物质风险识别标准

根据本项目设计资料，本项目办公楼地下一层设置有备用柴油发电机房，涉及到柴油的储存及使用。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目所涉及的危险物质风险辨识如下：

表7-2  物质危险性标准

LD50（大鼠经口）（mg/kg）

LD50（大鼠经皮）（mg/kg）

LC50（小鼠吸入）（mg/L）

有毒物质

1

＜5

＜1

＜0.01

2

5＜LD50＜25

10＜LD50＜50

0.1＜LC50＜0.5

3

25＜LD50＜200

50＜LD50＜400

0.5＜LC50＜2

易燃物质

1

可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃一下的物质

2

易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质

3

可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质

爆炸性物质

在火焰影响下可以保证，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质

表7-3 柴油的理化性质及危险特性表

标
识
中文名
柴油
英文名
/
危险货物编号
/
分子式
分子量
UN编号
/
CAS编号
68334-30-5
危险类别
高闪点易燃液体
理
化
性
质
性  状
稍有粘性的棕色液体。
熔  点（℃）
-18
临界压力（Mpa）
/
沸  点（℃）
282～338
相对密度（水＝1）
0.87～0.9
饱和蒸汽压（kpa）
4.0
相对密度（空气＝1）
4
临界温度（℃）
/
燃烧热（MJ/kg）
33
溶  解  性
不溶于水
燃
烧
爆
炸
危
险
性
燃  烧  性
可燃
闪点（℃）
38
爆炸极限（％）
0.7～5.0
最小点火能（MJ）
/
引燃温度（℃）
/
最大爆炸压力（Mpa）
/
危 险 特 性
遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。对环境有危害，对水体和大气可造成污染。本品易燃，具刺激性。
灭 火 方 法
消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
禁  忌  物
氧化剂、卤素
稳定性
稳定
燃 烧 产 物
一氧化碳、二氧化碳
聚合危害
不聚合
毒性及健康危害
急 性 毒 性
LD50（mg/kg，大鼠经口）
无资料
LC50（mg/kg）
无资料
健 康 危 害
车间卫生标准
/
侵入途径：吸如、食入；
皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。
急
救
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医；
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；
食入：饮足量温水，催吐，就医。
防
护
工程控制：密闭操作，注意通风；
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿一般作业防护服；
手防护：戴橡胶耐油手套；
其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
泄漏处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置
储运
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。
2）危险化学品重大危险源辨识

根据本项目所使用的危险物质及其与《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的生产场所及储存区临界量，本项目辨析物质为柴油，辨析单元为储油间，具体辨识见下表：
表7-4  项目危险物质储量及临界量一览表

序号

危险化学品名称

项目最大储存量（t）

储存区临界量（t）

qi/Qi
1

柴油

0.26

5000

0.000052

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009的有关规定，当单元内存在的危险物质为多品种时，若满足下列公式，则定为重大危险源：
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式中：q1、q2 ……qn——每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2、Qn——各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t；

经上式计算，计算结果为0.000052＜1，因此，本项目柴油储油间未构成重大危险源。

3）风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），结合本项目运营特点及危险物质涉及的环境，项目危险物质主要为柴油，其储量很小，项目正常运营后发生风险事故的概率较小，因此确定本项目风险评价工作等级为二级。进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

（2）生产设施风险识别

本项目设置有备用柴油发电机房，柴油的最大储存量为300L，在备用柴油发电机使用过程中，由于不规范的操作，很容易导致柴油泄漏或引发火灾等，若备用柴油发电机房未采取一定的防渗措施，导致柴油下渗，则会对当地地下水产生一定的影响。

2、风险管理

在柴油储存间设防火安全设施，并严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输、储存和使用，在储存间按有关规定要求配置干粉或泡沫灭火器，并对储存间地面及侧墙作防渗处理，同时，项目内应设置消防水池，规范设置柴油储存间标示标牌。

3、环境管理

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，采取综合防范措施，并从技术、管理等方面对以下几方面予以重视：
（1）树立环境风险意识
本项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。
（2）实行全面环境安全管理制度
项目在柴油的储存及使用过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。
（3）规范并强化在运输、储存、使用过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、使用等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。
（4）风险防范措施
本大楼为高层公共建筑，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），制定以下措施达到预防事故发生的目的。

1）室内设专用消火栓管道专用消火栓泵。系统共用一组消火栓系统加压泵。屋顶设消防水箱稳压。屋顶消防水箱不满足最不利消火栓0.70Mpa静水压力，因此屋面设增压设施稳压。

2）火灾时消防水泵应根据消防水泵出水管上的压力开关和高位消防出水管上的流量开关信号直接启动；手动按任一消火栓处报警按钮发出火灾警报声，火灾结束后手动停泵。消火栓加压泵为2台，自动轮换，交替运行。

3）按照《高层民用建筑设计防火规范》（GB 50045-95）设置环形消防车道，消防车道的宽度满足要求，且建筑之间消防间距均符合规范要求。

4）自动喷淋灭火系统

设置范围：地下设备用房，地上设备区及办公区、餐厅等公共部分；危险等级：中危险Ⅱ级。本系统不分区，共用一组自喷加压泵。在地下室设一组自喷加压泵(2台，自动轮换，交替运行），在屋面设消防水箱和稳压装置稳压。在每层每个防火分区均设水流指示器和信号阀，每个报警阀所带的最不利点处，设末端试水装置，其它每个水流指示器所带的最不利点处，均设DN25的试水阀。整套系统设2套地上式消防水泵结合器。喷头选用：地下室采用68℃直立式普通型玻璃球闭式喷头，地上部分采用吊顶式装饰型68℃玻璃球闭式喷头。温级：餐厅厨房灶台上93℃，厨房内其它地方79℃，其余均为68℃。喷头布置：原则上为正方形布置，喷头间距3.40m，距墙最大距离1.70m。

灭火器设置
地下部分按中危险级B类配置磷酸铵盐干粉灭火器，地上部分均按中危险级A类磷酸铵盐干粉灭火器，在地下室配电间设置七氟丙烷无管网灭火系统。发生时，经消防控制中心开启着火区防烟系统的正压送风机送风防烟。
4、应急预案

为了预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故、危险品大量泄漏等重、特大事故的发生，确保国家财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度，有效地应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。

一般应急预案应包括以下内容，见表：

表7-5  一般应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备和器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划和救护、医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公共教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

5、风险评价结论

经分析，建设单位主要加强管理，建立减去按相应的风险防范制度、应急制度，并在设计、施工、管理及运营中认真落实各项风险防范措施后，再得到相关部门许可后再运营，可有效降低环境风险事故的发生概率，其上述风险事故隐患可降至可接受水平。

四、环境管理

1、施工期环境管理

建设单位应向当地环保行政主管部门申报施工期各项工作，并保证施工期的环保措施的落实，使项目建设施工范围的环境质量得到充分的保证。拟建设项目在建设期间，会对周围环境造成一定的影响，因此，建设单位应加强管理，文明施工，将施工期间对周围的环境影响降到最低。
2、运营期环境管理

项目运营期应加强环境管理，制定小区环境管理约束性规定，并加强环境保护宣传教育，增强小区居民环保意识，自觉遵守环境保护相关法律法规。同时，小区物业管理单位应加强对商业用房、办公楼等商业办公区环境管理，完善相关环境保护管理规定，对引入的商业、企业严格要求，必须履行环境影响评价手续，对小区内环保设施定期进行维护。
五、环境监测

项目在施工期及运营期间，建设单位要委托有资质的环境监测机构对其所排放的各项污染物进行定期监测，监测计划实施方案见表7-6。

表7-6  环境监测计划

类别

监测点位

监测因子

控制目标

监测频次

实施机构

施工期

噪声

施工区

等效声级

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

按需确定

有资质的环境监测机构

环境空气

施工区

PM10
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求

按需确定

运营期

噪声

项目边界
等效连续A声级

《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

按需确定

六、环保投资

本项目环保拟投资165万元，占总投资2387.81万元的6.91%，主要用于废气、噪声、废水的治理和绿化等，经过对废水、废气、固废、噪声的治理后，能满足环保要求，环保设施合理可行。环保投资见下表：

表7-7 环保投资一览表

项目

内容

投资（万元）

备注

施工期

废水处理

修建沉砂池、截流沟渠，施工废水循环利用
10

/

扬尘防治

道路洒水、工程车辆清洗、运输车辆密闭措施

5

/

固废治理

施工区垃圾收集、清运；施工期弃土处置

8

/

营运期

废水治理

修建一体化污水处理设施（总容积10m3）
50
/

对备用柴油发电机房、污水预处理设施、排水管网进行硬化防渗、防漏处理

15
/

雨污分流管网

13

/

固废处理

垃圾分类收集箱数套，垃圾日产日清

20

/

污水预处理设施定期清掏

8

/

废气治理
厨房油烟净化设备

3
地下车库汽车尾气引至地面绿化带排放

4

/

污水预处理设施恶臭引至地面绿化带排放

4

/

噪声治理

对风机等设备设置消音器、加装减振器、减震垫等

5

/

绿化

绿化面积1141.23m2
20
合计

165
/




表8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工

场地
	扬尘
	洒水降尘及时清扫路面尘土
	对环境影响较小

	
	运营期
	住宅区
	厨房油烟
	由抽油烟机经专用烟道引至屋顶排放
	对环境影响较小

	
	
	地下停车场
	汽车尾气
	加强地下停车场管理
	对环境影响较小

	
	
	污水处理设施
	恶臭
	垃圾日产日清，垃圾收集桶定时清理、冲洗等
	对环境影响较小

	
	
	柴油发电机房
	柴油发电机废气
	使用0#柴油，废气通过烟道引至地面绿化带排放
	对环境影响较小

	水

污
染

物
	施工期
	施工

场地
	施工废水
	沉淀池处理后回用
	不外排，不会对环境造成影响

	
	
	
	生活污水
	通过一体化污水处理站处理达标后排入大渡河
	不会对环境造成影响

	
	运营期
	法院大楼
	办公、生活污水
	采用一体化污水处理设备处理达标后排入大渡河
	达标排放，不会对环境造成影响

	固体

废物
	施工期
	施工

场地
	建筑固废、施工弃土
	回收利用，不可回收部分全部运至管理部门指定地点堆存
	不外排，对环境影响较小

	
	
	
	生活垃圾
	定期清运送环卫部门统一处理
	不外排，对环境影响较小

	
	运营期
	法院大楼
	生活垃圾
	定期清运送环卫部门统一处理
	合理处置，对环境影响较小

	
	
	污水预处理池
	污泥
	定期清掏后，交当地环卫部门处理
	合理处置，对环境影响较小

	噪

声
	施工期间各机械设备设立配置减震、隔声以及降噪设施；并尽量选用低噪声设备；合理安排施工时段。可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期满足项目场界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求

	其他
	——

	生态保护措施及预期效果
1、保证绿地面积

项目绿化面积为1141.23m2，绿地率为20.1%，这为该工程的生态环境建设奠定了良好的基础条件。项目的绿化对于美化环境，增强自然生态景观，改善环境空气质量等十分有益。

2、绿色植物种植的多元化

绿色植物是环境空气的净化器，是城市绿化的基本要素。该项目绿化用地是留作人们休憩和绿化的地方，项目内种植一些容易存活的树种，树种以乔木为主，并注意乔、灌、花、草结合，体现出了立体绿化景观。

3、效果

（1）该工程的绿化设施可以为游客提供优美舒适的环境，提高区域生态环境质量。

（2）多样化的植物品种能够体现出立体化的绿色生态景观，并进一步改善环境空气质量。

（3）良好的生态环境能够营造轻松的休闲娱乐环境，提高生活质量，同时提高人们的生态环保意识。


表9 结论及建议

	结论

1、项目概况

本项目为峨边彝族自治县人民法院审判法庭建设项目，拟选址于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号（（29.240997°N；103.259870°E），建设单位为峨边彝族自治县人民法院，占地面积3804.11m2，总建筑面积8511.28m2，拟投资2387.80万元，建筑内容包括审判法庭大楼（内含立案用房、审判用房、执行用房、信访接待用房、审判配套用房、审判信息管理用房、诉讼档案用房、司法警察警务用房、辅助用房）、场地绿化及综合管网等配套设施。本项目已纳入四川省发展和改革委员会关于“十二五”政法基础设施建设规划，获得批复（川发改投资[2011]1669号）。

2、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于K7010 房地产开发经营，主要从事商品房开发建设。据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。同时，根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目所用土地不属于限制类和禁止类。本项目已纳入四川省发展和改革委员会关于“十二五”政法基础设施建设规划，获得批复（川发改投资[2011]1669号）。

综上所述，本项目符合国家当前的产业政策，符合地方产业政策。

3、规划及选址合理性分析

（1）建设项目与当地规划的符合性分析

本项目为峨边彝族自治县人民法院审判法庭建设项目，拟选址于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号。用地为政府划拨用地，2020年11月2日取得由峨边彝族自治县自然资源局颁发的中华人民共和国建设用地规划许可证（地字第﹝峨2020-11﹞号）（见附件），用地单位：峨边彝族自治县人民法院。

因此，本项目符合峨边彝族自治县城市总体规划。

（2）选址合理性分析

项目拟建址位于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号，属于峨边县城的东风新城城市组团，本项目选址合理性分析如下：

（1）根据峨边彝族自治县自然资源局颁发的中华人民共和国建设用地规划许可证（地字第﹝峨2020-11﹞号），本项目为法院行政用房建设项目，建成后主要为办公功能，用地为政府划拨用地。

（2）根据现场调查，本项目周边外环境关系较为简单，主要为在建工地和住宅小区，拟建址及周边500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。

（3）项目拟建址地质条件良好，无不良地质现象发生，市政给水、电力、电信管网等基础配套设施齐全。

（4）项目拟建区域环境质量现状能够满足本项目建设要求，拟建址周边无重点排污单位。

综上所述，评价认为本项目选址合理。综上所述，评价认为本项目选址合理。

4、平面布置合理性分析

本项目为峨边彝族自治县人民法院审判法庭建设项目，根据项目设计资料，本项目为独栋建筑物，地下一层，地上十层设置食堂、群众立案区、备案区、信访区、审判庭区、档案存放区、法院会议及办公区、枪械区和实物档案区及办公区等。项目内部布设为绿化、消防通道、地下车库排气口等。项目内部注重与周边环境相结合，沿建筑物边沿均建设有绿化带。项目内部为环状道路，地面设置有3个机动车出入口。产噪设备及污水处理站均置于地下一层，密闭处置，能够减小对周边环境的影响因此，本项目平面布置具有合理性。

5、环境质量现状

根据监测资料，区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》（GB1095-2012）二级标准，区域环境空气质量较好。

根据监测资料，该项目所在区域地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。

本项目场区周围噪声以道路交通为主，区域范围没有强噪声源，根据监测数据可知，该项目场界噪声昼间、夜间均达《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类、4a类标准。区域声学环境质量现状较好。
6、施工期环境影响分析

（1）施工期大气环境影响分析

施工期间对环境空气质量的影响主要来源于施工过程中产生的扬尘、行驶车辆排放的尾气等。废气中的主要污染物是TSP、CO、NOX等。各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的情况下将会对周围环境空气产生影响。污染源多为无组织排放，污染物随机波动较大。
项目拟建址位于四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号，项目周边分布有住宅小区及行政单位，项目周边主要为在建工地及住宅小区。为了防止项目施工粉尘对周围环境的影响，本评价要求项目应根据国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知《大气污染防治行动计划》国发【2013】37号、《四川省灰霾治理实施方案》（川环发[2013]78号）等相关规定，开展防尘、抑尘措施，严格落实“六必须、六不准”和“六个百分百”要求，降低对周边环境空气质量的影响程度。
（2）施工期水环境影响分析
施工期废水经沉淀池处理后回用于工地。施工期产生的生活污水通过一体化污水处理站处理达标后排入大渡河。
（3）施工期固体废弃物环境影响分析

本项目施工期施工弃土经载重车辆密闭运输至相关部门指定地点堆存。施工期建筑垃圾可回收利用部分经集中收集后应尽量回用，不可回收部分全部运至管理部门指定地点堆存。施工人员所产生的生活垃圾采取集中定点收集，由环卫部门定期清运处理，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。
（4）施工期声环境影响分析

本项目的建筑机械动力噪声对项目周边的环境影响较大。经类比调查，正常情况下，施工场地中心位置噪声值在80dB以下，施工噪声在昼间10m内基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，夜间在50m外达标。根据目前的机械制造水平和施工条件，施工期间的噪声是不可避免的，但只要采取一定的措施、合理安排施工作业时间，加强施工管理，即可减轻施工噪声对环境的影响。

（5）主要生态影响

本项目施工期的占地、挖土方等问题，对生态环境有一定的影响，主要表现为对水土流失的影响，但是这种影响随着施工期的结束，产生的污染将会消除。在建设中合理规划绿地面积，提高绿化率，创建优美环境；绿化工程应与主体工程配套建设；同时加强管理，严格操作，严禁超标废水和废气外排。

7、营运期环境影响分析

（1）大气环境影响分析

本项目营运期废气主要为厨房油烟、汽车尾气、柴油发电机废气、污水处理设施及垃圾收集点恶臭。厨房油烟经抽油烟机由专用烟道排放，对区域环境空气的影响较小。地下车库产生的汽车尾气由抽排风系统抽至地面排风口处排放（排口朝向绿地或道路），不会对当地大气环境质量现状产生明显影响。项目污水处理站设施为地埋式，且设置于绿化带下，恶臭气体的产生量较小，通过引风管道引至地面绿化带排放，排放口朝向绿化带或道路，对周边环境影响较小。本项目柴油发电机房采用机械通风方式和引风管道，将柴油发电机废气引至地面绿化带处排放，排放口朝向绿化地带或道路，同时，项目采用0#柴油作为燃料，由于柴油发电机使用频率较小，其产生的废气污染物较少，能够满足达标排放要求，不会对区域环境产生明显影响。

（2）地表水环境影响分析

本项目内排水体制采用雨污分流制，雨水经收集后汇入雨水沟，再通过雨水管网排入周边地表水体。

本项目建成后主要为办公、生活污水等，其主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，经本项目一体化污水处理设备处理后，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求后排放，对当地地表水环境影响较小。
（3）声环境影响分析

本项目运营后噪声主要为水泵、风机等设备噪声、社会生活噪声、道路交通噪声。设备噪声通过对墙面做吸声处理、设备用房内采取封闭措施，并在设备基础与地面之间安装减震器等措施和墙体隔声、距离衰减等作用来减小设备噪声。本项目不设置地上停车场，通过对地下停车场内设置限速，禁鸣标识，优化地下停车场内道路布局，增强道路流通性，降低交通噪声对周边环境的影响。

（4）固体废弃物

本项目营运期产生的固废分为生活垃圾、污水预处理设施污泥。本项目生活垃圾通过小型加盖垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一清运处置，日产日清；本项目污水预处理设施污泥通过定期清掏并脱水、固化后，交由当地环卫部门清运、处置。

综上所述，本项目营运期产生的固体废弃物均得到合理的处理、处置，不会对当地环境造成明显影响。
8、环境风险分析

本项目柴油发电机房内柴油储存量小，远未构成重大危险源，为避免柴油在储存和使用过程中发生风险事故，环评要求：柴油储存于地下室封闭的房间内，同时配置灭火用砂和灭火器；柴油储存室和柴油发电机房设置禁止烟火的标志。通过以上措施，可有效减低柴油储存和使用的风险。

9、结论
本项目符合国家产业政策，符合当地发展规划，拟建址周边无重大环境制约因素，环境风险可控，拟采取的污染防治措施能够满足长期稳定达标排放，经济技术可行，拟采取的生态保护措施能够满足生态保护要求。项目在落实本报告提出的环境保护措施后，对区域环境影响可接受，不会对当地环境质量现状产生明显影响。从环境保护的角度出发，本项目在四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺32号是可行的。

二、环保对策与建议

通过对拟建项目的工程分析和环境影响评价，特提出以下几点建议：

（1）加强施工期管理，控制施工场界噪声，减少施工扬尘，废建材运输至相关部门指定地点堆存。

（2）加强地下停车场管理，设置减速标志，减少怠速和禁鸣喇叭，防止空气污染和噪声污染。

（3）对污泥浓缩池进行定期清掏，减少事故排放发生概率，污废水禁止下河，减小对周边环境的影响。
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运营期
行政办公区
公辅设施
生活污水
生活垃圾
社会生活噪声
一体化污水处理设施污泥
汽车尾气
设备噪声




新鲜水
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市政污水管网
1208.57
生活、办公用水
损耗134.28

172.42
未预见用水量

损耗19.16
绿化用水

吸收、蒸发损耗57.29
雨水管网
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基础工程
主体工程
装饰工程
工程验收
工程运营
噪声
扬尘、废气
建筑废水
生活污水
建筑垃圾
声环境
大气环境
沉淀池
污水预处理设施
建筑弃土
部分在场地内堆存后用于场地回填及绿化覆土，剩余部分弃土运至相关部门指定地点堆存
粉尘
大气环境
建筑垃圾清运系统
回用
排入城市污水管网




