附件：
	峨边彝族自治县杨河乡2026年以工代赈示范工程
[bookmark: _GoBack]质量检测清单

	过程监督

	单位工程
	分部工程
类别
	检测项目
	检查方法
	检测数量

	原材料
	水泥
	细度
	筛余值
	项
	1

	
	
	标准稠度用水量
	一
	项
	1

	
	
	凝结时间
	一
	项
	1

	
	
	安定性
	一
	项
	1

	
	
	比重
	—
	项
	1

	
	
	比表面积（细度）
	比表面积法，含密度
	项
	1

	
	细集料
	颗粒级配
	干筛法
	项
	1

	
	
	含泥量
	一
	项
	1

	
	
	石粉含量
	一
	项
	1

	
	
	亚甲蓝值
	一
	项
	1

	
	粗集料
	颗粒级配
	干筛法
	项
	1

	
	
	含泥量
	一
	项
	1

	
	
	压碎值(压碎指标)
	常温
	项
	1

	
	原材料分析
	钢筋
	重量偏差、力学性能
	组
	2

	路基工程
	路基土石方
	压实度
	灌砂法
	点
	6

	
	
	弯沉
	贝克曼梁法
	点
	120

	
	
	边坡
	坡度尺法
	点
	2

	
	排水工程
	砼强度
	抗压强度
	组
	6

	
	涵洞
	地基承载力
	轻型动力触探
	点
	3

	
	支挡工程
	挡墙地基承载力
	轻型动力触探
	点
	3

	
	
	砂浆强度
	抗压强度
	组
	3

	路面工程
	级配碎石底基层
	压实度
	灌砂法
	点
	2

	
	水泥混凝土路面
	抗弯拉强度
	抗弯拉
	组
	2

	交通安全设施
	砼护栏
	混凝土强度
	抗压强度
	组
	1

	交（竣）工验收

	单位工程
	分部工程类别
	抽查项目
	检查方法
	计数单位
	检查数量

	路基工程
	排水工程
	断面尺寸
	尺量
	点
	6

	
	
	铺砌厚度
	尺量
	点
	3

	
	涵洞
	混凝土强度
	回弹法
	测区
	10

	
	
	结构尺寸
	尺量
	点
	10

	
	支挡工程
	断面尺寸
	尺量
	断面
	3

	路面工程
	路面面层
	砼路面强度厚度
	含取芯、试样加工费用
	个
	7

	交通安全设施
	防护栏
	砼护栏强度
	回弹仪
	测区
	10

	
	
	砼护栏断面尺寸
	尺量法
	点
	5






